ФОСФОРНЫЕ КИСЛОТЫ - кислородные к-ты фосфора, различающиеся по числу молекул воды, присоединённых к фосфора пентоксиду: метафосфорная НРО3, ортофосфорная H3PO4, пирофосфорная H4P2O7. Обычно фосфорной к-той наз. Н3РО4. Чистая 100% -ная Ф. к. - бесцветные кристаллы; плотн. 1870 кг/м3. tnл 42,35 °С. Поступающий в продажу р-р её (обычно 85%-ный) - сиропообразная жидкость. H3PO4 - полупродукт в произ-ве фосфорных удобрений; применяется также в пищ. пром-сти, медицине. ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, в молекуле к-рых атом фосфора связан с атомом углерода непосредственно или через атом др. элемента, напр. кислорода. Применяются в синтезе других Ф. с. (напр., метилдифторфосфин CH3PF2), как экстрагенты для разделения редкоземельных и трансурановых элементов, пластификаторы [напр., трибутилфосфат (С4Н9О)3РО], антипирены. Нек-рые Ф. с, - ОВ (зарин, зоман, табун и др.). К Ф. с. относятся нуклеиновые к-ты и многие др. природные в-ва. ФОТ [от греч. phos (photos) - свет] - не подлежащая применению внесистемная единица освещённости. Обозначение - ф. 1 ф = 104 лк (см. Люкс). ФОТО... [от греч. phos (photos) - свет] - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к свету, фотографии (напр., фотогелиограф, фотограмметрия). ФОТО- И КИНОПЛЁНКИ - фотоматериалы на прозрачной эластичной основе (напр., ацетате целлюлозы, лавсане и др.). В кинематографии распространены рулонные плёнки шириной 70, 35, 16 (2 X 8) и 8 мм. в фотографии - 16, 35 и 61,5 (и болеe) мм, в аэрофотосъёмке - 35, 120, 190, 300 мм, а также форматные плёнки размером 6 X 6, 9 X 12, 10 X 15, 13 X 18. 18 X 24, 24 X 30 и 30 X 40 см, плоская рентгеновская плёнка размером 13 X 18 см и больше. Ф. - и к. разделяются на негативные, позитивные и обращаемые чёрно-белые и цветные. Эффекты воздействия света на светочувствительный слой описываются характеристической кривой. Светочувствительность Ф.- и к. измеряется в ед. ГОСТ и составляет от 11 (для высокоразрешающих плёнок 2 - 5 ед. ГОСТ) до 300 - 500 (для высокочувствит. аэрофотоплёнок до 4000). Цветные негативные плёнки имеют чувствительность 32 - 64, обращаемые 25 - 100. По спектральной чувствительности чёрно-белые Ф.- и к. делятся на группы (см. рис.). Цветные Ф.- и к. выпускаются для дневного света (цветовая температура источника излучения Тц =5500 К) и для искусств. света (Тц = 3200 К). Разрешение Ф.- и к. зависит от чувствительности и составляет 40 - 60 лин/мм для высокочувствит. материалов и 300 - 1000 лин/мм для высокоразрешающих. ФОТОАППАРАТ - см. Фотографический аппарат. ФОТОБУМАГА - см. Бумага фотографическая. ФОТОВСПЫШКА - импульсный источник света для освещения объекта при фотосъёмке при недостаточной естеств. освещённости. Различают 2 типа Ф.: многократного применения - электронная, источником света в к-рой служит газосветная импульсная лампа, и одноразового действия - в виде стек. колбы, заполненной кислородом и алюм. фольгой. Поджог лампы одноразового действия обеспечивается от запальной электрич. нити или ударом бойка по поджигающему капсюлю. ФОТОГАЛЬВАНОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПРИБОР измерительный -прибор для измерений весьма малых электрических напряжений и сил тока (до 1 нВ и 10 пА соответственно). Состоит из зеркального гальванометра, фотоэлектрического усилителя и источника света пост. яркости. Измеряемый сигнал подаётся на гальванометр, зеркальце поворачивается, и освещённость чувствит. элемента усилителя изменяется. Выходной усиленный сигнал сравнивается с измеряемым сигналом; при этом зеркальце гальванометра поворачивается до тех пор, пока эти сигналы (напр., Uк и Uх на рис.) не уравновесят друг друга. Выпускаются разл. типы многопредельных показывающих и самопишущих Ф. к. п., а также отд. фотогальвано-метрич. усилители. Схема фотогальванометрического компенсационного прибора: Uх - измеряемое напряжение; ЗГ - зеркальный гальванометр; Л - источник света; О - объектив; ФР1 и ФР2 - фоторезисторы; Евсп - вспомогательный источник напряжения; Ir - ток в цепи гальванометра; Iк - ток в цепи нагрузки; Rн, R1 и R2 - резисторы; RK - компенсационный резистор; Uк - компенсирующее напряжение; тА - миллиамперметр ФОТОГЕЛИОГРАФ (от фото.,., гелио... и ...граф) - телескоп для фотографирования фотосферы (ниж. части атмосферы) Солнца, ф. снабжён нейтральными фильтрами для ослабления солнечного света при наблюдениях. Применяется для исследований солнечных пятен и др. образований в фотосфере Солнца. ФОТОГРАММЕТРИЯ (от фото..., греч. gramma - запись, изображение и ...метрия) - дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров и положения разл. объектов по измерениям их изображений на фотоснимках. Методы Ф. применяются в геодезии, картографии, космич. исследованиях. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ звука и (или) изображения - осн. на изменении оптич. плотности участков фотоматериала (фото-, киноплёнки и т. д.). Ф. з. звука осуществляется при помощи светового (электронного) луча, интенсивность либо форма к-рого изменяется в соответствии с записываемым сигналом. Используется в звуковом кино, телевидении и др. ФОТОГРАФИЧЕСКАЯ ЭМУЛЬСИЯ - водный Р-р желатины, в к-ром равномерно распределены (находятся во взвешенном состоянии) микрокристаллы галогенидов серебра, являющиеся светочувствит. соединениями (AgBr, AgCl и Agl). Ф. э. содержит также и др. в-ва: антисептики, дубители, пластификаторы, сенсибилизаторы и цветообразующие компоненты (в цветных фотоматериалах). ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ, фотоаппарат, - оптико-механич. устройство для получения одиночных фотоизображений предметов. Осн. узлами совр. Ф. а. являются: светонепроницаемая камера, служащая корпусом-основой Ф. а., объектив, с помощью к-рого в плоскости фотоплёнки или фотопластинки образуется изображение снимаемого объекта, затвор, осуществляющий экспонирование фотослоя в течение заданного времени, узел фокусировки объектива, видоискатель, механизм перемещения фотоплёнки со счётчиком кадров, кассета с фотоплёнкой или фотопластинкой, синхроконтакт для синхронизации работы затвора и лампы-вспышки, экспонометрическое устройство для определения или установки экспозиционных параметров (выдержки и диафрагмы), автоспуск для срабатывания затвора с нек-рой задержкой. Различают крупноформатные фотоаппараты, среднеформатные фотоаппараты, малоформатные фотоаппараты, полуформатные фотоаппараты и миниатюрные фотоаппараты. В зависимости от назначения и условий применения Ф. а. в СССР подразделяют на любительские Ф. а. (напр., ФЭД, "Зоркий", "Зенит"), спец. любительские (панорамные типа "Горизонт" и стереоскопия, типа "Спутник"), павильонные (ФК 13 X 18, ФК 18 X 24), репортёрские ("Киев-88 TTL"), фоторепродукционные, Ф. а. для аэрофотосъёмки и т.д. По конструктивным особенностям Ф. а. делят на складные с одинарным и двойным растяжением меха (напр., "Москва"); жёсткой конструкции - дальномерные (типа "Зоркий") и зеркальные (типа "Зенит"); двух- и трёхобъективные (напр., "Спутник", "Любитель"); специальные ("Фотон", "Горизонт" к др.). По виду применяемого фотоматериала различают плёночные и пластиночные Ф. а. См. рис. Крупноформатный фотографический аппарат "Плаубел" (ФРГ); формат кадра 18 X 24 см Среднеформатный фотографический аппарат " Салют"; формат кадра 6 X 6 см Малоформатный фотографический аппарат "Зенит-11"; формат кадра 24 X 36 мм Среднеформатный фотографический аппарат "Киев-88 TTL"; формат кадра 6 X 6 см Схематическое изображение зеркального фотографического аппарата: 1 - объектив; 2 - приёмная катушка; 3 - пентапризма видоискателя; 4 - кассета с плёнкой; 5 - экспоно-метрическое устройство; б - полупрозрачное зеркало видоискателя ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ УВЕЛИЧИТЕЛЬ, фотоувеличитель, - оптич. прибор для получения увелич. фотоотпечатков с негатива на фотобумаге. Осн. узлы: проекционная головка (с осветителем, негативодержателем и узлом перемещения проекционного объектива), объектив. вертик. стойка (штанга) с кронштейном и экран (стол). Наиболее распространены вертик. Ф. у. (см. рис.) с 10-кратным увеличением. Для получения фотоотпечатка с большим увеличением проекционную головку разворачивают вокруг штанги и проецируют изображение на пол либо поворачивают головку горизонтально, чтобы получить изображение на стене. Большинство совр. Ф. у. оснащены устройством для автоматич. фокусировки объектива при изменении масштаба увеличения, имеют лоток для корректирующих светофильтров (для фотопечати цветных изображений). Наиболее распространены Ф. у. "Ленинград", "Нева". УПА. Вертикальный фотографический увеличитель: 1 - 5 - осветительная часть; 9 - 10 - проекционная часть; 1 - источник света; 2 - регулятор положения источника света; 3 - фонарь; 4 - матовое стекло для равномерности освещения объектива; 5 - место постоянного крепления осветительной части к проекционной; 6 - штанга; 7 - винт передвижного крепления осветителя на штанге; 8 - экран; 9 - объектив с устройством для точной наводки на резкость изображения; 10 - рамка для негатива ФОТОГРАФИЯ (or фото... и ...графия, буквально - светопись) - область науки, техники и искусства, использующая и изучающая методы получения на светочувствит. материалах изображений (фотоснимков) объектов или способы регистрации оптич. и др. излучений. Практич. развитие Ф. получила с сер. 19 в. В основе Ф. лежит использование спец. материалов, в светочувствительном слое к-рых в результате действия излучения (напр., оптич., рентгеновского) и последующей хим.-фотогр. обработки происходят фотохим. реакции. Обычно фотогр. материалы используются в сочетании с тем или иным оптич. устройством: фотографическим аппаратом, фотографическим увеличителем, копировальным станком и т. д., создающим на светочувствит. слое оптич. изображение. Различают чёрно-белую и цветную Ф., статич. (собственно Ф.) и динамич. Ф. (кинематографию). Ф. применяется в самых разнообразных областях нар. х-ва и культуры. См. также ст. Фотосъёмка. ФОТОДИОД (от фото... и диод) - полупроводниковый диод, обладающий св-вом односторонней фотопроводимости, возникающей при воздействии на него оптич. излучения. Работа Ф. осн. на поглощении света вблизи области ПП перехода (р - п-перехода, гетероперехода или контакта металл - полупроводник), в результате чего генерируются новые носители заряда (электронно-дырочные пары). В качестве Ф. чаще всего используют кремниевые пин-диоды, к-рые обеспечивают необходимую чувствительность и быстродействие прибора. Спектральная чувствительность Ф. (отношение фототока к потоку падающего монохроматич. излучения) обычно составляет 0,5 - 1 А/Вт; область спектральной чувствительности лежит в пределах 0,3 - 15 мкм; инерционность (время установления фототока) достигает 0,1 не. Ф. применяется в устройствах оптоэлектроники, автоматики, вычислит. и измерит. техники как фотоэлемент - для получения фотоэдс (вентильный режи м), а также для управления током в электрич. цепях (фото диодный режим). См. рис. Схема кремниевого планарного фотодиода: 1 - кремниевый кристалл п-типа; 2 - диффузионная р-область; 3 - омические контакты; 4 - антиотражающее покрытие ФОТОИОНИЗАЦИЯ (от фото... и ионизация) - процесс ионизации атомов и молекул газа, происходящий под действием электромагн. излучения, т. е. в результате поглощения фотонов. Ф. играет существ. роль в процессах ионизации верх. слоев атмосферы, электрич. пробоя в газе при высоких давлениях. ФОТОКАЛЬКА (от фото... и франц. caique - копия) - спец. прозрачная бумага, используемая для получения копий со штриховых оригиналов способом контактного и проекц. фотокопирования. При необходимости изображение на Ф. можно исправить обесцвечиванием ненужных закрашенных участков р-ром кровяной соли с тиосульфатом натрия (гипосульфитом) либо дочерчиванием изображений тушью или чёрными чернилами. ФОТОКАТОД - холодный катод, эмитирующий электроны в вакуум под действием оптич. излучения (см. Фотоэффект внешний). Применяется гл. обр. в фотоэлектронных приборах. Эффективные Ф., чувствит. в видимой области спектра, обычно представляют собой полупрозрачные или непрозрачные ПП слои с дырочной проводимостью. Наибольшее распространение получили сурьмяно-цезиевые и многощелочные Ф. Их интегральная чувствительность S (отношение фототока к падающему на Ф. световому потоку) - до неск. сотен мкА/лм. Применяются кислородно-серебряно-цезиевые Ф., чувствит. в ИК области спектра, являющиеся ПП с электронной проводимостью. S таких Ф. - 40 - 60 мкА/лм. Разработаны т. н. Ф. с электронным сродством (выполнены на основе соединений AIIIBV); у Ф. на арсениде галлия, чувствит. к видимому свету, S - до 2000 мкА/лм. ФОТОКОМПЕНСАЦИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - то же, что фотогальванометрический компенсационный прибор. ФОТО КОПИРОВАНИЕ - способ копирования документов (текстовых, графич. и иллюстративных) методами, применяемыми в фотографии. Различают контактное Ф. (без изменения размера изображения - рефлексное, к к-рому относится и обычное фотографирование, автопозитивное и др.) и репродукционное (с изменением масштаба изображения). Рефлексное Ф. включает копирование с оригинала на светочувствит. бумагу, проявление получ. негатива и повторное копирование с него позитива; автопозитивное ф. - получение позитива сразу же после проявления. Ф. обычно применяют в сочетании с микрофильмированием. ФОТОЛИЗ (от фото... и греч. lysis - разложение) - хим. превращение под действием света. ФОТОЛИТОГРАФИЯ (от фото... и литография) - 1) Ф. в полиграфии - фотомеханич. способ изготовления формы плоской прямой печати на камне, металлич. пластине, а также оттиск с такой формы. Методы Ф. применяют и в технологии изготовления миниатюрных электронных устройств на интегр. микросхемах. 2) Ф. в электронике - способ формирования рельефного изображения в слое металла, диэлектрика или ПП с использованием спец. материалов, чувствит. к УФ излучению (т. н. фоторезистов). Цель Ф. - создать в слое фоторезиста "окна" заданной конфигурации для доступа травителей к расположенной под ним подложке (напр., ПП пластине с оксидной плёнкой). Применяется в электронном приборостроении при изготовлении интегральных схем, запоминающих устройств, прецизионных фотошаблонов и т. д. с размерами элементов 1 - 2 мкм и более. ФОТОМАТЕРИАЛЫ - светочувствит. материалы, предназнач. для получения на них фотогр. изображений. Обычно состоят из основы, или подложки, к-рая либо покрывается эмульсионным слоем, содержащим светочувствит. в-во (чаще всего галогениды серебра), либо пропитывается таким в-вом. В качестве основы Ф. используются полимерные плёнки (в фото- и киноплёнках), бумага или тонкий картон (в фотобумагах), стек. пластины (в фотопластинках); реже фотослои наносят на металлич., фарфоровые, пластмассовые и др. поверхности. Ф. характеризуются светочувствительностью, контрастностью, фотогр. широтой, разрешающей способностью, фотогр. вуалью. Подразделяются на чёрно-белые и цветные негативные, позитивные и обращаемые. Применяются в фотографии, кинематографии, рентгенографии, для регистрации заряженных частиц и т. д. См. рис. К ст. Фотоматериалы. Поперечный разрез чёрно-белой фотоплёнки: 1 - защитный слой; 2 - светочувствительный слой; 3 - соединительный слой; 4 - основа (подложка); 5 - противоореольный слой ФОТОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГОЛОГРАФИИ - светочувствительные материалы, обычно в виде фото-пластинок, удовлетворяющих требованиям голографии. Разрешающая способность Ф. д. г. достигает 5000 линий на 1 мм. Наряду с разрешающей способностью для хар-ки Ф. д. г. используют частотно-контрастную характеристику (отражает качество системы объектив - светочувствит. слой фотоматериала; количественно выражается отношением контраста изображения, получаемого с помощью данной системы, к контрасту изображаемого предмета). При этом возможно, что материалы с более низким фотогр. разрешением обладают лучшей частотно-контрастной хар-кой для голографии. Поскольку в голографии, как правило, используются источники монохроматич. излучения, чувствительность Ф. д. г. определяют в Дж/м2 (используются материалы с чувствительностью от 3 - 5 мДж/м2 до 5 - 10 Дж/м2). К эмульсионным слоям Ф. д. г., особенно используемым в трёхмерных голограммах, предъявляется ещё одно требование - они должны обладать малой усадкой (изменением размеров) в процессе обработки. ФОТОМЕТР (от фото... и ...метр) - прибор для измерений величин, характеризующих оптич. излучение объектов (силы света, яркости и т. п.), а также световых хар-к материалов, напр. коэфф. отражения, пропускания. По конструкции и принципу действия различают Ф. визуальные, фотоэлектрич., распределит., интегрирующие, шаровые и др. Ф. используют при исследовании газов, твёрдых и жидких в-в, оптич. систем. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛИН - устройство в виде пластинки с изменяющейся по длине прозрачностью или в виде клиновидной диафрагмы, применяемое в оптич. системах для плавного или ступенчатого изменения потока излучения (светового потока). Ф. к. используют в фотометрии, оптич. спектроскопии, а также в разл. оптико-механич. приборах. ФОТОМЕТРИЯ (от фото... и ...метрия) - раздел физ. оптики, в к-ром рассматриваются теория и методы измерения хар-к оптического излучения при его испускании, распространении, поглощении и рассеянии. Под Ф. в узком смысле понимают световые измерения, т. е. оценку видимого излучения в соответствии с его действием на глаз. ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ в полиграфии - совокупность фотогр., хим., электрохим. и механич. процессов, используемых при изготовлении печатных форм. В общем виде технология изготовления форм фотомеханич. способом состоит из получения фотогр. негативов (диапозитивов), копирования их на формный материал, травления и отделки формы. ФОТОН [от греч. phos(photоs) - свет] - квант поля электромагн. излучения. Согласно квантовой теории, алектромагн. волны представляют собой поток элементарных частиц - Ф., имеющих нулевую массу покоя и движущихся со скоростью света в вакууме (с). Энергия Ф. е = hv, а его импульс р = = hv/c, где v - частота волны, h - Планка постоянная. Наиболее отчётливо св-ва Ф. как частиц проявляются при взаимодействии Ф. с др. частицами (см., напр., Комптона явление, Фотоэффект внешний). ФОТОНАБОР - процесс изготовления фотоформ (диапозитивов или негативов) полос печатных изданий на фотонаборных машинах. Получаемый диапозитив (негатив) используется для изготовления печатных форм высокой, офсетной, глубокой, флексографской печати способом копирования. Технология Ф. включает набор текста оригинала на фотонаборной машине, обработку фотоматериала, корректуру диапозитивов (негативов) и их монтаж в соответствии с макетом издания. Ф. вытесняет металлич. набор благодаря более высокой производительности, лучшему качеству набора, высвобождению площадей наборных цехов, снижению запасов дефицитных цветных металлов, улучшению условий труда. ФОТОНАБОРНАЯ МАШИНА - разновидность наборных машин, в к-рой буквы, цифры и знаки текста воспроизводятсяфотогр. путём на светочувствит. материале (фотоплёнке или фотобумаге). Ф. м. различаются степенью автоматизации, технологии, возможностями и принципами действия. Наибольшее применение получили электронные фотонаборные автоматы, в к-рых осн. операции выполняются по программе, изготовл. на наоорно-программирующем аппарате, а также в системах автоматизир. набора текста и автоматизир. совм. переработки текста и иллюстраций. В этих автоматах, состоящих из управляющего и фотогр. устройств, осуществляется фотографирование текста на рулонный фотоматериал. ФОТОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - гипотетич. ракетный двигатель, тяга к-рого создаётся потоком фотонов. Рассматривается как средство осуществления межзвёздных полётов. ФОТОПЛАСТИНКИ - фотоматериалы на прозрачной стек. основе. Хар-ки Ф. подобны хар-кам фото- и киноплёнок. Изготовляются размерами 6X9; 6,5X9; 9X12; 13X18; 18X24; 24X30; 30X40; 50X60 см. ФОТОПЛЁНКИ - см. в ст. Фото- и киноплёнки. К ст. Фото- и киноплёнки. Спектральная чувствительность фотографических слоев ФОТОПРОВОДИМОСТЬ - изменение электрич. проводимости веществ под действием электромагн.излучения. Ф. - следствие изменения распределения электронов в ПП или диэлектрике (см. Зонная теория), к-рое вызывается поглощением электромагн. излучения. Различают концентрационную Ф., связанную с тем, что при облучении увеличивается концентрация носителей тока (электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне); подвижностную Ф., связанную е изменением подвижности носителей тока в ПП при индуцируемых облучением внутризонных переходах электронов проводимости и дырок. На явлении Ф. осн. действие фоторезисторов. ФОТОРЕЗИСТОР (от фото... и резистор) - двухэлектродный ПП прибор, в к-ром используется зависимость электрич. сопротивления ПП от интенсивности и спектрального состава падающего на него оптич. излучения. Применяется в качестве детектора излучения в системах автоматич. регулирования, фототелеграфии и т. д. Ф. из сернистого свинца наиболее чувствительны к ИК лучам, из сернистого висмута - к оптич. излучению на границе между видимой и ИК областями спектра, из сернистого кадмия - к видимому свету. Ф. обладают большой удельной чувствительностью [до неск. сотен мкА/(В*лм)] и инерционностью (порядка 0,01 - 10 мс), нелинейной световой хар-кой, повыш. уровнем шума. Хар-ки Ф. зависят от темп-ры. См. рис. Схема и внешний вид фоторезистора, выполненного на стеклянной пластине, на которую нанесён тонкий слой металла; в металле прорезаны щели, образующие два гребнеобразных электрода; сверху напылён и покрыт прозрачным лаком слой полупроводника Световая характеристика фоторезистора ФОТОРЕЛЕ - то же, что оптический релейный элемент. ФОТОСТАТ (от фото... и ...cmam) - прибор для копирования фотогр. способом штриховых оригиналов (чертежей, рисунков, текстов и т. п.). Состоит из съёмочного аппарата, осветителя и оригиналодержателя. Может иметь также устройство для химико-фотогр. обработки фотоматериала (обычно рулонной фотостатной бумаги). ФОТОСЪЁМКА - процесс получения изображения на фотоматериале путём его экспонирования с помощью фотографического аппарата. Состоит из следующих осн. операций: фокусировка объектива (по шкале расстояний, матовому стеклу, фокусировочным клиньям, микрорастру или с помощью монокулярного дальномера); установка значений экспозиционных параметров - выдержки и диафрагмы (вручную или автоматически с помощью экспонометрического устройства); экспонирование фотоматериала. В результате экспонирования в светочувствит. слое фотоматериала образуется скрытое изображение фотографируемого объекта, к-рое при последующей хим.-фотогр. обработке фотоматериала превращается в видимое негативное или позитивное изображение. ФОТОТАЙМЕР (от фото... и англ. timer - хронометр) - устройство для дознрования (отработки) выдержки при печатании фотоснимка. ФОТОТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА космического аппарата - бортовая система, предназнач. для фотографирования небесных тел (Луны, планет), автоматической обработки фотоплёнки на борту и передачи полученных изображений на Землю по ТВ каналу. Промежуточная регистрация изображений на фотоплёнке позволяет за счёт увеличения времени передачи снимка существенно сузить полосу частот видеосигнала, что обеспечивает возможность его передачи на большие расстояния (св. 1,5 млрд. км) с сохранением высокого качества изображения. Ф. с. включает фотоаппарат, устройство автоматич. обработки плёнки, лентопротяжный механизм, устройства передачи изображения, синхронизации, электропитания, управления и контроля. Регистрация принятого изображения на Земле производится путём открытой записи на термохим. бумаге, записи на видеомагнитофон, фотографирования с экрана телевизора и др. методами. Впервые Ф. с. применена на сов. КА "Луна-3" для съёмки обратной стороны Луны (окт. 1959). ФОТОТЕЛЕГРАФИЯ (от фото... и телеграфия), фототелеграфная связь, - общепринятое назв. факсимильной связи. В более узком смысле - факсимильная связь, при к-рой регистрация принимаемых полутоновых изображений осуществляется фотогр, методами. ФОТОТЕЛЕГРАФНЫЙ АППАРАТ - общепринятое назв. факсимильного аппарата. В более узком смысле - факсимильный аппарат для передачи или (и) приёма неподвижных полутоновых изображений с их регистрацией фотогр. методами. ФОТОТЕОДОЛИТ (от фото... и теодолит) - стереофотограмметрич. прибор в виде фотокамеры, соединённой с теодолитом (см. рис.). Служит для произ-ва наземной фотосъёмки и геодезич. измерений, необходимых при вычислении координат точек, с к-рых производят фотографирование местности (объекта). Фототеодолит ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА - метод создания топографич. карт по фотоснимкам, сделанным с поверхности земли. Ф. с. осуществляется фототеодолитом. Применяется для инж. изыскании и картографирования территории в высокогорных р-нах. ФОТОТИПИЯ (от фото... и греч. typos - образец, отпечаток, форма) - способ безрастровой плоской печати, осн. на изменении физ.-хим. свойств светочувствит. слоя. Печатная форма - зернёная стек. или металлич. пластина со светочувствит. слоем желатины, на к-рую с негатива копируется изображение. Ф. даёт наиболее точное воспроизведение одно- и многоцветных полутоновых оригиналов (напр., масляной живописи, акварели, карандашных рисунков), но уступает др. видам репродукции из-за малой производительности фототипных печатных машин и малой тиражеустойчивости печатной формы. Разработан способ офсетной Ф. (на алюм. пластинах). Ф. наз. также оттиск, получ. этим способом. ФОТОТИРИСТОР (от фото... и тиристор) - тиристор, перевод к-рого из одного устойчивого состояния (с низкой проводимостью) в другое (с высокой проводимостью) осуществляется в результате воздействия на него светового потока. При освещении Ф. в ПП генерируются носители заряда обоих знаков (электроны и дырки), что приводит к увеличению тока через тиристорную структуру на величину фототока. Конструктивно Ф. представляет собой светочувствит. монокристалл с р - п - р - п- или n - р - п - р-структурой (обычно из кремния), расположенный на металлич. основании и закрытый герметичной крышкой с прозрачным для света окном. В качестве источников света для управления Ф. используются электрич. лампы накаливания, импульсные газоразрядные лампы, светоизлучат. диоды, квантовые генераторы и др. Совр. Ф. изготовляют на силу тока от неск. мА до 500 А и напряжение от неск. десятков В до неск. кВ. Мощность управляющего светового излучения (при длине волны 0,9 мкм) составляет 1 - 100 мВт. Ф. широко применяются в разл. устройствах автоматич. управления и защиты, вычислит. техники (фотореле, устройствах считывания с перфокарт, системах обработки данных и др.), а также в мощных высоковольтных преобразователях. ФОТОТРАНЗИСТОР (от фото... и транзистор) - транзистор (обычно биполярный), в к-ром управление коллекторным током осуществляется на основе фотоэффекта внутреннего; служит для преобразования световых сигналов в электрические с одновременным усилением последних. Основу Ф. составляет монокристалл ПП (преим. кремния) со структурой р _ п - р- или п - р - n-типа (см. рис.). При освещении в базе Ф. образуются парные носители заряда (электроны и дырки), к-рые разделяются электрич. полем коллекторного перехода; в результате в базовой области накапливаются осн. носители заряда, что приводит к снижению потенциального барьера эмиттерного перехода и увеличению тока через Ф. Осн. параметры Ф.: чувствительность (отношение фототока к падающему световому потоку) достигает 10 А/лм (для Ф., изготовленных по диффузионной планарной технологии); постоянная времени, характеризующая инерционность Ф., обычно не превышает неск. сотен мкс; коэфф. усиления по току 100 - 1000. Ф. широко применяются в устройствах автоматики, вычислит. техники и др.; входят в состав оптронов. Схема кремниевого планарного фототранзистора: 1 - коллектор; 2 - бава; 3 - эмиттер; 4 - просветляющее покрытие ФОТОТРАНСФОРМАТОР (от фото... и трансформатор) - оптико-механич. устройство для устранения искажений в фотоизображении местности (в плане), возникающих при аэрофотосъёмке из-за наклона оптич. оси объектива фотоаппарата к плоскости снимаемого участка и кривизны земной поверхности. ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ (от фото... и триангуляция) - метод определения положения опорных точек путём измерения аэроснимков на фотограмметрия, приборах или посредством графич. построений. ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ - см. Фотографический увеличитель. ФОТОУМНОЖИТЕЛЬ - см. Фотоэлектронный умножитель. ФОТОУПРУГОСТЬ - возникновение оптич. анизотропии и связанного с ней двойного лучепреломления в первоначально оптически изотропных твёрдых телах при их деформации. При одностороннем растяжении или сжатии такое тело приобретает св-ва оптически одноосного кристалла, оптическая ось к-рого совпадает с направлением растяжения или сжатия. Разность показателей преломления обыкнов. и необыкнов. лучей в направлении, перпендикулярном к оптич. оси, n0 - nв = kб, где б - норм. напряжение механическое, k - коэфф. пропорциональности, зависящий от материала образца. При более сложных деформациях тело становится подобным оптически двуосному кристаллу. На явлении Ф. осн. широко применяемый в технике оптич. метод исследования напряжений. ФОТОФОРМА в полиграфии - фотокопия полосы печатного издания (в позитивной или негативной форме), используемая для изготовления печатной формы. ФОТОХИМИЯ (от фото... и химия) - область хим. превращений, протекающих под действием света. К процессам, рассматриваемым Ф., относятся: фотосинтез органич. в-в в растениях, превращение кислорода в озон под действием УФ радиации Солнца, разложение бромида серебра в светочувствит. фотографич. слое (см. Фотография). В 70-х гг. 20 в. возникло новое направление Ф. - лазерохимия (резонансная химия), к-рая изучает хим. превращения при действии лазерного излучения, а также хим. процессы в хим. лазерах. ФОТОХРОМИЗМ (от фото... и греч. chroma - цвет, краска) - способность в-ва обратимо (т. е. с последующим возвращением в исходное состояние) изменять поглощения коэффициент в видимой области спектра под действием оптич. (УФ, видимого, ИК) излучения. ФОТОХРОМНОЕ СТЕКЛО - неорганич. стекло, способное обратимо изменять светопропускание в видимой области спектра при воздействии УФ или KB видимого излучения. Наиболее распространены Ф. с., содержащие галогениды серебра. Возможные области применения: приборостроение (светофильтры с перем. пропусканием), стр-во (для регулирования освещённости и нагрева в зданиях), голография (для записи информации), медицина (спец. очки), авиация и космонавтика (остекление кабин) и т. д. ФОТОХРОМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - светочувствит. материалы, в к-рых явление фотохромизма используется для регистрации изображений, записи и обработки оптич. сигналов (напр., в оперативной памяти ЭВМ, в голографии, микрофильмировании и т. д.). Отличаются быстродействием, возможностью многократного использования, временем хранения информации в пределах от 1 мкс до неск. лет, высокой разрешающей способностью. Используются также в очках и оптич. затворах, изменяющих пропускание света при изменении освещённости. ФОТОХРОНОГРАФ (от фото..., греч. chronos - время и ...граф) - прибор для исследования временных хар-к излучения путём перевода их в пространственную картину с линейной, круговой или др. типа развёрткой. Системы с непрерывно движущейся киноплёнкой дают временное разрешение до 0,3 мкс. Системы, в к-рых временная развёртка осуществляется вращающимся зеркалом или призмой, содержат устройства фотогр. регистрации и обеспечивают временное разрешение до 10 нс. Системы с фотоэлектрич. приёмником и регистрацией сигнала на осциллографе дают временное разрешение до 10 нс. Системы с электронно-оптич. преобразователем с сильным ускоряющим полем и высокочастотной развёрткой позволяют получить временное разрешение до 0,5 - 0,7 не. ФОТОШАБЛОН (от фото... и шаблон) - стеклянная пластина с нанесённым на её поверхности маскирующим слоем - покрытием заданной конфигурации, непрозрачным для оптич. излучения. Используется для локального экспонирования светом поверхности подложки в процессе фотолитографии при изготовлении интегральных схем, запоминающих устройств и т. д. Материалом маскирующего слоя Ф. обычно служат хром, оксиды хрома, железа и Др. ФОТОЭДС - см. Фотоэффект вентильный. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ - электрич. явления, происходящие в в-ве под действием электромагн. излучения. К ним относятся фотоэффект вентильный, фотоэффект внешний, фотоаффект внутренний, фотопроводимость, Дембера эффект и др. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР - то же. что солнечная батарея. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ - электрических сигналов усилитель, в к-ром активным элементом служит фотоэлектрич. преобразователь (фотоэлемент, фоторезистор, фотоумножитель и др.). Поступивший сигнал изменяет яркость или направление светового потока, вследствие чего изменяется освещённость светочувствит. элемента фотоэлектрич. преобразователя и соответственно усиливается или ослабляется электрич. сигнал на выходе усилителя. Ф. у. используют в измерит. приборах, напр. в фотогальванометрическом компенсационном приборе, в ИК спектроскопии и др. ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ ЭМИССИЯ - то же. что фотоэффект внешний. ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ - электровакуумные или полупроводниковые приборы, преобразующие энергию электромагн. излучения оптич. диапазона в электрическую или изображение в невидимых (напр., инфракрасных) лучах в видимое изображение. Действие Ф. п. осн. на использовании фотоэффектов: внешнего (фотоэлектронной эмиссии) и внутреннего (фотопроводимости или фотоэдс), К Ф. п. относятся разл. фотоэлементы, фотоэлектронные умножители, фоторезисторы, фотодиоды, электронно-оптические преобразователи, усилители яркости изображения, а также передающие электронно-лучевые приборы. ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ (ФЭУ). фотоумножитель, - усилитель слабых фототоков, действие к-poro осн. на вторичной электронной эмиссии; разновидность фотоэлектронного прибора. Осн. узлы ФЭУ: фотокатод, эмитирующий электроны под действием оптич. излучения (фототок), система динодов, обеспечивающая умножение электронов в результате вторичной электронной эмиссии, и анод - коллектор вторичных электронов (см. рис.). Общее усиление ФЭУ составляет 103 - 108. ФЭУ применяются в счётчиках элементарных частиц. ТВ передающих камерах, факсимильных аппаратах, в устройствах лазерной техники и др. Многокаскадный фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с боковым входом: а - внешний вид; б - схема устройства; Э1, Э2, Э3, ..., Эn - эмиттеры (диноды) ФОТОЭЛЕМЕНТ - фотоэлектронный прибор, в к-ром в результате поглощения падающего на него света возникает эдс (фотоэдс) или генерируется электрич. ток (фототек). Различают вакуумные и газонаполненные Ф., действие к-рых осн. на фотоэффекте внешнем, и полупроводниковые Ф. - с фотоэффектом внутренним. В вакуумных Ф. (см. рис.) световой поток вызывает фотоэлектронную эмиссию с поверхности фотокатода, в результате при замыкании цепи Ф. в ней протекает фототок, пропорциональный световому потоку. Для газонаполненных Ф. (в отличие от вакуумных) характерна нелинейная зависимость фототока от интенсивности падающего света. В полупроводниковых Ф. (на основе селена, кремния, арсенида галлия и др.) при поглощении оптич. излучения увеличивается число подвижных носителей заряда - электронов и дырок, к-рые пространственно разделяются электрич. полем р - n-перехода или контакта металл - ПП, что приводит к возникновению фотоэдс (см, также Фотоэффект вентильный). Ф. обычно служат приёмниками излучения, применяются в автоматич. контрольной и измерит. аппаратуре, устройствах фото- и кинотехники, факсимильной связи и т. д. ПП Ф. используются также для прямого преобразования энергии солнечного излучения в электрическую - в солнечных батареях, фотоэлектрич. генераторах. Вакуумный фотоэлемент; К - фотокатод; А - анод; С - источник света; Г - гальванометр; Е - источник тока ФОТОЭМУЛЬСИОННЫЙ СЛОЙ - то же. что светочувствительный слой. ФОТОЭФФЕКТ ВЕНТИЛЬНЫЙ, фотоэффект в запирающем слое, - возникновение под действием электромагнитного излучения электродвижущей силы (фотоэдс) в системе, состоящей из двух контактирующих разных ПП или из ПП и металла. Наибольший практич. интерес представляет Ф. в. в р - я-переходе и гетеропереходе. Ф. в. используют в фотоэлектрич. генераторах, в ПП фотодиодах, фототранзисторах и т. д. ФОТОЭФФЕКТ ВНЕШНИЙ, фотоэлектронная эмиссия, - испускание электронов в-вом под действием электромагн. излучения. Ф. в. наблюдается в газах (см. Фотоионизация), жидкостях и твёрдых телах. Ф. в. - квантовое явление: испускание каждого отд. фотоэлектрона происходит в результате поглощения им одного фотона. Энергия фотона hv полностью передаётся электрону, так что Макс. кинетич. энергия вылетающих фотоэлектронов удовлетворяет закону Эйнштейна: (Wк)макс = hv - А, где А - работа выхода электрона из рассматриваемого в-ва, v - частота излучения, h - Планка постоянная. Ф. в. отсутствует при частотах излучения v < v0 = A/h (v0 наз. красной границей Ф. в.). При очень больших интенсивностях излучения (напр., при использовании излучения мощного лазера) возможен многофотонный Ф. в., т. е. одноврем. поглощение электроном двух или больше фотонов. Это приводит, в частности, к соответствующему снижению красной границы Ф. в. Квантовым выходом Ф. в. наз. отношение числа фотоэлектронов к числу падающих фотонов. Ф. в. используют в фотоэлементах. ФОТОЭФФЕКТ ВНУТРЕННИЙ - перераспределение электронов по энергетич. состояниям в твёрдых и жидких ПП и диэлектриках, происходящее под действием электромагн. излучения. Ф. в. обнаруживается, как правило, по изменению концентрации носителей тока в среде, т. е. по появлению фотопроводимости или фотоэдс (см. Фотоэффект вентильный). Ф. в. используют в фотодиодах, фоторезисторах, фототранзисторах, фотоэлементах, фотоэлектрич. генеоаторах (солнечных батареях) и т. п. ФРАКТОГРАФИЯ (от лат. fractus - излом и ...графия) - изучение поверхностей излома после механич. разрушения на образцах или деталях обычно под световым или электронным микроскопом. Особенность Ф. - сохранение исходной поверхности излома, к-рую, как правило, не подвергают шлифованию, полированию, травлению и др. воздействиям. Ф. - весьма важный и перспективный метод изучения локальных особенностей разрушения. ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ - то же, что дробная перегонка. ФРАМУГА (польск. framuga) - часть оконного переплёта (обычно верхняя). Остекл. Ф. иногда устраивают над створками дверей. Оконная Ф. может быть глухой (неоткрывающейся) и створной (открывающейся). ФРАНКЛИН [от имени амер. политич. деятеля и учёного Б. Франклина (В. Franklin; 1706 - 90)] - не подлежащая применению ед. кол-ва электричества (электрич. заряда) в системе СГСФ (сантнметр-грамм-секунда-франклин). Обозначение - Фр. 1 Фр = 3,335 64-10-10 Кл = 333,564 пКл (см. Кулон). ФРАНЦИЙ (назван в честь Франции - родины М. Перей, открывшей элемент в 1939) - хим. радиоактивный элемент; символ Fr (лат. Franciurn), ат. н. 87, Единственный его природный изотоп 223Fr имеет период полураспада T1/2 = 21.8 мин. Все св-ва Ф. изучены на очень малых его кол-вах; по оценке, плотн. 2500 кг/м32, tпл ок. 16 °С. По хим. св-вам Ф. напоминает щелочные металлы. ФРЕАТИЧЕСКИЕ ВОДЫ [от греч. phrear (phreatos) - колодец] - то же, что грунтовые воды. ФРЕГАТ (голл. fregat, франц. fregate, от итал. fregata) - боевой корабль в ВМФ (ВМС) ряда гос-в для противолодочной и противовозд. обороны, занимает промежуточное положение между эскадренным миноносцем и лёгким крейсером. Водоизмещение ок. 4000 т, скорость 55 км/ч (30 узлов), вооружён противолодочными, зенитными ракетными комплексами. В парусном флоте Ф. наз. 3-мачтовый воен. корабль, второй по размерам после линейного, имел до 60 пушек. ФРЕЗА (от франц. fraise) - режущий многолезвийный инструмент для обработки плоскостей, пазов и шлицев, криволинейных поверхностей, тел вращения, резьбы, а также для разрезки материалов. Ф. различают: по виду поверхности, на к-рой имеются зубья, - цилиндрич., торцевые, дисковые, угловые, резьбовые, фасонные; по форме зуба - с прямыми, винтовыми, разнонаправленными зубьями; по конструкции зуба - остроконечные, затылованные; по устройству - цельные, составные, комплектные, сборные со вставными зубьями; по способу крепления - насадные, концевые с конич. или цилиндрич. хвостовиком; по направлению винтовых канавок - с правыми и левыми канавками. Ф. изготовляют из легиров. и быстрореж. инструментальных сталей со вставными ножами, оснащ. пластинками твёрдых сплавов или композиц. материалов. См. рис. Фрезы: а - цилиндрические; б - концевая с коническим хвостовиком; в - торцевая насадная со вставными ножами; г - червячная Схема работы фрезы почвенной: 1 - фрезерный барабан ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ - машина для рыхления, измельчения грунта и перемешивания его с вяжущими материалами при сооружении и ремонте дорожных и аэродромных покрытий и оснований. Осн. рабочий орган Ф. д. - ротор диам. 0,8 - 0,9 м; дополнит. оборудование - кирковщик. Ф. д. бывают самоходные, навесные, полуприцепные и прицепные. ФРЕЗА ПОЧВЕННАЯ - машина для обработки почвы ножами или зубьями, закреплёнными на дисках вращающегося вала. В СССР Ф. п. применяют для обработки лугово-болотных почв и междурядий в садах, а также междурядий пропашных культур. Рабочий орган Ф. п. - фрезерный барабан с прямыми или изогнутыми ножами (зубьями), закреплёнными равномерно по окружности дисков. Диам. барабана 300 - 800 мм. число ножей на одном диске 4 - 8. окружная скорость ножей 4 - 13 м/с. После прохода Ф. п. почва хорошо измельчается и не требует дополнит. обработки. Ширина захвата Ф. п. 0,7 - 4,2 м. Глубина обработки 6 - 20 см. См. рис. ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА - 1) часть фрезерного станка, несущая шпиндель. Ф. г. бывают горизонтальные, вертик. и наклонные (в т. ч. поворотные). 2) Узел агрегатного станка с силовым приводом и приспособлением для крепления реж. инструмента (фрезы). ФРЕЗЕРНО-ЦЕНТРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК - спецпализир. станок для обработки торцов деталей типа вала. Применяются в серийном и крупносерийном проиэ-вах для фрезерования торцов деталей "в размер"- и изготовления технология, баз - центровых отверстий. ФРЕЗЕРНЫЙ БАРАБАН - машина для фрезерования торфяной залежи. По назначению различают Ф. б. для подготовки и ремонта торфяных эксплуатац. площадей, для произ-ва фрезерного торфа на удобрение, подстилку и т. д. Ф. о. состоит из рабочего органа - цилиндрич. фрез с жёстко закреплёнными реж. ножами, рамы с опорными катками, прицепа и силовой передачи. ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК - станок для обработки резанием заготовок, использующий в качестве реж. инструмента фрезы. Ф. с. предназначены для обработки плоских и фасонных нар. и внутр. поверхностей, прорезки прямых и винтовых канавок,обработки зубьев зубчатых колёс и др. Различают Ф. с.: универсальные (общего назначения) и специализированные. Универсальные Ф. с. бывают консольные и бесконсольные (горизонтальные и вертик.) и продольно-фрезерные (см. рис.); специализированные - шпоночно-фрезерные, шлице-фреэерные, карусельно-фрезерные и др. К ст. Фрезерный станок. Схема широкоуниверсального консольно-фрезерного станка: 1 - консоль; 2 - станина; 3 - салазки; 4 - стол; 5 - шпиндельная головка; 6 - фрезерная головка К ст. Фрезерный станок. Схема продольно-фрезерного станка: 1 - станина; 2 - стол; 3 - шпиндельная головка; 4 - стойки портала; 5 - балка портала; 6 - поперечина ФРЕЗЕРОВАНИЕ - 1) обработка резанием металлов и неметаллич. материалов, при к-рой реж, инструмент - фреза - имеет вращат. движение, а обрабатываемая заготовка - поступательное. Ф. применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колёс и т. д. Ф. осуществляется на фрезерных станках, 2) Ф. почвы - первичная обработка почвы фрезерными машинами при освоении осушенных болот, кочкарников и луговых земель с мощной и плотной дерниной. Ф. применяется также при предпосевной обработке почвы на засоленных и поливных землях; для разбивки комьев и глыб, образов, при вспашке, с целью создания верхнего мелкокомковатого слоя почвы под посевы риса и зерновых в зоне орошаемого земледелия; при добыче торфа. ФРЕНСИСА ТУРБИНА - то же, что радиально-осевая турбина. ФРЕЙМЫ - то же, что хладоны. ФРЕСКА (от итал. fresco, букв. - свежий) - 1) тематич. или орнаментально-декоративная роспись, выполн. водяными красками по сырой штукатурке. Техника Ф. применяется гл. обр. для отделки интерьеров. 2) Произведение монументально-декоративного искусства, выполн. техникой Ф. ФРЁТТИНГ-КОРРОЗИЯ (англ. fretting, от fret -разъедать, подтачивать) - коррозия, наблюдаемая в местах контакта плотно сжатых или катящихся одна по другой деталей, если в результате вибраций между их поверхностями возникают микроскопич. смещения сдвига. ФРИГОРИЯ [от лат. frigus (frigoris) - холод, стужа] - устар. внесистемная ед. т. н. кол-ва холода. Применяли Ф. в холодильной технике как ед. кол-ва отводимой теплоты, равную отрицат. килокалории. Ф. была сначала заменена килокалорией, ныне не подлежащей применению, а с 1980 - ед. кол-ва теплоты в СИ - джоулем. 1 Ф.= 4,1868-103 Дж = 4,186 18 кДж (см. Калория и Джоуль). ФРИЗ (франц. frise) - 1) в архит. ордерах средняя горизонтальная часть антаблемента между архитравом и карнизом; в дорическом ордере членится на триглифы и метопы, в ионич. и коринфском - иногда заполняется рельефами. 2) Декоративная композиция (изображение или орнамент) в виде горизонтальной полосы (наверху стены, на предмете, кайма на паркете или ковре и т. д.). ФРИЗЕР (англ. freezer, от freeze - замораживать) - машина для взбивания и замораживания смеси полуфабрикатов в произ-ве мороженого. Ф. - двухстенный цилиндр, внутрь к-рого вводится смесь. Она взбивается механизмом, состоящим из мешалки и ножей. В пространство между стенками цилиндра подаётся хладагент (аммиак, хладон и т. п.). Различают Ф. периодич. и непрерывного (производительность 500 - 5000 кг/ч) действия. ФРИКЦИОННАЯ МУФТА [от лат. frictio (frictionis) - трение] - муфта приводов. передающая вращающий момент за счёт сил трения между пластинами или дисками ведущей и ведомой полумуфт; позволяет осуществлять плавное сцепление валов при любой частоте их вращения, исключает большие динамич. нагрузки в механизмах и шум при пуске. Применяется в трансп. машинах, для соединения валов двигателей с валами механизмов, приводимых в движение, в тормозных механизмах и т. п. См. рис. Схема простейшей управляемой фрикционной муфты ФРИКЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА - механич. передача, служащая для передачи вращат. движения от одного вала к другому с помощью сил трения, возникающих между дисками, цилиндрами или конусами, насаженными на валы и прижимаемыми друг к Другу. Ф. п. используют в бесступенчатых передачах, фрикц. прессах и фрикц. молотах. ФРИКЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ - механизм, в к-ром передача или изменение движения обусловлены силами трения между его элементами: фрикционная передача, фрикционная муфта, колодочный, ленточный или дисковый тормоза, клиновой зажим и т. д. ФРИКЦИОННЫЙ МОЛОТ - молот, в к-ром для подъёма (реже для опускания) бабы используется сила трения между деталями, связанными с бабой, и деталями приводного механизма. Энергия удара Ф. м. определяется массой падающих частей, ускорением свободного падения и высотой их падения. Различают Ф. м. с доской, с ремнём и винтовые, наз. также фрикционными прессами. ФРИКЦИОННЫЙ ПРЕСС - машина кузнечно-штамповочного произ-ва, в к-рой движение рабочего органа осуществляется за счёт сил трения (фрикц. контакт между маховиком и вращающимися дисками). Ф. п. применяют для горячей штамповки, холодной листовой штамповки, чеканки, холодной и горячей гибки, холодной правки. По типу фрикц. привода различают 1-, 2-, 3-дисковые Ф. п. ФРИТЮРНИЦА (отфранц. friture - жаренье, топлёный жир) - аппарат для жаренья в растит. или животном жире (фритюре) кулинарных изделий. Ф. различаются по вместимости и способу обогрева (с непосредств. или косвенным). Бывают периодич. (вместимостью до 40 л) или непрерывного действия (большей вместимости), с газовым или электрич. обогревом. ФРОНТОН [франц. fronton,от лат.frons (frontis) - лоб, передняя сторона] - завершение фасадной стены здания, образуемое скатами кровли треугольной или криволинейной формы и карнизом. Ф. в классич. архитектуре завершают фасады зданий, портики, порталы и т. д. Часто декорируются рельефом и скульптурой. См. рис. Фронтон (указан стрелкой) ФРОНТПРОЕКЦИИ МЕТОД [от лат. frons (frontis) - лоб, передняя сторона] - способ комбинир. киносъёмки, при к-ром актёров и передний план снимают на фоне изображения заднего плана, к-рое проецируется на рассеивающий или отражающий экран со стороны съёмочного аппарата. ФСО (Fabryka Samochoddw Osobowych - FSO) - марка легковых автомобилей автозавода ФСО - "Фабрика самоходув особовых" в Варшаве (ПНР), выпускаемых с 1951 . В 1951 - 72 по лицензии Горь-ковского автозавода (ГАЗ) изготовлялись автомобили "Варшава", в 1968 - 78 по лицензии итал. концерна "ФИАТ" - автомобили "Польский ФИАТ", затем автомобили ФСО. В 1986 выпускались автомобили малого класса. Рабочий объём двигателей 1,3 - 1,5 л, мощность 48 - 60 кВт, Макс. скорость 145 - 155 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль ФСО ФТАЛЕВЫЕ КИСЛОТЫ - кристаллич. в-ва; известны 3 изомера (см. рис.): opmo-фталевая. или фталевая, к-та (tпл 200 °С), мета-фталевая, или иэофталевая, к-та (tпл 348 °С), napa-фталевая, или терефталевая, к-та (гпл 425 °С). Применяются в синтезе полиэтилентерефталата, полиамидов, красителей. Наиболее важные производные - фталевый ангидрид и эфиры (фталаты); последние широко используются, в частности, как пластификаторы полимеров. Фталевые кислоты ФТАЛЕВЫЙ АНГИДРИД С6Н4(СО)2О - ангидрид opmo-фталевой к-ты; бесцветные кристаллы; tпл 130,8 °С. Легко вступает в реакции конденсации. Применяется в синтезе органич. красителей, алкидных смол, пластификаторов, лекарств. средств, инсектицидов, как реагент в аналитич. химии. ФТАЛОЦИАНИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ - производные фталоцианина (тетрабензотетразапорфина). Наибольшее технич. значение имеет медная комплексная соль фталоцианина - пигмент голубой фталоцианиновый. Хлорированием этой соли получают пигмент зелёный фталоцианиновый, сульфированием - водорастворимый краситель прямой бирюзовый светопрочный. Ф. к. отличаются яркостью цвета, большой красящей способностью, термостойкостью, исключит. светопрочностью, устойчивостью к действию к-т и оснований. Применяются в полиграфии, лакокрасочной пром-сти, для крашения пластмасс, резины; водорастворимые Ф. к. - для крашения натур. шёлка, хл.-бум. и вискозных тканей. ФТОР (от греч. phthoros - гибель, разрушение) - хим. элемент из группы галогенов, символ F (лат. Fluorum), ат. н. 9, ат. м. 18,998 40. Свободный Ф. состоит из двухатомных молекул F2. Ф. - бледно-жёлтый газ со специфич. запахом; плотн. 1,693 кг/м32 (при О °С). Плотн. твердого Ф. (вблизи tкип - 219,699 °С) 1700 кг/м*. жидкого (при tкип - 188,200 °С) 1512 кг/м3. Ф. обладает исключительно высокой хим. активностью; он образует соединения со всеми элементами, кроме гелия, неона и аргона. Взаимодействие Ф. со мн. простыми в-вами, оксидами и солями протекает очень энергично, а с водородом водой я углеводородами - часто со взрывом. Ф. токсичен (предельно допустимая концентрация в воздухе 0,15 мг/м3). Осн. природный источник Ф. - флюорит (плавиковый шпат) CaF2; Ф. содержится также в апатите и фосфоритах. Ф. получают электролизом фтористого водорода в среде расплавл. гидрофторидов калия (KH2F3, реже KHF2). Элементарный Ф. применяют в произ-ве фторорганич. соединений и нек-рых фторидов. ФТОРВОЛОКНА - синтетич. волокна, получаемые формованием фторсодержащих полимеров, напр. политетрафторэтилена. Устойчивы в агрессивных средах, обладают высокими электронзоляц. и антифрикц. св-вами. Используются для изготовления фильтров, космич. скафандров и др. защитной одежды, прокладок для подшипников, электроизоляц. материалов, протезов (напр., кровеносных сосудов, клапанов сердца). ФТОРИДЫ - соединения фтора с др. хим. элементами, соли фтористоводородной к-ты. Ф. широко применяются в органич. синтезе, при произ-ве алюминия, бериллия, циркония, ниобия, тантала, урана, редкозем. элементов. Мн. Ф. используются в нефтехим., электротехнич., стек. и др. отраслях пром-сти, в стр-ве и с. х-ве. ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА - раствор фтористого водорода в воде. Ф. к. применяют для произ-ва трифторида алюминия, искусств. криолита, тетрафторида урана и др. неорганич. фторидов, для травления металлов, стекла и ПП, для полировки стекла. Устар. назв. технич. Ф. к. - плавиковая кислота. ФТОРИСТЫЙ ВОДОРОД HF - бесцветная легкоподвижная жидкость, сильно "дымящая" на воздухе; имеет низкую tnл ( - 83,36 °С). Плотн. жидкого Ф. в. 991 кг/м3 (при tкип 19,52 °С). Неограниченно растворим в воде с образованием фтористоводородной к-ты. Взаимодействует со мн. хим. элементами, оксидами и солями, а также со стеклом; в присутствии катализаторов фторирует органич. соединения. Ф. в. получают при взаимодействии флюорита CaF2 с концентрир. серной к-той или с водяным паром. Ф. в. применяют для синтеза фреонов и др. фторорганич. производных, получения фтора, тетрафторида урана, трифторида алюминия, как катализатор реакций полимеризации, алкилирования, конденсации, дегидратации. Ф. в. токсичен, вызывает ожоги кожи. ФТОРКАУЧУКЙ [(-CH2CF2-)х - - (-CF2CFR-)у]n - сополимеры винилиденфторида с др. фторсодержащими мономерами. Наиболее распространены сополимеры с трифторхлор-этиленом (СКФ-32; R = С1), гексафторпропиленом (СКФ-26; R = CF3) или перфторметилвиниловым эфиром (СКФ-260; R = CF3O). Плотн. Ф. 1800 - 1900 кг/м3. Вулканизуются органич. пероксидами, диаминами, под действием излучения высокой энергии. Резины тепло- и атмосферостойки, устойчивы в сильных окислителях, превосходят резины из др. каучуков по огнестойкости, по износостойкости уступают только уретановым эластомерам; прочность при растяжении 12 - 30 МПа, относит. удлинение 120 - 200% (наполнитель - технич. углерод). Применяются в произ-ве ёмкостей для хранения горючего, уплотнителей, диафрагм и др. деталей, эксплуатируемых при темп-pax выше 200 °С в контакте с агрессивными средами. ФТОРЛОНЫ - торговые назв. (СССР) политрифторхлорэтилена (Ф.-З) и политетрафторэтилена (Ф.-4). ФТОРОПЛАСТЫ - технич. назв., под к-рым в СССР выпускаются фторсодержащие пластмассы. См. Политетрафторэтилен, Политрифторхлоратилен. ФТОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ - хим. соединения, в молекуле к-рых один или неск. атомов фтора непосредственно связаны с атомом углерода. Известны фторпроизводные всех классов органич. соединений. Полимеризацией ненасыщ. Ф. с. получают негорючие, термостойкие и неокисляющиеся масла, гидравлич. жидкости, пластмассы (фторопласты), каучуки. Нек-рые Ф. с. - средства борьбы с вредителями с. х-ва, хладагенты (хладоны), газопереносящие среды для кровезаменителей и т. д. ФУГАНОК - см. Рубанок. ФУГОВАЛЬНЫЙ СТАНОК (от нем. Fuge - стык, шов; fugen - фуговать) - дереворежущий станок для создания у заготовки продольным фрезерованием одной или двух смежных плоских чистовых базовых поверхностей, по к-рым заготовка ориентируется при последующей обработке. Односторонний Ф. с. (см. рис.) имеет два паралл. стола, между к-рыми расположен ножевой вал. Задний стол расположен в плоскости, касательной к ножевому валу, передний - смещён на глубину фрезерования. На нач. стадии обработки заготовка базируется по переднему столу, на заключительной - по заднему. Для одноврем. формирования двух базовых поверхностей (по пласти и по кромке заготовки) используют двусторонние Ф, с. Схема работы на фуговальном станке: а, б, в - стадии формирования базовой поверхности заготовки; 1 - ножевой вал; 2 - задний стол; 3 - заготовка: 4 - передний стол ФУКО ТОКИ [по имени франц. физика Ж. Б. Л. Фуко (J. В. L. Foucault; 1819-68)] - то же, что вихревые токи. ФУМИГАНТЫ [от лат. fumigans (fumigantis) - окуривающий, дымящий] - пестициды, применяемые в газо- или парообразном состоянии (или выделяющие газообразное в-во в условиях применения). Используются для дезинсекции, уничтожения грызунов, фунгицидной обработки продовольств. запасов, закрытых помещений, трансп. средств, а также для обработки почвы с целью уничтожения грибков, насекомых, семян сорняков. ФУМИГАТОР (от лат. fumigo - окуриваю, дымлю) - машина для борьбы с вредителями и болезнями с.-х. культур. Различают Ф. наэемно-палаточные (окуривают растения парами, газами) и почвенные (вносят р-ры жидких фумигантов в почву). В СССР выпускается машина ФВ-2 (ФУН) для внесения в почву жидких фумигантов производительностью 1,6 га/ч. Глубина внесения рабочей жидкости до 55 см. ФУНГИЦИДЫ (от лат. fungus - гриб и caedo - убиваю), фунгисиды, - пестициды, применяемые для борьбы с грибными, бактериальными, вирусными заболеваниями растений и с грибными повреждениями растит. продуктов. В качестве Ф. применяют, напр., неорганич. соединения серы, меди, мышьяка, ртутьорганич. соединения, производные карбаминовых к-т, формалин. ФУНДАМЕНТ (от лат. fundamentum - основание) - подземная или подводная часть здания (сооружения), через к-рую передаётся нагрузка на грунт основания. Ф. бывают свайные (см. Свайный фундамент), в виде кессонов, опускных колодцев, опор глубокого заложения и обычные. Обычные Ф. (устраиваемые гл. обр. из железобетона, бетона и бута) подразделяются на ленточные (под стены и колонны); отдельные (столбчатые и плитные); сплошные в виде плит или массивов разл. формы; гибкие и жёсткие; монолитные и сборные (см. рис.). В Ф. различают обрез - верх. плоскость, отделяющую Ф. от сооружения, иподошву - ниж. плоскость, передающую нагрузку на основание. Выбор типа Ф. определяется геол. и гидрогеол. условиями строит. площадки, характером и назначением возводимого здания (сооружения), значениями действующих нагрузок. Ленточный (сборный) фундамент Столбчатый фундамент: 1 - столб для бетонных блоков; 2 - железобетонная фундаментная балка; 3 - кладка стены Сплошной (плитный) фундамент Перекрёстный фундамент Сборный фундамент под колонну (многоблочный) ФУНИКУЛЁР (франц. funiculaire, от лат. funiculus - верёвка, канат) - рельсовая дорога с канатной тягой для перевозки пассажиров или грузов в вагонах по крутым подъёмам (до 35°). Ф. получили распространение в городах, на курортах, используются на пром. пр-тиях. Вагоны передвигаются при помощи стальных канатов и электрич. приводов, располагаемых на верх. станции. Ф. имеют чаще всего 2 вагона (один поднимается, а другой в это время спускается). Рельсовый путь одноколейный, с разъездом в ср. части. Для безопасности вагоны оборудованы ловителями, автоматически захватывающими рельс в случае обрыва каната. Скорость движения вагонов до 3 м/с, пропускная способность до 600 чел. в 1 ч. ФУНКЦИОНАЛ - матем. понятие, означавшее первоначально (в вариац. исчислении) перем. величину, зависящую от выбора одной или неск. ф-ций (линий). В более общем смысле Ф. - оператор, отображающий бесконечномерное пространство в множество действит. или комплексных чисел. ФУНКЦИОНАЛИЗМ - течение в архитектуре и в художеств. пром-сти 20 в., осн. на утверждении первичности функции (утилитарно-практич. назначения) сооружения по отношению к его форме. Ф. ориентирует архитекторов и художников-конструкторов на применение новых композиц. и технич. решений. Однако тезис Ф. "форма следует функции" при абсолютизации его приводит к схематизму и обеднению эстетич. качеств произведений архитектуры и пром. изделий. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА - служит для разъяснения определ. процессов, происходящих в отд. частях изделий пли в целом изделии; используется для изучения принципов работы изделий (установок, устройств), а также при наладке, регулировании, контроле и ремонте. См. Схема. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ - метод рацион, орг-ции и использования полезного пространства, площади в интерьере, на территории города, парка и т. д., заключающийся в выделении отд. зон (участков), предназначаемых для особых видов деятельности человека, процессов или процедур. Функцией, зоны зачастую дополнительно членятся на относительно обособл. подзоны. Напр., рабочая зона специалиста на произ-ве (рабочее место) может включать подзоны выполнения чертёжных работ, хранения инструментов, технич. документации, экспозиции. В интерьере совр. жилища обычно формируются следующие функцией, зоны или подзоны: сна, приготовления и приёма пищи, отдыха, детских игр, умств. труда и т. д., в к-рых, как правило, особо выделяются подзоны хранения вещей. Ф. з. способствует повышению уровня рациональности и комфорта в орг-ции труда, быта и отдыха людей. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ - 1) один из осн. разделов совр. математики. Возник в результате взаимного влияния, объединения и обобщения идей и методов мн. разделов классич. математич. анализа. Применяется в совр. физике, особенно в квантовой механике. 2) Совокупность методов качеств. и количеств. определения реакционноспособных (функциональных) групп или отд. атомов в органич. соединениях: гидроксильных групп - в спиртах, карбонильных - в альдегидах и кетонах, карбоксильных - в карбоновых кислотах, кратных (двойных и тройных) связей - в ненасыщ. соединениях, и т. д. В Ф. а. используются как хим., так и физ. (инструментальные) методы, напр. ИК и УФ спектроскопия, полярография, хроматография. Ф. а. применяется для установления структуры неизвестных соединений и контроля процессов произ-ва хим. продуктов. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - устройство (чаще всего электронное), выходной сигнал к-рого связан с одним или неск. входными сигналами заданной функцией, зависимостью (тригонометрич., логарифмич., степенной и Др.). По типу сигналов различают Ф. п. аналоговые (оперируют с непрерывными сигналами), цифровые (оперируют с дискретными сигналами, числовыми кодами) и гибридные (оперируют как с непрерывными, так и с дискретными сигналами). Ф. п. применяются в вычислит. машинах и системах, системах автоматич. управления, телемеханич. и информационно-измерит. системах и т. д. ФУНКЦИЯ (от лат. functio - осуществление, исполнение) - зависимая перем. величина. Если каждому рассматриваемому значению величины х (аргумента, или независимого переменного) соответствует определ. значение величины у, то последнюю ваз. ф-цией первой. Наличие соответствия между величинами х и у обозначается: у = f(x), у = F(x) и т. д. С помощью Ф. выражаются мн. количеств. закономерности в науке и технике. ФУНТ (нем. Pfund, англ. pound, от лат. pondus - вес, тяжесть, гиря) - 1) Ф. брит, торговый, равный 453,592 г. 2) Ф. тройский или аптекарский, равный 373,242 г. 3) Рус. ед. массы и веса, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 Ф. = 1/40 пуда = 96 золотникам = 9216 долям ~ 409,512 г. ФУРАЖИР (от франц. fourrage - корм, фураж) - с.-х. машина для выемки сена и соломы из скирд с одноврем. измельчением стеблей. Ф. снабжён измельчающим барабаном с ножами, конфузором (сужающейся по ходу потока трубой) и эксгаустером с трубопроводом. Стебли измельчаются ножами барабана, возд. потоком, создаваемым эксгаустером, по конфузору и трубопроводу загружаются в тележку. Производительность применяемого в СССР Ф. ФН-1,4 (см. рис.) при выемке соломы до 4 т/ч. Навесной фуражир ФН-1.4 ФУРАНОВЫЕ СМОЛЫ - синтетич. олигомеры, получаемые из производных фурана, напр. продукта конденсации фурфурола с ацетоном (мономер ФА). Связующие в произ-ве полимербетона, стеклопластиков, асбопластиков, плёнкообразующие лаков для антикорроз. покрытий. К ст. Фурановые смолы, Фуран ФУРГОН (франц. fourgon) - 1) специализир. закрытый кузов грузового или грузопасс. автомобиля, прицепа или полуприцепа, предназнач. для перевозки определ. грузов (продукты питания, мебель, скот и т. д.). 2) Большая крытая повозка, гл. обр. для клади. ФУРЛОНГ, ф а р л о н г (англ. furlong), - брит" ед. длины. 1 Ф.= 220 ярдс.м = 201,168 м. ФУРМА (от нем. Form, букв. - форма) - устройство для подвода дутья в металлургия, печи и агрегаты. Представляет собой наконечник, к-рым заканчивается подводящий дутьё трубопровод (воздухопровод, газопровод). ФУРНИТУРА (франц. fourniture, от fournir - доставлять, снабжать) - вспомогат. подсобный материал в к.-л. произ-ве, напр. при изготовлении обуви, одежды, мебели. В мебельном произ-ве - ручки, петли и т. п., при пошиве одежды - пуговицы, крючки и т. д. ФУРФУРОЛ (от лат. furfur - отруби и oleum - масло) - бесцветная жидкость с запахом ржаного хлеба, желтеющая при освещении на воздухе; tкип 161,7 °С. Выделяют из кукурузных початков, овсяной и рисовой шелухи, хлопковых коробочек и др. растит. сырья. Селективный растворитель при очистке нефт. и растит. масел, сырьё для получения полимеров (фурановые смолы), антисептиков (фурацилин) и др. См. рис. Фурфурол ФУРЬЕ ИНТЕГРАЛ [по имени франц. математика Ж. Б. Ж. Фурье (J. В. J. Fourier; 1768-1830)] - ф-ла, дающая разложение непериодич. ф-ции на гармонич. компоненты, частоты к-рых составляют непрерывную совокупность значений. ФУРЬЕ РЯДЫ - ряды, служащие для гармония, анализа периодич. ф-ций, т. е. для разложения периодич. ф-ций на гармонич. компоненты. ФУРЬЕ-СПЕКТРОМЕТР - спектрометр, представляющий собой интерферометр Майкельсона, одно из зеркал к-рого передвигается вдоль светового потока, оставаясь параллельным само себе. При этом каждая монохроматич. компонента исследуемого сигнала оказывается модулированной с частотой, пропорциональной частоте этой компоненты. На выходе же Ф.-с. возникает сигнал, пропорциональный Фурье-образу (сумме всех модулир. компонент), к-рый затем на ЭВМ (напр., с помощью Фурье интеграла) преобразуется в спектр исследуемого излучения. По сравнению с обычными спектрометрами Ф.-с. при равной разрешающей способности имеют большую светосилу. Используется в осн. в ИК спектроскопии, в т. ч. на КА. ФУСТ (от итал. fusto) - ствол, стержень колонны. Ф. имеет лёгкое утонение кверху (на 1/5 - 1/3 часть ниж. диаметра ствола), а в ср. части незначит. утолщение - энтазис. ФУТ (англ. foot, букв. - ступня) - 1) брит. ед. длины. 1 Ф.= 12 дюймам = 1/3 ярда = 304,8 мм. 2) Рус. ед. длины, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 Ф.= 12 дюймам. ФУТ ВОДЯНОГО СТОЛБА - брит. ед. давления. Обозначение - фут вод. ст. 1 фут вод. ст. = 2 989,07 Па (см. Паскаль). ФУТЕРОВКА (от нем. Futter - подкладка) - защитная внутр. облицовка (из кирпичей, плит, блоков, а также набивная и др.) тепловых агрегатов, печей, топок, труб, ёмкостей и т. д. Различают Ф. огнеупорные (шамотные, динасовые, магнезитовые, доломитовые и др.), химически стойкие и теплоизоляционные. См. рис. Футеровка кислородного конвертера: 1 - кожух конвертера; 2 - арматурный слой из магнезитового кирпича; 3 - рабочий слой из смолодоломита: 4 - смолодоломитовая набивка; 5 - шамотный кирпич ФЬЮМИНГОВАНИЕ (от англ. fume - дымить, испаряться) - способ извлечения остатков цинка, свинца и олова из расплава. В жидкий шлак или др. расплав, находящийся в шахтной печи, вдувают угольную пыль или природный газ; углерод, соединяясь с кислородом оксидов цинка, свинца и олова, восстанавливает их до металлов, к-рые переходят в парообразное состояние и улетучиваются; в надшла-ксвой зоне пары металлов снова окисляются, уносятся током газов в виде свободных оксидов и осаждаются в пылеуловителях. В Болгарии разработан непрерывный процесс Ф. ФЭР (сокр. наименование физ. эквивалента рентгена) - не подлежащая применению внесистемная ед. эквивалентной дозы корпускулярного ионизирующего излучения (а-, 3-частицы и нейтроны), при к-рой в воздухе образуется столько же пар ионов, сколько образуется при экспозиц. дозе рентгеновского или гамма-излучения в 1 Р (см. Рентген). ФЭСОМ - то же, что фатом. ФЮЗЕЛЯЖ (франц. fuselage, от fusele - веретенообразный, fuseau - веретено) - корпус ЛА, несущий крылья, оперение и шасси. В Ф. размещаются кабины экипажа и пассажиров, грузовые отсеки, оборудование, а у ЛА нек-рых типов также двигатели и топливные баки. В ряде схем ЛА Ф. заменяют хвостовыми балками или объединяют с крылом. Конструкция Ф. включает в себя силовой набор (лонжероны, стрингеры, шпангоуты) и обшивку.
вверх