ФАБРИКА (от лат. fabrica - мастерская) - пром. пр-тие с механиэир. процессом произ-ва, изготовляющее преим. товары лёгкой и пищ. пром-сти. В политэкономии понятия "Ср." и "завод" тождественны. ФАБРИКАТ (от лат. fabricatus - изготовленный) - продукт, законченный произ-вом, предназ-нач. для производств. или личного потребления без дополнит. переработки. ФАБРИ - ПЕРО ИНТЕРФЕРОМЕТР [по имени франц. физиков Ш. Фабри (Ch. Fabry; 1867 - 1945) и А. Перо (A. Perot; 1863 - 1925)] - многолучевой интерферометр, образованный обычно двумя плоскими параллельными отражающими поверхностями. Как спектральный прибор Ф. - П. и. характеризуется высокой разрешающей способностью {равной R = (3h/Лямбда)[2 корень из (r)(1 - r)], где h - расстояние между поверхностями (толщина), X - длина волны света, r - коэфф. отражения поверхностей}, но ограниченной областью дисперсии (макс, размерами участка спектра, на к-рый не накладываются соседние участки): Дельта Лямбда=Лямбда2/2h, что требует предварит. монохроматизации исследуемого спектра. Для увеличения области дисперсии применяют последоват. установку двух независимо работающих Ф. - П. и., у к-рых значения h различаются в неск. раз. Использование двух Ф. - П. и. с одинаковыми h или одного интерферометра неск. раз последовательно позволяет увеличить спектральное разрешение и значительно снизить фон. В практике находит применение также конфокальный Ф. - П. и., образованный двумя сферич. отражающими поверхностями, расстояние между к-рым и равно радиусу их кривизны. При использовании фотоэлектрич. регистрации сканирование спектра осуществляется изменением оптической длины пути. ФАЗ ПРАВИЛО - закон термодинамики и физ. химии. Согласно Ф. п. для термодинамической системы, находящейся в состоянии равновесия термодинамического, соотношение между числом фаз п, числом компонентов k и числом термодинамич.степеней свободы т имеет вид: m = k - п + 2. Из Ф. п. следует, напр., что для однокомпонентной системы т = 3 - п, т. е. такая система не может содержать больше трёх равновесно сосуществующих фаз (см. Тройная точка). ФАЗА (от греч. phasis - появление) - 1) Ф. в теории колебаний и волн (в частности, перем. токов) - величина, определяющая состояние колебат. процесса в каждый момент времени. Напр., для напряжения, совершающего гармонические колебания, и = umsinФ, где Ф = wt + ф0 - фаза колебаний, со - угловая частота, t - время, ф0 - начальная фаза колебаний, т. е. значение Ф. в нач. момент времени t = 0, ит - амплитуда. Ф. гармонич. колебаний выражают в угловых единицах. В случае периодич., но негармонич. колебаний Ф. выражают в долях периода. 2) Ф. в термодинамике - совокупность всех частей гетерогенной системы, ограниченных поверхностями раздела и характеризуемых при отсутствии внеш. силового поля одинаковыми физ. св-вами во всех своих точках. Напр., смесь газов или р-р состоит из одной Ф., а система лёд - вода - водяной пар - из трёх Ф. 3) Ф. в электротехнике - одна из электрич. цепей, входящая в состав многофазной цепи, характеризующаяся тем, что в ней действует эдс (напряжение), сдвинутое во времени по отношению к др. цепям (фазам) этой многофазной цепи. ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА - то же, что диаграмма состояния. ФАЗОВАЯ СКОРОСТЬ - скорость перемещения в пространстве поверхности пост. фазы гармонич. (монохроматич.) волны. При распространении волн в средах Ф. с. различна для волн разл. частот (см. Дисперсия волн). Поэтому Ф. с. - исчерпывающая хар-ка распространения только гармонич. волн. Ф. с. электромагнитных волн v= с/корень из еn, где с - скорость света в вакууме, а е и n - относительные диэлектрическая проницаемость и магнитная проницаемость среды. ФАЗОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ - то же, что автофазировка. ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ - то же, что фазовый переход. ФАЗОВОЕ ПРОСТРАНСТВО в классической механике и статистической физике - многомерное пространство, по осям ортогональной системы координат к-рого откладываются значения всех N обобщённых координат и N обобщённых импульсов механич. системы с N степенями свободы. ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ - равновесие термодинамическое системы, состоящей из двух или большего числа фаз. Условия Ф. р. в замкнутой системе: во всех сосуществующих фазах системы должны быть одинаковыми значения давления, темп-ры и химического потенциала каждого из компонентов. Число фаз, к-рые могут одновременно находиться в Ф. р., определяется фаз правилом. ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ - устройство, осуществляющее нек-рый постоянный (чаще всего кратный 45 или 90o) или регулируемый сдвиг по фазе электро-магн. волны или электрич. напряжения. В зависимости от частоты входных сигналов Ф. строят на основе цепей, содержащих резисторы, конденсаторы, катушки индуктивностей, в виде элементов задержки, на основе магн. усилителей и т. д. Ф. применяют гл. обр. в измерит. технике. ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД, фазовое превращение, - переход в-ва из одной фазы в другую. Ф. п. происходит, напр., при испарении, кристаллизации, плавлении и т. п. процессах. Различают Ф. п. первого и второго родов. Ф. п. п е р в о г о р о д а наз. переход, при к-ром плотность, внутренняя энергия, энтропия, энтальпия и др. термодинамич. ф-ции изменяются скачком. Для осуществления Ф. п. первого рода необходимо подводить или отводить теплоту, наз. теплотой Ф. п. и измеряемую скачком энтальпии при Ф. п. в условиях постоянства темп-ры и давления. Примерами таких Ф. п. служат все агрегатные превращения, изменения христаллич. модификаций. Ф. п. второго р о д а наз. переход, при к-ром плотность и термодинами ч. ф-ции непрерывны, а скачок испытывают производные этих ф-ций по давлению и темп-ре (напр., теплоёмкость при пост. давлении, сжимаемость). Теплота Ф. п. второго рода равна 0. Примерами таких Ф. п. являются переход ферромагнетика в парамагнитное состояние, переход гелия в сверхтекучее состояние. ФАЗОВЫЙ ФИЛЬТР - электрический фильтр, создающий задержку сигнала во времени без искажения его формы и затухания амплитуды. ФАЗОИНBEPTOP (от фаза и инвертор) - усилитель, преобразующий входное электрич. напряжение в 2 напряжения, сдвинутые по фазе на 180°. Широко используются Ф. с разделённой нагрузкой, в к-рых выходные напряжения снимаются с резисторов в коллекторной и эмиттерной цепях транзистора, а также Ф.-парафазные усилители со связью между двумя транзисторами через общий резистор в их эмиттерной цепи (см. рис.). Схема фазоинвертора-парафазного усилителя: Т - транзистор; R - резистор; UВХ - входное напряжение; Uвых1 и Uвых2 - выходные напряжения ФАЗОМЕТР (от фаза и ...метр) - прибор для измерений сдвига фаз между электрич. напряжением и током в электрич. цепях перем. тока пром. частоты, а также для измерений сдвига фаз 2 электрич. напряжений. Ф. бывают электромеханические (электро-и ферродинамич., электромагн., магнитоэлектрич. с выпрямителями в измерит. цепях) и электронные. Во всех Ф. (кроме электронного) в качестве измерит. механизма используется логометр соответствующей системы. В зависимости от назначения различают Ф.: 1-й 3-фазные; щитовые технич. со шкалой, градуиров. в значениях cosф; переносные лабораторные со шкалой в значениях cosф или в градусах. Погрешность измерений электромеханич. Ф. 1 - 3°, электронными - 0,05 - 0,1°. ФАЗОРЕГУЛЯТОР (от фаза и регулятор) - устройство обычно в виде асинхронной машины фазной с заторможённым ротором (работающей как электрич. трансформатор), предназнач. для плавного изменения фазы напряжения на выходе (на обмотке ротора, подключ. к нагрузке и играющей роль вторичной обмотки трансформатора) по отношению к напряжению ва входе (на обмотке статора - первичной обмотке) путём поворота с помощью механич. приспособления ротора относительно статора. Ф. позволяет изменять сдвиг фаз между напряжениями в пределах от О до 360°. Мощность Ф. - до неск. десятков кВ*А. ФАЗОСДВИГАЮЩАЯ ЦЕПЬ - электрич. четырёхполюсник, гармонич. сигнал на выходе к-рого сдвинут по фазе относительно входного сигнала. Ф. ц. применяют в САУ в качестве корректирующих устройств, обеспечивающих устойчивость и необходимое качество управления. Частные случаи Ф. ц. - дифференцирующие и интегрирующие цепи. ФАЗОТРОН (от фаза и ...трон), синхроциклотрон, - резонансный циклич. ускоритель заряженных частиц с пост. управляющим магнитным полем и перем. частотой ускоряющего высокочастотного электрич. поля. Движение ускоряемой в Ф. частицы происходит по раскручивающейся спирали. Ф. применяют для ускорения тяжёлых заряж. частиц (протонов, ионов) до энергий ~1 ГэВ. ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ - электроизмерит. прибор электромагн. или индукц. типа, предназнач. для определения порядка чередования фаз в трёхфазных электрич. цепях. ФАЗОЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА - частотная характеристика, отражающая зависимость сдвига фазы между выходным и входным гармонич. колебаниями линейной динамич. системы от частоты входного колебания. При последоват. соединении в систему неск. звеньев Ф. х. системы определяется как сумма Ф. х. всех звеньев. ФАЙЛ (англ. file, OCR. значения - подшивка бумаг, картотека) - совокупность однотипных по структуре и способу использования порций информации, размещаемая на носителях данных внешней памяти ЭВМ и рассматриваемая в процессе передачи и обработки как единое целое. Примером Ф. может служить совокупность анкетных данных работников пр-тия. Как правило, Ф. содержит большие объёмы информации, обработка к-рой осуществляется порциями поочерёдно. Помимо порции информации, Ф. обычно содержит нек-рые данные, позволяющие отличить один Ф. от другого, определить последнюю порцию Ф. и т. д. Способ хранения и обработки информации в виде Ф. широко используется, напр., при обработке экономико-статистич. данных, распознавании образов. ФАИНШТЕЙН (нем. Feinstein, букв. - чистый штейн) - безжелезистый сульфид, получаемый пра бессемеровании штейнов. В зависимости от содержания тех или иных цветных металлов различают Ф. медный - Cu2S (наз. также белым м а т т о м), никелевый - Ni3S2, медно-никелевый - Cu2S, Ni2S,. Ф. перерабатывают для извлечения цветных (в т. ч. благородных) металлов. ФАКЕЛ (нем. Fackel) в т о п к е - часть потока из смеси воздуха, раскалённых продуктов сгорания и взвеш. в них горящих частиц топлива, в к-ром сгорает осн. масса пылевидного, жидкого или газообр. топлива. Иногда Ф. наз. расходящийся в виде конуса поток газа или жидкости. См. рис. Распределение температур в факеле (при сжигании угольной пыли) ФАКЕЛЬНАЯ ТОПКА - камерная топка для сжигания газообр., жидкого и твёрдого топлива в факеле. Для подачи в Ф. т. газообр. топливо не требует к.-л. подготовки; жидкое топливо распыляется в форсунках; твёрдое должно быть размолото в тонкий порошок (см. Пылеприготовление). Ф. т. для пылевидного топлива подразделяют на топки с удалением шлака в твёрдом состоянии (сухое шлакоудаление) и с жидким шлакоудалением. Ф. т. для жидкого и газообр. топлива выполняют с горизонтальным или слегка наклонным подом. Ф. т. классифицируют по типу горелок (прямоточные и вихревые), по расположению горелок (однофронтальное, встречное, угловое) и по числу ярусов горелок. См. рис. К ст. Факельная топка. Схемы движения газов в факеле топки с прямоточными горелками (а) и с вихревыми горелками (б) ФАКЕЛЬНЫЙ ВЫБРОС - устройство для отведения вредных примесей, имеющихся в технология. и вентиляц. газах, на большую высоту с тем, чтобы эти примеси при приближении к приземному пространству (на выс. 1,5 - 2 м от поверхности земли) рассеивались бы атм. воздухом до предельно допустимых концентраций. В Ф. в. вентилятор нагнетает в атмосферу газы, содержащие вредные в-ва, через суживающийся к выпускному отверстию конич. патрубок (конфузор) со скоростью до 20 - 30 м/с. ФАКСИМИЛЬНАЯ СВЯЗЬ (от лат. fac simile - делай подобное), фототелеграфия, фототелеграфная связь, - электрич. способ передачи неподвижного плоского изображения (текста газет, таблиц, чертежей, схем, графиков, фотографий и т. п.). Осуществляется при помощи факсимильных аппаратов. ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ, фототелеграфный аппарат, - комплекс механич-., светооптич. и электронных устройств для передачи изображений неподвижных плоских объектов (оригиналов) по каналам электросвязи или (и) для приёма таких изображений с их воспроизведением в виде копии (факсимиле). Осн. узлы передающего Ф. а.: анализирующая система, к-рая служит для построчного преобразования изображения оригинала в видеосигнал; электронное устройство для преобразования видеосигнала в форму, удобную для передачи по каналу связи (модулятор). Приёмный Ф. а. (или приёмник приёмо-передающего Ф. а.) содержит электронный узел выделения (детектирования) видеосигнала и устройство регистрации принятого изображения фотогр., электрохим. или др. методом. ФАКТОР (от лат. factor - делающий, производящий) - причина, движущая сила к.-л. процесса, явления, определяющая его характер или отд. его черты. ФАКТОРИАЛ (англ. factorial, от factor - сомножитель) в математике - произведение натуральных чисел от 1 до к.-л. данного натурального числа п. т. е. 1-2-3-... -п. Обозначение - nl. Напр., 5l = 1-2-3-4-5 = 120. ФАЛ (голл. val) - судовая снасть для подъёма ре-ев, гафелей, парусов, флажных сигналов. ФАЛЬЦ (нем. Falz, от falzen - сгибать) - 1) место соединения деталей из тонколистового металла путём совместного загиба кромок. См. рис. 2) Место сгиба листов бумаги при фальцовке. Виды фальцев при соединении деталей из тонколистового металла: а - простой стоячий; б - простой лежачий; в - двойвой стоячий; г - угловой ФАЛЬЦГОБЕЛЬ, фальцгебель (нем. Falzhobel), - см. Рубанок. ФАЛЬЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА - машина для фальцовки отпечатанных листов в тетради заданного формата и конструкции. Состоит из самонаклада, фальцев, секций (от 1 до 4), приёмного устройства, ф. м. подразделяются по конструкции фальцевальных секций на ножевые, кассетные и комбинированные. В ножевых машинах лист вводится самонакладом между валиками ударом тупого ножа; в кассетных передняя кромка подаваемого листа упирается в планку кассеты, образуя петлю, к-рая захватывается фальцующими валиками; в комбинир. (кассетно-вожевых) первые параллельные сгибы производятся при помощи кассет, а перпендикулярные - при помощи ножей. См. рис. Схема работы кассетной фальцевальной машины (аппарата): 1 - приводной валик; 2 - подающие валики; 3 - лист бумаги; 4 - прижимной валик; 5 - упор; 6 - кассета; 7 - прижимной фальцующий валик Схема работы ножевой фальцевальной машины (аппарата): 1 - лист; 2 и 5 - валики; 3 и 4 - ножи; 6 - сфальцованный лист (тетрадь) ФАЛЬЦОВКА (от нем. falzen - складывать, сгибать) - соединение заготовок из тонколистового металла продольным замком - фальцем. Применяется обычно при кровельных работах. ФАЛЬЦОВКА в полиграфии - сгибание бумажных листов в определ. порядке с фиксацией сгибов. Число сгибов определяется видом издания, его форматом и форматом бум. листа. В зависимости от взаиморасположения сгибов различают перпендикулярную, параллельную и комбинир. Ф. Она выполняется на фальцевальных машинах или в фальц. аппаратах печатных машин. ФАЛЬШБОРТ (от нем. Falschbord) - лёгкий стальной пояс, выполненный как продолжение бортовой обшивки судна и располож. выше верх. палубы. Ф. служит ограждением открытых частей палубы и уменьшает накат волн на неё. ФАЛЬШКИЛЬ (нем. Falschkiel) - 1) брус из твёрдого дерева или металлич. полоса, прикреплённая к ниж. кромке киля либо к днищу судна в его диам. плоскости для предотвращения износа киля или обшивки при соприкосновении с грунтом; 2) тяжёлая отливка обтекаемой формы, прикреплённая к килю парусной яхты для обеспечения её остойчивости. ФАНЕРА (нем. Furnier, от франц. fournir - накладывать) - листовой древесный материал, получаемый склеиванием трёх или более слоев лущёного шпона (с перекрёстным расположением листов шпона относительно волокон древесины). Ф. изготовляют из берёзы, ольхи, сосны, ясеня, бука и т. д. Разновидности Ф.: металлизир., армированная, огнестойкая. В зависимости от сопротивления действию влаги различают Ф. водостойкую, средней и огранич. водостойкости. Ф. выпускают в виде листов толщ. 1,5 - 18 мм, листы толще 18 мм наз. фанерными плитами. Ф. применяют в стр-ве, судостроении, машиностроении, в мебельном произ-ве и т. д. ФАНТАСТРОН, фантастронный автогенератор, - однокаскадный генератор импульсных колебаний, создающий импульсы электрич. напряжения, изменяющегося пропорционально времени (импульсы линейно возрастающего или линейно падающего напряжения). Ф. применяют в радиотехнике, автоматике и телемеханике для точно регулируемой задержки импульсов во времени, определения временного интервала между импульсами и т. д. ФАНТОМНАЯ ЦЕПЬ (от франц. fantome - призрак) - искусств. путь для передачи сигналов связи, сигнализации или управления, образованный при помощи трансформаторов со средними точками. Иногда применяется для уплотнения линий связи. ФАОЛИТ - пластмасса на основе феноло-формаль-дегидной смолы и кислотостойкого наполнителя - асбеста, графита, талька. Плотн. 1500 - 1600 кг/м3, прочность при изгибе 26 - 80 МПа; в кислых агрессивных средах работоспособен до 130 °С. Применяется в произ-ве разл. аппаратуры (корпуса скрубберов, ванны и др.) и деталей (трубы, фиттинги, краны) для хим., нефтехим., целлюлозно-бум., металлургич. и др. отраслей пром-сти. ФАРА (франц. phare, первонач. - маяк, огонь маяка, от греч. Pharos - Фарос, название острова близ Александрии, знаменитого в древности своим маяком) - электрич. фонарь, устанавливаемый в передней (иногда и в задней) части трансп. машины (автомобиля, электровоза, трактора и пр.) для освещения пути. Оптич. элемент Ф. состоит, как правило, из 2-контактной лампы с двумя нитями (для включения ближнего и дальнего света), стекла-рассеивателя и рефлектора-отражателя; может быть полуразборным герметизир. или полностью герметичным. Направление светового луча может изменяться спец. регулировкой Ф. по прибору или световому пятну в затемнённом помещении. На совр. автомобилях устанавливают Ф. отдельно для ближнего и дальнего света, а также противотуманные ф. На нек-рых автомобилях устанавливается задняя Ф., автоматически включающаяся при движении автомобиля назад. См. рис. Герметизированный оптический элемент фары: а - общий вид; 6 - лампа с экраном; 1 - рассеиватель; 2 - резиновая прокладка; 3 - металлический отражатель; 4 - лампа; 5 - втулка отражателя; 6 - защитный металлический экран; 7 и 8 - спирали накаливания (7 - спираль ближнего света); 9 - фланец крепления ФАРАД [от имени англ. физика М. Фарадея (М. Faraday; 1791 - 1867)] - ед. электрич. ёмкости в СИ. Обозначение - Ф. 1 Ф равен электрич. ёмкости конденсатора, при к-рой заряд 1 Кл создаёт на нём напряжение 1 В (см. Кулон и Вольт). ФАРАДЕЙ - не подлежащая применению внесистемная ед. электрич. заряда. 1 Ф. ~ 9,648*104 Кл (см. Кулон). ФАРАДЕЯ ЗАКОНЫ - осн. законы электролиза. 1-й закон: масса т в-ва, выделившегося на электроде при прохождении электрич. тока, прямо пропорциональна значению О электрич. заряда, пропущ. через электролит. 2-й закон: отношение масс разл. в-в, претерпевающих превращения на электродах при прохождении одинаковых электрич. зарядов, равно отношению химических эквивалентов этих в-в. Ф. з. можно выразить в виде: т = kQ = (M/Fn)Q, где k - электрохимический эквивалент в-ва, выделившегося на электроде, М и n - молярная масса и валентность ионов этого в-ва, F - Фарадея постоянная. ФАРАДЕЯ ПОСТОЯННАЯ - физ. постоянная F, равная произведению Авогадро постоянной NA на элементарный электрический заряд е: F = NA*e = (96 485,309 ± 0,029) Кл/моль. ФАРАДЕЯ ЯВЛЕНИЕ - поворот плоскости поляризации электромагнитной волны (напр., линейно-поляризованного света), распространяющейся в в-ве вдоль силовых линий магнитного поля. Угол поворота ф пропорционален напряжённости магнитного поля Н и длине пути l, проходимого волной в поле: ф = VlH, где V - постоянная В е р д е, зависящая от природы в-ва, длины волны и темп-ры. Ф. я. представляет практич. интерес в оптике, а также при изучении распространения радиоволн в магнитном поле Земли. ФАРАДЕЯ - МАКСВЕЛЛА - ЛЕНЦА ЗАКОН - осн. закон электромагнитной индукции. ФАРАДМЕТР (от фарад и ...метр) - прибор для измерений электрич. ёмкости (на перем. токе). Ф. бывают электродинамич. или электромагнитные (см. рис.) с логометром в качестве измерит. механизма. Шкала Ф. градуируется гл. обр. в мкФ. Погрешность измерений 1 - 4%. Схема электромагнитного фарадметра: U - источник переменного напряжения; K1 и K2 - неподвижные катушки; F1 и F2 - ферромагнитные сердечники; Соб - образцовый конденсатор; Сх - измеряемая ёмкость ФАРВАТЕР (голл. vaarwater, от varen - двигаться, плавать и water - вода), судовой ход, - безопасный в навигац. отношении проход по водному пространству (реке, озеру, морю, проливу, фиорду и др.), характеризующийся достаточными глубинами и отсутствием препятствий для судоходства. Ф. обозначают средствами навигац. оборудования - буями, створными знаками и т. д. ФАРЛОНГ - см. Фурлонг. ФАРТУК станка - узел металлореж. станка, на к-ром сверху расположен суппорт, а внутри - передачи от ходового вала к зубчатому колесу с рейкой и винту поперечных салазок, гайка ходового винта, а также механизмы включения и выключения подач, реверсирования, блокирования и т. д. ФАРФОР (тур. farfur, fagfur, от перс. фегфур) - плотный керамич. материал, непроницаемый для воды и газов (водопоглощение до 0,5% ), обычно белый, просвечивающий в тонком слое. Ф. получают обжигом полуфабрикатов из тонкой смеси беложгущейся глины, каолина, кварца, полевого шпата. Ф. обладает высокой механич. прочностью, термич. и хим. стойкостью. Различают Ф. технич. и хоз., покрытый глазурью и неглазуров. (т. н. бисквит). Ф. применяется для изготовления коррозионностойких хим. аппаратов, электро- и радиотехнич. изделий, высококачеств. посуды, художественно-декоративных, сан.-технич. и строит. изделий. ФАРФОРОВЫЙ КАМЕНЬ - светлая тонкозернистая горная порода с низким содержанием красящих оксидов: продукт гидротермально-метасоматич. изменения кислых по составу эффузивов и туфов. Содержит 30 - 50% (до 65% ) кварца. Используется для изготовления фарфора, бесщелочного термостойкого стекла и как огнеупорное сырьё. ФАСАД (франц. facade, от итал. facciata - фасад, от faccia - лицо) - наружная (лицевая) сторона сооружения. Различают Ф. главный, боковой, дворовый и др. Пропорции, членения, декор Ф. обусловлены функцией сооружения, особенностями его конструктивного и стилистич. решения, назначением и положением здания или сооружения в ансамбле. ФАСАДНАЯ КЕРАМИКА - керамич. изделия для облицовки фасадов зданий, получаемые из глин (преим. тугоплавких). Различают кирпич и камни лицевые глазуров. и неглазуров., плиты прикладные, плитки малогабаритные, ковровую керамику и архитектурно-художеств. детали (с естеств. цветом черепка, покрытые глазурью, с гладким или рельефным рисунком). Водопоглощение лицевых изделий не менее 6% и не более 14% . Ф. к. применяются также для отделки стен вестибюлей, лестничных клеток, переходов и т. д. ФАСОННАЯ НИТЬ - текст. нить с периодически повторяющимися местными эффектами: узелками, петлями, утолщениями и др., получаемыми изменением структуры в процессах прядения и кручения (см. рис.), а также путём спец. видов обработки нити. Структура фасонных нитей: 1 - спиральная (извилистая); 2 - узелковая; 3 - комбинированная (узелки и спирали); 4 - комбинированная - эпонж; 5 - синель ФАСОННЫЕ ОТЛИВКИ - литые, преим. ме-таллич., заготовки деталей машин (иногда детали). В отличие от др. литых полуфабрикатов обычно не подвергаются по застывании обработке давлением - прокатке, ковке (как слитки) или переплавке (как чушки). Иногда дополнительно деформируются в штампах для придания особых свойств. Обычно Ф. о. подвергаются обработке резанием и, если требуется, термич. обработке. ФАТОМ, ф э с о м (англ. fathom), морская сажень, - брит. ед. длины (США). 1 Ф.= 6 футам = 1.8288 м. ФАХВЕРК (нем. Fachwerk, от Fach - панель, секция и Werk - сооружение) - каркас (остов) ограждающей конструкции (преим. стены) здания; состоит обычно из стоек и ригелей, в нек-рых случаях и раскосов, промежутки между к-рыми заполнены камнем, кирпичом и т. п. Ф. были распространены в ср. века в Зап. Европе (см. рис.). В совр. пром. стр-ве Ф. - часть каркаса здания, предназнач. для восприятия нагрузок от стен и передачи их осн. несущим конструкциям каркаса. К ст. Фахверк. Фахверковый дом в Стратфорде-он-Эйвон, Англия. 16 в. ФАШИНА (нем. Faschine, от лат. fascis - связка прутьев, пучок) - тугостянутая связка хвороста (обычно ивового) в форме цилиндра диам. 20 - 25 см. Ф. применяются для укрепления реч. берегов и откосов земляных сооружений, устройства бун, дренажа и т. п. Связки из неск. рядов Ф. наз. фашинными тюфяками. ФАЭТОН (франц. phaeton, от имени Фаэтона, сына бога Солнца в греч. мифологии, погибшего из-за неумения управлять колесницей своего отца) - назв. кузова автомобиля с мягким открывающимся верхом (тентом), с двумя или тремя рядами сидений и двумя или четырьмя дверями, со съёмными боковыми или убирающимися вместе с рамкой стёклами. ФАЯЛИТ [от назв. о. Фаял (Faial, Fayal; Азорские острова), где впервые был найден Ф.] - минерал, железистый оливин FerfSiO*]. В крупных скоплениях - жел. руда. ФАЙНС (франц. faience, от названия итал. города Faenza - Фаэнца, где производился Ф.) - керамич. материал с белым пористым черепком (водопоглощение 8 - 12%); получается обжигом полуфабрикатов из тонкой смеси беложгутцейся глины, каолина, кварца, полевого шпата. Различают ф., покрытый глухой и прозрачной глазурью. Фаянсовые массы применяются для изготовления сан.-технич. изделий и мед. оборудования, облицовочных плиток, посуды, декоративных изделий. ФЕДИНГ (англ. fading, от fade - постепенно ослабевать, исчезать) - то же, что замирание радиоволн. ФЕЛЮГА (итал. feluca, от араб, фулука - лодка) - небольшое парусное судно прибрежного плавания, используемое на Чёрном. Азовском и Каспийском морях для рыболовства и перевозок мелких грузов. Ф. имеет косой четырёхугольный парус. ФЕМТО... (от дат. femten - пятнадцать) - приставка для образования наименования десятичной дольной единицы, соответствующая множителю 10-15. Обозначение - ф. Пример обозначения дольной единицы: 1 фс (фемтосекунда) = 10-15 с. ФЕН (англ. fan, от лат. vannus - веялка) - электрич. аппарат (теплоэлектровентилятор), предназнач. для сушки волос. Может быть использован и для сушки накатанных на стекло фотоснимков, копий чертежей (калек) и т. п. Темп-pa струи тёплого воздуха 60 - 70 °С. ФЕНЕСТРОН - возд. винт (вентилятор), располож. в тоннеле в киле вертолёта. Выполняет те же функции, что и открытый рулевой винт вертолёта, но отличается от него более высоким кпд. ФЕНИЛ - см. в ст. Арил. ФЕНИЛОН - см. в ст. Полиамидные волокна. ФЕНОЛ, гидроксибензол, карболовая кислота, C6H5OH - бесцветные кристаллы с характерным валахом, розовеющие при хранении; tпл 43 °С. Сырьё в произ-ве феноло-формальдегидных смол, капролактама, дифенилолпропана, антисептик. Эфиры Ф. - присадки к смазочным маслам. ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЕ СМИЛЫ, февольные смолы, - олигомерные продукты поликонденсации фенола с формальдегидом. В зависимости от соотношения исходных мономеров и рН среды (см. Водородный показатель) могут отверждаться в присутствии отвердителей или без них с образованием прочных, атмосфере- и термостойких материалов, обладающих хорошими электроизоляц. св-вами. См. также Новолаки, Резолы, Фенопласты. ФЕНИЛЫ - ароматич. соединения, содержащие одну или неск. гидроксильных групп (-ОН), непосредственно связанных с атомом углерода ядра. По числу ОН-групп различают одно-, двух- и трёхатомные Ф. Обладают св-вами слабых к-т (при замещении атома водорода ОН-группы на металл образуются солеобразные в-ва - феноляты, напр. C4H6ONa); атомы водорода ядра, располож. в орто- и пара-положениях к ОН-группе, могут быть замещены на галоген, нитрогруппу ( - NO2), сульфогруппу (-SO2OH) и др. Источник Ф. - кам.-уг. смола; могут быть получены хим. синтезом. См. также Фенол, Крезолы, Гидрохинон, Пирогаллол, Резорцин. ФЕНОПЛАСТЫ - пластмассы на основе фенолоформальдегидных смол. Выпускаются в виде ненаполн. пластиков (литые резиты, неолейкорит), пресспорошков, слоистых пластиков, стеклопластиков, пенопластов. Прочные, трудногорючие, атмосфере-, водо- и коррозионностойкие материалы с хорошими электроизоляц. св-вами; работоспособны до 200 °С. Применяются в общем машиностроении (зубчатые колёса, вкладыши подшипников, втулки и т. п.), радиотехнике и электротехнике (цоколи ламп, патроны, розетки, панели и т. п.), автомобилестроении (детали зажигания, рулевого управления, декоративные детали, ручки и т. п.), в хим. машиностроении (насосы, трубы и т. п.) и др. отраслях нар. х-ва. ФЕРМА (франц. ferme, от лат. firmus - крепкий, прочный) - стержневая несущая конструкция покрытия здания, пролётного строения моста, гидротехнич. сооружения и т. д. Ф. изготовляются из металла, ж.-б., дерева и комбинир. (из неск. материалов). В расчётной схеме Ф. соединение стержней в узлах обычно условно принимается шарнирным, а нагрузка - передающейся через узлы. Поэтому при расчёте полагают, что в стержнях Ф. возникают только продольные (растягивающие или сжимающие) усилия. Осн. составные части Ф. - пояса (прямолинейные и полигональные) и решётка (простая, сложная и составная) - см. рис. Ф. с прямоугольной решёткой и жёстким соединением стержней, работающих на изгиб, наз. безраскосной. Пояса и решётка стальных Ф. покрытий обычно изготовляются из двух уголковых профилей, соединённых прокладками. Классификация ферм по типам решётки: а - балочная раскосная; б - балочная с треугольной решёткой; в - балочно-консольная с треугольной решёткой и дополнительными стойками; г - консольная полураскосная; д - консольная двухраскосная; е - балочная двухрешёт-чатая; 1 - верхний пояс; 2 - раскос; 3 - стойка; 4 - нижний пояс ФЕРМА ПРИНЦИП [по имени франц. математика П. Ферма (P. Fermat; 1601 - 65)] - осн. положение геом. оптики: оптич. путь распространения света из одной точки в другую есть тот, для прохождения к-рого свету требуется экстремальное (наименьшее или наибольшее) время по сравнению с любым другим геометрически возможным путём между теми же точками. Из Ф. п. вытекают основные законы геом. оптики - законы преломления, отражения и прямолинейного распространения света. ФЕРМЕНТЕР - то же, что биологич. реактор. ФЕРМИ [по имени итал. физика Э. Ферми (Е. Fermi; 1901 - 54)] - устар. внесистемная ед. длины. Заменена фемтометром (фм). 1 Ф.= 1 фм = 10-15 м. ФЕРМИ-ГАЗ - газ, частицы к-рого подчиняются Ферми - Дирака статистике. Напр., электроны в металле можно приближённо рассматривать как идеальный Ф.-г. ФЕРМИ - ДИРАКА СТАТИСТИКА [по имени итал. физика Э. Ферми (Е. Fermi) и англ. физика П. Дирака (P. Dirac)] - квантовая статистика, описывающая системы одинаковых частиц с полуцелым спином (в единицах h' = h/2ПИ, где h - Планка постоянная). К таким частицам (т. н. фермионам) относятся электроны, протоны, нейтроны, нейтрино, мюоны, атомные ядра с нечётным числом нуклонов и др. ФЕРМИЙ (от имени итал. физика Э. Ферми) - хим. радиоактивный элемент, полученный искусственно; символ Fm (лат. Fermium), ат. н. 100; относится к актиноидам; все изотопы Ф. распадаются очень быстро, наиболее устойчив из них 257Fm (Т1/2, = 94 сут). ФЕРМИ-УРОВЕНЬ в твёрдом т е л е - энер-гетич. уровень (в зонной теории), вероятность заполнения к-рого электронами равна 1/2. В норм. ПП при темп-ре Т = ОК этот уровень располагается в запрещённой зоне: в собственно ПП - посередине, в электронном - ближе к зоне проводимости, в дырочном - ближе к валентной зоне; в вырожденном полупроводнике - в зоне проводимости или в валентной зоне. ФЕРМОВОЗ - специализир. полуприцеп для перевозки ж.-б. ферм дл. 18 - 30 м. Имеет спец. кассету, в к-рую в вертик. или наклонном положении устанавливается ферма (см. рис.). Она закрепляется в кассете с помощью прокладок и винтов. Погрузку и разгрузку Ф. выполняют подъёмными кранами. Фермовоз ФЕРМУАР (франц. fermoir) - 1) застёжка, пряжка, напр. на книге, альбоме, кошельке, ожерелье. 2) Долото, употребляемое при резьбе по камню, дереву, а также при тиснении кожи. "ФЕРРАРИ" (Ferrari) - назв. спортивных и гоночных автомобилей одноимённой итал. фирмы, выпускаемых с 1946. Получили известность благодаря успешным выступлениям в разл. автомоб. соревнованиях. В 1986 изготовлялись автомобили с кузовами ручной сборки и высокими динамич. качествами. Рабочий объём двигателей 2 - 5 л, мощность 162 - 294 кВт. Макс. скорость 240 - 305 км/ч. См. рис. Спортивный автомобиль "Феррари" ФЕРРИД [англ. ferreed, от fer(rit) - феррит и reed - язычок] - коммутац. устройство, представляющее собой электромагн. реле, с герметизир. контактами (см. Геркон). Магн. параметры контактов и сердечника (см. рис.) подобраны так, что после прохождения по обмотке управления импульса тока одного направления контакт замыкается и удерживается за счёт остаточной намагниченности сердечника до тех пор, пока не будет дан размагничивающий импульс тока др. направления. Ф. экономичнее реле на герконах, используются в квазиэлектронных автоматических телефонных станциях, в логич. устройствах вычислит. техники и др. Схема феррида: С - сердечник; П - пластины геркона; ОУ - обмотка управления ФЕРРИМАГНЕТИЗМ - магнитоупорядоченное состояние кристаллич. в-ва (ферримагнетика), при к-ром элементарные магнитные моменты ионов, входящих в состав в-ва, образуют две или большее число упорядоч. подсистем - магнитных подрешёток. Каждая из подрешёток содержит ионы одного сорта с одинаково ориентиров, магнитными моментами. Магнитные моменты разных подрешёток направлены антипараллельно или более сложным образом, причём они не компенсируют друг друга, так что ферримагнетик обладает спонтанной намагниченностью (нескомпенсиров. антиферромагнетизм). При темп-pax выше нек-рой предельной (точки Кюри) ферримагнетик переходит в парамагнитное состояние. Типичные представители ферримагнетиков - ферриты. Магнитные св-ва ферримагнетиков близки к св-вам ферромагнетиков (они обладают доменной структурой, высокой магнитной проницаемостью, гистерезисом намагничивания, магнитострикцией и т. п.). По электрич. св-вам ферримагнетики относятся в осн. к диэлектрикам или ПП. ФЕРРИТ (от лат. ferrum - железо) - фаза железоуглеродистых сплавов, твёрдый р-р углерода (до 0,02%) в а-железе. Ф. имеет кубическую объёмно-центриров. решётку. В Ф. могут быть растворены кремний, марганец, фосфор и др. элементы. При темп-ре 911 - 769 °С Ф. парамагнитен, от 769 °С до абс. нуля - ферромагнитен. Ф. мягок и пластичен. ФЕРРИТОВАЯ АНТЕННА - магнитная антенна с ферритовым сердечником. Применяется гл. обр. в транзисторных радиоприёмниках и радиопеленгаторах для приёма радиовещат. и др. станций на дека-, гекто- и километровых волнах. ФЕРРИТОВАЯ МАТРИЦА - часть ферритового запоминающего устройства, представляющая собой рамку из изоляц. материала, внутри к-рой размещаются ферритовые тороидальные сердечники, пронизанные по определ. схеме изолир. проводниками (см. рис.).По проводникам подаются импульсы тока, обеспечивающие перемагничивание выбранного сердечника (при записи и считывании информации) и снимаются импульсы эдс, индуциров. в результате перемагничивания сердечника (при считывании информации). В состав ферритового запоминающего устройства входит обычно неск. идентичных Ф. м. Связь между матрицами осуществляется через выводы рамки, к к-рым припаиваются проводники записи и считывания. Электрическая схема ферритовой матрицы запоминающего устройства с плоской выборкой информации (справа - увеличенный участок) ФЕРРИТОВОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - запоминающее устройство, в к-ром запоминающими элементами служат тороидальные ферритовые сердечники с прямоугольной петлёй гистерезиса. Применение таких сердечников обусловлено их св-вом сохранять после намагничивания одно из двух возможных состояний, к-рым приписываются значения "1" и "О" двоичного кода. Ферритовые сердечники собирают в ферритовые матрицы, каждая из к-рых содержит до неск. десятков тыс. сердечников; в состав Ф. з. у. обычно входят неск. таких матриц. Ёмкость Ф. з. у. определяется числом ферритовых сердечников, быстродействие (цикл обращения) - их временем перемагничивания. Предназначены для использования в качестве оперативного запоминающего устройства. ФЕРРИТОВЫЙ СЕРДЕЧНИК - магнитопровод определ. формы и геом. размеров, выполненный из Феррита методами порошковой металлургии. Наиболее распространены Ф. с. П-, Ш-образной формы, кольцевые, цилиндрич. стержневые и др. Магн. св-ва Ф. с. зависят от св-в исходных компонентов и технологич. режима изготовления сердечников. Ф. с. используются в качестве пост. магнитов, как элементы запоминающих устройств, в магнитомеханич. резонаторах, магнитострикц. преобразователях и др. устройствах. ФЕРРИТЫ - неметаллич. твёрдые магнитные материалы, по хим. составу - соединения оксида железа Fe2O3 с оксидами др. металлов; делятся на Ф.-шпинели MFe2O4 (М - никель, кобальт, марганец, магний, медь), Ф.-гранаты M3Fe5O12 (М - редкоземельные элементы) и др. Иногда термин "Ф."используют как общее назв. ферримагнетиков (см. Ферримагнетизм). Изделия из Ф. обычно изготовляют спеканием. По магнитным св-вам Ф. аналогичны ферромагнетикам, но обладают весьма малыми потерями на вихревые токи и меньшей плотностью. Ф. широко используются в радиотехнике, электронике, в вычислит. технике, в технике СВЧ. Нек-рые Ф. (в виде плёнок) перспективны в качестве устройств памяти огромной ёмкости. ФЕРРО..., ФЕРР... (от лат. ferrum - железо) - составная часть сложных слов, означающих отношение к железу (напр., ферриты, ферросплавы). ФЕРРОГРАФ (от ферро... и ...граф) - прибор для испытания и контроля магнитомягких материалов, позволяющий визуально наблюдать динамич. цикл гистерезиса и фотографировать динамич. кривые в широком диапазоне частот (вплоть до 100 кГц), исследовать влияние разл. факторов (деформаций, темп-ры, подмагничивания пост. током и др.) на форму и размеры динамич. кривых и т. п. ФЕРРОГРАФИЯ - то же, что магнитография. ФЕРРОД [англ. ferrod, от fer(rit) - феррит и rod - стержень] - бесконтактный электромагнитный коммутац. прибор, действие к-рого осн. на магнитном насыщении ферромагнетика. Состоит (см. рис.) из ферритового стержня ФС, обмоток управления ОУ. возбуждения ОВ и считывания ОС. При разомкнутом ключе К ток в ОУ отсутствует, импульсы тока в ОВ перемагничивают стержень и т. о. индуцируют импульсы напряжения в ОС. При наличии тока в ОУ сердечник намагничен и напряжение в ОС не индуцируется. Используется в квазиэлектронных автоматических телефонных станциях. Схема феррода: Iв - двуполярные импульсы тока возбуждения; + (плюс) и - (минус) - клеммы для подключения источника постоянного тока ФЕРРОДИНАМИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - прибор для измерений электрич. величин (напр., силы тока, напряжения), работа к-рого осн. на взаимодействии магн. полей двух (или более) катушек с током - подвижной и неподвижной, размещаемой на ферромагнитном сердечнике (см. рис.). Ф. и. п. применяют гл. обр. в качестве технич. щитовых (реже переносных) амперметров,вольтметров и ваттметров (показывающих и самопишущих) для измерений в цепях перем. тока частотой 50 - 500 Гц, реже в цепях пост. тока. Широко распространены также ферродинамич. логометры, применяемые в приборах для измерений углов сдвига фаз и частоты. Осн. св-ва Ф. и. п.: большой вращающий момент, малые влияния внеш. магн. полей. Для расширения пределов измерения Ф. и. п. используются измерительные трансформаторы тока и напряжения. Схема ферродинамического измерительного прибора: 1 - электромагнит; 2 - подвижная катушка; 3 - пружина; 4 - сердечник подвижной части ФЕРРОЗОНД (от ферро... и франц. sonde - щуп) - чувствит. элемент для обнаружения магнитного поля и измерений его напряжённости. Представляет собой сердечник (обычно из пермаллоя) с двумя обмотками - возбуждения и измерительной. Если Ф, поместить в пост. магн. поле, напряжённость к-рого нужно измерить, магн. состояние сердечника изменится и в измерит. обмотке появится эдс, пропорциональная напряжённости пост. магн. поля. Ф. широко применяют при геофиз. исследованиях в качестве чувствит. элемента разл. рода магнитометров, коэрцитиметров и др. приборов, в устройствах для магн. дефектоскопии и т. д. ФЕРРОМАГНЕТИЗМ (от ферро... и магнетизм) - совокупность магнитных св-в и явлений в магнитных кристаллич. в-вах и материалах (ферромагнетиках), гл. особенность к-рых - самопроизвольная намагниченность. Причина Ф. - т. н. положит. обменное взаимодействие электронов незаполн. оболочек атомов переходных металлов, приводящее к параллельности спинов этих электронов, а следовательно, к параллельности их магнитных моментов, т. е. самопроизвольной намагниченности. При отрицат. обменном взаимодействии устойчивой структурой оказывается взаимно противоположная (антипараллельная) ориентация спиновых магнитных моментов, приводящая к антиферромагнетизму, при к-ром результирующая самопроизвольная намагниченность отсутствует. В ферромагнетиках при темп-ре выше Кюри точки тепловое движение атомов кристалла разрушает параллельную ориентацию магнитных моментов и Ф. исчезает: ферромагнетик становится парамагнетиком (см. Парамагнетизм). Ферромагнетики обычно обладают доменной структурой (объём разбивается на области однонаправл. намагниченности), высокими значениями магнитной проницаемости (до ~105 - 106), обнаруживают гистерезис при намагничивании, изменяют форму и размеры под действием магнитного поля (магнитострикция). Типичные представители ферромагнетиков - железо, никель, кобальт, их сплавы, а также ряд редкоземельных металлов (гадолиний, тербии, диспрозий и др.) и их сплавов. Ферромагнетики широко применяются в электротехнике, радиотехнике, электронике, приборостроении. ФЕРРОМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС - разновидность магнитного резонанса в ферро- и ферримагнетиках. Ф. р. в ферритах лежит в основе мн. СВЧ-устройств (параметрич. усилители, преобразователи частоты, резонансные вентили и др.). ФЕРРО МЕТР (от ферро... и метр) - прибор для испытаний магнитомягких материалов в перем. магнитных полях. Ф. позволяет измерять ср. значения эдс, наводимых в обмотках, охватывающих сердечник из магн. материала; по этим эдс определяют мгнов. значения магн. индукции в образце и силы намагничивающего тока, т. е. напряжённость магн. поля. Последовательно изменяя фазы управляющего тока, измеряют мгнов. значения индукции и напряжённости поля для разл. моментов времени и по результатам измерений строят динамич. цикл гистерезиса. С помощью Ф. можно также определить уд. потери на гистерезис и вихревые токи. ФЕРРОСПЛАВНАЯ ПЕЧЬ - электрич. печь для выплавки ферросплавов. По назначению Ф. п. делят на рудовосстановительные печи (в них требуемый элемент извлекают из руд или концентратов) и рафинировочные (предназнач. для рафинирования сплавов-полупродуктов). По конструктивным признакам . различают Ф. п. открытые, закрытые, с вращающейся ванной, неподвижные, наклоняющиеся, выкатывающиеся, а по характеру процесса - непрерывного или периодич. действия. Ф. п. могут быть однофазными (с одним или двумя электродами) или 3-фазными (с тремя электродами в линию или по вершинам равностороннего треугольника; с шестью электродами в линию или по вершинам двух равносторонних треугольников). Мощность совр. Ф. п. превышает 100 MB*А. ФЕРРОСПЛАВЫ - сплавы железа с др. элементами, применяемые гл. обр. для раскисления (см. Раскисление металлов) и легирования стали. К Ф. условно относят также нек-рые сплавы, содержащие железо лишь в виде примесей (напр., силикоалюминий, силикокальций), и, кроме того, нек-рые металлы и неметаллы в технически чистом виде (металлич. марганец, металлич. хром, кристаллич. кремний). Ф. получают плавкой руды или рудного концентрата с флюсом и восстановителем (обычно углерод, кремний или алюминий). Процесс осуществляют в электрич. рудовосстановительных печах, реже в спец. плавильных шахтах (горнах); небольшое кол-во Ф. получают в доменных печах. Ф. с пониж. содержанием примесей (т. н. рафинированные Ф.) получают в результате освобождения сплавов-полупродуктов (т. н. передельных Ф.) от углерода и кремния рафинированием в электрич. печах, реакторах, конвертерах или спец. вакуумных установках. Сортамент ф. весьма разнообразен. Важнейшие из них: ферросилиций, феррохром, ферромарганец, ферровольфрам, ферромолибден, феррованадий, ферротитан, ферросиликоцирконий, феррониооий, ферробор, феррофосфор. Нередко изготовляют сложные Ф., состоящие из неск. компонентов. В совр. металлургич. пром-сти произ-во Ф. характеризует общий уровень её развития, в частности состояние произ-ва легир. стали. Поскольку произ-во Ф. весьма энергоёмко, оно обычно связывается с мощными источниками дешёвой энергии. ФЕХРАЛЬ [от лат. fe(rrum) - железо, хр(ом) и ал(юминий)] - назв. группы жаростойких сплавов с высоким уд. электрич. сопротивлением (1,1 - 1,35 мкОм*м) на жел. основе с 8 - 15% хромай 3,5 - 5,5% алюминия. Применяются для изготовления элементов сопротивления и (реже) нагреват. элементов неответств. назначения. Рабочая темп-pa до 1100 °С. ФИАНИТЫ (от ФИАН - Физ. ин-т АН СССР, где впервые были получены) - синтетические кристаллы на основе оксидов циркония и гафния. В природе аналогов не имеют. Цвет определяется вводимыми примесями; бывают бесцветные. Тв. по минералогич. шкале 7,5 - 8; плотн. 6500 - 10 000 кг/м3. Устойчивы химически и при высоких темп-pax. Используются в ювелирном деле. ФИАТ (FIAT - Fabbrica Italiana Automobili Torino) - марка автомобилей итал. концерна "ФИАТ" и его аргент. и браз. филиалов. Нач. выпуска легковых автомобилей - 1899, грузовых - 1903. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого, малого и ср. классов (рабочий объём двигателей 0,65 - 2,5 л, мощность 18 - 144 кВт, Макс. скорость 105 - 210 км/ч) и грузовые автомобили малого и ср. классов (полная масса 1,3 - 3,5 т, грузоподъёмность 0,5 - 1.8 т, мощность двигателей 37 - 58 кВт). Особенность автомобилей Ф. - передние ведущие колёса. Концерн производит также двигатели, тракторы, ж.-д. подвижной состав и авиац. технику. См. рис. Легковой автомобиль ФИАТ ФИБРА (от лат. fibra - волокно) - материал, изготовляемый пропиткой непроклееной тряпичной бумаги концентрир. р-ром хлорида цинка (реже серной к-той или р-ром смеси роданида и хлорида кальция) и последующим прессованием. Для повышения водостойкости Ф. иногда пропитывают парафином или воском. Выпускается в виде трубок и листов. Применяется как электро- и теплоизоляц. материал, для уплотнения мест соединения в приборах и аппаратах, а также как заменитель кожи в изделиях бытового назначения. ФИБРОЛИТ (от лат. fibra - волокно и греч. lithos - камень) - строит. теплоизоляц. и конструктивно-теплоизоляц. материал, получаемый из смеси минер. вяжущего (гл. обр. цемента) и специально приготовл. древесных стружек. Ф. выпускают в виде жёстких плит толщ. 2,5 - 10 см. ФИДЕР (англ. feeder, от feed - питать) - 1) Ф. в электроэнергетике - выходящий из употребления термин, обозначающий распределительную кабельную или возд. линию электропередачи (обычно до 10 кВ). 2) Ф. в радиотехнике - проводная линия для передачи электрич. колебаний радиочастоты. В качестве Ф. применяют либо симметричные открытые линии из параллельных проводов, либо симметричные или коаксиальные кабели. Чаще всего Ф. соединяет антенну с передатчиком или приёмником. Термин "Ф." применяют также к линиям, по к-рым электрич. колебания звуковых частот поступают в радиотрансляц. сеть. ФИЗИКА (греч. tа physika - наука о природе, от physis - природа) - наука о строении материи и о простейших формах её движения и взаимодействия. Совр. Ф. исследует элементарные частицы, атомные ядра, атомы, молекулы, макроскопич. агрегаты этих частиц - твёрдые тела, жидкости и газы, включая плазму, а также поля физические, связывающие частицы в-ва в системы. Ф. подразделяют на отд. области как в соответствии с указанным выше многообразием объектов её исследования (напр., на Ф. твёрдого тела, Ф. плазмы), так и в связи с качеств. различиями изучаемых процессов и явлений (напр., на механику, акустику, учение о теплоте, электричество и магнетизм, оптику). По методам исследования различают экспериментальную и теоретич. Ф. Наиболее общими теориями в совр. Ф. являются относительности теория, квантовая механика, статистическая физика, термодинамика и теория поля. Ф. - основа естествознания. Её представления, результаты и методы исследования широко используются всеми естеств. науками (астрономией, биологией, геологией, химией и др.). Это привело к образованию таких пограничных наук, как биофизика, хим. физика, физ. химия, астрофизика, геофизика. Особенно тесно Ф. связана с математикой. Ф. служит теоретич. основой совр. техники (электротехники, электроники, теплотехники и т. д.). ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ - см. Металлофизика. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА - раздел физической химии и коллоидной химии, в к-ром изучается зависимость структурно-механич. св-в дисперсных систем от физ.-хим. явлений на поверхностях раздела фаз, напр. влияние среды на разрушение твёрдых тел. Ф.-х. м. возникла в сер. 50-х гг. 20 в. в результате гл. обр. работ П. А. Ребиндера. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - метод исследования физ.-хим. систем, осн. на измерении к.-л. св-ва этих систем в зависимости от их состава. Представленные в виде графиков результаты измерений позволяют делать заключения о характере взаимодействия компонентов, хим. составе системы, природе и границах существования фаз. Ф.-х. а. применяют во всех обл. химии и хим. технологии, в металлургии и т. д. ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА - комплекс аппаратов и устройств для механич., радиационного, магнитного и электрич. воздействия на организм человека в лечебных целях. К Ф. а. относятся ртутно-кварцевые лампы, лампы соллюкс, УЗ аппараты, приборы для гальванизации (используются пост. ток низкого напряжения, импульсный ток с частотой 10 - 100 Гц), приборы УВЧ (работающие на частоте 39 МГц) и т. д. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, величина, - хар-ка физ. объектов или явлений материального мира, общая для множества объектов или явлений в качеств. отношении, но индивидуальная в количеств. отношении для каждого из них. Напр., масса, длина, площадь, объём, сила электрич. тока - Ф. в. Значение конкретной Ф. в. X может быгь вычислено по ф-ле: X = {X} [X], где {X} - числовое значение Ф. в., [X] - единица Ф. в. Так, в выражении для длины l = 5 м l - значение длины, 5 - её числовое значение, м (метр) - принятая в данном случае ед. длины. ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - наука, объясняющая хим. явления и устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики. Выделение Ф. х. в самостоят. отрасль закончилось в кон. 19 в. На первом этапе Ф. х., из-за недостаточности знания атомно-молекулярного строения в-в, ограничивалась изучением макроскопич. хар-к систем и процессов. Главнейшие черты совр. Ф. х. - выяснение механизма хим. явлений (совокупности и последовательности элементарных стадий), квантово-хим. подход (см. Квантовая химия) и применение новейших методов физ. эксперимента (разновидности дифракционных и радиоспектроскопич. методов, электронной спектроскопии, масс-спектрометрии и т. д.). Ф. х. разрабатывает теоретич. основы неорганич., органич. и аналитич. химии и хим. технологии. Ф. х. включает квантовую химию, хим. термодинамику, химическую кинетику, учение о катализе, коллоидную химию, физико-химическую механику, электрохимию, фотохимию, радиационную химию и др. ФИКСИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ, закрепление, - удаление остатков галоидного серебра из светочувствит. слоя фотоматериала. Ф. ф. и последующая промывка в воде способствуют сохранению фотоизображения длительное время. Осуществляется в р-ре закрепителя (фиксажа), напр. тиосульфата натрия (гипосульфита). ФИЛЬЕРА (франц. filiere, от fil - волокно, нить, проволока) - 1) см. Волока. 2) Деталь машин для изготовления хим. волокон. Выполнена в форме цилиндрич. колпачка или диска с мелкими отверстиями (диам. 0,06 - 0,8 мм), через к-рые продавливаются р-ры или расплавы. ФИЛЬМОСКОП (от англ. film - плёнка, фильм и ...скоп) - оптич. прибор для рассматривания на просвет кадров диафильма (или отд. диапозитивов на фотоплёнке). ФИЛЬМОСТАТ (от англ. film - плёнка, фильм и ...стат) - металлич. шкаф для хранения рулонов (роликов) фильмов. Для предохранения киноплёнки от быстрого высыхания внутрь Ф. помещается пористый материал, пропитанный увлажняющим р-ром. ФИЛЬТР (франц. filtre, от ср.-век. лат. filtrum, букв. - войлок) - устройство (сооружение) для разделения, сгущения или осветления неоднородной системы, содержащей твёрдую и жидкую фазы, пропусканием через пористую (фильтров.) перегородку. Процесс разделения с помощью Ф. наз. фильтрованием. Ф. наз. также аппараты для очистки р-ров от минер. солей, разделения на фракции полимерных ионов и т. д. с помощью ионитов и, кроме того, устройства, пропускающие или задерживающие звуковые или электромагн. волны определ. частот (см. Электрический фильтр, Теплофильтр, Светофильтр). См. рис. Медленный фильтр для очистки воды Скорый однопоточный открытый фильтр для очистки воды Схема патронного фильтра: 1 - корпус; 2 - фильтровальная перегородка; 3 - крышка; 4 - решётка; 5 - откидное днище ФИЛЬТР ОБРАТНЫЙ - неск. слоев несвязных грунтов, улож. в порядке возрастания крупности частиц по направлению фильтрации, для предохранения защищаемого ими грунта от фильтрац. выноса частиц грунта (размыва). Ф. о. обычно является частью дренажей, устраиваемых в основании бетонных гравитац. плотин на нескальном основании, на низовом откосе земляных плотин и напорных дамб, под облицовками откосов каналов и т. д. См. рис. и ст. Дренаж сооружений. К ст. Фильтр обратный. Схема обратных фильтров в основании бетонной гравитационной плотины на нескальном основании: а - сплошной; б - местный под дренажными отверстиями на водобое; d - размер частиц ФИЛЬТРАЦИЯ - движение жидкостей или газов через пористую среду, напр. воды, нефти и газов в грунтах. При установившемся течении через фильтрующую среду скорость Ф. определяется Дарси законом. Под Ф. (фильтрованием) понимают также отделение твёрдых частиц от жидкостей и газов с помощью пористых материалов. ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - регулируемый источник реактивной мощности, содержащий конденсаторную батарею и электрич. реактор, используемый в сетях перем. тока с резким изменением реактивной нагрузки для повышения коэфф. мощности и ослабления (фильтрации) высших гармоник в токе сети. Регулирование реактивной мощности Ф. у. осуществляется тиристорными ключами или тиристорным преобразователем. Ф. у. надёжны в эксплуатации, обладают высокими кпд и быстродействием, поэтому получают всё более широкое распространение, вытесняя синхронные компенсаторы. Применяются в сетях низкого (до 1000 В) и высокого (до 220 кВ) напряжения. Мощность Ф. у. - от десятков кВ*А до сотен MB*А. ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА (от англ. finish - отделка) - то же, что отделочная обработка. ФИРМА (от итал. firma - подпись) - торговое или пром. хозрасчётное пр-тие, пользующееся правами юридич. лица. В СССР Ф. обычно наз. объединения производств. пр-тий во главе с ведущим, т. н. головным, пр-тием, крупные торговые пр-тия, а также нек-рые пр-тия бытового обслуживания. ФИРМЕННЫЙ РЕМОНТ - ремонт и технич. обслуживание силами изготовителей сложной и особо точной техники, находящейся в эксплуатации в с. х-ве, на транспорте и в др. отраслях. В СССР, напр.. Камский автомоб. з-д проводит Ф. р. выпускаемых автомобилей, в к-рый входят также снабжение автомобилей запасными частями, контроль технич. состояния автомобилей и пр. ФИТИНГ (англ. fitting, от fit - прилаживать, монтировать, собирать) - соединит. деталь трубопровода, помещаемая в местах поворотов, переходов и разветвлений, а также для соединения осн. прямолинейных звеньев труб. Ф. наз. муфтами, тройниками, крестами, отводами и т. д. К Ф. относятся также вспомогат. детали (пробки- и колпаки-заглушки, седёлки, футорки, сгоны и т. п.). См. рис. Фитинги: а и б - муфты; в - угольник; г и д - тройники; е - крест; ж - пробка-заглушка; з - колпак-заглушка; и - седёлка; к - ниппель; л - соединительная гайка; м - футорка ФЛАГТУХ (от голл. vlagdoek) - чистошерстяная камвольная ткань для флагов. ФЛАНЕЦ (от нем. Flansch) - соединит. часть труб, арматуры, резервуаров, валов и т. д., представляющая собой обычно плоское кольцо или диск с равномерно располож. отверстиями для прохода болтов или шпилек. В трубах и резервуарах Ф. с уплотнением обеспечивают герметичность внутр. полостей, Ф. валов и аналогичных вращающихся деталей - надлежащую прочность для передачи усилий. Ф., как правило, выполняется за одно целое с деталью. ФЛАНК (от франц. flan с - бок, сторона) - срез вершин зубьев при изготовлении зубчатых колёс, предназначенных для работы с высокой частотой вращения; колёса со срезанными зубьями наз. фланкированными. ФЛАПЕРОН [англ. flaperon, от flap - закрылок и (ail)eron - элерон] - подвижная хвостовая часть крыла ЛА, выполняющая функции закрылка и элерона. ФЛАТТЕР (англ. flutter - вибрация) - самовозбуждающиеся при определ. скоростях полёта колебания частей (гл. обр. крыла и оперения) ЛА с быстро возрастающей амплитудой; могут привести к его разрушению. Предотвращение Ф. достигается рациональным распределением массы в конструктивных элементах, повышением их жёсткости и т. п. ФЛЕКСОГРАФСКАЯ ПЕЧАТЬ (от лат. flexus - изогнутый и греч. grapho - пишу) - разновидность высокой печати; осуществляется с эластичных (резиновых или пластмассовых) форм текучими быстро-закрепляющимися красками. Применяется при изготовлении упаковочной продукции из бумаги, фольги, полимерных плёнок, а также нек-рых видов газетной и книжной продукции. ФЛЕКСУРА (от лат. flexura - изгиб, искривление) - коленчатый изгиб моноклинально (с наклоном в одну сторону) или почти горизонтально залегающих слоев горных пород. Образование Ф. связано с перемещением блоков земной коры по разрывным нарушениям (сбросам, взбросам, сдвигам). Ф. протягивается иногда на сотни км, а её амплитуда (высота) может достигать 2 - 3 км. См. рис. Флексура, переходящая в некоторых слоях в сброс: а - верхнее крыло; б - смыкающее крыло; в - нижнее крыло; г - амплитуда флексуры; д - сброс ФЛОГОПИТ (от греч. phlogopos - огненный, яркий; по красноватому оттенку) - минерал, магнезиальная слюда. Часто содержит примесь железа. Безжелезистые Ф. бесцветны, цвет железистых - бурый, зелёный, красный, чёрный. Тв. по минералогич. шкале 2,5 - 3; плотн. 2700 - 2900 кг/м3. Применяется как изоляц. материал в электротехнике. Получают также синтетич. Ф. ФЛОКЕНЫ (нем. Flocken, букв. - хлопья) - внутр. металлургич. пороки стали, представляющие собой очень тонкие трещины. Ф. резко ухудшают качество стали. В большинстве случаев встречаются в катаных или кованых заготовках (прутках), реже в литой стали. Для предупреждения образования Ф. принимают меры, уменьшающие содержание водорода в металле. ФЛОКУЛА (от лат. flocculus - клочок, пушинка) - агрегат, образов, в дисперсных системах (суспензиях, эмульсиях, золях) из неск. частиц вследствие взаимодействия адсорбиров. на них поверхностно-активных в-в - флокулянтов или собирателей, иногда совместно с пузырьками воздуха (аэрофлокула). ФЛОКУЛЯНТЫ - органич. реагенты, природные или синтетич., адсорбирующиеся на поверхности частиц в дисперсных системах (суспензиях, эмульсиях) и вызывающие образование флокул. Ф. применяются в процессах обезвоживания при обогащении полезных ископаемых, очистке воды от взвесей. Наиболее распространённые Ф. - полиакриламид, поликремниевая к-та, жирные к-ты, мыла и др. ФЛОР (англ. floor, букв, - пол) - поперечная днищевая балка между ботами судна. К концам ф. (скуловым концам) обычно крепятся шпангоуты. ФЛОТ (франц. flotte, голл. vloot) - совокупность судов определённого назначения (трансп. Ф., промысловый Ф., ВМФ), типа (парусный Ф., галерный Ф., дизельный Ф.) или р-на дислокации (напр., Тихоокеанский Ф.). ФЛОТАЦИИ РЕГУЛЯТОРЫ - флотационные реагенты, гл. обр. неорганич. соли, к-ты, щёлочи, регулирующие водородный показатель и ионный состав жидкой фазы пульпы, а также адсорбирующиеся на поверхности минералов и обеспечивающие хемосорбцию собирателей (т. н. активаторы) или гидратацию поверхности и десорбцию собирателя (депрессор ы). ФЛОТАЦИОННАЯ МАШИНА - аппарат. в к-ром осуществляется флотация полезных ископаемых. По способу перемешивания пульпы и насыщения её пузырьками воздуха Ф. м. бывают механич., пневматич. и комбинированные. ФЛОТАЦИОННЫЕ РЕАГЕНТЫ - хим. соединения, гл. обр. поверхностно-активные вещества, применяемые для регулирования процесса флотации полезных ископаемых. Ф. р. позволяют изменить физ.-хим. св-ва поверхностного слоя минер. частиц разного состава, а также регулируют пенообразование, ионный состав жидкой фазы флотац. пульпы. Все Ф. р. делятся обычно на собиратели, пенообразователи и флотации регуляторы. ФЛОТАЦИЯ (франц. flottation, англ. floatation, букв. - плавание на поверхности воды) - способ обогащения полезных ископаемых, осн. на разл. сма-чиваемости водой их поверхности, особенно после обработки поверхности минералов флотационными реагентами. Ф. осуществляют во флотационных машинах. Различают Ф. масляную, плёночную, пенную (осн. метод обогащения полезных ископаемых), при к-рой частицы одних минералов прилипают к возд. пузырькам и переходят вместе с ними в пенный слой (концентрат), а других - остаются во взвешенном состоянии в воде (хвосты). ФЛОТИЛИЯ (франц. flottille. итал. flottiglia) - 1) группа совместно действующих промысловых, эк-спедиц., спортивных и др. судов. 2) Оперативное объединение или крупное соединение ВМФ. ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ (от названия минерала флюорит, у к-рого впервые была обнаружена Ф., и лат. -escent - суффикс, означающий слабое действие) - люминесценция, очень быстро затухающая после окончания возбуждения (время затухания т ~ 10 нс). Ф. возникает в результате самопроизвольных переходов возбуждённых молекул (атомов) в осн. состояние. По спектрам Ф. и её затуханию получают сведения о св-вах молекул, жидкостей, кристаллов и биол. объектов (напр., клеточных структур). ФЛУОРОМЕТР, флуориметр (от флуоресценция и ...метр), - 1) прибор для измерении времени затухания флуоресценции, равного 10 - 1 нc. 2) Прибор для измерений интенсивности люминесценции. Применяют Ф. для исследования газов, твёрдых и жидких в-в. ФЛУОРОХРОМЫ (от флуоресценция и греч. chroma - цвет, краска) - люминесцирующие в-ва, применяемые в люминесцентной микроскопии для обработки объектов, не обладающих природной способностью люминесцировать. При искусств. введении в организм Ф. адсорбируются клетками, тканями и пр. и придают им способность люминесцировать. Ф. являются красители (аурамин, корифосфин и др.), пигменты и их производные (хлорофилл, порфирины). нек-рые алкалоиды (берберин) и др. ФЛЮГЕР (от нем. Flugel, голл. vleugel - крыло) - метеорология, прибор для определения направления и скорости ветра. Ф. состоит (см. рис.) из вертик. металлич. стержня с 8 горизонтальными штифтами (крест румбов), ориентированными по осн. сторонам горизонта; флюгарки, свободно вращающейся на стержне под действием ветра (её противовес всегда устанавливается против ветра и указывает его направление); металлич. пластинки, свободно висящей в вертик. положении и отклоняющейся от него под действием ветра. О скорости ветра судят по углу отклонения пластинки (по спец. шкале). Флюгер: 1 - штифты; 2 - противовес; 3 - металлическая пластинка; 4 - дуга с указателями скорости ветра; 5 - стержень; 6 - флюгарка ФЛЮЕНС (от лат. fluens - текущий) - физ. величина, равная отношению числа частиц (фотонов), проникающих в элементарную сферу, к малому элементу площади сечения этой сферы. ФЛЮКСМЕТР - то же, что веберметр. ФЛЮОРИТ (от лат. fluor - течение; по использованию в качестве флюса), плавиковый шпат, - минерал, фторид кальция СаF2. Цвет фиолетовый, иногда почти чёрный, также зелёный, жёлтый, голубой, розовый; бывает бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 4; плотн. ок. 3200 кг/м3. Прозрачные слабоокраш. или бесцветные Ф. - ценное оптич. сырьё (т. н. оптич. Ф.). Ф. используется в осн. в качестве флюса в литейном деле, как хим. сырьё (произ-во плавиковой к-ты и её солей), а также в произ-ве эмалей и стёкол. Для оптич. произ-ва изготовляется также синтетич. Ф. Цветные прозрачные кристаллы Ф. - поделочные камни. ФЛЮОРОГРАФ (от флуоресценция и ...граф) - устройство для массового рентгенологич. обследования людей фотографированием теневого изображения с просвечивающего экрана на фотоплёнку (флюорографирование). Применяется для выявления заболеваний лёгких, в т. ч. вызываемых пылью, профессион. заболеваний, а также сердечнососудистых заболеваний. См. рис. К ст. Флюорограф. Схема получения флюорограммы: 1 - источник рентгеновских лучей; 2 - объект просвечивания; 3 - рентгеновский экран с отсеивающей решёткой; 4 - оптическая система фотокамеры; 5 - плёнка (флюорограмма) Малокадровый флюорограф Ф-55: 1 - тубус; 2 - фотокамера; 3 - пульт управления; 4 - штатив ФЛЮС (нем. Flufl, букв. - поток, течение) - 1) Ф. в металлургии - материалы, преим. минер. происхождения, вводимые в шихту для обеспечения жидкотекучести, рафинировочной способности и др. спец. св-в шлака. По хим. составу Ф. делятся на основные (известняк, известь), кислые (кремнезём) и нейтральные (глинозём, флюорит). 2) Ф. в литейном производстве - материалы, засыпаемые в вагранку или др. плавильную печь для образования жидких шлаков с целью удаления из металла вредных примесей - серы и фосфора. В состав литейных Ф. входят: для чугуна и стали - известняк, флюорит, доломит, кварцевый песок, апатито-нефелиновая руда, осн. мартеновский шлак и т. д.; для сплавов цветных металлов - бура, криолит, флюорит, бой стекла, кварцевый песок, кальцинир. сода, хлорид натрия, фторид натрия и т. д. 3) Ф. сварочный - материал, используемый при сварке для защиты зоны сварки, хим. очистки соединяемых поверхностей и улучшения качества шва. Напр., при газовой и кузнечной сварке металлов это химикаты (бура,борная к-та, хлориды и фториды), в к-рых растворяются оксиды, образующиеся на свариваемых поверхностях. При электрошлаковой сварке - измельчённый, обычно зернистый материал сложного состава, через к-рый, кроме того, пропускают электрич. ток, получая теплоту для нагрева свариваемых деталей. 4) Ф. при пайке - химически активные в-ва в виде порошка или пасты (хлорид цинка, хлорид аммония, канифоль, бура и др.), к-рые используют для очистки поверхностей паяемых деталей и припоя от оксидов и загрязнений, предотвращения образования оксидов в процессе пайки, снижения поверхностного натяжения припоя и т. д. ФЛЮТБЕТ (нем. Flutbett, от Flut - потоки Bett - постель, ложе) - совокупность частей плотины или др. напорного гидротехнич. сооружения, поверх к-рых протекает открытый водный поток. В комплекс входят: понур, водосливной порог, водобой и рисберма (см. рис.). Ф. предназначен для защиты естеств. русла реки от размыва, восприятия части напора подпорным сооружением и защиты его от фильтрац. деформаций основания. Флютбет водосливной плотины: 1 - понур; 2 - водосливной порог (тело плотины); 3 - водобой; 4 - рисберма; 5 - ковш; 6 - естественное дно реки ФОК (голл. fok) - ниж. прямой парус на передней мачте (фок-мачте) судна или ниж. косой парус одномачтового судна. ФОКАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - поверхность, на к-рой располагаются фокусы оптич. системы при разл. наклонах проходящих через неё световых пучков параллельных лучей. В идеальной (безаберрационной) оптич. системе Ф. п. представляет собой плоскость (фокальная плоскость). ФОКАЛЬНЫЕ ТОЧКИ, фокусы (от лат. focus - очаг, огонь), - две осн. точки центрированной оптич. системы. Если на оптич. систему падает пучок лучей света, параллельных её оптической осн. то выходящие из оптич. системы лучи либо сами пересекаются в одной из Ф. т. (собирающая оптич. система), либо пересекаются их мысленные продолжения (рассеивающая оптич. система). Точка на оптич. оси в пространстве изображений, отображающая бесконечно удалённую точку пространства объектов (предметов), наз. задним фокусом; точка на оптич. оси в пространстве предметов, изображение к-рой получается в бесконечности, наз. передн им фокусом. ФОК-МАЧТА (от голл. fokkemast) - см. Мачта судовая. ФОКОН, фокусирующий конус, - устройство на основе световода с изменяющимся (сужающимся) по ходу светового луча сечением; предназначен для концентрации оптич. излучения, а также для изменения масштаба передаваемого изображения. Различают полые (с внутр. отражающей поверхностью), монолитные прозрачные и волоконные Ф. Наиболее распространёнными являются волоконные Ф., к-рые представляют собой волоконно-оптич. одножильные или многожильные жгуты с перем. по длине сечением волокон. Различают Ф. с регулярной и нерегулярной укладкой волоконных световодов. Регулярные Ф. применяют в осн. для изменения масштаба передаваемого изображения. Нерегулярные Ф. применяют гл. обр. для концентрации световой энергии. ФОКУС аэродинамический - точка внутри ЛА, относительно к-рой продольный момент от аэродинамич. сил (момент тангажа) не зависит от атаки угла. Понятие Ф. применимо к профилю, крылу, самолёту. Ф. является точкой приложения дополнит. аэродинамич. силы при изменении угла атаки. На дозвуковых скоростях Ф. профиля расположен примерно на расстоянии 1/4 хорды профиля, считая от его носка. Для симметричного профиля Ф. совпадает с центром давления. ФОКУСИРОВКА ОБЪЕКТИВА, наводка на резкость, - перемещение объектива вдоль его оптич. оси с целью совмещения образуемого им оптич. изображения со светочувствит, слоем фото-, киноплёнки (при съёмке или печатании) или с поверхностью экрана (при проекции). ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ оптической системы - расстояние от главной точки до соответствующего фокуса системы. Различают Ф. р. переднее f и заднее f'. связанные соотношением f'/n' = f/n, где и и n' - показатели преломления среды в пространстве объектов (предметов) и в пространстве изображений. ФОКУСЫ оптической системы - см. Фокальные точки. ФОЛЬГА (польск. folga, от нем. Folie, от лат. folium - лист) - тонкие листы или ленты (2 - 100 мкм) разных металлов и металлич. сплавов. Выпускается Ф.: алюминиевая пищевая - для упаковки кондитерских и табачных изделий, чая и т. п.; алюминиевая техническая - для электрич. конденсаторов, термоизоляции, гидроизоляции и спец. целей; оловянная и оловянно-свинцовая, плакиров. оловом, - для электротехнич. пром-сти, приборостроения; свинцовая - для упаковки табачных изделий: нейзильберовая - для деталей приборов (мембран и т. п.); медная - для выводных контактов, печатных схем и т. д. Изготовляется также т. н. кашированная Ф., представляющая собой бум. ленту, плакиров. алюминием. Применяется в перфорир. виде в кабельной пром-сти. В полиграфии для тиснения на переплётах применяется Ф. в виде ленты кальки или целлофана, покрытой с одной стороны слоем того или иного пигмента, затёртого с некоторым кол-вом связующего. Для этих же целей вырабатываете я бронзовая и алюм. Ф. ФОЛЬГОИЗОЛ - кровельный и гидроизоляц. рулонный материал, представляющий собой рифлёную алюминиевую фольгу (толщ. 0,1 - 0,2 мм), покрытую с одной стороны слоем резино-битумной или полимербитумной массы. "ФОЛЬКСВАГЕН" (Volkswagen) - назв. автомобилей эападногерм. концерна "Фольксвагенверк" (Volkswagenwerk) и его филиалов в Аргентине, Бразилии, Мексике и США. Нач. выпуска легковых автомобилей - 1938 (массовый выпуск - с 1946), грузовых - 1975. Особую популярность имели заднемоторные легковые автомобили модели "Жук" с двигателями возд. охлаждения, разработанные в 1936 конструктором Ф. Порше. За период 1938 - 85 во всём мире было выпущено более 20 млн. автомобилей "Жук" разл. модификаций и моделей. В 1986 изготовлялись легковые автомобили разл. классов (рабочий объём двигателей 1 - 2,2л, мощность 25 - 102 кВт, Макс. скорость 115 - 208 км/ч) и грузовые автомобили (полная масса 1,6 - 5,6 т, грузоподъёмность 0.6 - 3,4 т, мощность двигателей 40 - 75 кВт). Особенность легковых автомобилей"Ф." - передние ведущие колёса. См. рис. Легковой автомобиль "Фольксваген" ФОН (от греч. phone - звук) - внесистемная безразмерная ед. уровня громкости звука, для к-рого уровень звукового давления равногромкого с ним звука частоты 1 кГц равен 1 дБ (см. Герц, Децибел). ...ФОН (от греч. phone - звук) - составная часть сложных слов, обозначающая отношение данных слов к голосу, звуку (напр., диктофон, магнитофон). ФОНАРНЫЕ ГАЗЫ - загрязнённый вентиляц. воздух, удаляемый из производств. помещений через аэрац. отверстия, располож. над покрытием здания (в фонарях). ФОНАРЬ (греч. phanarion, уменьшительное от phanos - светоч, факел) - 1) Ф. промышленного здания - часть покрытия здания (обычно в виде надстройки), предназнач. для естеств. воздухообмена (аэрации) и освещения. Различают Ф. световые, аэрац. и комбинированные. В зависимости от применяемых материалов, климатич. условий, требовании к освещённости и микроклимату в помещениях Ф. могут иметь разл. конфигурацию (прямоугольные, треугольные, трапецеидальные, пилообразные, зенитные и др.). Зенитные Ф., получившие широкое распространение, выполняются в виде светопрозрачных плафонов из стекложелезобетонных блоков, колпаков и иллюминаторов со светопропускающим заполнением из полимерных материалов. 2) Ф. в архитектуре - застеклённый или имеющий много окон выступ в стене здания на высоту одного или неск. этажей; то же, что эркер. ФОНДОВООРУЖЁННОСТЬ труда - показатель кол-ва производственных фондов, приходящихся на одного занятого в материальном проиэ-ве. Определяется делением среднегодовой стоимости пром.-производств, фондов на среднесписочную численность промышленно-производств. персонала. ФОНДОЁМКОСТЬ - показатель, характеризующий отношение стоимости осн. производственных фондов к стоимости валовой или товарной продукции, произведённой на пр-тии (в цехе) в течение года. ФОНДООТДАЧА - показатель, характеризующий объём валовой или товарной продукции в расчёте на ед. (обычно на рубль) осн. и оборотных производственных фондов, использов. для её произ-ва; важнейший показатель экономической эффективности производства. , ФОНОГРАММА (от греч. phone - звук и...грамма) - носитель записи с информацией, полученной в результате записи звука. В качестве носителя записи используют гл. обр. магнитную ленту, пластмассовый диск, оптический диск или киноплёнку. ФОНОКАРДИОГРАФ (от греч. phone - звук, kardia - сердце и ...граф) - мед. электронный прибор для графич. регистрации звуковых явлений (тонов и шумов), сопровождающих деятельность сердца. , ФОНОМЕТР (от греч. phone - звук и ...метр) - прибор для субъективного измерения уровня громкости звука или шума. Осн. части Ф. - генератор шума, телефон и потенциометр. При измерениях сравнивают на слух исследуемый звук и "звук сравнения", создаваемый в телефоне генератором. Др. назв. Ф. - ау диометр. Для объективного измерения уровня громкости пользуются шумомерами. ФОНОН (от греч. phone - звук) - квант поля колебаний кристаллич. решётки (по аналогии с квантом электромагн. поля - фотоном). Малые тепловые колебания взаимосвяз. структурных элементов кристалла (атомов, ионов, молекул) можно рассматривать как совокупность распространяющихся в кристалле упругих волн с разл. частотами v и волновыми векторами k. Согласно квантовой теории каждой такой волне соответствует совокупность квазичастиц - Ф.. имеющих энергии hv и импульсы Hk, где h - Планка постоянная и H = h/2ПИ. ФОНТАНИРОВАНИЕ СВОБОДНОЕ [итал. fontana - фонтан, от лат. fons (fontis) - источник] - эксплуатация скважины без ограничения дебита. Осуществляется при чистке скважины от буровой грязи после запуска, при оценке её Макс. продуктивности и при эксплуатации малопродуктивных фонтанных скважин. ФОНТАННАЯ СКВАЖИНА - скважина, в к-рой подача на поверхность жидкости и (или) газа происходит под действием пластовой энергии. ФОНТАННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ - способ эксплуатации нефт. газовых и газоконденсатных месторождений, а также водоносных горизонтов. Осуществляется фонтанными скважинами. ФОРВАКУУМНЫЙ НАСОС (нем. Vorvakuum, от нем. vor - впереди, перед и лат. vacuum - пустота) - вакуумный насос, предназнач. для поддержания давления в выходном сечении высоковакуумного насоса, к-рый только при этом может обеспечивать заданные параметры откачки. В качестве Ф. н. могут применяться пластинчато-роторные, золотниковые и др. вакуумные насосы, к-рые создают вакуум до 0,1 Па. "ФОРД" (Ford) - назв. автомобилей концерна "Форд мотор" (Ford Motor) в США, а также его филиалов в Великобритании, ФРГ, Бельгии, Испании, Австралии, Аргентине и др. странах. Нач. серийного выпуска легковых автомобилей - 1903 (первый автомобиль в 1896), грузовых автомобилей - 1912. В 1986 изготовлялись легковые автомобили раэл. классов (рабочий объём двигателей 1 - 5 л, мощность 33 - 148 кВт, Макс. скорость 130 - 210 км/ч) и грузовые автомобили разл. назначения (полная масса 1,2 - 30 т, грузоподъёмность 0,4 - 20 т, мощность двигателей 33 - 295 кВт). Широко популярны также с.-х. и пром. тракторы "Ф.". См. рис. Легковой автомобиль "Форд" Грузовой автомобиль "форд" ФОРДЕВИНД (голл. voordewind) - 1) курс парусного судна, совпадающий с направлением ветра (по ветру, с попутным ветром). 2) Поворот парусного судна, при к-ром судно пересекает направление ветра кормой. ФОРЗАЦ (нем. Vorsatz) - односгибный лист бумаги (или конструкция из двух листов и полоски ткани), скреплённый с первой (последней) тетрадями книжного блока и служащий для соединения блока с переплётной крышкой. Является одним из элементов оформления книги. ФОРКАМЕРА - то же, что предкамера. ФОРКАМЕРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - двигатель внутр. сгорания, имеющий в пространстве сжатия форкамеру (предкамеру, аванкамеру). См. рис. и ст. Предкамера. К ст. Форкамерный двигатель. Камера сгорания с форкамерой: 1 - отверстие для форсунки; 2 - свеча подогрева; 3 - выемка в поршне; 4 - форкамера ФОРМА в математике - многочлен от неск. (т) переменных, все члены к-рого имеют одну и ту же степень (под степенью одночлена ха убета ...zy понимают число п = а+бета ... +у). В зависимости от числа т переменных различают бинарные Ф. (т = 2), тернарные Ф.(т = 3) и т. д., а в зависимости от степени п их членов - линейные Ф. (n = 1). квадратичные Ф. (п = 2), кубичные Ф. (n = 3) и т. д. ФОРМА ЛИТЕЙНАЯ - см. Литейная форма. ФОРМАЛИЗМ (от лат. forma - форма) в архитектуре - направление архит. творчества, выражающееся в трактовке архит. формы как самодовлеющей категории, обладающей самостоят. законами построения, независимыми от назначения сооружений, от их технико-конструктивной основы и идейно-образного содержания. ФОРМАЛИН, формоль, - водный р-р, содержащий обычно 37 - 40% формальдегида и 6 - 15% метилового спирта (ингибитор полимеризации формальдегида); плотн. 1076 - 1100 кг/м3. Дезинфицирующее и дезодорирующее средство, источник формальдегида; применяется также для дубления кожи и в анатомич. практике. ФОРМАЛЬДЕГИД (от лат. formica - муравей), муравьиный альдегид, НС(О)Н - бесцветный газ с резким раздражающим запахом; tкип - 19 °С. Легко полимеризуется. Для удобства хранения и транспортирования выпускается в виде водных р-ров (см. Формалин) и твёрдых кристаллич. продуктов - параформальдегида (параформа) НО[-СН2О-]nН. где п = 8 - 100, и триоксана (см. ф-лу). Применяется для получения феноло-формальдегидных и др. синтетич. смол, полиформальдегида, изопреновых каучуков, ВВ, лекарств, средств, а также как дубящее в-во, антисептик и дезодорант. К ст. Формальдегид. Триоксан ФОРМАТ (франц. format, нем. Format, от лат. formo - придаю форму) - 1) Ф. издания - размеры готового печатного издания, выраженные в мм (напр., 170 X 260) или в формате листа печатной бумаги (в см) и доле, к-рую страница данного издания составляет от этого листа (напр., 60 X 901/16 или 60 X 90/16). В полиграфии употребляют также термин "Ф. полосы набора", к-рый характеризуется длиной строки и высотой полосы набора. 2) Ф. печатной бумаги - ширина рулона бумаги или длина и ширина листа бумаги (в см). В СССР печатная рулонная бумага вырабатывается, как правило, шириной 42, 60, 70, 84, 90, 126, 168. листовая - Ф. 60 X 84, 60 X 90, 70 X 90, 70 X 100, 70 X 108, 75 X 90, 84 X 108. 3)Ф. чертёжный - размеры чертежей и др. технич. документации. Осн. Ф. в СССР (обозначения и размеры их сторон в мм установлены Единой системой конструкторской документации, ЕСКД): 11 - 297 X 210; 12 - 297 X 420; 22 -594 X 420; 24 - 594 X 841; 44 - 1189 X 841. Дополнит. Ф. образуются увеличением в целое число раз сторон любого осн. формата на размер, кратный размерам формата 11, являющегося осн. при оформлении технич. документации. 4) Ф. фотографического изображения - размеры получаемого на фотоматериале изображения, ограничиваемого размерами кадрового окна съёмочного или проекционного аппарата. В фотоаппаратах, напр., обеспечиваются следующие Ф. (в мм): 13 X 17, 18 X 24, 24 X 36, 28 X 28, 45 X 60, 60 X 60, 60 X 70, 60 X 90, 90 X 120, 130 X 180, 180 X 240, 240 X 300. ФОРМАТНЫЙ СТАНОК - общее технологич. назв. круглопильного дереворежущего станка для форматной обрезки или раскроя щитовых, листовых и плитных материалов. Режущий инструмент - круглые пилы (от 2 до 11), обычно с зубьями, оснащёнными пластинами из твёрдого сплава. Разновидности Ф. с. - форматно-обрезной (для обрезки щитов по периметру), форматно-раскроечный (для раскроя пакета плитных материалов на заданные форматы, часто с ЧПУ). ФОРМОВКА - процесс изготовления литейных песчаных форм. Существуют Ф. ручная - ямная или в опоках, по моделям или шаблону, и Ф. машинная - по моделям в опоках и безопочная для мелких отливок, к-рая в совр. литейных цехах имеет наибольшее распространение. Ф. наз. также операцию создания (засыпки) опорного слоя для тонкостенных форм, получ. по выплавляемым моделям. ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА - литейная машина для изготовления форм в опоках или без них. Ф, м. уплотняет формовочную смесь, извлекает модели из формы, выдаёт полуформы на участок сборки форм. Получили распространение формовочные полуавтоматы и автоматы (прессовые, встряхивающие, встряхивающе-прессующие, вибропрессовые, пескомётные, пескострельные). ФОРМОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - используются в литейном произ-ве для приготовления формовочных смесей и стержневых смесей. Разделяются на о с` н о в н ы е - кварцевые, цирконовые, кварцево-полевошпатовые и глинистые пески и вспомогательные - связующие (бентониты, огнеупорные глины, крепители), противопригарные покрытия, клеи, замазки, модельные пудры, разделит. жидкости и т, д. ФОРМОВОЧНЫЕ СМЕСИ - служат для изготовления песчаных литейных форм. В зависимости от сплава (металла), массы и толщины стенок отливки в состав Ф. с. входят в определ. пропорции неорганич. материалы (кварцевый песок, огнеупорная глина и т. д.) и органич. материалы (опилки, кам.-уг. пыль и т. д.). Различают Ф. с. единые, облицовочные и наполнительные. Единую Ф. с. применяют при серийном и массовом произ-ве мелких и ср. отливок и полностью перерабатывают после каждого употребления. Облицовочную Ф. с. используют при изготовлении ср. и крупных отливок для замены части смеси, соприкасающейся с жидким металлом, в неё добавляют значит. кол-во свежих формовочных материалов, увеличивающих огнеупорность и газопроницаемость формы. Остальную часть формы набивают наполнительной Ф. с. ФОРМОВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент, применяемый при ручной и машинной формовке. К Ф. и. относят ручные и пневматич. набойки-трамбовки, линейку-сгребалку, иглу-душник для накола вентиляц. каналов. Исправление формы и её отделка производятся с помощью плоской и фасонной гладилок, ложечки, полозка, ланцета и т. д. (см. рис.). Формовочный инструмент: а - ручные трамбовки; б - гладилки; в - ланцеты; г - иглы; д - киянки; е - угольники; ж - сито ФОРМОЛЬ - то же, что формалин. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ - краткая словесная хар-ка, выражающая технич. сущность изобретения и являющаяся единств. критерием для определения объёма изобретения. В Ф. и. устройство должно характеризоваться конструктивными признаками, способ - выполнением в определ. последовательности ряда действий (приёмов, операций с помощью материальных объектов), вещество - входящими в него ингредиентами и их количеств. соотношением. ФОРПИК (англ. forepeak, голл. voorpiek) - крайний носовой отсек судна, отделённый от кормовых помещений форпиковой (таранной) переборкой. Обычно в Ф. размещают цистерну для балласта. ФОРСАЖ (франц. forcage, от forcer - вынуждать, чрезмерно напрягать, форсировать), форсирование, форсированная мощность, - кратковрем. повышение мощности двигателя внутр. сгорания сверх номин. мощности. Ф. употребляется для преодоления кратковрем. чрезвычайных нагрузок. Мощность двигателя возрастает в результате повышения интенсивности теплового процесса (увеличение расхода топлива и воздуха, сжигание дополнит. топлива в форсажной камере и др.). ФОРСАЖНАЯ КАМЕРА - камера воздушно-реактивного двигателя, в к-рой производится сжигание дополнит. массы топлива при форсаже. Устанавливается перед реактивным соплом. ФОРСТЕРИТ [от имени англ. коллекционера минералов А. Дж. Форстера (A. J. Forster; 1739 - 1806)] - минерал, магниевый оливин. Используется для получения форстеритового кирпича - огнеупорного керамич. материала, применяемого в металлургии для футеровки вращающихся трубчатых печей, газоотапливаемых камер, сводов плавильных печей. Форстеритовые породы - сырьё для получения технич. стекла. ФОРСУНКА (от англ. force - нагнетать) - устройство с одним или неск. отверстиями для распыления жидкости. Различают струйные, центробежные и струйно-центробежные; одно- и двухкомпонентные Ф. Их используют для обеспечения равномерности и более полного сгорания топлива в осн. в топках котлов, камерах сгорания тепловых двигателей, в т. ч, РД, и т. д. См. рис. Некоторые типы форсунок ракетных двигателей: а - струйная (2а = 10 - 15°); б - центробежная с за-вихрителями (2а = 50 - 110°) Форсунка дизеля ЯМЗ-238: 1 - распылитель; 2 - игла; 3 - гайка; 4 - корпус; 5 - топливный канал; 6 - шток; 7 - пружина; 8 - регулировочный винт; 9 - колпачок; 10 - сетчатый фильтр ФОРТРАН [от англ. for(mula) translator) - формулы переводчик] - назв. языка программирования высокого уровня, ориентиров, на решение при помощи ЭВМ научно-технич. задач. Один из первых языков программирования. Позволяет эффективно использовать ЭВМ, прост в изучении, удобен для написания программ и их отладки; трансляторы с Ф. на машинный язык отличаются высокой экономичностью. Наиболее распространёнными вариантами языка Ф. являются Ф.-II, Ф.-IV, EASIC Fortran и их обобщения. ФОРШТЕВЕНЬ (голл. voorsteven) - деталь набора корпуса судна в виде бруса по контуру носового заострения, на к-ром замыкается нар. обшивка корпуса. В ниж. части Ф. соединяется с килем. ФОСФАТИРОВАНИЕ - хим. процесс образования на поверхности стальных, а также алюм. и цинковых изделий (или изделий из их сплавов) тонкого слоя фосфатов, к-рый при последующем нанесении на него слоя краски, лака или масла служит хорошей защитой от атм. коррозии. ФОСФАТЫ - соли фосфорных кислот; применяются гл. обр. как удобрения (суперфосфат, аммофос и др.), в произ-ве моющих средств, для умягчения воды и т. д. ФОСФИДЫ - соединения фосфора с металлами; Ф. галлия, индия (GaP, InP) и др. применяются как ПП. ФОСФОР (от греч. phosphoros - светоносный, от phos - свет и phero - несу) - хим. элемент, символ Р (лат. Phosphorus), ат. н. 15, ат. м. 30,973 76. ф. - неметалл, встречается гл. обр. в виде трёх аллотропных модификаций. Белый Ф. - кристаллич. в-во белого или (из-за примесей) жёлтого цвета; плотн. 1830 кг/м3, tnл 44,14 °С. Красный Ф. - аморфный порошок; плотн. ок. 2300 кг/м3, tпл 593 °С. Чёрный Ф. по виду и строению похож награфит (см. Углерод); плотн. 2700 кг/м3. Химически наиболее активен белый Ф. (самовозгорается при нагревании, трении), наименее - чёрный Ф. Медленное окисление паров белого Ф. сопровождается свечением (отсюда назв.). Белый Ф. чрезвычайно ядовит, вызывает труднозаживающие ожоги. Осн. сырьё для получения Ф. - апатиты и фосфориты. Получают Ф. восстановлением руд коксом в электрич. печах. Большая часть Ф. идёт на произ-во удобрений. В металлургии Ф. применяют как раскислитель и как компонент нек-рых сплавов. Большое кол-во красного Ф. потребляется спичечным произ-вом. Во время 1-й и 2-й мировых войн белым Ф. снаряжали зажигат. бомбы и арт. снаряды. Соединения Ф. играют важную роль в жизнедеятельности животных и растений; они входят в состав нек-рых белковых в-в (в т. ч. нервной и мозговой тканей), ферментов, витаминов. ФОСФОРА ПЕНТОКСЙД Р2О5 - белый порошок, очень гигроскопичен, с водой образует фосфорные кислоты. Ф. п. - один из сильнейших осушителей газов и жидкостей. При сгорании фосфора на влажном воздухе образуется Ф. п. в виде густого белого дыма; по маскирующим св-вам - скорости образования дымового облака и его плотности - белый фосфор стоит на одном из первых мест среди дымообразующих в-в, применяемых в воен. технике. ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ (от фосфор и лат. -escent - суффикс, означающий слабое действие) - люминесценция, продолжающаяся значит. время после прекращения её возбуждения. Ф. кристаллофосфоров возникает при рекомбинации электронов и дырок, разделённых при возбуждении. Продолжительность свечения в этом случае связана с захватом электронов и дырок "ловушками", из к-рых они могут освободиться, только получив дополнит. энергию за счёт теплового движения или освещения. Ф. сложных органич. молекул связана с их переходом в метастабильное возбужд. состояние. Ф. используется для аварийного освещения, фосфоресцирующие в-ва применяют в светящихся красках, вводят в маркирующие составы, в покрытия нек-рых ЭЛТ и т. д. ФОСФОРИТЫ - осадочные фосфатные горные породы, содержащие не менее 18% пентоксида фосфора (в геологораэвед. практике не ниже 5% ) и состоящие из тонкозернистой смеси апатита и др. фосфатов с примесью кварца, халцедона, карбонатов, глауконита, глинистых минералов и т. д.; часто образуют конкреции и др. скопления. Различают 2 осн. типа Ф.: пластовые и конкреционные (желваковые). Гл. запасы промышленно ценных Ф. заключены в пластовых Ф. (содержат до 40% пентоксидов фосфора). Ф. - сырьё для получения фосфора, его соединений и фосфорных удобрений.
вверх