ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН, уротропи н, - бесцветные кристаллы; ок. 230 °С возгоняется с разложением. Отвердитель в произ-ве фенопластов, сырьё для синтеза ВВ (гексоген), антисептич. средство. Гексаметилентетрамин ГЕКСАЭДР (от греч. hex - шесть и hedra - основание, грань) - шестигранник, чаще правильный шестигранник, т. е. куб. ГЕКСИЛ - вторичное ВВ. Жёлтый нерастворимый в воде кристаллич. порошок; плотн. 1650 кг/м3. теплота взрыва 4,51 МДж/кг, скорость детонации более 7 км/с. Чувствительность Г. к механич. воздействиям выше, чем у тринитротолуола, но ниже, чем у гексагена. ГЕКСОГЕН - вторичное ВВ. Г. - бесцветный порошок, нерастворимый в воде; плотн. 1820 кг/м3, теплота взрыва 5,45 МДж/кг, скорость детонации 8,4 км/с. Применяется как составная часть нек-рых ВВ (напр., аммонитов), для снаряжения боеприпасов и т. д. ГЕКСОД [от греч. hex - шесть и (электр)од] - электронная лампа с 6 электродами: катодом, анодом и четырьмя сетками (2 управляющими и 2 экранирующими). Применялся для смешения электрич. колебаний высокой частоты, напр. в супергетеродинных радиоприёмниках. Вытеснен гептодом. ГЕКТАР (от греч. hekaton - сто и ар) - допускаемая к применению наравне с единицами СИ в сел. и лесном х-ве внесистемная ед. площади. Обозначение - га. 1 га = 10 000 м2. ГЕКТО... (от греч. hekatоn - сто) - приставка для образования наименований десятичных кратных единиц, соответствующая множителю 10s. Обозначение - г. Пример образования кратной единицы: 1 гл (гектолитр) = 102 л. ГЕКТОГРАФ (от гекто... и ...граф) - простейший печатный прибор для размножения текста и иллюстраций. Действие Г. осн. на способности эластичной желатино-глицериновой массы воспринимать спец. гектографские чернила рукописи или машинописного текста и затем передавать их на прижимаемые листы бумаги. ГЕЛИ (от лат. gelo - застываю) - дисперсные системы, обладающие нек-рыми св-вами твёрдых тел (способность сохранять форму, прочность, упругость); типичные Г. имеют вид студенистых тел (напр., желатиновый студень, столярный клей). Св-ва Г. обусловлены тем, что в них дисперсная фаза образует пространств. структуру (сетку), а дисперсионная среда (жидкость или газ) расположена в ячейках этой структуры. ГЕЛИЙ (от греч. helios - Солнце, т. к. впервые был обнаружен в солнечном спектре) - хим. элемент, символ Не (лат. Helium), относится к благородным газам, ат. н. 2, ат, м. 4,002 60. Одноатомный газ без цвета и запаха; плотя. 0,178 кг/м3. На Земле Г. мало; по распространённости же во Вселенной он занимает 2-е место после водорода (массовая доля - 23% космич. массы). Г. имеет очень низкую темп-ру кипения ( - 268,93 °С, что близко к 0 К); единств. элемент, к-рый при норм. давлении не твердеет при О К и обладает сверхтекучестью. Добывается из природных газов. Применяется в технике глубокого холода, в ракетной технике, для создания инертной среды при плавке, резке и сварке металлов, выращивании кристаллов ПП, в медицине, водолазном деле и в др. областях. ГЕЛИКОПТЕР [от греч. helix (helikos) - спираль, винт и pterdn - крыло - устар. назв. вертолёта. ГЕЛИО... (от греч. belios - Солнце) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к Солнцу, солнечному излучению (напр., гелиотехника, гелиоустановка). ГЕЛИОГРАФ (от гелио... и ...граф) - 1) Г. в метеорологии - прибор для автоматич. регистрации продолжительности солнечного сияния (времени, в течение к-рого Солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками). В СССР принят Г. системы Кемпбелла - Стокса, осн. частью к-рого является сплошной стек. шар, играющий роль линзы (см. рис.). Собранные в фокусе шара солнечные лучи прожигают бум. ленту. По суммарной длине прожжённых участков определяют продолжительность солнечного сияния. 2) Г. в астрономии - телескоп, приспособл. для фотографирования Солнца. Гелиограф для регистрации продолжительности солнечного сияния ГЕЛИОКОНЦЕНТРАТОР (от гелио... и лат. con - вместе, в, centrum - центр, средоточие) - устройство для концентрации лучистой энергии Солнца на небольшом участке нагреваемого тела; повышает в 102 - 104 раз плотность энергии солнечной радиации и одновременно уменьшает тепловые потери вследствие сокращения теплоотдающей поверхности. Г. выполняют в виде плоских или вогнутых отражателей разл. формы (см. рис.); реже Г. служат прозрачные оптич. фокусирующие линзы. Используются в гелиоустановках. Схемы гелиоконцентраторов: а - параболоидного (параболоцилиндрического, цилиндрического); б - конического; в - тороидального; г - составного из отдельных плоских зеркал; д - зеркально-линзового; е - с подвижным зеркалом и неподвижным концентратором ГЕЛИОКУХНЯ - см. Солнечная кухня, ГЕЛИОСВАРКА - вид световой сварки. ГЕЛИОТЕХНИКА (от гелио... и техника) - отрасль техники, изучающая преобразование энергии солнечной радиации в др. виды энергии, удобные для практич. использования. Г. включает проектирование, изготовление и исследования гелиоустановок. Наиболее перспективно применение средств Г. для энергоснабжения малоэнергоёмких рассредоточ. потребителей при отсутствии др. источников энергии или экономнч. нецелесообразности их сооружения, а также в космонавтике. ГЕЛИОТРОП (от гелио... и греч. trdpos - поворот, направление) вгеодезии - отражательный прибор, предназнач. для подачи солнечного света в виде узкого пучка с одного триангуляц. пункта геодезич. сети на другой. См, рис. Схема устройства гелиотропа: 1 - подставка; 2 - рамка с откидной трубкой 3; 4 - винт для крепления гелиотропа к столику сигнала; 5 - регулировочный винт; 6 - зеркало ГЕЛИОУСТАНОВКА - устройство, улавливающее лучистую энергию Солнца и преобразующее сё в другие, удобные для практич. использования виды энергии (напр., тепловую, электрическую). Различают низкотемпературные Г. типа 4 горячего ящика" без концентрации солнечной энергии (солнечные сушилки, водонагреватели, опреснители и т. п.) и Г. с применением различных гелиоконцентраторов (солнечные печи, солнечные силовые установки, гелиокухни и т. п.). См. рис. Параболоидная гелиоустановка с концентратором диаметром 10 м ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ - числа, определяющие положение небесных тел относительно системы координат, начало к-рой расположено в центре Солнца. Г, к. обычно используют при описании движения больших планет, астероидов, комет, межпланетных станций и др. тел Солнечной системы. ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКОЕ РАССТОЯНИЕ - расстояние небесного тела (планеты, кометы и др.) от центра Солнца. Среднее Г. р. Земли, равное 149,598 млн. км, используется в астрономии в качестве единицы расстояний (.астрономическая единица). ГЕЛИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - то же, что солнечная электростанция. ГЕЛЬМГОЛЬЦА ЭНЕРГИЯ [по имени нем. учёного Г. Гельмгольца (Н. Helmholtzj 1821 - 94)] - то же, что изохорно-изотермический потенциал. ГЕМАТИТ (от греч. haimatftes - кровавый; по густому вишнёво-красному, как у запёкшейся крови, цвету порошка) - минерал, оксид железа Fe2O3. Цвет кристаллич. разновидностей - стально-серый до чёрного (железный блеск), землистых скрыто-кристаллич. - красный разных оттенков (красный железняк). Тв. по минералогич. шкале 6 - 6,5; плотн. до 5300 кг/м3. О пин из важнейших компонентов жел. руд. Содержание железа в сплошных гематитов ых рудах - от 50 до 65%. Плотная разновидность Г.- кровавик - поделочный камень, используется и как полировальный материал (им полируют золотые изделия). Применяется также как утяжелитель буровых р-ров. ГЕМОДИАЛИЗАТОР - то же, что искусственная почка. ГЕМОКОАГУЛОГРАФ (от греч. haima - кровь, лат. coagulo - вызываю свёртывание и ...граф) - мед. прибор для определения скорости свёртывания крови. Применяется в клинич. и лабораторной практике. ГЕМОКОАГУЛЯТОР - мед. аппарат, применяемый во время операций для остановки кровотечения из сосудов при помощи электрич. тока ВЧ. Частный случай Г.- электроскальпель. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (от лат. generalis - общий), генплан, - 1) Г. п. промышленного предприятия - важнейшая часть проекта, определяющая размеры необходимой территории, размещение зданий, сооружений, трансп. коммуникаций, инж. орг-цию и благоустройство территории будущего пр-тия. 2) Г. п. развития города - перспективный план развития города, а также (применительно к старому городу) его реконструкции. ГЕНЕРАТОР (от лат. generator - производитель) - устройство, аппарат или машина, производящие к.-л. продукты (напр., ацетиленовый Г., льдогенератор, парогенератор, газогенератор), вырабатывающие электрич. энергию (напр., электромашинный, магнитогидродинамич., термоэмиссионный Г.) либо создающие электрич., электромагнитные, световые или звуковые сигналы - колебания, импульсы (напр., Г. радиосигналов, квантовый, ультразвуковой Г.). ГЕНЕРАТОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, генератор измерительных сигналов,- прибор, создающий электрич. сигналы с известными и нормированными параметрами - частоты, напряжения (мощности) и формы. Осн. назначение Г. и.- имитация сигналов, поступающих на вход исследуемого Устройства в реальных рабочих условиях. Мощность Г. и. невелика (обычно до 5-10 Вт). Совокупность выпускаемых Г. и. позволяет получить сигналы в диапазоне частот от 1 мГц до 30 ГГц и выше, частота может изменяться плавно или дискретно. Погрешность установки частоты у Г. и. плавной настройки составляет 0,1-2% , а у Г. и. дискретной настройки - до 10-5%, погрешность установл. значения напряжения - 1 -2% . По форме генерируемого сигнала различают генераторы сигналов синусоидальной формы, импульсной формы, шумовых (случайных) сигналов и др. ГЕНЕРАТОР КАЧАЮЩЕЙСЯ ЧАСТОТЫ - то же, что свип-генератор. ГЕНЕРАТОР ПОВЫШЕННОЙ ЧАСТОТЫ электромашинный - электрич. машина, преим. однофазная, генерирующая ток в диапазоне частот от 100 Гц до 10 кГц (иногда выше); Г. п. ч. применяют гл. обр. в качестве источников питания установок индукц. нагрева металлов, УЗ и трансп. аппаратуры. Для генерирования электрич. тока с частотами до 500 Гц при мощностях 500 кВт и более применяют обычно явнополюсные синхронные генераторы с увелич. числом пар полюсов. На более высоких частотах используют индукторные генераторы. В качестве привода Г. п. ч. чаще всего служат асинхронные электродвигатели. ГЕНЕРАТОР СИНХРОИМПУЛЬСОВ, синхрогенератор,- электронное устройство, вырабатывающее разл. виды импульсов заданной формы и с надлежащими временными сдвигами между ними. Применяется гл. обр. в ТВ аппаратуре (на телецентрах) для формирования синхронизирующих (строчных и кадровых) и гасящих импульсов управления работой устройств развёртки изображения, в аппаратуре многоканальной связи с временным разделением каналов. ГЕНЕРАТОР ШУМА - генератор случайных непериодич. сигналов для имитации реальных шумовых процессов. Г. ш. применяют: 1) в радиоэлектронике для определения шума коэффициента и предельной чувствительности радиоприёмных устройств, помехоустойчивости систем автоматич. регулирования и систем телеуправления, предельной дальности радиолокац. и радионавигац. систем; 2) в акустике для маскировки звуков при определении артикуляции, измерении времени реверберации помещений, коэфф. звукопоглощения разл. материалов; 3) в измерительной технике в качестве калиброванных источников мощности при измерении параметров случайных процессов (атм. помех, шумов внеземного происхождения и др.). ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ электронный - устройство на электронных приборах для преобразования электрич. энергии пост. тока в энергию электрич. колебаний разл. частоты и формы. В зависимости от диапазона частот генерируемых колебаний различают Г. э. к. очень низкой частоты (от 3 до 30 кГц), низкой частоты (от 30 до 300 кГц) и т. д.; по принципу работы их подразделяют на генераторы с самовозбуждением и с независимым возбуждением (от внеш. источника); по форме колебаний - на синусоидальные, импульсные и др. Г. э. к. применяются в измерит. аппаратуре, передающих и приёмных радиовещат., телевиз., радиолокац. и т. п. устройствах, пром. установках индукц. нагрева и др. установках. ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ - см. Электромашинный генератор тока. "ГЕНЕРАТОР-ДВИГАТЕЛЬ", система "Г.-Д.", - регулируемый электрический привод, в к-ром двигатель пост. тока с независимым возбуждением питается от индивидуального генератора также независимого возбуждения, приводимого во вращение первичным двигателем, обычно электрическим. "Г.-Д." обеспечивает регулирование угловой скорости электропривода изменением напряжения генератора (посредством изменения силы тока в обмотке возбуждения). Для регулирования параметров электропривода применяются системы автоматич. регулирования, содержащие маги, усилитель или тиристорный преобразователь, питающие обмотки возбуждения. Применяется для наиболее сложных приводов (прокатные станы, шахтные подъёмные установки, бумагоделат. машины и др.) при мощности до неск. десятков МВт. Заменяются электроприводами типа тиристорный преобразователь - двигатель. ГЕНЕРАТОРНАЯ ЛАМПА - электронная лампа (триод, тетрод, пентод), предназнач. для преобразования энергии источника пост. или перем. тока в энергию электромагн. колебаний ВЧ (до 10 ГГц). Г. л. применяют в радиопередатчиках разл. назначения, в измерит. приборах, ускорителях заряженных частиц, установках индукц. нагрева и др. По наибольшей мощности рассеяния анодом различают Г. л. малой мощности - до 50 Вт, средней мощности - до 5 кВт, мощные - до 200 кВт и сверхмощные - св. 200 кВт. Наиболее распространённая Г. л. для частот до 1 ГГц - металлокерамич. лучевой тетрод, для частот св. 1 ГГц - триод. В СВЧ триодах малой и ср. мощности обычно используют плоские электроды. Мощные и сверхмощные СВЧ Г. л., как правило, имеют ячейковую электродную систему - прямоканальньгй катод, состоящий из плоских стержней в медных охлаждаемых рамках, на к-рых закреплены витки сетки. См. рис. Генераторные лампы: а - стеклянный импульсный тетрод с естественным охлаждением; б - металло-стеклянный мощный триод с водяным охлаждением; е - металлокерамический УКВ тетрод с воздушным охлаждением Сектор ячейковой триодной системы сверхмощной СВЧ генераторной лампы: 1 - анод; 2 - витки сетки; 3 - стержень катода; 4 - рамка сетки ГЕНЕРАТОРНЫЙ ГАЗ - газообразное топливо, получаемое при газификации угля, торфа и пр. в газогенераторах. По виду дутья различают Г. г. возд., смешанный (паровозд.), водяной, парокислородный. Г. г. содержит на 1 моль (или объём) оксида углерода 2моля (или объёма) азота, небольшое кол-во диоксида углерода и метана. Возд. Г. г. (теплота сгорания 3,8 - 4,5 МДж/м3) применяется обычно в качестве топлива пром. печей, водяной (10 - 13,4 МДж/м3) - для получения хим. продуктов (напр, углеводородов, метанола). ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ - целенаправленное конструирование новых, не существующих в природе сочетаний генов, позволяющее получить организмы с заданными наследуемыми св-вами. Метод осн. на извлечении генов или генетич. структур (напр., хромосом) из клеток одного организма и внедрении их в клетки др. организма. Генно-инж. приёмы используются при разработке новых биотехнологий. Они позволили решить ряд практич. задач: в пром. масштабах с помощью бактерий синтезировано неск. белков и гормонов человека (интерферон, инсулин, гормон роста и др.), используемых в мед. целях. Г. и. позволяет ускорить создание новых сортов с.-х. растений и пород животных, производить дешёвые и безопасные вакцины против болезней человека и животных (гепатит, ящур и др.), получить микроорганизмы, необходимые для хим., нефт. и газовой пром-стн. ГЕНРИ [по имени амер. физика Дж. Генри (J. Henry; 1797 - 1878)] - ед. индуктивности и взаимной индуктивности в СИ. Обозначение - Гн. 1 Гн равен индуктивности электрич. цепи, с к-рой при силе пост. тока в ней 1 А сцепляется магнитный поток 1 Вб (см. Ампер, Вебер). ГЕО... (от греч. ge - Земля) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к Земле, земному шару, земной коре (напр., геология, геофон). ГЕОАКУСТИКА - область прикладной геофизики, занимающаяся изучением закономерностей распространения акустич. полей или полей упругих волн в горных породах, жидкостях и газах, заполняющих поры и трещины, а также находящихся в стволе буровой скважины. Применяют в целях исследования строения и св-в земной коры, поиска и разведки месторождений полезных ископаемых и решения технология, задач при проведении горных и буровых работ. ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ - система закреплённых на земной поверхности геодеэич. пунктов, положение к-рых определено как плановыми координатами, так и по высоте. Г. с. служит основой для. создания топографич. карт, для решения инж. задач при городском, пром. и трансп. стр-ве, гидротехнич. изысканиях, геол. и геофиз. разведок, в маркшейдерском деле. Плановую Г. с. создают методами триангуляции, полигонометрии или их сочетанием; высотные сети - методом геом. и тригонометрич. нивелирования. Основой являются гос. плановые сети 1, 2, 3 и 4 классов и гос. высотные сети I, II, III и IV классов, различающиеся по длинам сторон или ходов и точности измерений. Если густота пунктов гос. сети недостаточна для выполнения съёмки в заданном масштабе и заданным методом или для инж. изысканий, то создают плановые сети сгущения 1, 2 разрядов и высотные в виде технич. и тригонометрич. нивелирования. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ПУНКТ - точка на земной поверхности, положение к-рой в известной системе координат и высот определено геодезии, методами (триангуляции, полигонометрии и др.) и закреплено на местности знаком геодезическим. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ СИГНАЛ (от лат. signum - знак) - дерев. или металлич. вышки, сооружаемые над тригонометрич. пунктами. Простые сигналы имеют высоту от 6 до 15 м, сложные - от 16 до 55 м. ГЕОДЕЗИЯ (от гео... и греч. daio - разделяю; греч. geodaisfa) - наука об определении формы и размеров Земли и об измерениях на земной поверхности для отображения её на планах и картах. Подразделяется на высшую Г., изучающую фигуру и гравитац. поле Земли, а также теорию и методы построения опорной геодезич. сети, и собственно Г., разрабатывающую способы измерений, применяемые в топографии и инж. практике. Г. связана с астрономией, геофизикой, космонавтикой, картографией и др. Используется при проектировании и стр-ве зданий, каналов, дорог и т. п. ГЕОДИМЕТР (от гео..., греч. di's - дважды и ...метр), электрооптический дальномер, - прибор для измерений расстояний от 150 м до 40 км (Г. 600) и до 60 км (Г. 8) по скорости прохождения световых волн. ГЕОИД (от гео... и греч. eidos - вид) - назв. матем. фигуры Земли, ограниченной уровенной поверхностью, совпадающей с поверхностью ср. уровня воды в океане, находящейся в спокойном состоянии (без волн, приливов, течений и влияний изменений атм. давления) и мысленно продолженной над материками так, что она в каждой точке пересекает направление отвесной линии под углом 90°. ГЕОКРИОЛОГИЯ (от гео..., крио... и ...логмя), мерзлотоведение, - наука о многолетне- и сезонномёрзлых горных породах (почвах, грунтах), явлениях и процессах, связанных с их промерзанием и протаиванием, а также о выработке приёмов воздействия на мерзлотные процессы в интересах стр-ва, транспорта, горной пром-сти и т. д. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА - карта с изображением геол. строения к.-л. участка земной коры (с указанием горных пород, их возраста, состава, элементов залегания, геол. границ, разрывных нарушений и др. элементов геол. структуры). Г. к. делятся на обзорные (1:1 000 000 и мельче), мелко-(1:500 000, 1:1 000 000). средне- (1:100 000, 1:200 000) и крупномасштабные (1:50 000 и крупнее). Г. к. масштаба 1:10 000 и крупнее наз. детальными. Г. к. должна содержать информацию для прогнозирования, планирования и проведения поисковых работ на разл. виды полезных ископаемых и типы их месторождений ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СЪЁМКА - совокупность работ по всестороннему изучению геологич. строения к.-л. территории и составлению её геологической карты. Различают Г. с. маршрутную, площадную, структурно-геологическую. При геологосъёмочных работах применяют геофиз. и геохим. методы исследования, аэрометоды, материалы фотосъёмок Земли из космоса и данные картировочных буровых скважин и поверхностных горных выработок. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ - графич. изображение геол. строения участка земной коры в вертик. сечении. Г. р. строится одновременно с составлением геол. карты и служит дополнением к ней. При сложном геол. строении участка карта может сопровождаться двумя-тремя различно ориентированными разрезами. ГЕОЛОГИЯ (от гео... и ...логия) - комплекс наук о веществ. составе, строении и истории развития Земли, особенно земной коры. Состав земной коры изучают минералогия, петрография, литология, геохимия; движения земной коры и создаваемые ими структуры - геотектоника и (для локальных участков) структурная геология; процессы, протекающие на поверхности Земли и в её недрах, - динамическая геология (в т. ч. вулканич. явления - вулканология, землетрясения - сейсмология); историч. последовательность геол. процессов - историческая геология (в т. ч. стратиграфия и палеогеография); геол. строение отд. территорий - региональная Г. и т. д. Важное практич. значение имеют учение о полезных ископаемых, гидрогеология, инженерная геология. Тесно связана Г. с геофизикой, геодезией, горным делом, геоморфологией, гидрологией, океанологией. Г. - науч. основа поисков и разведки полезных ископаемых. ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ - комплекс геол., хим.-технологич. и спец. видов исследований для пром. оценки месторождений полезных ископаемых (установления их кол-ва, качества и условий залегания). Стадии Г. р.: геологическая съёмка с общими поисками, поисковые работы, предварительная разведка, детальная разведка, доразведка, эксплуатационная разведка. ГЕОМАГНИТОФОН (от гео... и магнитофон) - геофон со спец. магнитофонной приставкой для улавливания трудноразличимых звуковых сигналов в горных выработках. Предназначен для определения местонахождения рабочих, застигнутых аварией в подз. выработках, путём прослушивания сигналов, подаваемых ударами твёрдым предметом по породе, с одноврем. записью их на магнитную ленту. Г. позволяет отличать посланные сигналы от посторонних звуков на расстоянии до 100 м. ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ - изображение изолиниями на маркшейдерских планах, разрезах и др. графиках структурных и качеств. особенностей месторождений полезных ископаемых. Г. м. осуществляют по данным разведки и эксплуатации месторождений. Г. м. позволяет производить разл. расчёты, касающиеся хар-ки форм рудных тел, распределения полезных или вредных компонентов и т. д., и широко применяется при разведочных и эксплуатац. работах. См. Гипсометрический план. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ АКУСТИКА - раздел акустики, в к-ром изучаются законы распространения звука на основе представлений о звуковых лучах, т. е. линиях, касательные к к-рым в каждой точке пространства совпадают с направлением распространения энергии акустич. колебаний (Умова вектор). В однородной изотропной среде лучи - прямые линии, норм. к волновым поверхностям (см. Волны). Г. а. - предельный случай волновой акустики при Лямбда -> 0, где Лямбда - длина волны. Г. а. применима тогда, когда можно пренебречь дифракцией звука. Применяется в архит. акустике, гидролокации и др. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЯ, цис-трансизомерия, - см. в ст. Изомерия. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА - раздел оптики, в к-ром законы распространения света в прозрачных средах рассматриваются на основе представлений о световых лучах - линиях, вдоль к-рых распространяется световая энергия. Г. о. - предельный случай волновой оптики при Лямбда -> 0, где Лямбда - длина волны. Она справедлива в тех случаях, когда можно пренебречь дифракцией света. Законы Г. о. применяют при расчётах оптич. систем микроскопов, телескопов, спектральных приборов, проекционных устройств, фото- и кинокамер и др. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ - дополнит. съёмочная сеть, создаваемая при мензульной съёмке в виде системы треугольников, в к-рой положение пунктов получают на планшетах построением прямой линии и боковых засечек, мензульных ходов и переходных точек. Высоты точек Г. с. определяют тригонометрия, нивелированием при помощи кипрегеля. ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕИЗМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА в строительной механике - система соединённых между собой тел (напр., стержней, дисков), изменение формы к-рых невозможно без деформации материала. Все несущие конструкции зданий и сооружений являются Г. н. с. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЧЕНИЯ плоской фигуры - величины, зависящие от формы и размеров площади сечения плоской фигуры, применяемые в ф-лах сопротивления материалов, теории упругости, строит. механики. Наиболее часто встречающиеся Г. х. с.: пл. сечения, статический момент, моменты инерции (осевой, центробежный, полярный, секториальные), радиус инерции, момент сопротивления. ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СРЕДНЕЕ - число а*, равное корню м-й степени из произведения п данных чисел (а1, а2,..., ап): Г, с. двух чисел а и b, равное корень из аb, ваз. средним пропорциональным между а и b. ГЕОМЕТРИЯ (от гео... и ...метрия) - раздел математики, изучающий пространственные отношения (напр., взаимное расположение) и формы (напр., геом. тела). В Г. входят аналитическая геометрия, дифференциальная геометрия, начертательная геометрия и др. разделы. ГЕОМЕТРИЯ НЕДР - см. Горная геометрия. ГЕОМЕТРИЯ РЕЗЦА - форма и углы заточки режущей части резца, от к-рых зависят производительность, стойкость (срок службы) резца, а также качество обработ. поверхности. Реж. часть составляют рабочие поверхности (см. рис.): передняя, по к-рой сходит стружка, задняя главная и задняя вспомогательная. Рабочие поверхности при пересечении образуют реж. кромки: главную, выполняющую осн. работу при резании, и вспомогательную. Место их пересечения - вершина резца - наиболее ослабл. часть, определяющая прочность реж. части кромки резца в целом; поэтому её делают либо закруглённой (с радиусом 0,5 - 2 мм), либо в виде прямолинейной переходной реж. кромки (дл. 0,5 - 3 мм). Геометрия резца. Схема резания (а) и основные элементы (б) резца. ГЕОМОРФОЛОГИЯ (отгео..., греч. morphe - форма и ...логия) - наука о формах земной поверхности - рельефе суши и дна океанов и морей (его облике, происхождении, возрасте, истории развития). Выделяют ряд самостоят. отраслей Г.: общая, частная, палеогеоморфология, прикладная Г. (широко используемая при поисках россыпных, а нередко и коренных месторождений разл. полезных ископаемых) и др. Г. относится одновременно к геологии и физ. географии, устанавливая зависимость между геол. строением территории, составом слагающих её горных пород и формами рельефа её поверхности. ГЕОСФЕРЫ (отгео... и греч. sphaira - шар) - концентрич. оболочки Земли разл. плотности и хим. состава. В направлении от периферии к центру Земли различают магнитосферу, атмосферу, гидросферу, земную кору, мантию Земли и ядро Земли. Три верхние оболочки наблюдаются непосредственно. Ниж. часть атмосферы (тропосферу), гидросферу и верх. часть земной коры, населённые организмами, составляющими живое в-во планеты, объединяют под названием биосферы. Под земной корой (толщ, до 70 км, в ср. ок. 35 км) располагаются мантия (толщ. ок. 2900 км) и в центре Земли ядро с радиусом ок. 3500 км. Земная кора и верх. (твёрдая) часть верхней мантии Земли составляют литосферу. ГЕОТЕКТОНИКА (от гео... и тектоника) - отрасль геологии, изучающая структуры, движения, деформации и развитие во времени и пространстве внеш. оболочек Земли - земной коры и верхней мантии Земли - в связи с развитием Земли в целом. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - тепловая электростанция, использующая тепловую энергию горячих источников Земли для выработки электроэнергии и теплоснабжения. Темп-pa геотермальных вод может достигать 200 °С и более. В Г. э. входят: буровые скважины, выводящие на поверхность пароводяную смесь или перегретый пар; устройства газовой и хим. очистки; электроэнергетич. оборудование; система технич. водоснабжения и т. д. Г. э. дёшевы, относительно просты; но получаемый пар имеет низкие параметры, что снижает их экономичность. Сооружение Г. э. оправдано там, где термальные воды наиболее близко подходят к поверхности Земли. В СССР первая Г. э. (Паужетская, на юге Камчатки) мощностью 5 МВт пущена в 1966; к нач. 80-х гг. её мощность доведена до 11 МВт. ГЕОТЕРМИКА, геотермия (от гео... и греч. therme - тепло), - раздел геофизики, изучающий тепловые процессы и тепловые св-ва в-ва в земной коре и Земли в целом. ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ - интервал глубины земной коры в метрах, на к-ром темп-pa повышается на 1 °С. Колеблется в зависимости от глубины и местоположения от 5 до 150 м (в пределах, доступных непосредств. измерению). ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ ГРАДИЕНТ - величина, характеризующая нарастание темп-ры горных пород по мере увеличения глубины их залегания в земной коре. В среднем на каждые 100 м темп-pa в недрах Земли возрастает на 3 °С. Г. г. зависит от геол. строения, теплопроводности горных пород, циркуляции подз. вод, близости вулканич. очагов и т. д. ГЕОФИЗИКА(от гео... и физика) - комплекс наук, изучающих физ. св-ва Земли в целом и физ. процессы, происходящие в её твёрдой (литосфере), жидкой (гидросфере) и газообразной (атмосфере) оболочках, находящихся в пост. взаимодействии. Соответственно трём оболочкам Земли Г. подразделяют на физику "твёрдой" Земли, гидрофизику и физику атмосферы. Осн. разделы физики Земли - гравиметрия, сейсмология, геотермика и т. д. Гидрофизика делится на физику моря и физику вод суши. Физика атмосферы включает физику приземного слоя атмосферы, аэрологию, физику ионосферы и др. В состав Г. входят также разведочная Г. и промысловая Г., решающие задачи поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ АНОМАЛИЯ - участок земной коры или поверхности Земли, отличающийся существенно повыш. или пониж. значениями хар-к физ. нолей (гравитац., магн., электрич., упругих колебаний, термин., ядерных излучений) по сравнению с фоновыми значениями и закономерно расположенный относительно геол. неоднородности земной коры (блок, тектоническое нарушение и т. п.) или скоплений полезных ископаемых (рудного тела, вефт. или газовой залежи и др.). ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ - исследования, проводящиеся с целью изучения геол. разреза и массива горных пород в околоскважннном и межскважинном пространстве в выявления полезных ископаемых, контроля технич. состояния скважин и разработки месторождений, опробования пластов и отбора образцов из стенок скважины. Осн. на особенностях физ. св-в горных пород, нефт. и газоносных пластов, углей и руд. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВЕДКИ - исследование строения земной коры фиэ. методами с целью поисков и разведки полезных ископаемых. Г. м. р. осн. на изучении физ. полей (гравитац., магн., элсктрнч., упругих колебаний, термич., ядерных излучений) на поверхности Земли (суши и моря), в воздухе и под землёй (в скважинах, шахтах). Г. м. р. используют как естеств. физ. поля (напр., гравиметрическая разведка, магнитная разведка), так и искусственно создаваемые (напр., сейсмическая разведка). ГЕОФОН (от гео... и ...фон) - приёмник звуковых волн, распространяющихся в земной коре. Г. применяют для акустич. исследований горных пород, мор. дна (при эхолотировании), в сапёрном деле, при горноспасат. работах и др. Часто используют Г., действующие по принципу вибрографа. Г., в к-ром осн. элементом улавливания звуковых волн определ. длины является кристалл пьезокварца, наз. пьезогеофоном. В зарубежной лит-ре Г. часто наз. сейсмографом (сейсмоприёмником). ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПОИСКИ полезных ископаемых - методы обнаружения месторождений полезных ископаемых, осн. на исследовании распространения хим. элементов в литосфере, гидросфере, атмосфере и биосфере. Различают литохим., гидрохим., атмохим. (газовые) и биогеохим. методы. Наибольшее применение находят Г. п. рудных, а также нефт. и газовых месторождений; важнейший метод поисков - литохимический, или металлометрический (см. Металлометрическая съёмка). Важное преимущество Г. п. - их глубинность. В ряде случаев геохнм. методы позволяют обнаруживать по ореолам рассеяния т. н. скрытое (не выходящее на дневную поверхность) оруденение, недоступное для выявления обычными геол. методами поисков. ГЕОХИМИЯ (от гео... н химия) - наука о хим. составе Земли, распространённости и законах распределения в ней хим. элементов и их стабильных изотопов, способах сочетания и миграции атомов в ходе природных процессов. Одна из важнейших задач Г. - изучение на основе распространённости элементов хим. эволюции Земли, стремление объяснить на хим. основе её происхождение и историю, дифференциацию сё на оболочки (геосферы). Г. находится на стыке геол., физ. и хим. наук. Наиболее связана Г. с минералогией (особенно генетической), петрографией, л также с кристаллохимией и с учением о полезных ископаемых. Важный раздел Г. - прикладная Г. (см. Геохимические поиски). ГЕОХРОНОЛОГИЯ (от гео..., греч. chronos - время и ...логия) - система обозначения дат истории Земли, принятая в геологии. Различают Г. относительную (относит, возраст осадочных толщ земной коры по заключённым в них органнч. остаткам) и абсолютную (возраст горных пород указывается и годах). Г. тесно связана со стратиграфией и историч. геологией. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ - числа, определяющие положение к.-л. тела относительно системы координат, начало к-рой расположено в центре Земли. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКОЕ РАССТОЯНИЕ - расстояние Луны, ИСЗ или к.-л. др. небесного тела от центра Земли. ГЕПТОД [от греч. hepta - семь и (электр)од] - электронная лампа с 7 электродами: катодом, анодом н 5 сетками - 2 управляющими, 2 экранирующими с общим выводом и защитной (см. рис.). Применяется в осн. для преобразования (смешения) электрич. колебаний высокой частоты в радиоэлектронных устройствах, напр. в супергетеродинных радиоприёмниках. Г. часто комбинируют в одном баллоне с триодом, выполняющим ф-ции гетеродина в преобразователе частоты (см. Комбинированная лампа). Гептод: А - анод; К - катод; C1 - С5 - сетки ГЕРБИЦИДЫ (от лат. herba - трава и caedo - убиваю) - пестициды, уничтожающие нежелат. растения, гл. обр. сорняки, а также деревья (арборицид ы) и водоросли (альгициды). Г. сплошного действия уничтожают всякую растительность, избират. действия - лишь определ. виды растений, благодаря чему пригодны для хим. прополки с.-х. культур. В качестве Г. применяют, напр., карбаматы и тиокарбаматы, производные бензойной к-ты, мн. гетероциклич. соединения, цианамид кальция. Избирательность и эффективность действия Г. повышаются при их применении в смесях с т. н. гербицидными антидотами. ГЕРКОН, герметический контакт, - переключатель с пружинными контактами (в виде пластин) из ферромагнитного материала, помещёнными в герметизир. стек. баллон (газонаполненный или вакуумированный). Контакты приходят в соприкосновение (или размыкаются) под действием магн. поля электромагнита, устанавливаемого снаружи баллона. Различают Г., работающие на замыкание, переключение и размыкание электрич. цепи. Применяются в телефонии (в реле, коммутаторах и др.), в вычислит. технике (в логич., суммирующих, кодирующих элементах и др.). См. рис. Типы герконов: а - на замыкание; б - на переключение; в - на замыкание в поляризованном реле; 1 - постоянный магнит для удержания контакта в замкнутом состоянии; 2 - обмотка электромагнита для размыкания контакта; 3 - обмотка электромагнита для замыкания контакта ГЕРКУЛОН - см. в ст. Полипропиленовые волокна. ГЕРМАНИЙ (от лат. Germania - Германия; назван в честь родины учёного К. Винклера, открывшего Г.) - хим. элемент, символ Ge (лат. Germanium), ат. н. 32, ат. м. 72,59. Г. - металл светло-серого цвета; плотн. 5327 кг/м3, tпл 937,5 оС. В природе Г. рассеян, осн. его масса содержится в сульфидных рудах цветных металлов, в жел. рудах, в ископаемых углях и др. Получают Г. гл. обр. попутно из подсмольных вод при коксовании углей, из золы энергетич. углей, при переработке сфалерита, полиметаллич. руд. Г. - один из наиболее ценных ПП, к-рый применяют для изготовления диодов, транзисторов, термо- и фоторезисторов. Материал для линз (в ИК приборах), фотодиодов, фоторезисторов, дозиметров ядерных излучений, анализаторов рентгеновской спектроскопии и т. д. Компонент сплавов, отличающихся стойкостью к кислым агрессивным средам. Нек-рые сплавы Г. - сверхпроводники. Оксид GeO2 входит в состав стекловолокна. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ (от имени легендарного егип. мудреца Гермеса Трижды величайшего, к-рому, в числе прочего, приписывалось искусство прочной закупорки сосудов) - обеспечение непроницаемости стенок и соединений в аппаратах, машинах, сооружениях или ёмкостях для жидкостей и газов. К способам Г. относятся пайка и сварка соединений, применение газонепроницаемых литых деталей, спец. вакуумных материалов, герметиков, уплотнений и др. ГЕРМЕТИКИ - полимерные композиции (гл. обр. на осн. полисульфидных или кремнийорганич. жидких каучуков), обеспечивающие непроницаемость болтовых или заклёпочных соединений металлич. конструкций, стыков между панелями, наружных стен зданий и т. д. Пасты, замазки или р-ры, к-рые наносят на элементы конструкций разл. способами. Герметизирующая прослойка образуется непосредственно на соединит. шве в результате вулканизации (отверждения) полимерной основы Г. Применяются в авиац., автомоб., судостроит. пром-сти, в стр-ве. ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ - пром. здание, в к-ром все или значит. часть производств. помещений изолированы от наруж. среды (влияния темп-ры и влажности воздуха, солнечных лучей, пыли, шума и т. п.). Г. п. з. сооружают в тех случаях, когда по требованиям технологии произ-ва в помещениях должны строго соблюдаться стабильные режимы (температурно-влажностный, освещения и т. д.). Г. п. з. строят, как правило, для размещения пр-тий электронной пром-сти, точного приборостроения, прецизионного станкостроения и др. ГЕРЦ [по имени нем. физика Г. Герца (Н. Hertz; 1857 - 94)] - ед. частоты периодич. процесса. Обозначение - Гц. 1 Гц равен частоте, при к-рой за время 1 с происходит один цикл периодич. процесса. В технике широко используются кратные единицы от Гц : кГц, МГц, ГГц. ГЁССА ЗАКОН (по имени рус. химика Г. И. Гесса; 1802 - 50) - осн. закон термохимии, согласно к-рому тепловой эффект хим. реакции, протекающей в системе при пост. объёме или при пост. давлении, не зависит от промежуточных стадий и полностью определяется нач. и кон. состояниями системы. При этом предполагается, что система может совершать работу только против сил внеш. давления. Г. з. выражает первое начало термодинамики для изохорич. и изобарич. процессов. Гибочные машины: а - листогибочный кривошипный пресс; б - трубогибочная машина К ст. Гибридное соединение. Двойной волноводный тройник (а) и гибридное кольцо (б): 1, 2. 3 и 4 - плечи Гигрометр с органической плёнкой ГЕТЕРО... (отгреч. heteros - другой) - часть сложных слов, означающая - "другой", "иной", соответствует рус. "разно..." (напр., гетерогенный). ГЕТЕРОГЕНИЗАЦИЯ (от греч. heterogenes - разнородный) в металлургии - создание в металлич. сплаве структуры, состоящей из двух или неск. фаз. ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА - неоднородная физ.-хим. система, состоящая из разл. по физ. св-вам или хим. составу частей (разл. фаз). Одна фаза Г. с. отделена от смежной с ней фазы поверхностью раздела, на к-рой скачком изменяется одно или неск. св-в (состав, плотность, теплоёмкость, диэлектрич. проницаемость и др.). Примеры Г. с.: вода и находящийся над ней пар, две несмешивающиеся жидкости - масло и вода. ГЕТЕРОГЕННЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, в к-ром ядерное топливо используется в виде блоков, расположенных среди замедлителя и представляющих собой правильную решётку. Активная зона Г. р. состоит, т. о., из областей с разными ядерно-физ. св-вами. ГЕТЕРОДИН (отгетеро... игреч. dynamis - сила) - маломощный генератор электрических колебаний с самовозбуждением на транзисторе, ПП диоде с отрицат. проводимостью или др. электронном приборе. Применяется для преобразования (смешения) частот в супергетеродинных радиоприёмниках. радиоизмерит. устройствах и др. ГЕТЕРОДИННЫЙ ЧАСТОТОМЕР - частотомер, действие к-рого осн. на сравнении измеряемой частоты с частотой градуированного перестраиваемого генератора - гетеродина при получении в смесителе нулевых биений. Биения после усиления индицируются стрелочным прибором, осциллографич. трубкой или (реже) телефоном. Г. ч. разных типов в целом перекрывают диапазон от 100 кГц до 80 ГГц. Погрешность измерений 0,05 - 0,0005% . Г. ч. наз. также гетеродинными волномерами. ГЕТЕРОПЕРЕХОД - контакт между двумя разнородными по хим. составу или (и) фазовому состоянию полупроводниками, напр. Ge - Si, GaAlAs - GaAs, InAs - Ge. Г. получают методом эпитаксиального наращивания одного монокристалла (из газовой фазы) на др. В зависимости от типа проводимости контактирующих материалов различают Г. анизотипные (р - n-Г.) и изотипные (п - n-Г., р - р-Г.). Наибольший практич. интерес представляют Г., св-ва к-рых обусловлены различиями в значениях ширины запрещённой зоны (см. Зонная теория) и энергии сродства к электрону контактирующих ПП. Г. используются в разл. ПП приборах: переключателях в быстродействующих логич. схемах для ЭВМ, светоизлучающих диодах. ПП лазерах и т. д. См. также Гомопереход. ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (от гетеро... и греч. kyklos - круг, цикл) - органич. соединения, содержащие в молекуле цикл, в состав к-рого, кроме атомов углерода, входят атомы др. элементов (гетероатомы), чаще всего азота (см., напр., Пиридин), кислорода, серы, реже - фосфора, бора, кремния и др. Наиболее многочисл. класс органич. соединений. Широко распространены в животном и растит. мире; ядро одного из простейших Г. с. - пиррола - входит в состав гемоглобина крови, хлорофилла растений, витамина В. Многие Г. с. - лекарств, в-ва, пестициды, красители, растворители. ГЕТИНАКС - слоистый пластик на основе бумаги и термореактивного связующего, напр. феноло-формальдегидной смолы. Выпускается в виде листов и цилиндрич. заготовок. Может быть снабжён поверхностным слоем из медной фольги или ткани или (и) упрочняющим внутр. слоем, напр. из стеклоткани. Плотн. 1200 - 1400 кг/м3, прочность при растяжении 70 - 160 МПа; диэлектрик. Применяется в произ-ве деталей телефонов, телевизоров, радиоаппаратуры и как декоративный материал для облицовки мебели, интерьеров судов и т. д. ГЁТИТ [в честь знаменитого нем. поэта и естествоиспытателя И. В. Гёте (J. W. Goethe; 1749 - 1832)] - минерал, гидроксид железа а-FeOOH. Цвет чёрный, бурый, охристо-жёлтый. Тв. по минералогич. шкале 5,5 - 6; плотн. 4000 - 4300 кг/м3. Важный рудный минерал железа (осн. компонент лимонитовых руд - т. н. бурых железняков, оолитовых жел. руд осадочных месторождений). ГЕТТЕР (англ. getter) - вещество с высокой поглощающей способностью по отношению к газу или пару. Газопоглощение определяется удержанием газа или пара на поверхности (адсорбция), диффундированием газа или пара в объём твёрдого тела или жидкости (абсорбция), а также образованием новых хим. связей (хемосорбция). Г. используется в качестве рабочего в-ва вакуумных насосов (напр., сорбционных, геттерных), а также как средство дополнит. откачки электровакуумных и газонаполн. приборов. В качестве Г. обычно применяют плёнки титана, цирко- ния, бария, вольфрама, тантала, молибдена в др. химически активных в-в. ГЕТТЕРНО-ИОННЫЙ НАСОС - геттерный вакуумный насос, в к-ром наряду с хемосорбцией возникает ионизация газа с последующим внедрением ускоренных ионов в поверхность распылённого геттера. Различают испарительно-ионные насосы, в к-рых ионизиров. газ направляется к непрерывно или периодически испаряемой поверхности геттера, и магнитные электроразрядные насосы. ГЕТТЕРНЫЙ НАСОС - сорбционный насос, в к-ром откачка происходит преим. вследствие хемосорбции газа геттером (титан, цирконий и др.). ГИББСА ЭНЕРГИЯ [по имени амер. физика Дж. У. Гиббса (J. W. Gibbs; 1839-1903)] - то же, что изобарно-изотермический потенциал. ГИББСИТ [от имени амер. минералога Дж. Гиббса (G. Gibbs; 1776 - 1833)], гидраргиллит, - минерал, гидроксид алюминия А1(ОН)3. Цвет белый, сероватый, желтоватый, зеленоватый, красноватый; иногда бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 2,5 - 3; плотн. 2300 - 2400 кг/м3. Важный рудный минерал алюминия (одна из осн. составных частей бокситов). ГИБКА - способ обработки металлов давлением, при к-ром заготовке или её части придаётся изогнутая форма. К Г. относят собственно гибку, или гнутьё (получение гнутых профилей), профилирование (гофрирование, изгибание), свёртку (получение сварных труб), навивку пружин, правку и т. д. Г. осуществляют вручную или на гибочных машинах. ГИБКАЯ НИТЬ в строительной механике - гибкий элемент, обладающий ничтожно малой жёсткостью на изгиб, способный работать только на растяжение. Г. н. служит обычно расчётной моделью несущих тросов, кабелей висячих мостов, несущих элементов висячих покрытий (см. Висячие конструкции), проводов возд. ЛЭП и т. д. Г. н. представляют собой геометрически изменяемые системы, в к-рых каждому виду нагрузки соответствует своя форма повисания нити. ГИБКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА (ГПС) - совокупность технологич. оборудования и системы обеспечения его функционирования в автоматич. режиме в течение заданного интервала времени, обладающая способностью быстрой антоматизир. переналадки для изготовления разл. изделий данного произ-ва в установл. пределах их хар-к. По организац. структуре ГПС подразделяют на 4 уровня: гибкий производственный модуль, автоматизир. участок (или линия), цех, завод. Различают 2 ступени ГПС по автоматизации: гибкий производственный комплекс и гибкое автоматизированное производство. ГИБКИЙ ВАЛ - вал, обладающий большой жёсткостью на кручение и малой на изгиб; служит для передачи крутящего момента между деталями, положение к-рых во время работы изменяется. Предназначается для привода ручных механизир. инструмента и приборов (напр., бора в зубоврачебных машинах). Г. в. состоит из собственно вала, свитого из неск. слоев проволоки, заключённой в гибкую защитную оболочку - броню, и арматуры на концах для присоединения к приводу и рабочему органу. В ряде случаев (напр., в многокорпусных паровых турбинах) используются шарнирные Г. в. ГИБКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС (ГПК) - гибкая производственная система, состоящая из неск. гибких производственных модулей, объединённых автоматизир. системой управления и автоматизир. транспортно-складской системой. ГПК автономно функционирует в течение заданного интервала времени; его можно встраивать в систему более высокой ступени автоматизации - гибкое автоматизированное производство. ГИБКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ (ГПМ) - гибкая производственная система в виде единицы технологич. оборудования, оснащённая автоматизир. устройством программного управления и средствами автоматизации технологич. процесса, автономно функционирующая, осуществляющая многократные циклы и обладающая способностью быстрой переналадки. ГПМ можно встраивать в гибкую производств. систему более высокого уровня: автоматизир. линию, участок, цех, завод. К средствам автоматизации ГПМ обычно относят накопители, приспособления-спутники (палеты), устройства загрузки и выгрузки, замены технологич. оснастки. Частный случай ГПМ - роботизированный технологический комплекс. См. рис. К ст. Гибкий производственный модуль. Автоматический переналаживаемый токарный модуль: 1 - индикаторное устройство для контроля состояния режущего инструмента; 2 - индикаторное устройство для контроля точности обработки заготовки; 3 п 5 - устройство автоматической смены инструмента; 4 - система охлаждения; 6 - устройства для сбора и удаления стружки; 7 - устройство ЧПУ; 8 - промышленный робот; 9 - транспорт-но-накопительное оборудование; 10 - токарный станок ГИБКОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ГАП) - гибкая, производственная система, состоящая из одного или неск. гибких производственных комплексов, объединённых автоматизир. системой управления произ-вом и автоматизир. транспортно-складской системой. ГАП обеспечивает быстрый переход на изготовление новых изделий при помощи ряда автоматизир. систем: науч. исследований (АСНИ), проектирования (САПР), технологич. подготовки произ-ва (АСТПП), управ- Схема рабочего процесса в камере гибридного ракетного двигателя: 1 - форсуночная головка для распыления окислителя; 2 - холодный окислитель; 3 - - зона смешения окислителя и продуктов сгорания; 4 - зона активного горения; 5 - зона смешения продуктов газификации горючего и продуктов сгорания; 6 - заряд твёрдого горючего; 7 - реактивное сопло лення пр-тием (АСУП), трапспортно-складской (АТСС), инструментального обеспечения (АСИО), контроля (САК), удаления отходов (АСУО). ГИБКОСТЬ СТЕРЖНЯ в сопротивлении материалов - отношение приведённой длины стержня к наименьшему радиусу инерции его поперечного сечения. Характеризует способность стержня сохранять устойчивость при продольном изгибе. ГИБОЧНАЯ МАШИНА - машина для изгибания проката и труб в холодном или горячем состоянии. Листовой прокат обрабатывают на прессах, гибочных вальцах. Для гибки сортового проката и труб служат роликовые сортогибочные н трубогибочные машины. Для гибки сортового проката применяют также горизонтальные гибочно-штамповочные прессы (булъдозеры), а также правильные прессы. Мелкие изделия из калибров, проволоки или ленты (шплинты, скрепки, детали радиоаппаратуры и пр.) изготовляют на гибочных автоматах. См. рис. ГИБРИДНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (от лат. hibrida. hybrida - помесь), аналогецифровая вычислительная система, комбинированная вычислительная система, - комплекс из неск. ЭВМ или вычислит. устройств (аналоговых и цифровых), объедин. единой системой управления. Г. в. с. предназначена для решения задач, связанных с управлением движущимися объектами, оптимизацией и моделированием систем управления, созданием комплексных тренажёров и др., когда возможности отдельно взятых АВМ и ЦВМ оказываются недостаточными. Расчленение вычислит. процесса в ходе решения задачи на отд. операции, выполняемые АВМ и ЦВМ в комплексе, уменьшает объём вычислит. операций, что существенно повышает общее быстродействие Г. в. с. Структура Г. в. с., требования к её отд. частям зависят от области применения и результатов детального анализа типичных задач. Различают аналого-ориентированные, цифро-ориентированные и сбалансированные Г. в. с. В системах первого типа ЦВМ используется как дополнит. внеш. устройство к АВМ для образования сложных нелинейных зависимостей, хранения полученных результатов и программного управления АВМ. В системах второго типа АВМ используется как дополнит. внеш. устройство к ЦВМ для моделирования элементов реальной аппаратуры, многократного выполнения небольших подпрограмм. ГИБРИДНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА - интегралъная схема, в к-рой наряду с выполненными на поверхности диэлектрич. подложки плёночными пассивными элементами (см. Плёночная интегральная схема) используются навесные (гл. обр. бескорпусные) дискретные ПП приборы и ПП интегральные схемы. Пассивную часть Г. и. с. иногда выполняют многослойной (в виде набора керамич. подложек со слоями плёночных элементов). После спекания подложек получается монолит с многослойным расположением электрически соединённых между собой пассивных элементов; активные элементы монтируются на верхней поверхности монолита. Г. и. с. с высокой степенью интеграции, размещённые в едином герметичном корпусе, наз. микросборками. ГИБРИДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ в СВЧ технике - 4-плечая радноволноводная цепь, в к-рой электромагн. энергия, поступающая в к.-л. плечо (или в два плеча), определ. образом перераспределяется межлу остальными плечами. Если энергия поступает в одно (любое) плечо, то она делится поровну между двумя другими, а в 4-е плечо не поступает. Если когерентные колебания подводятся к двум к.-л. плечам, то на 3-м плече будет наблюдаться их сумма, а на 4-м - их разность. Большое разнообразие Г. с. сводят к трём простейшим видам: кольцевому, двойниковому тройнику н направленному ответвителю. Применяют в делителях н разветвителях мощности, балансных преобразователях частоты СВЧ приёмников, измерит. устройствах и др. См. рис. ГИБРИДНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ - ЛА, у к-рого сочетается аэростатич. и аэродинамич. прин- ципы создания подъёмной силы. Напр., в комбинации аэростата и вертолёта аэростатич. сила частично компенсирует силу тяжести ЛА, а несущий винт создаёт недостающую подъёмную силу и обеспечивает поступат. движение. Возможны и др. конструкции Г. л. а. ГИБРИДНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - ракетный двигатель, работающий на сочетании твёрдых и жидких компонентов топлива, причём один из компонентов, находящийся в твёрдом состоянии, как правило, размещается в камере сгорания, куда подаётся др. компонент в жидком состоянии (см. рис.). Обычно твёрдый компонент - горючее, жидкий - окислитель. Первый Г. р. д. (двигатель 09) создан в СССР в 1933. Дальнейшее развитие Г. р. д. получили с 60-х гг., нек-рые из них испытаны в полёте на ракетах н др. ЛА. ГИГА... (от греч. gigas - гигантский) - приставка для образования наименований десятичных кратных единиц, соответствующая множителю 109. Обозначение - Г. Пример образования кратной единицы: 1 ГДж (гигаджоуль) = 109 Дж. ГИГИЕНИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ - комплексный показатель соответствия пром. изделий требованию не оказывать в качестве элементов внеш. среды отри-цат. влияние на здоровье человека, его работоспособность и продолжительность жизни. Общие признаки Г. и. - нетоксичностъ использов. материалов, отсутствие загрязняющихся и трудно очищаемых поверхностей, нар. и внутр. частей (из-за качеств материалов, геометрии формы). Частные признаки Г. и. проявляются в зависимости от вида взаимодействия человека с ними: отсутствие блескости, бликов, слепящих контрастов у рабочих плоскостей, например столов; обеспечение физиологически выгодной позы, напряжений (расслаблений) групп мышц и т. п. при работе стоя, сидя, при отдыхе; оптимальность показателей влаго-, воздухе- и теплопроводности контактирующих с телом поверхностей, исключающих нежелат. физиологич. реакции организма, и др. Большинство частных признаков Г. и. входит в круг вопросов эргономики, обеспечивается при эргономич. разработке изделий. ГИГРО... (от греч. hygros - влажный) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к влажности (напр., гигрометр, гигростат), ГИГРОГРАФ (от гигро... и ...граф) - гигрометр с записывающим устройством. ГИГРОМЕТР (от гигро... и ...метр) - прибор для определения абс. или относит. влажности воздуха. Существуют конденсац., электролитич., весовые и др. Г., а также психрометры. На гидрометеорологич. станциях применяют Г., чувствит. элементом к-рых служат человеческий волос или органич. (животная) плёнка (см. рис.), обладающие св-вом изменять длину в зависимости от содержания водяного пара в воздухе. Для автоматич. непрерывной записи влажности воздуха используют самопишущие приборы - гигрографы. См. также Влагомер. ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ (от гигро... и греч. skopeo - наблюдаю) - св-во материалов поглощать (сорбировать) влагу из воздуха за счёт образования хим. соединений с водой или за счёт капиллярной конденсации, т. е. образования жидкой фазы в смачиваемых данной жидкостью капиллярах, порах, микротрещинах твёрдого сорбента или в местах контакта его частиц между собой. Св-ва Г. важны при расчётах влагоизоляции и оценке долговечности конструкций. Г. учитывают при длит. хранении и транспортировании материалов. Нек-рые гигроскопичные в-ва (напр., серную к-ту) используют для осушения воздуха. ГИГРОСТАТ (от гигро... и ...cmam) - установка для искусств. создания заданной относит. влажности воздуха в рабочей камере и поддержания её в течение длит. времени. Работа Г. осн. на принципе принудит. циркуляции воздуха через камеру, увлажнитель или осушитель. Применяется для проверки волосных гигрометров, радиозондов и др. См. рис. Гигростат ГИД (от франц. guide - проводник) в астрономии - вспомогат. телескоп для наведения и ведения (контроля за правильностью наводки во время наблюдений) осн. телескопа - фотогр., электрофотометрич. или снабжённого иным приёмником излучения - на избранный небесный объект или участок неба. Оптич. оси Г. и осн. инструмента обычно параллельны. Различают визуальные и (фотоэлектрич. Г. ГИДРАВЛИКА (греч. hydraulikos - водяной, от hydor - вода и aulos - трубка) - раздел механики, изучающий законы движения и равновесия жидкостей и способы приложения этих законов к решению задач инж. практики; прикладная гидромеханика. ГИДРАВЛИКА СООРУЖЕНИЙ - то же. что инженерная гидравлика. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КРУПНОСТЬ МАТЕРИАЛА - совокупность хар-к частиц твёрдого материала (диаметр, форма и плотность), от к-рых зависит скорость их равномерного падения в спокойной воде. Г. к. м, учитывают при расчёте гидротранспорта. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАВЕСНАЯ СИСТЕМА тракторов - группа агрегатов для управления навесными, полунавесными и прицепными машинами. Её используют также для облегчения управления трактором, изменения нагрузки на его задние колёса и перемещения их при регулировке колеи, для автоматич. сцепки трактора с прицепами, подъёма задних колёс при замене баллонов. Г. н. с. разделяют на моноблочные и раздельно-агрегатные. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА - совокупность механизмов, позволяющая передавать механич. энергию (крутящий момент, усилие) от ведущего элемента к ведомому с помощью рабочей жидкости, В зависимости от принципа работы различают гидродинамические передачи и гидропередачи объёмные. Г. п. входит в состав гидропривода машин. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТУРБИНА, гидротурбина, - турбина, приводимая во вращение потоком жидкости. По принципу действия Г. т. подразделяют на активные турбины (свободноструйные) и реактивные турбины (напороструйные) - см. рис.; по конструкции - на вертик. и горизонтальные. Диаметр рабочего колеса у крупных Г. т. достигает 10 м, мощность - 800 МВт и более. Из активных Г. т. наибольшее распространение получили ковшовые турбины. Реактивные Г. т. по направлению потока делятся на осевые и радиально-осевые турбины. К реактивным Г. т. одинарного регулирования относят турбины, имеющие направляющий аппарат (либо рабочее колесо) с поворотными лопастями (лопатками). У Г. т. двойного регулирования и направляющий аппарат, и рабочее колесо - с поворотными лопастями. Г. т. используются в гидроэлектрических станциях для привода генераторов, в турбонасосных агрегатах разл. назначения. Схема активной гидравлической турбины: а - рабочее колесо; б - сопла Схема реактивной гидравлической турбины: а - рабочее колесо; б - направляющий аппарат ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР - служит для аккумулирования энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением. Применяется для выравнивания давления и расхода жидкости или газа в установках с резкоперем. нагрузкой. Различают Г. а. грузовые, пружинные, с упругим корпусом, а также пневмогидроаккумуляторы поршневые, мембранные, баллонные. Напр., давление в резервуаре грузового Г. а. поддерживается постоянным благодаря внеш. воздействию пост. груза на поршень, а у баллонного - сжатым газом (воздух, азот и др.). См. рис. Гидравлические аккумуляторы: а - грузовой; б - баллонный; 1 - резервуар; 2 - поршень; 3 - груз; 4 - баллоны со сжатым воздухом ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ - машина, преобразующая механич. энергию жидкости в механич. энергию ведомого звена (вала, штока). По принципу действия различают Г. д. динамические (с неперекрываемой проточной частью), у к-рых ведомое звено перемещается вследствие изменения момента импульса потока жидкости (гидравлическая турбина, водяное колесо), и объёмные (у к-рых проточная часть в любой момент перекрыта замыкателями), действующие от гидростатич. напора, перемещающего рабочий орган (напр., гидроцилиндр). ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ - ручная машина с гидравлич. приводом, применяемая дня затяжки резьбовых соединений, запрессовки и выпрессовки деталей и т. п. Г. и. выполняют с поршневыми, ротац., винтовыми и др. двигателями. Осн. преимущество Г. и. перед аналогичными пневматич. и электрич. инструментами - возможность получения значительно больших усилий (моментов) при тех же габаритах. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОЛОТ - молот, в к-ром энергоносителем является жидкость, находящаяся под давлением 20 - 50 МПа. Г. м. применяют для ковки, штамповки и др. операций. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК, гидроподъёмник. - механизм циклич. действия с гидравлич. приводом (обычно в виде цилиндра с поршнем и штоком), применяемый для перемещения грузов по вертикали или под углом. Используется в стр-ве при возведении зданий методом подъёма этажей (перекрытий), в гаражах для подъёма автомобилей при ремонте и т. п. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС - машина статич. действия, в к-рой энергоносителем является жидкость, находящаяся под давлением 20 - 100 МПа. На Г. п. осуществляют ковку, штамповку, прессование. Их также используют для брикетирования стружки, уплотнения материалов и т. п. См. рис. Гидравлический пресс для изготовления изделий из пластмасс, развивающий усилие 16 МН Крупнейший в мире гидравлический пресс для объёмной штамповки, развивающий усилие 750 МН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЫЖОК - резкое, скачкообразное повышение уровня воды в открытом русле при переходе потока из т. н. бурного состояния в спокойное. значит. повышение уровня в зоне Г. п. сопровождается образованием "вальца", в к-ром жидкость находится во вращат. движении и сильно насыщена воздухом. Г. п. обычно возникает при пропуске потока через гидротехнич. сооружения (за водосливными плотинами, при истечении из-под щита и т. д.) и может вызвать размывы русла, а также значит. дннамич. нагрузки на его крепление (облицовку) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАДИУС - гидравлич. хар-ка поперечного сечения потока жидкости, выражаемая отношением площади этого сечения к его т. н. смоченному периметру (т. е. к той части периметра, по к-рой происходит соприкосновение потока с твёрдыми стенками). Г. р. широко используют в гидравлич. расчётах. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА - способ повышения фильтрац. способности горных пород путём образования трещин в горных породах, прилегающих к стволу буровой скважины, путём создания давления на забое закачкой в породы вязкой жидкости (минер. масел, высоковязкой нефти, эмульсии и др.). Г. р. п. применяют для увеличения продуктивности нефт. и газовых скважин, улучшения дегазации угольных пластов и т. д. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН - водоподъёмное устройство, в к-ром давление создаётся в результате гидравлического удара, возникающего в трубопроводе 6 (см. рис.) при закрытии ударного отбойного клапана 4 под действием динамич. напора воды, поступающей из источника. Вследствие повышения давления при гидравлич. ударе открывается напорвый клапан 5 и вода поднимается в напорный колпак 3; давление в трубопроводе 6 падает, клапан 5 закрывается, а клапан 4 открывается, закрытие клапана 4 происходит тогда, когда поток воды достигает определ. скорости. Высота подъёма воды может превышать 50 м. Г. т. применим там, где имеется запас воды, значительно превышающий потребное кол-во, и где есть возможность расположить установку ниже уровня источника 7. Получил распространение в с. х-ве для водоснабжения небольших строек и т. п. Схема гидравлического тарана: 1 - верхний бак; 2 и 6 - трубопроводы; 3 - напорный колпак; 4 и 5 - клапаны; 7 - источник; h - высота падения воды; Н - высота подъёма воды ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ - устройство для испытаний двигателей. Развиваемую двигателем работу Г. т. затрачивает на преодоление сопротивлений и преобразует в теплоту, уносимую проходящей через него водой. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ - вид транспорта для перемещения твёрдых материалов потоком воды. Г. т. подразделяется на безнапорный и напор-вый, применяется при гидромеханизации, для транспортирования полезных ископаемых и удаления отходов их обогащения, для перемещения нек-рых материалов (щепы и бум. массы, сырья сах. з-дов ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УДАР - резкое повышение давления в трубопроводе с движущейся жидкостью при внезапном уменьшении скорости потока (напр., при быстром перекрытии трубопровода). Может вызвать разрушение трубопровода. Для защиты от Г.у. устанавливают возд. колпаки, уравнит. резервуары, холостые выпуски. На использовании силы Г. у. осн. действие гидравлического тарана. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ - устройство для перемещения управляющих органов гидравлич. исполнит. механизмов с одноврем. усилением управляющего воздействия. Напр., в Г. у. с дроссельным управлением с помощью заслонки регулируют давление в рабочих камерах, перемещая золотник и направляя жидкость под давлением в управляющий орган (гидравлический двигатель). Коэфф. усиления по мощности Г. у. часто превышает 105. Г. у. применяют, напр., на самолётах для управления рулями. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механич. энергии потока (потери напора, гидравлич. потери). Г. с. подразделяют на линейные сопротивления (по длине прямолинейного трубопровода или канала), обусловл. вязкостью жидкости, и местные, возникающие в местах изменения значения или направления скорости потока (в задвижках, вентилях, кранах, коленах, тройниках, диафрагмах, диффузорах и т. д.). ГИДРАЗИН, д и а м и д, H2N - NH2 - бесцветная прозрачная жидкость; tкип 113,5 °С. Горючий компонент в ракетном топливе, сырьё в произ-ве порообразователей, инсектицидов, реагент в анали-тич. химии. ГИДРАНТ - см. Пожарный гидрант. ГИДРАРГИЛЛИТ (от греч. hydor - вода и аrgillos - глина) - минерал, то же. что гиббсит. ГИДРАТАЦИЯ (от греч. hydor - вода) - взаимодействие воды с хим. в-вами, при к-ром молекулы воды не разрушаются (в отличие от гидролиза и др. реакций с участием воды). Г. безводных солей приводит к образованию кристаллогидратов. Обратный процесс - дегидратация. В орг. химии под Г. часто понимают любую хим. реакцию в-ва с водой. ГИДРАТЦЕЛЛЮЛОЗА - одна из структурных модификаций целлюлозы. Получают осаждением природной целлюлозы из р-ров, омылением эфиров целлюлозы и т. д. Отличается от природной целлюлозы большей гигроскопичностью и повыш. реакц. способностью, лучшей накрашиваемостью. Произ-во гидратцеллюлозного (вискозного) волокна и гидратцеллюлозной плёнки (целлофан) осуществляется в широком пром. масштабе. ГИДРАТЫ - продукты гидратации раз л. в-в. Вода в Г. присутствует в виде индивидуальных частиц и обычно может быть удалена при нагревании. Твёрдые Г. наз. кристаллогидратами. ГИДРИДЫ - соединение водорода с металлами и нек-рыми неметаллами. Г. применяют для получения особо чистых элементов (напр., кремния, германия), как восстановители и катализаторы в органич. синтезе (Г. лития и натрия), для хранения и транспортирования водорода (Г. магния, сплава La Ni5 и др. сплавов). ГИДРИРОВАНИЕ - то же, что гидрогенизация. ГИДРО ... (от греч. hydor - вода) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к 1) воде, напр. гидромеханика, гидроэнергетика, 2) водороду (лат. Hydrogenium), напр. гидрокарбонаты, гидросульфиды. ГИДРОАБРАЗИВНАЯ ОБРАБОТКА - механич. обработка для очистки, шлифования, полирования деталей, а также упрочнения их поверхностей с помощью водно-абразивной суспензии (до 35% абразивного материала), подаваемой под давлением к месту обработки, в результате чего микронеровности на поверхности изделий сглаживаются. ГИДРОАГРЕГАТ (от гидро... и агрегат) - агрегат, состоящий из гидравлической турбины и электрич. генератора (.гидрогенератора). Различают горизонтальные осевые (к ним относят прямоточные агрегаты и капсульные гидроагрегаты) и вертикальные Г. См. рис. Гидроагрегат: 1 - гидравлическая турбина; 2 - гидрогенератор ГИДРОАГРЕГАТ ОБРАТИМЫЙ для гидроаккумулирующих и приливных ялектростанций - состоит из насоса-турбины (гидромашины, способной работать как в насосном, так и в турбинном режимах) и двигателя-генератора (электромашины, работающей как в двигательном, так и в генераторном режимах). ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГАЭС), насосно-аккумулирующая электростанция, - гидроэлектрическая станция, принцип действия к-рой заключается в преобразовании электрич. энергии, получаемой от др. электростанций, в потенц. энергию воды (аккумулирование) с последующим - по мере необходимости - преобразованием её вновь в электрич. энергию, отдаваемую в энергосистему гл. обр. на покрытие пиков нагрузки. ГАЭС состоят из двух бассейнов (водохранилищ), расположенных один над другим и соединённых трубопроводом. Гидроагрегаты, установленные в здании ГАЭС у нижнего конца трубопровода, могут состоять из обратимой злектрич. машины (генератор-двигатель), гидротурбины и насоса или из обратимой электромашины и обратимой гидромашины, к-рая может работать как нагое или как турбина. При снижении нагрузки электроэнергетической системы (в осн. в ночные часы) агрегаты ГАЭС, работая в насосном режиме, перекачивают воду из нижнего бассейна в верхний (аккумулирующий). В периоды пиков нагрузки вода из верхнего бассейна по трубопроводу поступает к агрегатам ГАЭС, работающим в генераторном режиме. Кол-во аккумулиров. энергии определяется вместимостью бассейнов и рабочим напором ГАЭС. Время пуска и смены режимов работы измеряется неск. минутами. ГИДРОАКУСТИКА (от гидро... и акустика) - раздел акустики, изучающий распространение звуковых волн в реальной водной среде (в океанах, морях, озёрах и т. д.) для целей подводной локации, связи и т. п. ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - комплекс акустич., электрич. и электронных приборов для излучения или приёма звуковых колебаний в воде. Различают Г. с. пассивные, только принимающие колебания (звукометрическая станция, Г. с. поиска, шумопеленгаторная станция), и активные, излучающие и принимающие колебания (гидролокатор, эхолот, гидроакустич. лаг, гидроакустич. маяк и др.). К активным Г. с. относят также станции звукоподводной связи. Г. с. применяют для океанографич. и гидрологич. исследований, обеспечения безопасности плавания судов, связи между подводным", надводными судами и береговыми базами, для решения задач противолодочной обороны и т. д. ГИДРОАЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ - 1) эффект взаимодействия струй воздуха или жидкости разл. давления; используется гл. обр. для получения струйных элементов с непрерывными хар-ками. 2) Эффект "отрыва" и "прилипания" струи при обтекании ею твёрдого тела (эффект Коанда); используется в струйных элементах с релейными хар-ками (см. Струйная техника), а также в авиации. ГИДРОАЭРОДРОМ (от гидро... и аэродром) - комплекс сооружений с водным участком, береговой полосой и возд. пространством; предназначен для взлёта, посадки, стоянки и обслуживания гидросамолётов. Г. состоит из трёх осн. зон: лётной, служебно-технич. и жилой. ГИДРОАЭРОМЕХАНИКА (от гидро..., аэро... и механика) - раздел механики, изучающий движение и равновесие жидких и газообразных сред и их взаимодействие с твёрдыми телами. В Г. отвлекаются от молекулярного строения жидкостей и газов, рассматривая их как сплошную среду, обладающую текучестью, т. е. малой сопротивляемостью деформации сдвига. ГИДРОБИОНИКА - раздел бионики, изучающий возможности использования принципов структуры и функционирования в условиях гидросферы биол. систем и их элементов с целью совершенствования существующих и создания новых технич. систем и устройств в судостроении, судовождении, океанологии, подводной робототехнике и др. К осн. проблемам Г. относятся: 1) гидродинамика мор. животных, 2) биомеханич. структуры, 3) биоэнергетика мор. организмов, 4) биогидроакустика, 5) навигац. способности мор. животных. ГИДРОБЛОК (от гидро... и блок) - гидроагрегат со всеми подводящими и отводящими воду устройствами от входа в водоприёмник до выхода из отсасывающей трубы. ГИДРОБУР (от гидро... и голл. boor или старонем. Bohr - бур, сверло) - приспособление для образования водой, подаваемой под напором, лунок (скважин) под посадку саженцев и черенков винограда, а также для внесения р-ров минер. удобрений, глубинного полива и борьбы с вредителями и болезнями корневой системы винограда, ягодных кустарников и плодовых культур. Ручной универс. Г. состоит из резервуара с жидкостью, шланга, трубы с гидромониторной головкой и рукоятки. Г. может работать от опрыскивателя, автоцистерны или жиже-разбрасывателя. Давление жидкости в резервуаре 0,2 - 0,4 МПа. Глубина лунок до 75 см, диам. 12 - 15 см. ГИДРОВЗРЫВНАЯ ОТБОЙКА - способ разрушения массива полезного ископаемого, при к-ром в шпур или буровую скважину после введения заряда ВВ через насадку нагнетают воду под давлением. В результате последующего взрыва давление воды резко возрастает, и она, проникая в трещины, разрушает массив. ГИДРОВИБРАТОР (от гидро... и вибратор) - глубинный вибратор для уплотнения несвязных грунтов, насыщаемых водой и подвергаемых одновременно вибрац. воздействию. Г. устанавливают на подъёмном кране (см. рис.). Частота колебаний 1500 - 3000 в 1 мин. Гидровибратор ГИДРОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ - вскрышные работы, осуществляемые средствами гидромеханизации. Осуществляются в осн. гидромониторами и земснарядами, реже - механич. или буровзрывным рыхлением с последующим гидротранспортом. ГИДРОГЕНЕРАТОР (от гидро... и генератор) - обычно синхронный генератор, приводимый во вращение гидравлич. турбиной. В зависимости от расположения оси вращения различают вертик. и горизонтальные Г.; по угловой скорости - тихоходные (до 100 об/мин) и быстроходные (св. 100 об/мин). Мощность Г. от неск. десятков до неск. сотен МВт. На Братской ГЭС установлены Г. мощностью 225 МВт, на Красноярской - 508 МВт (см. рис.), на Саяно-Шушенской ГЭС - 640 МВт. Гидрогенератор, установленный на Красноярской ГЭС (мощность 508 МВт, частота вращения 93,8 об/мин, напряжение 15,75 кВ) ГИДРОГЕНИЗАЦИЯ (от лат. hydrogenium - водород), гидрирование, - присоединение водорода к хим. элементам или к соединениям в осн. в присутствии катализаторов (мн. металлы, оксиды, сульфиды). Обратная реакция (отщепление водорода от хим. соединений) наз. дегидрогенизацией (дегидрированием). Г. применяют при получении аммиака, метилового спирта, бензина, для очистки нефти. Важное пром. значение Г. имеет при переработке жидких растит. масел и жиров мор. животных в твёрдые продукты, используемые в пищ. пром-сти (маргарин), а также для технич. целей. ГИДРОГЕОЛОГИЯ (от гидро... и геология) - отрасль геологии, изучающая состав, происхождение, закономерности распространения и движения, условия залегания и выхода на поверхность подземных вод, их св-ва, взаимодействие с горными породами, а также использование подземных вод (как полезного ископаемого, при поисках др. полезных ископаемых и т.д.).
вверх