КОАЛЕСЦЕНЦИЯ (от лат. coalesce - срастаюсь, соединяюсь) - соединение мельчайших объёмов в-ва, сопровождающееся уменьшением свободной энергии системы. К. в жидких и газовых средах наблюдается при соприкосновении капель или пузырей под действием сил межмолекулярного притяжения. В твёрдых телах при нагреве может происходить К. частиц (напр., упрочняющих фаз) за счёт уменьшения протяжённости межфазных границ. КОБАЛЬТ [от нем. Kobold - домовой, гном (мифич. существо, к-рое, по мнению средневековых металлургов, мешало выплавке металлов из руд)] - хим. элемент, символ Со (лат. Cobaltum), ат. н. 27, ат. м. 58,9332. К. - тяжёлый серебристо-белый металл с красноватым отливом, плотн. 8900 кг/м3, tnn 1493 °С. К. ферромагнитен, причём сохраняет ферромагнетизм от низких темп-р до 1121 °С (точка Кюри). Минералы К. (кобальтин, скуттерудит и др.) редки и не образуют пром. месторождений. Гл. источник пром. получения К. - руды никеля. К. входит в состав сплавов - быстрорежущих, жаропрочных, магнитных (см. Кобальтовые сплавы); применяется для выделки синего стекла, керамики, красок и микроудобрений. Радиоактивный изотоп 60Со используется как источник гамма-излучения в технике и медицине. КОБАЛЬТИН - минерал, сульфоарсенид кобальта CoAsS. Цвет белый с розоватым оттенком; сильный металлич. блеск. Тв. по минералогич. шкале 5,5; плотн. 6100 - 6200 кг/м2. Один из гл. рудных минералов кобальта. КОБАЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы кобальта (основа) с хромом, никелем и добавками углерода, молибдена, вольфрама, ниобия, кремния, марганца в др. элементов. Известны жаропрочные, износостойкие (см. Стзллит) и магнитотвёрдые К. с. Применение К. с. ограничено дефицитом кобальта. КОБОЛ [от англ. Co(mmon)B(usiness)O(riented) L(anguage) - универсальный язык коммерческой ориентации] - назв. языка программирования высокого уровня, ориентиров, на описание программ решения при помощи ЭВМ преим. экономич. задач. Обеспечивает наглядную и компактную запись программ в форме, не зависящей от конкретной ЭВМ, поэтому пользователи ЭВМ могут легко обмениваться программами, записанными в терминах К. Программа на К. выглядит как ряд предложений, составл. из англ. слов, в совокупности напоминающих (по форме) обычный англ. текст. благодаря чему легко овладеть правилами пользования языком. Применение К. упрощает процесс подготовки программы для ЭВМ и её отладку, облегчает обучение программированию. КОВАЛЁНТНАЯ СВЯЗЬ - один из видов химической связи. КОВАР [от ко(бальт) и англ. (in)var(iable) - неизменный, постоянный] - сплав железа с никелем (29%) и кобальтом (17,5%), обладающий низким температурным коэфф. линейного расширения, близким с коэфф. линейного расширения стекла. Впервые получен в 1929 в США. При впайке в стекло К. образует прочное вакуумно-плотное сцепление благодаря тому, что оксидная плёнка К. хорошо смачивается стеклом. К. широко используется в электровакуумной и ПП технике для изготовления разл. корпусов и токовыводов, работающих в интервале темп-р от - 70 до 400 °С. КОВКА - один из способов обработки металлов давлением, при к-ром инструмент оказывает многократное прерывистое ударное воздействие на нагретую заготовку, в результате чего она, деформируясь, постепенно приобретает заданные форму и размеры. Различают К. в штампах (массовое и крупносерийное произ-во) и свободную ковки. При К. используют кузнечный инструмент. Основные операции К.: осадка, высадка, протяжка, обкатка, раскатка, прошивка. КОВКОСТЬ - способность металлов и сплавов подвергаться ковке и нек-рым др. видам обработки давлением - прессованию, штамповке. К. характеризуется пластичностью и сопротивлением деформации. У ковких металлов относительно высокая пластичность сочетается с низким сопротивлением деформации. КОВОЧНО-ШТАМПОВОЧНЫЙ ПРЕСС -тоже, что горячештамповочный пресс. КОВОЧНЫЕ ВАЛЬЦЫ - машина кузнечно-штамповочного произ-ва для изготовления из пруткового материала деталей, не имеющих значит. переходов, выступов или рёбер, резких изменений поперечного сечения (гаечные ключи, ручки разводных ключей, отвёртки, зубья борон, лопатки турбин и т. п.). К. в. используют также для распределения металла по профилю перем. сечения с целью получения заготовки для последующей штамповки. Образование деталей на К. в. наз. вальцеванием, к-рое осуществляется обжатием заготовки между вращающимися секторами (штампами). Рабочие поверхности секторов имеют форму, соответствующую очертаниям детали. На К. в. также осуществляют резку, гибку и правку заготовок. КОВШ - 1) К. землеройной и подъёмно-транспортной машины - рабочий орган для захвата-отделения части материала (напр., грунта, зерна) от массива и переноса его к месту разгрузки. К. крепится на рабочих цепях (многоковшовые цепные экскаваторы, землечерпалки, драги, нории, элеваторы), роторе (роторные экскаваторы), рукоятях (экскаваторы - прямая или обратная лопата, одноковшовые погрузчики), ковшовой раме или подвешивается к несущей конструкции канатами (драглайны - см. рис., грейферы). К. изготовляют литыми, сварными, штампованными. 2) К. в металлургии - стальной или чуг. сосуд, предназнач. для кратковрем. хранения, транспортирования и разливки расплавл. металла, штейна или шлака. С целью защиты от разъедающего действия горячего металла или штейна корпус К. обычно футеруют изнутри огнеупорным кирпичом или (в цветной металлургии) ошлаковывают конвертерным шлаком. Перемещают К. с помощью мостовых кранов (см. рис.) или на ж.-д. тележках. Ковш экскаватора (драглайна) Сталеразливочный ковш КОВШОВАЯ ТУРБИНА, Пел тон а турбина, - гидравлич. активная турбина с ковшеобразными лопастями (обычно 18 - 26) рабочего колеса (см. рис.). Вода поступает через сопла на лопасти (ковши) по касательной к окружности, проходящей через середину ковша. К . т. выполняют с вертик. или горизонтальным валом. Обычно К. т. применяют для ГЭС с напорами св. 500 м; мощность их достигает 110 МВт. Ковшовая турбина КОВШОВЫЙ КОНВЕЙЕР - конвейер, транспортирующий орган к-рого представляет собой ряд ковшей, подвешенных к тяговой цепи. К. к. перемещает насыпные грузы по трассе в форме вертик. прямоугольника (см. рис.). Вместимость ковшей от 30 до 288 л, высота подъёма - до 54 м. Разновидность К. к. - ковшовые элеваторы. Схеиа ковшового конвейера: 1 - натяжная звёздочка; 2 - направляющие; 3 - тяговая цепь; 4 - ковши; 5 - приводная звёздочка; 6 - разгрузочное устройство КОВШОВЫЙ ЭЛЕВАТОР - ковшовый конвейер для вертик. или крутонаклонного транспортирования насыпных грузов, не имеющий горизонтальных участков трассы. Ковши прикрепляют к движущейся ленте (ленточные элеваторы) или к цепи (цепные элеваторы). Высота подъёма груза до 60 м, производительность К. э. - до 600 м3/ч. См. рис. Ленточный ковшовый элеватор: 1 - тяговый орган; 2 - ковш; 3 - приводной барабан; 4 - останов; 5 - привод; 6 - смотровой люк; 7 - разгрузочный патрубок; 8 - шпиндель натяжного устройства; 9 - натяжной барабан; 10 - направляющая натяжного устройства; 11 - загрузочный патрубок КОГЕЗИЯ (от лат. cohaesus - связанный, сцепленный), сцепление, - притяжение между частицами одного и того же твёрдого тела или жидкости, приводящее к объединению этих частиц в единое тело. Причиной К. являются силы межмолекулярного взаимодействия, водородной связи и (или) химической связи. Силы К. наиболее велики в твёрдых телах. КОГЕРЕНТНАЯ ЕДИНИЦА физической величины - производная единица когерентной системы единиц, т. е. единица, образованная по ур-нию связи между величинами, в к-ром числовой коэфф. принят равным 1 при подстановке системных единиц вместо величин. Так, напр., ед. силы 1 Н (ньютон) образована по ур-нию связи F = та, где F - сила, т - масса, а - ускорение. После подстановки вместо F, т и а системных единиц, напр. единиц СИ, [F]= [m][a]. где [m] = 1 кг, [а] = 1 м/с2, получают К. е. силы - кг*м/с2, к-рой присвоено спец. наименование - ньютон. 1 кг*м/с2-= 1 Н. КОГЕРЕНТНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ - система единиц физ. величин, при применении к-рой коэфф. связи между числовыми значениями величин не отличаются от коэфф. в ур-ниях связи между самими величинами. КОГЕРЕНТНОСТЬ [от лат. cohaerens (cohaerentis) - находящийся в связи] - согласованное протекание во времени и пространстве неск. колебат. или волновых процессов, проявляющееся при их сложении, напр. при интерференции волн. КОГЕРЕНТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ - колебания, согласованно протекающие во времени, т. е. между фазами к-рых имеется неизменное соотношение. Напр., 2 гармонических колебания полностью когерентны, если разность их фаз не зависит от времени (т. е. их частоты одинаковы), и некогерентны, если разность их фаз зависит от времени (т. е. их частоты различны). Когерентность колебаний - необходимое условие осуществления интерференции при их сложении. КОД (франц. code, от лат. codex - свод, сборник) - совокупность знаков (символов) и система определ. правил, при помощи к-рых информация может быть представлена (закодирована) в виде набора таких символов для передачи, обработки и хранения (запоминания). Конечная последовательность кодовых знаков наз. словом. Для записи кодовых символов чаще всего используются цифры либо знаки, напр. + (плюс), - (минус), • (точка), - (тире). Каждому кодовому символу ставится в соответствие нек-рый элементарный физ. сигнал, подлежащий передаче или обработке. 1) К. в вычислительной технике - условный знак или система знаков для представления информации в ЭВМ. Физ. форма К. зависит от характера используемого носителя данных и даже для одной ЭВМ может допускать неск. вариантов. Напр., на письменных документах К. представляется в виде цифр и (или) букв рус. либо лат. алфавита, на перфокартах - сочетанием пробитых и непробитых участков, на магн. лентах, магн. барабанах и магн. дисках - в виде конфигураций из намагнич. участков. Осн. символы, используемые в ЭВМ, 0 и 1. Прямой К. обычно используется при хранении чисел в запоминающем устройстве, а обратный и дополнительный К. - ври выполнении над числами арифметич. и нек-рых др. операций. 2) К. в телемеханике - набор комбинаций из электрич. импульсов, отображающих значения кодируемых величин. Предварительно эти величины квантуются (см. Квантование сигнала), а затем с помощью кодирующего устройства преобразуются в кодовые комбинации согласно принятой системе кодирования. 3) К. телеграфный - условная система обозначений, в к-рой каждой букве (или знаку) соответствует своя комбинация посылок импульсов электрич. тока в линию связи. Если кол-во посылок в знаках неодинаково, К. наз. неравномерным (напр., Морзе код), если одинаково, - равномерным (напр., Бодо код). КОДИРОВАНИЕ - представление сообщения (информации) в виде совокупности символов, изображений, сигналов и т. п., составленной в соответствии с выбранным кодом; преобразование символов или групп символов одного кода в символы или группы символов др. кода. Цель К. - приспособить форму сообщения к данному каналу связи (напр., для обеспечения Макс. скорости передачи, требуемой помехоустойчивости) либо к к.-л. устройству, предназнач. для переработки или хранения информации (напр., ЭВМ). Так, сообщение в виде текста, состоящего из букв, преобразуется телегр. аппаратом в последовательность электрич. импульсов тока, передаваемых по линии связи; числовые данные в ЭВМ преобразуются из десятичной системы счисления в двоичную (при вводе информации) и наоборот (при выводе информации). Кодированию может быть подвергнута только информация, представл. в виде дискретных сигналов; если кодируемая информация заключена в непрерывном сигнале, то такой сигнал предварительно преобразуется (квантуется) в последовательность дискретных сигналов. КОДИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО - устройство для преобразования сообщения (информации) в сигнал или совокупность сигналов в соответствии с выбранным кодом. К. у. могут быть кодирующие электронно-лучевые приборы, переключат, матрицы, электромеханич. переключатели и др. К. у. применяются, напр., в системах передачи данных, в системах автоматич. управления, в ЭВМ. См. рис. К ст. Кодирующее устройство. Кодирующий диск с изображением обычного двоичного кода КОДИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ПРИБОР - электронно-лучевой прибор, предназнач. для преобразования аналогового электрич. сигпала в дискретный в форме последоват. или параллельной серии импульсов двоичного кода; относится к электронно-лучевым преобразователям электрических сигналов. В К. э.-л. п. электронный пучок проходит через электростати ч. отклоняющую систему и попадает на мишень - металлич. пластину с прямоугольными отверстиями (прорезями), положение и размеры к-рых определяют вид преобразования. На одну пару отклоняющих пластин прибора подаётся преобразуемый аналоговый сигнал, на другую пару - пилообразное напряжение, разворачивающее электронный пучок в строку, пересекающую прорези мишени. При каждом пересечении пучок проходит на коллектор, в цепи к-рого возникает импульс тока. Каждому значению преобразуемого сигнала соответствует определ. комбинация дискретных импульсов тока в цепи коллектора. КОДОСКОП, графопроекто р, - оптико-механич. устройство для проецирования на вынесенный экран изображений с прозрачной листовой или рулонной плёнки, причём изображение на плёнку можно наносить, напр., карандашом или фломастером непосредственно во время проецирования. Состоит из светонепроницаемого корпуса, внутри к-рого размещается источник света (напр., лампа накаливания). В верхней части корпуса имеется вырез/ перекрытый прозрачным матовым стеклом для размещения плёнки с изображением. Над стеклом на кронштейне укреплены зеркало и проекционный объектив, посредством к-рых формируется оптич. изображение проецируемого объекта и устанавливается направление проецирования. Применяется, гл. обр., в лекционной и преподават. работе. КОЖА выделанная - шкура животного, лишённая волоса, эпидермиса и подкожной клетчатки, сохранившая волокнистое строение. По назначению различают К. обувные, шорно-седельные, технич. и одёжно-галантерейные. К. подразделяют также по видам сырья, дубления, характеру отделки, конфигурации, толщине и площади. Искусственная К. - полимерный материал, применяемый вместо натур. К. в произ-ве обуви, одежды, галантереи, технич. изделий и др. Вырабатывают след. типы искусств. кожи: плёночные материалы, материалы типа картона, материалы для низа обуви, мягкие - из ткани или нетканых материалов с покрытием из плёнкообразующих веществ - каучука, нитроцеллюлозы, полиамида, поливннилхлорида, полиуретана. КОЖУХ - наружная оболочка (футляр, капот, покрышка) машины, прибора, механизма, аппарата, к-рой придают гладкие, часто обтекаемые формы. К. служит для тепло- и влагозащиты, скрепления и поддержания отд. элементов конструкции, ограждения выступающих и движущихся частей. КОЗЛОВЫЙ КРАН - грузоподъёмный кран, передвигающийся по наземному рельсовому пути или бетонному основанию. Пролётное строение К. к. перекрывает при движении прямоугольную площадь, на к-рой производят погрузочно-разгрузочные работы (на открытых складских и монтажных площадках, а также на заводских территориях). По пролётному строению передвигается грузовая тележка о грузозахватным приспособлением. Пролёты кранов общего назначения 4 - 40 м, иногда до 170 м, грузоподъёмность 3 - 50 т, иногда до 800 т. См. рис. при ст. Грузоподъёмный кран. КОКИЛЬ (франц. coquille, букв. - раковина, скорлупа) - металлич. литейная многократно используемая форма, состоящая из двух или более частей в зависимости от сложности конфигурации отливки. Различают К. разъёмные (с вертик. - см. рис., горизонтальной и криволинейной поверхностью разъёма) и неразъёмные (вытряхные). Литьё в К. обеспечивает мелкозернистую структуру и высокую плотность отливок благодаря их ускор. охлаждению, а также высокую точность размеров отливок. Применяется в серийном и массовом произ-вах. Литьё в К. допускает применение разовых (песчаных) стержней, в отличие от литья под давлением, при к-ром применяются только металлич. стержни. Кокиль с разъёмом в вертикальной плоскости: 1 - гнёзда; 2 - литниковая система КОКИЛЬНАЯ МАШИНА - машина, в к-рой производятся заливка кокиля жидким металлом, а затем затвердевание отливки, раскрытие кокиля и выбивка отливки, очистка и окраска раскрытого кокиля, установка стержней и закрытие кокиля. К. м. могут быть однопозиц. (см. рис.) и многопозиц. (карусельные). Простейшая К. м. - механизир. раздвижной кокиль, более сложная - карусельная К. м. На каждой позиции карусели установлены одинаковые кокили; при повороте карусели на один шаг производится очередная операция. Однопозиционная универсальная кокильная машина КОКИЛЬНОЕ ЛИТЬЁ - см. Литьё в кокиль. КОКОНОМОТАНИЕ - получение шёлка-сырца путём одноврем. размотки неск. (3 - 10) коконов ввиду недостаточной прочности одной коконной нити. Для размотки применяют кокономотальные автоматы. КОКОШНИК в архитектуре - ложная закомара, имеющая лишь декоративное назначение. К. располагаются на стенах, сводах у оснований шатров и барабанов церковных зданий (см. рис.). Типичны для рус. архитектуры 17 в. Кокошники (указаны стрелкой) церкви в селе Остров Московской области. Конец 16 в. КОКПИТ (англ. cockpit) - открытое сверху помещение для пассажиров и команды на небольшом судне. Иногда выполняется в виде водонепроницаемого ящика-углубления в палубе и снабжается трубами для удаления попавшей в К. воды за борт (самоотливной К.). КОКС (нем. Koks, от англ. coke) - твёрдый углеродистый остаток, образующийся при нагревании различных топлив (кам. угля, торфа и др. органич. веществ) до 950 - 1050 °С без доступа воздуха. В чёрной металлургии наиболее распространён кам.-уг. К., применяемый в качестве топлива в доменных печах и вагранках. Содержание углерода в К. 96 - 98%, низшая теплота сгорания - ок. 29 МДж/кг. Нефт. и электродный пековый К. применяют для изготовления угольных и графитиров. электродов, реже - как топливо. КОКСИК - остающаяся после сортировки кокса мелочь с размерами кусков ниже допускаемых в доменной плавке. Используется при агломерации и выплавке ферросплавов, а также как топливо. КОКСОВАНИЕ - хим. переработка топлива нагреванием до 900 - 1050 °С без доступа воздуха для получения кокса (70 - 80% ), коксового газа (15 - 25% ) и жидких побочных продуктов (ок. 3% ), являющихся ценным хим. сырьём. К. кам. углей осуществляется в коксовых печах в неск. стадий. Путём К. остаточных продуктов нефтепереработки получают нефт. кокс. КОКСОВАЯ ПЕЧЬ - технологич. агрегат для превращения кам. угля в кокс. Состоит из камеры коксования и отопит. простенков, в к-рых сжигается газ. Камера коксования расположена вертикально. Сверху через отверстия, закрываемые крышками, в камеру загружается уголь. Торцы камеры закрываются съёмными дверями для выдачи кокса. На практике ряд К. п. (обычно неск. десятков) объединяют в батарею. В качестве топлива используются доменный, генераторный или коксовый газ и их смеси. Для подогрева воздуха и газа К. п. оборудуются регенераторами. КОКСОВЫЙ ГАЗ - горючий газ. получаемый при коксовании кам. угля. Содержит в ср. 55 - 60% (по объёму) водорода, ок. 25% метана, 5 - 7% оксида углерода и пр. Низшая теплота сгорания 17,2 - 18,8 МДж/м3. Применяется в качестве топлива пром. печей, для бытового газоснабжения и в качестве исходного сырья в хим. пром-сти. КОКСО-ДОМЕННЫЙ ГАЗ - смесь доменного газа и коксовано газа. КОКСОХИМИЯ - область химии в хим. пром-сти, занимающаяся переработкой природных топлив (гл. обр. кам. угля) в кокс и др. ценные продукты методом коксования. КОКСУЮЩИЕСЯ УГЛИ - угли, из к-рых в услоаиях пром. коксования можно получать технически ценный кокс. При нагревании переходят в пластич. состояние и спекаются. КОЛЕБАНИЯ - движения (изменения состояния), характеризующиеся той или иной степенью повторяемости во времени. К. могут иметь разл. физ. природу, а также отличаться "механизмом" возбуждения, характером, степенью повторяемости и быстротой смены состояний (см. рис.). Различают К. механические (К. маятников, струн, различных сооружений, частей машин и механизмов, давления газа при распространении в нём упругих волн, волнение поверхности моря и т. п.), электромагнитные (перем, ток, К. электрич. тока и напряжения в колебательном контуре и волноводе, К. электрич. и магн. напряжённостей в перем. электромагнитном поле и т. п.), электромеханические (К. мембран телефонов, пьезокварцевых и маглитострнкц. излучателей УЗ и т. п.) и др. В теории К. рассматриваются периоднч. и непериодич. К. Наиболее простыми являются периодические К., при к-рых значения физ. величин s, изменяющихся в процессе К., повторяются через равные промежутки времени Т: s(t + Т) = s(t), где t - время, а Г - период К. За период совершается одно полное К. Число полных К. в ед. времени v = 1/Т наз. частотой периодич. К. Простейшие пернодич. К. - гармонические колебания. Произвольное К. можно представить в виде суммы гармонич. К. (см. Гармонический анализ). К. используются в радиотехнике и технич. акустике. Они играют важную роль во мн. областях техники (напр., в электротехнике, автоматич. регулировании, машиностроении, стр-ве и т. д.). См. также Автоколебания, Биения, Вибрация, Волны, Вынужденные колебания. Затухание колебаний. Модуляция, Резонанс, Релаксационные колебания, Собственные колебания. Различные типы колебаний: а - общий случай периодического колебания; б - прямоугольные колебания; в - пилообразные; г - синусоидальные; д - затухающие; е - нарастающие; ж. - амплитудно-модулированные; з - частотно-модулированные; и - колебания, модулированные по амплитуде и по фазе; к - колебания, амплитуда и фаза которых - случайные функции; л - беспорядочные колебания; s - колеблющаяся величина; t - время КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ч а с т и ц - скорость v, с к-рой движутся по отношению к среде в целом частицы (бесконечно малые части среды), колеблющиеся около положения равновесия при прохождении звуковой волны. При прохождении звуковых и УЗ волн v << с, где с - скорость звука в среде. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ - сложные реакции, скорость к-рых периодически меняется во времени. К. х. р. могут возникать при проведении нек-рых пром. процессов, лежат в основе ряда важных биол. процессов, напр. генерации нервных импульсов. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР - замкнутая электрич. цепь, в к-рой могут возбуждаться собств. колебания с частотой, определяемой параметрами самой цепи. Простейший К. к. содержит катушку индуктивности и конденсатор (см. рис.). Применяется в качестве резонансной системы генераторов, усилителей, фильтров и т. д. в диапазоне частот от долей Гц до неск. сотен МГц. Колебательный контур: L - индуктивность; С - ёмкость (электрическая) КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ - вращающееся звено кривошипного механизма, состоящее из неск. соосных коренных шеек, опирающихся на подшипники, и одного или неск. колен, каждое из к-рых составлено из двух щёк и одной шейки, соединённой с шатуном (см. рис.). Оси шатунных шеек смещены относительно оси вращения К. в. Для уравновешивания К. в. при работе их щёки обычно имеют противовесы. К. в. применяют в поршневых двигателях, насосах, компрессорах, кузнечно-прессовых машинах и т. п. Простейшим К. в. можно считать кривошип. Коленчатый вал: 1 - коренная шейка; 2 - колено; 3 - шатунная шейка; 4 - щека КОЛЁСНАЯ БАЗА экипажа - расстояние между крайними осями колёсных пар локомотива, вагона. Различают полную К. б. - расстояние между крайними осями подвижной единицы (локомотива, моторвагонной секции, вагона), жёсткую К. б. - расстояние между крайними осями колёсных пар, имеющими ограниченное аксиальное перемещение, а также К. б. тележки - расстояние между крайними осями тележки локомотива, вагона. КОЛЁСНАЯ ПАРА - один из осн. узлов ходовой части вагона или экипажной части локомотива; служит для передачи веса подвижного состава на рельсы и создания силы тяги (на тяговом подвижном составе). К. п. представляет собой ось с двумя наглухо насаж. на неё колёсами, к-рые служат для направления движения вагонов и локомотивов по рельсам, К. п. обычно объединены по 2, 3 или более в тележки, КОЛЁСНАЯ ФОРМУЛА - 1) условная хар-ка ходовой части автомобиля, в к-рой первая цифра соответствует общему числу колёс, а вторая - числу ведущих (напр., ЗИЛ-130 - 4 X 2, ГАЗ-66 - 4X4, ЗИЛ-131 - 6 X 6). 2) Условная хар-ка ходовой части локомотива, наз. также осевой формулой; указывает число и расположение колёсных пар. Напр., К. ф. 8-осного электровоза ВЛ10, имеющего четыре несочленённые 2-осные тележки, записывается так: 20 - 20 - 20 - 2о, где индекс "о" обозначает, что колёсные пары имеют индивидуальный привод. В К. ф. зарубежного подвижного состава употребляют буквы: А (означает 1), В (означает 2) и т. д. КОЛЁСНОЕ СУДНО - судно, движителями к-рого служат одно или два гребных колеса, размещаемых по бортам или позади судна. Первым К. с., совершавшим регулярные рейсы, был пароход "Клермонт" (США). КОЛЕСО - деталь мн. рабочих и трансп. машин; имеет форму диска или обода со спицами; осн. средство передачи и преобразования вращат. движения. В рабочих машинах К. применяется для изменения частоты и направления вращения (зубчатая и червячная передачи), для преобразования вращат. движения в поступательное либо наоборот. Для сухопутных трансп. машин К. - осн. вид движителя. КОЛЕЯ - 1) расстояние между колёсами каждой оси или между центральными линиями гусениц трансп. средства. 2) Следы, образов. в мягком грунте или снегу при движении трансп. средств. 3) К. рельсовая - см. Железнодорожная колея. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА - см. Квалиметрия. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ - один из осн. разделов аналитич. химии; совокупность хим., физ.-хим. и физ. методов, используемых для установления кол-ва (содержания) элементов, ионов, функцион. групп, индивидуальных фаз или соединений в анализируемом образце. КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВА - физ. величина, определяемая числом структурных элементов (атомов, молекул, ионов и др. частиц или их групп), содержащихся в в-ве (см. Моль). КОЛИЧЕСТВО ДВИЖЕНИЯ - то же, что импульс. КОЛИЧЕСТВО ОСВЕЩЕНИЯ - устар. наименование световой экспозиции. КОЛЛЕКТИВНАЯ АНТЕННА (от лат. collectivus - собирательный) - сложная направл. антенна для приёма сигналов ТВ станций одновременно большим кол-вом телевмз. приёмников. В комплект К. а. входят нар. многоэлементная антенна гл. обр. типа "волновой канал", широкополосное усилит. устройство и внутридомовая распределённая кабельная сеть, в к-рую включаются ТВ приёмники. КОЛЛЕКТИВНАЯ ЛИНЗА - линза, отклоняющая наклонные световые пучки в сторону оптич. оси (см. рис.). Устанавливается в непосредств. близости от плоскости оптич. изображения, образуемого предыдущими частями оптич. системы. При использовании К. л. могут быть уменьшены поперечные размеры оптич. компонентов (линз, призм и т. п.), расположенных за ней по ходу световых лучей. Схема действия коллективной линзы: 1 - оптическая система; 2 - коллективная линза; а - ход лучей при отсутствии коллективной линзы; 6 - ход лучей при наличии коллективной линзы КОЛЛЕКТОР (от ср.-век. лат. collector - собиратель) - 1) К. электромашины - механич. преобразователь частоты, конструктивно объединённый с якорем (ротором) электрич. машины. С помощью К. достигается скользящий электрич. контакт между неподвижной частью электрич. цепи и секциями вращающейся обмотки якоря. Неподвижная цепь оканчивается неподвижными щётками, к-рые скользят по проводящим пластинам, соединённым с обмотками якоря. 2) К. в полупроводниковом приборе - область ПП прибора (биполярного транзистора и др.), в к-рой собирается (экстрагируется) большая часть носителей заряда из базы; наз. также коллекторной областью. Для повышения напряжения пробоя коллекторного перехода в транзисторе слой К., примыкающий к базе, изготовляют из материала с концентрацией осн. носителей заряда более низкой (на неск. порядков), чем их концентрация в материале базы. 3) К. при осушении - дренажная труба или канал, к-рые принимают воду из регулирующей части осушит. сети и отводят её за пределы осушаемой территории. 4) К. канализационный - участок канализационной сети, собирающий сточные воды из бассейнов канализования (см. Канализация). К. подразделяются на К. бассейна канализования, принимающие сточные воды из канализац. сети одного бассейна; главные К., собирающие сточные воды из неск. К.; загородные, или отводные, К., отводящие сточные воды за пределы объекта канализования к насосным станциям, очистным сооружениям или к месту выпуска в водоём. К. сооружают преим. из крупных сборных элементов (бетонных, ж.-б. и керамич. блоков). 5) Подз. галерея для укладки кабелей связи (кабельный К.) и для укладки труб разного назначения - водопроводных, газовых и др. (общий К.). См. также Инженерное оборудование. 6) Назв. нек-рых технич. устройств (напр., выпускной и впускной К. двигателя внутр. сгорания). КОЛЛЕКТОРНАЯ МАШИНА - электрич. машина (генератор, двигатель), у к-рой обмотка якоря (ротора) соединена с коллектором. К. м. являются все машины пост. тока (кроме вентильных и униполярных). К. м. перем. тока (коллекторные асинхр. двигатели) применяются значительно реже бесколлекторных, гл. обр. в электроприводе с широким регулированием угловой скорости и в тех случаях, когда требуется получение больших угловых скоростей при питании пром. частотой 50 Гц (бытовые электроприборы, ручной электроинструмент). В пром. электроприводе широкого применения не находят вследствие сложности и малой надёжности в эксплуатации. КОЛЛИМАТОР (от collimo, искажения правильного лат. collineo - направляю по прямой линии) - оптич. система для получения параллельного пучка лучей. К. состоит из объектива или вогнутого зеркала и помещённого в его фокальной плоскости освещённого предмета, скрещённых нитей, шкалы на светлом или тёмном поле и т. п. Применяется в спектральных и измерит. оптич. приборах, в контрольной оптич. аппаратуре и т. д. КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ - наука о поверхностных явлениях и дисперсных системах. Вся природа - земная кора и недра, атмосфера и гидросфера, организмы животных и растении - сложная совокупность разнообразных дисперсных систем. Универсальность дисперсного состояния определяет особое положение К. х. и её связь с самыми разнообразными областями науки, пром-сти, с. х-ва. Представления и методы К. х. широко используются в хим. технологии, пищ., текст., кож., резин., фармацевтич., коксохим. пром-сти, при произ-ве строит. и конструкц. материалов, добыче и переработке нефти и горнохим. сырья, в металлургии. С изучением аэрозолей связана метеорология. Совместно с биохимией и физико-химией полимеров К. х. составляет основу учения о биол. структурах, о возникновении и развитии жизни. К. х. рассматривает механизмы ряда природных явлений (образование осадочных горных пород, нек-рые стадии минерале- и рудообразования, ионный обмен в почвах и др.). КОЛЛОИДНЫЕ СИСТЕМЫ, коллоиды (от греч. kolla - клей и eidos - вид) - дисперсные системы, промежуточные между истинными р-рами и грубодисперсными системами - суспензиями и эмульсиями; жидкие К. с. - золы, твёрдые студенистые К. с. - гели. КОЛЛОИДНЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Электростатический ракетный двигатель. КОЛЛОИДЫ - см. Коллоидные системы. КОЛЛОКСИЛИН - см. в ст. Нитраты целлюлозы. КОЛОВОРОТ - приспособление для вращения вручную свёрл, отвёрток и др. инструментов. Представляет собой стальную скобу, посередине к-рой находится ручка, а на концах с одной стороны - гнездо для закрепления инструмента, а с другой - шляпка для нажатия на К. во время работы. КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ - сооружение для наблюдения за канализационной сетью, её осмотра, промывки, прочистки и пр. Различают К. к. смотровые, перепадные и промывные. К. к. состоит из рабочей камеры и горловины, на к-рой уложен люк с крышкой. К. к. изготавливаются в осн. из ж.-б. элементов, а также из кирпича. КОЛОКОЛ - фигура пилотажа: ЛА переводится в крутой набор высоты до полной потери скорости, после чего он падает с поворотом корпуса на нос и переходом в крутое пикирование (см. рис.). Два способа выполнения колокола КОЛОНКОВОЕ БУРЕНИЕ - способ вращательного бурения скважин и шахтных стволов твердосплавными резцами или алмазными наконечниками, при к-ром разрушение горной породы осуществляется по периферийной (кольцевой) части забоя с сохранением нетронутой центр. части (керна). Применяется для получения образца породы при разведочных и изыскат. работах. К. б. шахтных стволов производится с целью уменьшения износа инструмента и снижения энергоёмкости проходки. КОЛОННА (франц. colonne, от лат. columna - столб) - опора (обычно круглого сечения), предназнач. для восприятия вертик. нагрузок; элемент архит. композиции здания или сооружения. К. бывают кам., бетонные, ж.-б., металлич. В К. различают ниж. часть (базу), ствол (фуст) и венчающую часть (капитель). Классич. К. имеет строго определ. пропорции, что придаёт ей художеств. цельность и выразительность (см. Ордер архитектурный). КОЛОННАДА (франц. colonnade) - ряд или ряды колонн, объединённых горизонтальным перекрытием снаружи или внутри здания. Иногда К. - самостоят. постройка. КОЛОНТИТУЛ (от франц. colonne - столбец в лат. titulus - надпись, заголовок) - заголовочные данные (назв. произведения, части, главы и др.), помещаемые над текстом каждой страницы. В энциклопедия, изданиях и словарях К. - назв. первой и последней статей на странице или их начальные буквы (как в данном словаре) - заменяет оглавление, облегчая отыскание нужного материала. КОЛОНЦИФРА - порядковый номер страницы издания, обычно помещаемый в верх. или ниж. части каждой страницы в наружном углу. КОЛОРИМЕТР (от лат. color - цвет и ... метр) - общее назв. приборов двух разл. типов. К. 1-го типа (трёхцветные) служат для измерения и количеств. выражения цвета в виде набора трёх чисел - координат цвета. Эти координаты представляют собой интенсивности световых потоков осн. цветов, дающих при смешении цвет, неотличимый от измеряемого. К. применяются в пром-сти для контроля цвета источников света, красок, отражающих материалов, экранов чёрно-белых и цветных телевизоров и др. К. 2-го типа (химические, или концентрационные; используют для определения концентраций в-в в окраш. р-рах, содержания разл. компонентов в продуктах хим. произ-ва, нефтепродуктах и пр. Их действие осн. на зависимости степени поглощения света определ. длины волны (т. е. определ. цвета) от содержания того или иного компонента в жидкости. Поглощение в исследуемой жидкости сравнивается с поглощением в эталонной (с известным содержанием компонента), после чего по известным в оптике соотношениям (Бугера - Ламберта - Бера закон) рассчитывается измеряемая концентрация (с погрешностью 10-2 - 10-3 моль/л - в зависимости от рода определяемого в-ва). Как трёхцветные, так и хим. К. бывают визуальными (сравнение цвета или степени поглощения производится на глаз) и фотоэлектрическими. Последние более распространены, т. к. обладают высокой точностью и дают возможность автоматизировать процессы измерений. КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - метод количеств. анализа, осн. на сравнении интенсивности окраски исследуемого р-ра и стандартного. Измерения проводят в колориметрах и фотометрах. КОЛОСНИКОВАЯ РЕШЁТКА - предназначается для поддержания слоя горящего твёрдого топлива в топке. Собирается из чуг. колосников, имеющих отверстия для подвода воздуха. Различают К. р. прямоугольные и круглые, горизонтальные и наклонные, неподвижные и с движущимся полотном (цепные решётки). См. рис. К ст. Колосниковая решётка. Колосник Движущаяся колосниковая решётка КОЛОША - 1) порция единовременно загружаемых в шахтную печь рудных материалов, флюсов и топлива с определ. соотношением компонентов. 2) Вертик. цилиндрич. хим. аппарат разл. устройства и назначения, обычно многоступенчатый, напр. ректификац. тарельчатая К., насадочная К. для ионообменной сорбции. КОЛОШНИК - верхняя часть плавильных шахтных печей (напр., доменных), куда загружают порциями (колошами) сырые материалы: агломерат. окатыши, руду, флюсы, топливо. КОЛОШНИКОВАЯ ПЫЛЬ - пыль, выносимая вместе с доменным (колошниковым) газом из доменной печи, состоящая в осн. из железорудных материалов, а также топлива (кокса) и флюса (известняка). К. п. улавливают и используют в доменной плавке обычно в виде добавки в шихту для агломерации. КОЛОШНИКОВЫЙ ГАЗ - то же, что доменный газ. КОЛПАКОВАЯ ПЕЧЬ - печь периодич. действия для термообработки рулонов ленты, листов и бунтов проволоки. Отличит, особенность К. п. - наличие двух колпаков: внутр., предохраняющего металл от окисления (муфеля), и наружного, футерованного огнеупорным кирпичом, на к-ром монтируются горелки или электрич. нагреватели. Муфель выполняется из жаропрочной стали. Герметизация в К. п. достигается применением песочных затворов. Для ускорения нагрева создают вентилятором интенсивную циркуляцию защитного газа под муфелем. См. рис. Колпаковая печь: 1 - вентилятор; 2 - стенд; 3 - газовая горелка; 4 - инжектор для удаления продуктов сгорания; 5 - нагревательный колпак; 6 - муфель; 7 - стопа рулонов КОЛУМБИТ (от лат. columbium - Колумбии, употребляемое в США назв. хим. элемента ниобия) - минерал, тантало-ниобат железа и марганца (Fe, Mn) (Nb, Та2)О6 при Nb > Та. Цвет чёрный, тёмно-бурый. Тв. по минералогия, шкале 6; плотн. 5200 - 6400 кг/м2. Один из гл. рудных минералов ниобия. "КОЛУМБИЯ" - см. "Спейс-шаттл". КОЛЬМАТАЖ (франц. colmatage, от итал. colmata - наполнение, насыпь) - проникновение мелких взвеш. частиц в пористый материал (напр., песчаную насыпь, кам. наброску) при движении фильтрац. потока, осаждение наносов. Используется для поднятия поверхности участка, повышения плодородия почвы или создания нового плодородного слоя КОЛЬЦЕВАЯ ПЕЧЬ - печь, в к-рой изделия нагреваются на кольцевом вращающемся поду. Применяется в трубопрокатном, кузнечном и др. произ-вах для нагрева, термич. обработки изделий и при обжиге керамики. См. рис. Схема кольцевой печи: 1 - окно загрузки; 2 - окно выдаяи; 3 - нагреваемое изделие; 4 - опорный ролик; 5 - кольцевой врашающийся под; 6 - привод вращения пода; 7 - горелка; 8 - дымоход; 9 - разделительная перегородка КОМА (от греч. kome - волосы) - одна из аберраций оптических систем. Возникает при прохождении через оптич. систему широких пучков света от точек предмета, находящихся на нек-рых расстояниях от оптич. оси системы. Изображение этих точек имеет вид вытянутого и неравномерно освещённого пятна, напоминающего комету. КОМАНД МОДИФИКАЦИЯ - автоматич. преобразование команд ЭВМ в процессе вычислений, обеспечивающее многократное использование одних и тех же команд программы для отработки данных, упорядочения размещения информации в ячейках запоминающих устройств и т. п. Чаще других преобразовывается адресная часть команд. К. м. могут осуществляться в арифметич. устройствах машины, на спец. сумматорах или в регистре команд. Необходимость модификации и модифицируемая часть команды определяются спец. предварит. командой или самой модифицируемой командой. КОМАНД СИСТЕМА в Э В М - набор всех возможных команд, реализуемых в данной ЭВМ при выполнении осн. и вспомогат. операций в процессе вычислений (переработки информации). С помощью К. с. составляется программа ЭВМ. Иногда К. с. ваз. также машинным языком. КОМАНДА в ЭВМ - указание, записанное на машинном языке конкретной ЭВМ, определяющее её действия при выполнении отд. операций или части вычислит. процесса. КОМАНДОАППАРАТ - электрич. одно- или многоступенчатый аппарат для переключений в цепях управления силовых электрич. устройств. В электроприводе в качестве К. часто применяется команда-контроллер. См. также Кнопка управления, Кнопочный пускатель. КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР - командоаппарат с ручным или ножным приводом либо с приводом от сервомотора. К. предназначен для работы в цепях пост. тока до 440 В и перем. тока до 500 В. Осн. часть К. - переключающее контактное устройство, состоящее из ряда подвижных (располож. на приводном валу) и неподвижных контактов. Наиболее распространены барабанные и кулачковые К. Применяются для дистанц. управления электрич. машинами и аппаратами, в электроприводе, для переключения цепей управления, сигнализации и блокировки. КОМБАЙН (англ. combine, букв. - соединение) - сложный агрегат, представляющий собой совокупность рабочих машин, одновременно выполняющих неск. разнохарактерных операций. Наиболее широко разл. типы К. применяются в с. х-ве (см. Зерноуборочный комбайн. Картофелеуборочный комбайн, Коноплеуборочный комбайн, Кукурузоуборочный комбайн, Силосоуборочный комбайн) и в горном деле (см. Горный комбайн); получили распространение К. для приготовления пищи, музык. К. КОМБИ - двухобъёмный (один объём для двигателя, другой - для пассажиров на двух рядах сидений и багажа) кузов грузопасс. автомобиля. Кроме двух или четырёх боковых дверей имеет наклонную дверь в задней части кузова, открываемую вверх. Кузова типа К. имеют автомобили ИЖ-2151, ВАЗ-2108 и др. Иногда кузов К. наз. хэтчбеком, лифтбеком или свннгбеком. См. рис. Комби КОМБИНАТ (позднелат. combinatus - соединённый, от combine - соединяю) - 1) объединение неск. связанных друг с другом по технологич. процессу пр-тий (напр., Магнитогорский металлургич. комбинат, объединяющий металлургич. з-д, рудник, коксохнм. произ-во и др.). 2) Административное объединение пр-тий в одной отрасли, не связанных единым технологич. процессом (напр., угольные комбинаты). 3) Объединение мелких произ-в (напр., райпромкомбинаты). КОМБИНАТОР ГИДРОТУРБИНЫ [от позднелат. combino - сочетаю, соединяю, от лат. com (cum) - вместе, заодно и bini - пара, два] - элемент автоматич. регулятора скорости гидротурбин двойного регулирования, обеспечивающий оптим. сочетание угла разворота лопастей рабочего колеса с открытием лопаток направляющего аппарата при изменении напора и нагрузки. КОМБИНАТОРИКА - раздел математики, в к-ром рассматриваются различного вида совокупности (соединения), образов, из элементов нек-рого множества М, содержащего п различных элементов. Виды соединений: размещения, перестановки, сочетания. Размещения из п элементов по k - упорядоченные совокупности, состоящие из k различных элементов множества М; при этом размещения, отличающиеся одно от другого порядком элементов или же составом элементов, считаются разными. Общее число размещений из п элементов по k равно Аkn=n(n- 1)...(п -k + 1). Перестановки - размещения из п элементов по n; их число Сочетания из п элементов по k - неупорядоченные совокупности элементов множества М, содержащие по k элементов; т. о., 2 сочетания считаются различными лишь в том случае, когда они отличаются хотя бы одним элементом. Число различных сочетаний из п элементов по k равно КОМБИНАЦИОННОЕ РАССЕЯНИЕ СВЕТА - рассеяние света кристаллами, жидкостями и газами, сопровождающееся изменением частоты света. При комбинац. рассеянии монохроматич. света (см. Монохроматическое излучение) с частотой v в спектре рассеянного света наблюдаются дополнит. частоты, являющиеся комбинациями (отсюда назв.) v±vi частоты v возбужд. света с частотами vi, характеризующими собственные колебания атомов и групп атомов в молекулах и кристаллич. решётках, вращение молекул и др. (частоты vi лежат в области инфракрасного излучения). К. р. с. используется для исследования строения молекул. Спектры К. р. с. каждого соединения настолько специфичны, что могут служить основой для надёжного качеств. и количеств. анализа состава смесей (напр., смесей углеводородов). КОМБИНИРОВАННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА - см. Гибридная вычислительная система. КОМБИНИРОВАННАЯ КИНОСЪЁМКА - способ (метод, приём киносъёмки, позволяющий объединить в одном кинокадре изображения объектов, различных по месту и времени съёмки, а также по масштабным соотношениям и пространств. положению. К. к. позволяет показывать на экране фантастич. сооружения, создавать сцены, к-рые невозможно снять обычными способами. Посредством К. к. изготовляются также надписи и монтажные переходы в кинофильме, мультипликац. и научно-популярные кинофильмы. Разновидностью К. к. является киносъёмка по методу блуждающей маски. КОМБИНИРОВАННАЯ ЛАМПА - электронная лампа (преим. приёмно-усилительная), в баллоне к-рой размещено неск. электродных систем разл. назначения. Наиболее распространены К. л. среди палъчиковых ламп (напр., двойные диоды и триоды, диод - пентоды, триод - гептоды). Применение К. л. в радиоприёмных устройствах позволило упростить конструкции их электрич. цепей и, соответственно, улучшить электрич. хар-ки этих устройств (повысить чувствительность, уменьшить габаритные размеры и т. д.). КОМБИНИРОВАННАЯ СЕЯЛКА - с.-х. машина для одноврем. высева и заделки в почву семян и минер. удобрений (напр., зерно-туковая сеялка) или семян зерновых культур, трав и удобрений (зерно-травяная сеялка). Комбинированными бывают рядовые зерновые, кукурузные, льняные (см. рис.), хлопковые, овощные и др. сеялки. Для высева удобрений рядовые К. с. оборудуют ящиком с двумя отделениями и спец. аппаратами для высева минер. удобрений. Большинство выпускаемых в СССР сеялок комбинированные. Ширина захвата К. с. 2,8 - Схема льняной комбинированной сеялки СЗЛ-3,6 КОМБИНИРОВАННОЕ БУРЕНИЕ - проведение скважины неск. методами бурения, что вызывается технологич. причинами. Так, к моменту вскрытил пласта (напр., нефтяного) роторное бурение сменяется ударным; при большой глубине скважины мощности насосных агрегатов турбинного бурения бывает недостаточно и переходят на роторное бурение. При бурении взрывных скважин под К. б. понимается бурение одновременно или последовательно разными породоразрушающими инструментами: шарошками и резцами (режуще-шарошечное), шарошками и пневмоударными долотами (ударно-шарошечное), термич. горелкой, шарошкой или ударным долотом (термошарошечное или термоударное). К. б. в горном деле применяется при бурении перемежающихся по крепости пород. КОМБИНИРОВАННОЕ СУДНО - грузовое судно, на к-ром в целях сокращения порожних рейсов предусмотрена перевозка грузов с резко отличающимися трансп. хар-ками. К К. с. относят нефтерудовозы, универс. нефтесухогрузные суда и др. КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ в строительной механике - системы, представляющие собой сочетания несущих конструкций разл. типов (напр., висячая конструкция с балкой, арка с балкой и подвесками). В К. с. обычно одна часть элементов предназначена для работы в осн. на изгиб и на поперечную силу, а другая - на растяжение или сжатие; при этом недостатки одной системы в определ. конкретных условиях компенсируются достоинствами другой. См. рис. Комбинированные системы: а - арка с фермой; б - висячая система (кабель) с балкой КОМБИНИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ в сельском хозяйстве - машина, снабжённая неск. рабочими органами и выполняющая за один проход одновременно неск. технологии, операций. Напр., применяемый в СССР комбинир. почвообрабатывающий агрегат РВК-3,6 обеспечивает за один проход культивацию почвы, дробление глыб, прикатывание и выравнивание поверхности поля. К. а. могут совмещать осн. и предпосевную обработку почвы с посевом, внесением удобрений. Производительность К. а. РВК-3,6 - 2,9 га/ч, АКП-2.5 - 2,4 га/ч, КА-3.6 (см. рис.) - 2,7 га/ч. Комбинированный агрегат КА-3,6: 1 - фрезерный культиватор-глубокорыхлитель КФГ-3,6; 2 - сцепное устройство; 3 - зернотуковая сеялка СЗ-3,6 КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ - инструмент, позволяющий выполнять последовательно 2 операции или более (напр., пассатижи, у к-рых, кроме плоских зажимных и круглых губок, имеются ножницы для резки проволоки). КОМБИНИРОВАННЫЙ СТАНОК в металле обработке - станок для выполнения токарных, фрезерных, строгальных, долбёжных, сверлильных, расточных, шлифовальных и заточных работ, а также для нарезания резьб (могут быть К. с., позволяющие выполнять только нек-рые из этих работ). Благодаря универсальности К. с. используется в передвижных и стационарных ремонтных мастерских, а также на судах. КОМЕЛЬ - 1) прилегающая к корню часть растения, волоса, рога, пера. 2) Более толстый конец бревна, отрезанного от ниж. части ствола дерева. 3) Утолщ. конец снасти (судового троса, верёвки), закрепл. неподвижно на мачтах, реях, бушприте или на к.-л. детали судового оборудования. КОМИНГС (англ., мн. ч. coamings) - окаймление отверстия в палубе судна (грузового или сходного люка, отверстия для вентилятора и др.) по его периметру в виде вертик. стальных листов или дерев. брусьев (на дерев. судах), а также ниж. части переборки под вырезом двери (порог). Предохраняет помещения под открытым люком и за дверью от попадания воды. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО (позднелат. сmmunalis. от communa - общественное имущество, община) - комплекс пр-тий, служб и х-в, осуществляющих обслуживание коммунально-бытовых нужд населения городов и посёлков. В состав К. х. входят: жилищное х-во, обществ. пасс. транспорт, сан.-гигиенич. устройства и пр-тия (водопровод, канализация, бани, прачечные и др.), энергетич. пр-тия (ТЭЦ, электростанции и др.), гостиницы, пр-тия по очистке гор. территорий и мусороперерабатывающие, объекты внеш. благоустройства насел. мест (дороги, мосты, путепроводы, зелёные насаждения, уличное освещение и др.). КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - машины, предназнач. для сан. очистки и уборки территорий насел. пунктов, помещений обществ. зданий, для стирки белья и химчистки одежды. Сан. очистку населённых пунктов производят ассенизац. машины, мусоровозы, илососные машины (для очистки колодцев ливневой канализации), уборку территорий - подметальные и поливо-моечные машины, снегоочистители, пескоразбрасыватели и др. Для уборки помещений служат поломоечные, подметально-уборочные, пылесосные, полотёрные и др. машины, обычно с электроприводом. На пр-тиях службы быта используют для стирки механич. оборудование, в т. ч. стиральные автоматы, стирально-отжимные машины, гладильные прессы, сушильно-гладильные машины. Машины химчистки применяют для выполнения всего комплекса операций обработки одежды: обезжиривания, отжима, сушки и проветривания. Кроме того, в жилищно-коммун. х-ве городов используют машины для ремонта дорожных покрытий, оперативные и аварийно-ремонтные машины для водопроводно-канализац., газовых, тепло- и электросетей и др. (см. Дорожно-строительные машины). КОММУНИКАЦИИ (лат. communicatio, от communico - делаю общим, связываю, общаюсь) - пути сообщения: маршруты движения транспорта, каналы связи, сети подз. гор. х-ва и т. п. КОММУТАТИВНОСТЬ [от ср.-век. лат. commutativus - меняющийся)], коммутативный (перемест и тельный) закон, - св-во сложения и умножения, выражаемое ф-лами: а + b = b + а; аb = bа. КОММУТАТОР (новолат. commutator, от лат. commute - меняю, изменяю) - электромеханич., электронное или электронно-лучевое устройство, обеспечивающее посредством включения, отключения и переключения электрич. цепей выбор требуемой выходной цепи (цепей) и соединение с ней входной цепи (цепей). К. входит составным элементом в более сложные устройства для передачи информации в электросвязи, телемеханике, телеметрия, системах, вычислит. технике и др. Простейшие электромеханич. К. представляют собой рубильники, электромашинные коллекторы, электромагн. реле, электромеханич. искатели: более сложные К. - электронные устройства, собранные по определ. функцион. схемам на ПП приборах. В вычислит. системах всё шире применяются К. в интегральном исполнении, состоящие из набора транзисторных токовых ключей и управляющего этими ключами элемента в виде интегральной схемы. Действие электронно-лучевого К. осн. на управлении положением электронного луча, к-рый в заданной последовательности направляется электрич. или магнитным полем на изолир. друг от друга электроды - ламели, подключённые к внеш. цепям. КОММУТАЦИЯ (от лат. commutatio - изменение, перемена) - 1) переключение электрич. цепей в устройствах автоматики, электроэнергетики, электросвязи и т. д. Осуществляется при помощи реле, контакторов, командоаппаратов, ключей (механич., электронных, магнитных) и др. устройств. 2) Переход тока от одного вентиля к последующему в выпрямителях, инверторах и др. вентильных преобразователях. КОМАНДИРОВАНИЕ (от франц. corapendieux -сокращённый, сжатый, от лат. compendium - экономия, сокращение) речевого сигнала - преобразование речевого сигнала, включающее компрессию и экспандирование. Различают параметрическое командирование, частотное, лингвистическое и др. Устройство, осуществляющее К., наз. компандером. КОМПАРАТОР (лат. comparator, от compare - сравниваю) - измерит. прибор, предназнач. для сравнения измеряемой величины с эталонной (равноплечие весы, потенциометр и др. приборы сравнения). Различают К. оптич., электрич., пневматич. и др. К. применяются, напр., для поверки линейных мер, измерений напряжения перем. тока, напряжённости электромагнитного поля излучающих систем, сравнения цвета окрашенных растворов и т. п. В картографических работах используются стереокомпараторы, в астрономии (для сравнения спектров и астрофотографий) - спектрокомпараторы и блинккомпараторы. КОМПАС (нем. Kompass, итал. compasso, от compas-sare - измерять шагами) - прибор для ориентирования на местности. Различают магнитные К., в к-рых используется св-во прямого пост. магнита (магнитной стрелки) располагаться вдоль магнитного меридиана Земли (см. рис.), гирокомпасы и радиокомпасы. Судовой магнитный компас КОМПАУНД-КАНАТ (от англ. compound - составной, смешанный) - канат, изготовляемый из проволок разл. толщины, причём более тонкие (напр., 1,2 мм) располагаются внутри прядей, а более толстые (напр., 1,6 мм) - ближе к поверхности. К.-к. отличаются длит. сроком службы. Применяются в полиспастах буровых установок при бурении на нефть, газ и др. КОМПАУНД-МАШИНА - двухцилиндровая паровая машина двойного расширения с паралл. расположением цилиндров. КОМПАУНДНАЯ МАШИНА - устар. назв. электрич. машины пост. тока смешанного возбуждения. КОМПАУНДЫ ПОЛИМЕРНЫЕ, литая изоляция, - композиции на основе термореактивных олигомеров (эпоксидных или полиэфирных смол, жидких кремнийорганич. каучуков и др.) или мономеров (исходных в-в для синтеза полиакрилатов. полиуретанов), предназнач. для заливки или пропитки токопроводяших схем и деталей с целью их изоляции в электротехнич., радиотехвич. и электронной аппаратуре. Осн. достоинство К. п. - возможность получения изделий (деталей)в виде монолитных блоков любой конструкции. КОМПЕНДИУМ (от лат. compendium - сбережение, выгода) - приспособление к киносъёмочному аппарату, состоящее из бленды светозащитной и держателя светофильтров. К. предохраняет киноплёнку от засветки посторонним светом (устраняет световые блики на кинокадре) и позволяет устанавливать перед объективом светофильтры, насадки, маски и др. приспособления. КОМПЕНСАТОР (от лат. compenso - возмещаю, уравновешиваю) - 1) устройство или заполнитель для возмещения или уравновешивания влияния разл. факторов (темп-ры, давления, положения и др.) на состояние и работу сооружений, систем, машин, приборов либо для определения того или иного фактора с целью его измерения или регулирования (напр., оптич. К.). Конструкция К., применяемых при сборке в эксплуатации машин, определяется предельными значениями и необходимой точностью компенсации. Различают К. неподвижные (прокладки, проставочные кольца, заполнители и т. п.) и подвижные, напр. регулировочные винты, эксцентриковые втулки, двойной шарнир (шарнир Гука), сильфон. Использование К. способствует широкому внедрению взаимозаменяемости деталей, повышает долговечность и ремонтоспособность машин при меньшей точности изготовления отдельных элементов. 2) К. в электротехнике предназначен для повышения cos ф и регулирования напряжения в электрических сетях (см. Компенсирующие устройства). 3) К. электроизмерительный, потенциометр, - измерит. прибор сравнения для определения разности потенциалов (напряжения) нулевым методом измерений. К. бывают пост. тока, в к-рых измеряемая величина (или её часть) сравнивается с эдс нормального элемента (см. рис.) п перем. тока, в к-рых измеряемое напряжение уравновешивается по размеру и фазе известными регулируемыми напряжениями. Осн. достоинства К.: высокая точность (на пост. токе погрешность до тысячных долей % , на перем. - до десятых), измерение без отбора мощности от объекта измерения. К. в совокупности с мерами сопротивления или измерительными преобразователями применяются для измерений силы электрпч. тока и мощности, темп-ры, давления и др. 4) Термомагнитный сплав, к-рый применяется я разл. электроизмерит. приборах в качестве шунтов вост. магнитов для уменьшения температурной погрешности приборов. Схема компенсатора эдс с нормальным элементом: Uвcn - источник вспомогательного напряжения; R - калиброванный резистор; r - компенсирующий резистор; rпер - переменный резистор; EN - нормальный элемент; Ip - сила рабочего тока; Г - гальванометр; П - переключатель: Ux - измеряемое напряжение
вверх