ПЛАЗМЕННОДУГОВАЯ ПЕЧЬ - электрич. печь, в к-рой нагрев и плавление осуществляются с помощью плазменной дуги. Катодом при этом служит катод плазматрона (обычно из вольфрама или графита), а анодом - металл в ванне. Дуга в П. п. обдувается инертным газом (обычно аргоном); это, во-первых, стабилизирует дугу и повышает её темп-ру до 10 000 - 20 000 К и, во-вторых, создаёт над выплавляемым металлом нейтральную атмосферу. Различают П. п. для плавки и переплава металла (см. рис.). Плазменнодуговые печи: а - с керамическим тиглем; б - с водоохлаждаемым кристаллизатором ПЛАЗМЕННОДУГОВОЙ ПЕРЕПЛАВ - рафинирующий переплав в плазменнодуговых печах, при к-ром металл (заготовка) переплавляется под действием плазмы в водоохлаждаемом кристаллизаторе и образует слиток. П. п. обеспечивает рафинирование металла от кислорода, неметаллич. включений и др. примесей. При использовании азотсодержащей плазмы можно легировать металл азотом. Достигается значительное улучшение структуры слитка по сравнению с отливкой в изложницу. П. п. разработай в СССР в нач. 60-х гг. ПЛАЗМЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР - то же, что плаз-матрон. ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - см. Электромагнитный ракетный двигатель. ПЛАЗМОБУР - забойный инструмент для плазменного бурения скважин; разновидность плазматрона с электрич. дуговым разрядом (см. рис.). Плазмобур с воздушным охлаждением: 1 - выходной электрод; 2 - внутренний электрод; 3 - завихритель; 4 - шток; 5 - буровая штанга; 6 - корпус; 7 - дуга ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - совокупность методов получения в-в с помощью хим. реакций, происходящих в низкотемпературной плазме. Источниками плазмы обычно служат плазматроны. Методами П. т. фиксируют свободный азот атмосферы в его оксидных соединениях - осн. сырьё для произ-ва азотных удобрений; получают ацетилен (из природного газа) и т. н. синтез-газ для произ-ва ниннлхлорида; осуществляют крекинг нефт. сырья н пиролиз бензина; получают сверхчистые в-ва (напр., плёнки кремния, используемые как ПП элементы в электронных устройствах). ПЛАЗМОХИМИЯ - раздел физ. химии, изучающий хим. реакции в низкотемпературной плазме; является науч. базой плазмохимической технологии. ПЛАКИРОВАНИЕ (от франц. plaquer - покрывать) - нанесение на поверхность металлич. листов, плит, проволоки, труб тонкого слоя др. металла или сплава термомеханич. способом. П. осуществляется в процессе горячей прокатки (напр., П. листов и плит) или прессования (П. труб). П. может быть одно-и двусторонним. Применяется для получения биметалла и триметалла, создания антикорроз. слоя алюминия на листах, плитах, трубах из алюм. сплавов, нанесения латунного покрытия на листы стали (вместо электролитич. покрытия) и т. д. ПЛАМЕННАЯ ПЕЧЬ - печь, в к-рой теплоту для нагрева или плавления материала получают непосредств. сжиганием топлива; теплопередача к материалу осуществляется излучением и конвекцией от газообразных продуктов сгорания топлива, а также излучением от раскалённой внутр. поверхности огнеупорной кладки. ПЛАН (от лат. planum - плоскость) - 1) П. топографический - картографич. изображение на плоскости в ортогональной проекции в крупном масштабе огранич. участка местности, в пределах к-рого кривизна уровенной поверхности не учитывается. 2) П. в архитектуре - графич. изображение горизонтальной проекции здания или комплекса зданий, насел. пункта в целом или его отд. частей, выполненное в определ. масштабе; хар-ка расположения здания или ансамбля на уровне земли. 3) Масштаб изображения предмета (объекта), степень его удалённости (передний П. крупный П.). 4) Одна из ортогональных проекций - вид сверху. ПЛАНАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (от англ. planar - плоский) - высокопроизводит. метод группового изготовления полупроводниковых приборов и интегральных схем. Осн. операции П. т.: нанесение тонкой диэлектрич. плёнки на поверхность кристаллич. полупроводника (Si, Ge, GaAs и др.); удаление способом фотолитографии или электронолитографии определ. участков этой плёнки; введение в кристалл через незащищённые плёнкой участки донорных или акцепторных примесей (легирование). В результате этих операций в кристалле образуются области с р - п-переходами. ПЛАНЁР (франц. planeur, от planer - парить) - безмоторный ЛА тяжелее воздуха. Транспортный П. с полезным грузом буксируется самолётом; спортивный П. запускают с помощью самолёта-буксировщика, тракторной лебёдки, растянутого резин. амортизатора. В свободном полёте П. спускается по накл. траектории (планирует) под действием своего веса; полёт на П. по восходящей или горизонтальной траектории (парение) возможен только за счёт энергии восходящих потоков воздуха. ПЛАНЕРОЛЁТ - то же, что мотопланёр. ПЛАНЕТАРИЙ (новолат. planetarium, от позднелат. planeta - планета, от греч. planet6s - странствующий, блуждающий) - 1) аппарат для демонстрации звёздного неба и его видимого суточного и годичного движения, движения Солнца, Луны, планет, солнечных и лунных затмений и др. (см. рис.). Оптич. П. содержит ряд пластинок с изображением участков звёздного неба, проецируемых на спец. куполообразный экран. П. используются для учеб. и научно-популяризаторских целей. 2) Культурно-просветит. учреждение, в к-ром читаются лекции по астрономии, сопровождаемые демонстрацией звёздного неба. В СССР первый П. построен в Москве (1929). Схема планетария: 1 - северный и южный шары с проекторами звёздного неба; 2 - северный и южный шары с проекторами названий созвездий; 3 - проекторы Млечного Пути; 4 - проекционные механизмы Солнца, Луны и планет; 5 - проектор звезды Сириус; б - прибор для демонстрации солнечных и лунных затмений; 7 - проектор небесного меридиана; 8 - проекторы небесного экватора и эклиптики ПЛАНЕТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА - зубчато-рычажная передача, в к-рой часть зубчатых колёс (сателлитов) перемещается со своими осями относительно центрального колеса вместе с водилом. П. п. применяется для передачи вращения между двумя параллельными или пересекающимися осями или при воспроизведении сложного плоскопараллельного движения рабочего органа, к-рый соединяется в этом случае с сателлитом. П. п. позволяет получать большие передаточные отношения при малых размерах механизма и высоком кпд. Используются в трансп. машинах, в приводах станков, грузоподъёмных машин, в счётно-решающих устройствах и др. Автомоб. дифференциал - частный случай П. п. См. рис. К ст. Планетарная передача. Четырёхзвенный (а) и пятизвенный (б) планетарные механизмы: 1 и 4 - подвижные зубчатые колёса; 2 - сателлит; 3 - неподвижное зубчатое колесо; Н - водило ПЛАНЕТАРНЫЙ ПРОКАТНЫЙ СТАН - прокатный стан, в к-ром деформация металла осуществляется большим числом валков малого диаметра, вращающихся вокруг двух опорных валков большого диаметра. В П. п. с. достигается большое (до 90% ) обжатие прокатываемого металла за один проход. При произ-ве круглых заготовок и труб косорасполож. валки вращаются вокруг деформируемого профиля. ПЛАНИМЕТР (от лат. planum - ровное место, плоскость и ...метр) - механич. измерит. прибор для определения площадей плоских фигур неправильной формы, а также нахождения числового значения интегралов определ. вида. Определение площади производится вручную обводкой контура фигуры штифтом, связанным со счётно-решающим механизмом (см. рис.). Полярный планиметр: О - полюс; О В - полярный рычаг; А - обводной штифт; АВ - обводной рычаг; Т - тележка; R - интегрирующий ролик; М - счётный механизм ПЛАНИМЕТРИЯ - часть элементарной геометрии, в к-рой изучаются св-ва фигур, лежащих в плоскости. ПЛАНИРОВАНИЕ - прямолинейное снижение ЛА с углом наклона траектории к горизонту до 20° с выключенным или работающим на режиме малой тяги (мощности) двигателем. П. в небольшом интервале высот считается установившимся (скорость практически постоянна). ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА - раздел матем. статистики, изучающий рацион. орг-цию измерений, подверженных случайным ошибкам. Исходя из цели эксперимента формулируется критерий оптимальности плана эксперимента. ПЛАНКА ЗАКОН [по имени нем. физика М. Планка (М. Planck; 1858-1947)] - один из осн. законов теплового излучения, характеризующий распределение энергии в спектре равновесного излучения чёрного тела в зависимости от его темп-ры. Согласно П. з. спектральная плотность светимости энергетической чёрного тела такого излучения равна: где v - частота излучения, с - скорость света в вакууме, h - Планка постоянная, k - Больцмана постоянная, Т - термодинамич. темп-ра. ПЛАНКА ПОСТОЯННАЯ, квант действия,- одна из осн. постоянных физики, отражает специфику закономерностей в микромире и играет фундаментальную роль в квантовой механике. П. п. h - (6,626 0755 ± 0,000 0040)*10-34 Дж*с. Часто пользуются величиной Л = й/2я = (1,054 572 66 ± 0,000 000 63)*10-34 Дж*с, к-рую тоже называют П. п. ПЛАНТАЖНЫЙ ПЛУГ (от франц. plantage - посадка, сев) - с.-х. орудие для обработки почвы на глубину до 60 см под сады, виноградники, плодовые питомники, ягодники и лесные насаждения. П. п. бывают прицепные и навесные, обычно - однокорпусные (см. рис.). Для вспашки участков, где гумусовый слой достигает 25-30 см, на П. п. устанавливают предплужник. Ширина захвата корпуса П. п. 40-50 см. Навесной плантажный плуг ПЛАНШАЙБА (нем. Planscheibe) - приспособление в виде фланца, устанавливаемое на шпинделе токарного, расточного и нек-рых др. металлореж. станков для закрепления обрабатываемой заготовки или инструмента и для передачи им вращения (см. рис.). Круглый вращающийся стол карусельного станка также наз. П. Крепление деталей на планшайбе: а - с помощью прихватов; б - с помощью угольника ПЛАНШЕТ (франц. planchette, букв.- дощечка) - 1) доска прямоугольной формы (с размером сторон обычно от 40 до 70 см), на к-рую наклеивается чертёжная бумага. Служит для вычерчивания чертежей небольшого формата с помощью укреплённого на нём упрощ. чертёжного прибора. 2) Лист плотной бумаги, наклеенный на жёсткую основу и предназнач. для регистрации на нём результатов топографич. съёмки. ПЛАНШИРЬ (от англ, planksheer)- 1) дерев. или металлич. перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта. 2) Продольная связь корпуса шлюпки в виде дерев, бруса с гнёздами для уключин, идущего по бортам и покрывающего верхние концы шпангоутов. ПЛАСТ - 1) форма залегания осадочных и мн. горных пород; плоское геол. тело относительно однородного состава, огранич. двумя поверхностями напластования: подошвой и кровлей. Толщина, или мощность П. во много раз меньше протяжённости. 2) При разведке и эксплуатации россыпей - продуктивный горизонт. или слой россыпи, содержащий полезное ископаемое. Материал, слагающий П., носит назв. пески (независимо от его крупности). ПЛАСТБЕТОН - то же, что полимербетон. ПЛАСТИЗОЛИ - см. в ст. Поливинилхлорид. ПЛАСТИКАТ - см. в ст. Поливинилхлорид. ПЛАСТИКИ - то же, что пластические массы. ПЛАСТИКИ С ПОЛЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ - то же, что сферопласты. ПЛАСТИНЧАТЫЙ КОНВЕЙЕР - конвейер для непрерывного транспортирования насыпных и штучных грузов в горизонтальной плоскости или с наклоном до 70°. Тяговый элемент П. к. - одна или две цепи, грузонесущий - настил (полотно), к-рый может быть жёстким металлич., реже - дерев., пластмассовым, резинотканевым; состоит из отд. пластин. Разновидностью П. к. являются разливочные машины для транспортирования и охлаждения жидкого металла, пасс. конвейеры, эскалаторы и т. н. конвейерные поезда, у к-рых настил с ходовой частью выполняется в виде секции, передвигаемой реверсивными гусеничными приводами по направляющим путям с ответвлениями от трассы. ПЛАСТИНЧАТЫЙ НАСОС - роторный насос с вращат. и возвратно-поступат. движением рабочих органов. Ротор П. н. имеет в продольных пазах шиберы в виде пластин (см. рис.), прижимаемые к стенкам корпуса центробежной силой, пружинами или давлением жидкости, подводимой в паз под пластину со стороны оси. При вращении ротора одно межлопаточное пространство увеличивается, давление в нём понижается, в результате чего всасывается жидкость, а другое пространство уменьшается, вытесняя жидкость в напорный трубопровод. П. н. - разновидность шиберного насоса. Схема пластинчатого насoca: 1 - ротор; 2 - корпус; 3 - пластина (шибер) ПЛАСТИФИКАТОРЫ (от пластичность и лат. facio - делаю) - 1) органич. в-ва, к-рые вводят в полимеры для придания или повышения пластичности и (или) эластичности. Облегчают переработку пластмасс, резин. лаков, красок, улучшают их морозостойкость. В качестве П. применяют в-ва, к-рые хорошо совмещаются с полимерами, обладают малой летучестью и высокой термо- и светостойкостью. Распространённые П. - эфиры фталевой, себациновой, фосфорной к-т, напр. диоктилфталат, дибутилсебацинат, трибутилфосфат (фосфаты придают полимерным материалам также и огнестойкость), эпоксидированные растит. масла, продукты переработки нефти с высоким содержанием ароматич. углеводородов, хлорированный парафин и т. п. 2) Поверхностно-активные добавки, вводимые в цемент, а также непосредственно в строит. р-ры и бетонные смеси с целью увеличения их подвижности и удобства укладки, а также возможно большего снижения содержания воды в смеси. Введение П. приводит к снижению водопроницаемости, повышению прочности, долговечности затвердевшего р-ра или бетона и к уменьшению расхода цемента. Различают П. гидрофилизующие (напр., СДБ - сульфитно-дрожжевая бражка) и гидрофобизирующие (напр., мылонафт, смыленный древесный пек). П. гидрофилизующего типа, обладающие повыш. пластифицирующей активностью, наз. суперпластификаторами. ПЛАСТИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ - остаточная деформация без макроскопич. нарушений сплошности материала, образовавшаяся в результате воздействия силовых факторов. Способность к П. д. - одно из важнейших полезных св-в конструкц. материалов, обеспечивающее возможность изготовления из них изделий. ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ, пластмассы, пластики, - материалы на основе полимеров, способные приобретать заданную форму при нагревании под давлением и сохранять её после охлаждения. Могут содержать наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, пигменты, смазки и др. компоненты. В зависимости от характера превращений, происходящих с полимером при его переработке в изделие, подразделяются на термопласты (важнейшие из них - П. м. на основе полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида, полиамидов, поликарбонатов. политетрафторэтилена) и реактопласты (наиболее крупнотоннажный вид - фенопласты, широко используются также П. м. на основе эпоксидных смол, полиэфирных смол, кремнийорганических полимеров и др.). П. м. различают, кроме того, по типу полимера (напр., аминопласты, этролы), наполнителя (напр., стеклопластики, углепластики) и по эксплуатац, характеристикам (антифрикционные, атмосфере-, термо-, огнестойкие и т. д.). Осн. методы переработки термопластов - литьё под давлением, экструзия, вакуум- и пневмоформование; реактопластов - прессование и литьё под давлением. Наиболее ценные св-ва П. м. - малая плотность, высокие электроизоляц. и теплоизоляц. хар-ки, стойкость в агрессивных средах, высокая механич. прочность при разл. видах нагружения. П. м. - важнейшие конструкц. материалы совр. техники, используемые во всех отраслях пром-сти, на ж.-д. и др. видах транспорта, в стр-ве, с. х-ве, медицине и быту. ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ - пластич. деформирование под действием постоянно нарастающего напряжения. П. т. может быть холодное (ниже темп-ры рекристаллизации) и горячее (выше этой темп-ры). Теория П. т. рассматривается в различных разделах физики твёрдого тела. ПЛАСТИЧНОСТИ ТЕОРИЯ - раздел механики, изучающий общие законы возникновения напряжений в твёрдых телах под действием внеш. причин (нагрузок, температурных воздействий и т. д.) с учётом пластич. деформаций. П. т. в отличие от упругости теории рассматривает тела, к-рые не подчиняются законам упругости либо с самого начала приложения к ним внеш. воздействия (пластич. тело), либо с нек-рой стадии нагружения (упруго-пластич. тело). Простейшие задачи П. т. обычно рассматриваются в курсе сопротивления материалов. ПЛАСТИЧНОСТЬ (от греч. plastikos - годный для лепки, податливый) - св-во твёрдых тел необратимо деформироваться под действием механич. нагрузок. Пластич. деформация связана с разрывом нек-рых межатомных связей и образованием новых. П. определяет возможность технологии. операций обработки материалов давлением (ковки, прокатки и др.). См. также Хрупкость. ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ - высоковязкие мази, получаемые путём загущения нефт. или синтетич. масел мылами, твёрдыми углеводородами, органич. пигментами и др. продуктами; применяются гл. обр. для смазывания трущихся соединений механизмов, когда непрерывная подача жидкой смазки невозможна. П. с. используются также для консервации деталей и механизмов при их длит. хранении и транспортировании, а также как уплотнит. материал. Важнейшие св-ва: высокая темп-pa каплепадения, прилипаемость к поверхности трения, стабильность. Наиболее распространены литол, солидол, консталин, ж.-д., графитная и др. П. с. общего назначения. Существуют также низкотемпературные П. с., работоспособные при темп-pax до - 60 °С, и высокотемпературные - до 200 оС. Устар. назв. П. с. - консистентные смазки. ПЛАСТМАССЫ - то же, что пластические массы. ПЛАСТОВАЯ ВОДА - подземная вода, залегающая в порах и трещинах горных пород. В нефт. и газовых месторождениях выделяются след. группы П. в.: грунтовая, нефтяного (газового) пласта, непродуктивного (водоносного) пласта, тектонич., техногенная (введённая в пласт с поверхности), краевая, подошвенная и т. д. ПЛАСТОВАЯ ЭНЕРГИЯ - вид энергии, под влиянием к-рой полезное ископаемое (нефть, газ, вода) фильтруется в пористой среде к забоям скважин. В зависимости от строения залежи и окружающего бассейна, св-в пород коллектора и пластовых жидкостей проявляются след. виды П. э.: энергия напора краевых вод, сжатого газа, сжатых горных пород и пластовых жидкостей, растворённого газа, выделяющегося из нефти при снижении давления и др. ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление в продуктивном пласте залежи. П. д. возрастает с глубиной залегания пласта (ок. 0,1 МПа на каждые 10 м глубины). Встречаются изолир. участки с аномально высоким или низким П. д., не подчиняющиеся этому правилу. ПЛАСТЫРЬ (от греч. emplastron - мазь, пластырь, emplasso - замазываю, обмазываю) судовой - приспособление для врем. заделки пробоин в борту судна; часть аварийного имущества судна. Различают П. гибкие (парусина, усиленная металлич. сеткой), полужёсткие и жёсткие (дерев. щиты). ПЛАТА (от франц. plat - плоский) - пластина из электроизоляц. материала, чаще прямоугольной формы, применяемая в электротехнич. и электронной аппаратуре в качестве основания для установки, механич. закрепления и электрич. соединения навесных электро- и радиоэлементов (ЭРЭ) или нанесения печатных ЭРЭ. Различают микроплаты - для микромодулей, печатные платы - для печатного монтажа, платы-основания - для блоков с функцией, узлами. ПЛАТИНА (исп. platina, уменын. от plata - серебро) - хим. элемент, символ Pt (лат. Platinum), ат. н. 78, ат. м. 195,08. П. - серовато-белый блестящий металл, очень стойкий химически (при комнатной темп-ре на П. действуют лишь "царская водка" и бром); плотн. 21 450 кг/м3, tпл1772 °С. В природе встречается гл. обр. в самородном состоянии, обычно в виде сплавов. Гл. минералы П. - самородная П., железистая П. Получают П. из шламов электролитич. проиэ-na никеля и меди, из обогащённых россыпей, из лома технич. изделий. Благодаря ценным св-вам - корроз. стойкости, устойчивости к действию высоких тсмп-р, хорошей обрабатываемости давлением П. широко применяется в различных областях техники. Из П. (и её сплавов с родием и иридием) изготовляют аппаратуру для хим. пром-сти. Платиновые электроды используют для электрохим. выделения радиоактивных элементов и для катодной защиты от коррозии, чистейшую П. - для термометрон сопротивления и термопар (сплавы П. с палладием, родием, иридием, рутением, осмием), для электрич. контактов, нагревателей и анодов. П. - один из самых распростран. катализаторов, в частности в реакциях окисления (синтез серной к-ты окислением SO2, синтез азотной к-ты окислением МН3, дожигание выпускных газов автомобилей), при риформпнге нефти (совместно с рением) и др. Большое кол-во II. идёт на изготовление ювелирных изделий. ПЛАТИНА САМОРОДНАЯ - минерал класса самородных элементов. Примеси железа (до 10% в поликсене, до 20% в ферро платине), иридия, палладия, родия, медн. Цвет от белого до серо-стального. Тн. по минералогии, шкале 4 - 4,5; плотн. до 21 000 кг/м3. Гл. источник получения платины. ПЛАТИНИРОВАНИЕ - 1) электролитич. нанесение защитно-декоративных платиновых покрытий. 2) Хим. покрытие тончайшим слоем платины волокон асбеста для придания ему св-в катализатора, напр. в произ-ве серной к-ты. 3) Пропитка гранул глинозёма платинохлористоводородной к-той с последующим восстановлением платины; платиниров. глинозём применяется в качестве катализатора, напр. при переработке нефт. продуктов. ПЛАТИНИТ - биметаллич. проволока, состоящая из железо-никелевого сердечника (58% железа, 42% никеля), покрытого тонким слоем меди, а также сплав железа с 46% никеля; имеет одинаковый со стеклом и платиной температурный коэфф. расширения. Разработан в 1913 в США. Применяется в качестве токовводов, впаиваемых в стекло при изготовлении электровакуумной аппаратуры и электрич. ламп накаливания, для соединения с керамикой. ПЛАТИНОВЫЕ МЕТАЛЛЫ, платиноиды, - хим. элементы рутений Ru, родий Rh, палладий Pd (лёгкие П. м.), осмий Os, иридий 1г, платина Pt (тяжёлые П. м.), принадлежащие к VIII гр. периодич. системы Менделеева. Благодаря высокой хим. стойкости, тугоплавкости и красивому внеш. виду П. м., наряду с серебром и золотом, наз. благородными металлами. П. м. относятся к наименее распространённым в природе элементам. Встречаются чаще всего в самородном состоянии, обычно в виде сплавов как между собой, так и с др. металлами. В сульфидных полиметаллич. рудах содержатся небольшие кол-ва хим. соединений, образуемых П. м. с серой и мышьяком. При электролитич. пр-ве меди и никеля П. м. переходят в шлам, к-рый растворяют в "царской водке", проводя затем аффинаж П. м., осаждение их в виде труднорастворимых соединений, прокаливание и плавку. Всё увеличивающиеся кол-ва П. м., особенно Pd, Rh и Ru, накапливаются в продуктах деления урана и плутония. П. м. широко применяются как катализаторы, материалы для термопар и термометров сопротивления, химически стойкой аппаратуры, электродов, мед. инструментов, компоненты резистивных материалов, защитные покрытия на металлах. ПЛАТИНОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы платины (основа) обычно с др. благородными металлами, чаще всего с родием (до 40% ), палладием (до 50% ), иридием, а также никелем, кобальтом, хромом, вольфрамом и молибденом. Характеризуются высокой корроз. стойкостью во мн. агрессивных средах, высокими механич. св-вами, в ряде случаев каталитич. действием (см. Катализ). Применяются для электрич. контактов, термопар, в качестве жаропрочных и коррознонностойких материалов в хим. и др. отраслях пром-сти. ПЛАТИНОИДЫ - то же, что платиновые металлы. ПЛАТИНОТРОН (от греч. platyno - делаю шире, расширяю и ...трон) - магнетронного типа прибор, по принципу действия аналогичный лампе обратной волны; предназначен для широкополосного усиления или генерирования электромагнитных колебаний. Наиболее часто П. используют как усилитель СВЧ колебаний и наз. амплитроном; П., содержащий устройства для создания положит. обратной связи и работающий как генератор СВЧ колебаний, наз. стабилотроном. ПЛАТФОРМА (франц. plate-forme, от plate - плоская и forme - форма) - 1) возвышенная площадка, помост. 2) Небольшая ж.-д. станция, полустанок или площадка (перрон) у ж.-д. пути на станции для посадки пассажиров на железнодорожной станции. 3) Грузовой вагон открытого типа с небольшими бортами; с расширением специализации вагонов применяются П. для большегрузных контейнеров, двухъярусные П. для перевозки легковых автомобилей и др. 4) Воен. П. - устройство для сбрасывания с военно-трансп. самолётов боевой техники и воинских грузов. ПЛАФОН (от франц. plafond - потолок) - 1) любое (плоское, сводчатое или купольное) перекрытие к.-л. помещения. 2) Потолок, украш. живописным или скульптурным изображением либо архитектурно-декоративными мотивами; произведение монументально-декоративной живописи, украшающее перекрытие к.-л. помещения. 3) осветит. арматура электрич. светильника, устанавливаемого на потолке или стене. ПЛАШКА - инструмент для образования резьбы на болтах, винтах, шпильках и т. п. деталях. Различают П. для накатки резьбы путём пластич. деформирования металла заготовки (накатные) и для нарезания резьбы (нарезные). П. накатные представляют собой комплект из двух прямоугольных призм или двух роликов, рабочие части к-рых имеют чисто обработ. профиль, противоположный профилю накатываемой резьбы. Закрепляются в спец. держателях. П. нарезные бывают цельные круглые (лерки), разрезные (круглые - см. рис., квадратные, шестигранные), трубчатые и др. П. устанавливают в спец. оправках (для работы на болторезных станках) или используют в клуппах (для ручного нарезания). Круглая разрезная плашка для нарезания резьбы ПЛАШКОУТ (от голл. plaatschuit) - несамоходное грузовое судно, приспособленное для перевозки грузов на верх. палубе. Обычно П. имеют упрощённые обводы. Иногда П. служат опорами наплавных мостов. ПЛЕКСИГЛАС - торговое назв. (США, ФРГ, Франция) стекла органического (листового полиметилметакрилата). ПЛЁНКИ ПОЛИМЕРНЫЕ - сплошные слои полимеров толщиной до ~ 0,25 мм. Изготовляются из полиэтилена, полипропилена, полистирола, хлориров. полиолефинов, эфиров целлюлозы (преим. ацетатов). Формуют экструзией, каландрированием, осаждением из р-ров. Упаковочные, электро- и гидроизоляц. материалы, основа (подложка) кино-и фотоплёнок, магнитных лент; используются также для укрытия парников, теплиц, почвы, ламинирования полиграф. продукции, как светофильтры и пр. ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, плёнкообразователи, - синтетич. или природные в-ва (обычно полимеры или олигомеры), способные при нанесении тонким слоем из р-ра, суспензии или расплава на металлич., дерев. или др. поверхность высыхать с образованием твёрдых и прочных плёнок, обладающих высокой адгезией к подложке. Основа всех лакокрасочных материалов. Превращаемые, или термореактивные, П. в. (напр., алкидные, эпоксидные, полиэфирные смолы, высыхающие растит. масла) образуют неплавкие и нерастворимые плёнки в результате отверждения. Из непревращаемых, или термопластичных, П. в. (эфиры целлюлозы, нек-рые полиакрилаты, хлориров. поливинилхлорид, битумы) получают растворимые (обратимые) плёнки в результате улетучивания растворителя или остывания расплава. Преимущество непревращаемых П. в. перед превращаемыми - большая скорость и пониженные темп-ры высыхания; недостаток - меньшая хим. стойкость. ПЛЁНОЧНАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА - интегральная схема, все элементы и межэлементвые соединения к-рой выполнены в виде плёнок, нанесённых на поверхность диэлектрич. (чаще всего керамич.) подложки. В зависимости от технологии изготовления и толщины плёнок выделяют тонкоплёночные (толщина менее 1 мкм) и толстоплёночные (толщина обычно 1 - 25 мкм) микросхемы. Тонкоплёночные ИС получают вакуумным напылением (осаждением) плёнок через металлич. трафарет либо напылением в сочетании с последующей фотолито-графич. обработкой; толстоплёночные - преим. нанесением на подложку электропроводящих, резистивных и диэлектрич. паст с последующим вжиганием. П. и. с. состоят, как правило, только из пассивных элементов (см. Электро- и радиоэлементы), т. к. нанесение монокристаллич. ПП плёнок для формирования активных элементов не обеспечивает необходимого их качества. ПЛЁНОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - 1) тонкоплёночная технология - совокупность способов получения и обработки тонких плёнок металлов, диэлектриков, ПП при изготовлении транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов и др. влементов интегральных схем, а также при иэготовленни ПП приборов, коммутац. соединений и монтажных площадок в микросхемах. Тонкие плёнки толщ. 0,01 - 1 мкм получают след. методами: физич. (испарение в вакууме - термич,, электронно-лучевое, посредством электронной бомбардировки и др.), химич. (электрохимич. осаждение, осаждение из газовой фазы с помощью химия, реакций, термич. выращивание, анодирование и пр.) и комбинационными (термоионное и плазмохимич. осаждение, газовое анодирование и др.). Конфигурация тонкоплёночных элементов микросхем (их рисунок) создаётся осаждением через маски, фотолитографией, электронолитографией и др. способами. 2) Толстоплёночная технология-совокупность способов создания проводящих, резистивных, диэлектрич. и изоляц. слоев (толстых плёнок) при изготовлении гибридных интегральных схем, монтажных плат, токопроводящих плёнок на керамич. корпусах интегр. схем и др. Наибольшее распространение получил способ трафаретной печати, при к-ром плёнки создаются в результате термич. обработки слоя спец. пасты, наносимой на подложку через сетчатый трафарет. ПЛЁНОЧНОЕ СТЕКЛО, стеклоплёнка. - гибкое тонкое (толщ. от 10 до 200 мкм) плоское стекло. Механич. прочность П. с. в неск. раз выше прочности массивных стёкол. П. с. характеризуется также высокими значениями пробивного электрич. напряжения, термостойкости и светопрозрачности. Получают П. с. вытягиванием непрерывной ленты из расплава стекломассы сверху вниз через формующее устройство. Применяют П. с. при изготовлении электроизоляц. и спец. высокотемпературной бумаги, высокочастотных конденсаторов, предметных и покровных стёкол для микроскопов, стеклопластиков. ПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром диэлектриком служит тонкая плёнка полистирола, полиэтилена, фторопласта и др. Выполняется из длинных тонких лент диэлектрика и фольги. П. к. отличается высоким сопротивлением изоляции. Рабочее напряжение 0,1 - 10 кВ, ёмкость обычно 1000 пФ - 1 мкФ. П. к. применяют в радиоаппаратуре, работающей при темп-ре до 200 °С. ПЛЕОХРОИЗМ (от греч. pleon - более многочисленный, больший и chrda - цвет) - изменение окраски в-ва в проходящем свете в зависимости от направления распространения и поляризации этого света. П. - одно из проявлений оптич. анизотропии (анизотропии поглощения). Чаще всего П. наблюдается в кристаллах. Разновидностью П. в кристаллах является дихроизм - круговой (различие поглощения для света правой и левой круговых поляризаций) и линейный (неодинаковость поглощения обыкновенного и необыкновенного лучей). Важное практич. применение П. - использование поляризационных светофильтров, действие к-рых основано на явлении линейного дихроизма. ПЛЕТИЗМОГРАФ (от греч. plethysmos - увеличивание и ...граф) - мед. прибор для графич. регистрации изменений кровенаполнения сосудов, происходящего вследствие расширения или сужения их и при поступлении нек-рого кол-ва крови при каждом сокращении сердца (пульсовые колебания кровенаполнения). П. снабжены измерит. преобразователями, позволяющими вести прямую регистрацию электрич. приборами. Применяется при физиология, исследованиях. ПЛЕЧО СИЛЫ - см. Момент силы. "ПЛИМУТ" (Plymouth) - назв. легковых автомобилей концерна "Крайслер" в США, выпускаемых с 1928. В 1986 изготовлялись легковые автомобили малого, среднего и большого классов. Рабочий объём двигателей 1,6 - 5,2 л, мощность 48 - 108 кВт, Макс. скорость 150 - 200 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль " Плимут" ПЛИТА ПОВЕРОЧНАЯ - чуг. монолитная жёсткая коробчатая ребристая конструкция с точно обработ. наружной плоскостью для проверки плоскостности деталей и разметочных работ. См. рис. Плита поверочная ПЛИТА РАЗМЕТОЧНАЯ - призматич. плита с точно обработ. верхней плоской поверхностью, служащей оазисной плоскостью для геом. увязки размеров при разметке заготовок. Малые П. р. устанавливают на дерев. или чуг. подставках, большие - на сплошных фундаментах или домкратах. Для сборки крупногабаритных изделий применяются составные П. р. из отд. плит. ПЛОСКАЯ КУЛИРНАЯ МАШИНА, котонная машина, - трикот. машина поперечного вязания; служит для выработки одинарного трикотажа всех видов. Имеет одну или две плоские игольницы, в пазах к-рых неподвижно установлены крючковые иглы. ПЛОСКАЯ ПЕЧАТЬ - способ печати, при к-ром передача изображения на запечатываемый материал осуществляется с печатной формы, у к-рой печатающие и пробельные элементы практически находятся в одной плоскости (см. рис.). Образование печатающих и пробельных элементов на печатной форме П. п. обусловлено предварит. физ.-хим. обработкой поверхности формы. В результате одни участки формы смачиваются краской (печатающие элементы), а другие не принимают краску (пробельные элементы). К П. п. относятся литографская печать, офсетная печать, фототипия. Схема формы и оттиска плоской печати: А - форма; Б - форма с нанесённой краской (б); В - бумага с оттиском краски ПЛОСКАЯ СИСТЕМА в строительной механике - система, в к-рой оси всех элементов, включая опорные, лежат в плоскости действия внеш. сил. В строит. практике П. с. (конструкции) не применяются в изолиров. виде, они, как правило, пространственно связаны между собой. Однако для упрощения инж. расчётов мн. сооружения в расчётных схемах рассматривают как совокупность отд. П. с. Напр., каркас здания, представляющий собой пространств. систему, при расчёте заменяют системой плоских рам. Аналогичное расчленение на П. с. делается при расчёте ферм пролётных строений мостов, подъёмных кранов и т. д. ПЛОСКИЙ МЕХАНИЗМ - механизм, в к-ром движущиеся точки всех звеньев перемещаются в плоскостях, параллельных одной и той же неподвижной плоскости. П. м. широко применяют в машинах и приборах для преобразования движения и передачи сил. К П. м. относятся кривошипный механизм, кучисный механизм и др. ПЛОСКИЙ МОДУЛЬ - малогабаритный функцион. узел электронного устройства из навесных элементов (в т. ч. интегральных схем), располагаемых на одной стороне плоской печатной платы. Выводы П. м. (обычно в виде многоконтактных плоских разъёмных соединителей) запрессовываются в плату и служат элементами крепления его на общей соединит. плате блока. Технология изготовления П. м. допускает высокую степень автоматизации. П. м. применяют в разл. радиотехнич. и электронных устройствах, когда их размеры и масса не играют существ. роли (ЭВМ, наземное оборудование для радиосвязи, радионавигации и др.). ПЛОСКОВЯЗАЛЬНАЯ МАШИНА - трикот. машина поперечного вязания. Вырабатывает гладкий и рисунчатый, двойной и одинарный трикотаж для верхней одежды, а также трикотаж в виде трубки или деталей заданной формы (см. рис.). Петлеобразующими органами являются 2 игольницы с зубьями, расположенными под углом друг к другу, и язычковые иглы, к-рые перемещаются замковой кареткой с нитеводами. П. м. подразделяют на ручные, механизир. (полуавтоматы) и автоматы. Плосковязальная машина ПЛОСКОГУБЦЫ - ручной слесарно-сборочный инструмент с губками пирамидальной формы и прямоугольного сечения с насечёнными внутр. плоскими поверхностями. Применяются для захвата и изгиба ния мелких металлич. деталей. См. рис. Плоскогубцы ПЛОСКОПАРАЛЛЁЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ - движение твёрдого тела, при к-ром все точки тела перемещаются в плоскостях, параллельных нек-рой неподвижной плоскости, наз. плоскостью движения. П. д. можно представить как совокупность двух движений: поступательного движения со скоростью произвольной точки С тела и вращательного движения твёрдого тела вокруг осн. проходящей через точку С и перпендикулярной к плоскости движения. П. д. совершают мн. части машин и механизмов (напр., колесо, катящееся по прямолинейному рельсу, шатун кривошипно-ползунного механизма). ПЛОСКОПЕЧАТНАЯ МАШИНА - см. в ст. Печатная машина. ПЛОСКОСТЬ - простейшая поверхность. Понятие "П." (подобно точке, прямой) принадлежит к числу осн. понятий геометрии. П. обладает тем свойством, что любая прямая, соединяющая 2 её точки, целиком принадлежит ей. ПЛОСКОСТЬ ПОЛЯРИЗАЦИИ - плоскость, проходящая через направление распространения и направление колебаний электрич. вектора в линейно-поляризов. электромагнитной волне (см. Поляризация волн. Поляризация света). Прежде эту плоскость наз. плоскостью колебаний, а под П. п. понимали плоскость, перпендикулярную к ней и проходящую через направление распространения волны. Понятие П. п. используется в радиотехнике и оптике. ПЛОТ - плавучая платформа, образов, неск. соединёнными между собой поплавками, использовавшаяся для транспортирования грузов по воде с древнейших времён до конца 19 в. (на реках). С тех пор применяется лишь как средство транспортирования древесины по внутр. водным путям. Эти П., наз. иногда гонками, формируют из сплоточных единиц (пучков, клеток и т. п.). На судах используются спасат. П., входящие в состав спасат. средств. Они состоят из поплавков с настилом, могут быть надувными из прочной водонепроницаемой ткани, автоматически надувающимися при сбрасывании в воду. Снабжаются аварийным запасом воды, продовольствия и т. д. ПЛОТИК - основание, на к-ром залегает россыпное месторождение, т. н. "постель" (коренное ложе) россыпи. П. слагают коренные, обычно разруш. выветриванием породы (гранит, дунит, известняк и т. д.), к-рые могут чередоваться на протяжении одной россыпи. Неровности и трещины в верх. части П. могут содержать ценные полезные ископаемые. Помимо истинного П., различают ложный П. - слой глинисто-илистых отложений в толще рыхлых пород, вмещающих россыпь; на ложном П. также могут накапливаться полезные минералы, содержащиеся в песках россыпи. ПЛОТИНА - гидротехнич. сооружение, перегораживающее реку (или др. водоток) для подъёма уровня воды перед ним, сосредоточения напора в месте расположения сооружения или создания водохранилища. П. может быть глухой, лишь преграждающей течение воды, и водосбросной, предназнач. для сброса избыточных расходов воды. Различают П.: по материалу - грунтовые плотины, каменные плотины, деревянные плотины, бетонные плотины, железобетонные плотины и др.; по характеру сопротивления сдвигающим усилиям - гравитационные плотины, арочные плотины, контрфорсные плотины. В зависимости от высоты П. делят на низконапорные (до 10 м), средненапорные (от 10 до 50 м) и высоконапорные (св. 50 м). См. рис. К ст. Плотина. 1. Плотина Днепрогэса имени В. И. Ленина. СССР. 2. Плотина Братской ГЭС имени 50-летия Октября. СССР. 3. Арочная плотина на р. Заале. ГДР. 4. Асуанская плотина. Египет. 5. Плотина Тагокура. Япония. 6. Плотина Мальга-Биссина. Италия. 7. Многоарочная плотина Жирот. Франция. Схема плотины в поперечном разрезе: 1 - гребень; 2 - напорная грань; 3 - понур; 4 - зуб (выступ); 5 - низовая грань; 6 - подошва ПЛОТНИЧНЫЕ РАБОТЫ - строит. работы по изготовлению и установке деревянных конструкций и деталей, характеризующиеся менее тщательной (в отличие от столярных работ) обработкой древесины. К П. р. относятся работы по устройству дерев. фундаментов (свай), стен, перегородок, полов, элементов каркасов и перекрытий зданий, крыш, а также работы по изготовлению дерев. конструкций инж. сооружений (мостов, плотин, эстакад, горной крепи), вспомогат. устройств (строит, лесов, подмостей, опалубки и т. п.), по сборке стандартных щитовых домов И Т. Д. ПЛОТНОМЕР - прибор для измерений плотности жидкостей или газов. Различают П., осн. на непосредств. взвешивании тел (см. Пикнометр); статич. П., в к-рых плотности сред определяются по архимедовой силе, вытесняющей поплавок, помещ. в нек-рую среду; динамич. П., осн. на законе истечения (плотности газов обратно пропорциональны квадратам скоростей истечения газов из узких отверстий в тонкой стенке при равных темп-ре и давлении), и др. ПЛОТНОСТЬ тела - одна из осн. физ. хар-к тела (вещества), равная отношению массы dm малого элемента тела объёмом dV к этому объёму: р = dm/dV. П. однородного тела одинакова во всех его точках и равна: р = m/V. П. неоднородного тела неодинакова в разных его точках; ср. плотность тела pep = m/V. П. в-ва растёт с увеличением давления и, как правило, убывает с ростом темп-ры. При переходе в-ва из жидкого состояния в газообразное и из твёрдого в жидкое П. скачкообразно уменьшается (исключение представляют вода и чугун, П. к-рых при плавлении увеличивается). Единица П. (в СИ) - кг/м3. ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ случайной величины.X - такая ф-ция р(х) > 0. что вероятность неравенства а < X < b (при любых а и b) равна интегралbap(x)dx; ф-ция р(х) должна удовлетворять при этом условию: ПЛОТНОСТЬ ЗАРЯДА - величина, характеризующая распределение электрич. зарядов в пространстве. В зависимости от того, как распределены заряды (по к.-л. линии, поверхности или объёму), различают: линейную П. з. т = dQ/dl. где dQ - электрич. заряд, находящийся на малом элементе линии длиной dl; выражается (в СИ) в Кл/м; поверхностную П. з. o = dQ/dS. где dQ - электрич. заряд, находящийся на малом элементе поверхности пл. dS; выражается в Кл/м2; объёмную П. з. р = dQ/dV, где dQ - электрич. заряд, находящийся в малом элементе объёма dV; выражается в Кл/м2. ПЛОТНОСТЬ МОНТАЖА - число элементов электронного устройства или их эквивалентов, размещаемых в ед. объёма этого устройства. П. м. характеризует степень миниатюризации узлов, блоков и устройства в целом и выражается числом деталей в 1 см3 (см. табл.). ПЛОТНОСТЬ ТОКА - векторная хар-ка I электрич. тока, численно равная отношению силы тока dI сквозь малый элемент поверхности, нормальный к направлению движения заряж. частиц, образующих ток, к площади dS этого элемента: I = dl/dS. Направление I совпадает с направлением движения положительно эаряж. частиц и противоположно направлению движения отрицательно заряж. частиц. О П. т. смещения см. в ст. Ток смещения, ПЛОТОХОД - то же, что лесоспуск. ПЛОЩАДНОЕ ЗАВОДНЕНИЕ - один из видов внутриконтурного заводнения нефт. залежи, при к-ром добывающие и нагнетат. скважины регулярным образом располагаются в пределах нефт. залежи. П. з. осуществляется (преим. в залежах с высоковязкой нефтью при низкой проницаемости пород) по пятиточечной, семиточечной и девятиточечной схемам заводнения. ПЛУГ - с.-х. орудие для осн. обработки почвы - вспашки с оборотом пласта. Тракторные П. бывают общего назначения и специальные, одно- и многокорпусные; по способу агрегатирования делятся на прицепные, навесные и полунавесные. П. общего назначения производят вспашку на глуб. 20 - 35 см. К числу П. общего назначения относят оборотные, клавишные и челночные П., к-рые служат для вспашки без гребней и развальных борозд. П. спец. назначения - кустарниково-болотные, плантажные, ярусные, садовые, лесные и др. Рабочими и вспомогат. органами П. являются корпуса, предплужники, нож, прицеп, механизмы регулирования глубины пахоты и выглубления П., рама и опорные колёса. Корпус П. состоит из лемеха, отвала, полевой доски и стойки. Для безотвальной вспашки применяют П., корпуса к-рого не имеют отвалов. Вспашку на глуб. до 18 см и лущение стерни производят П.-лущильниками. На почвах, имеющих древесные включения и камни, применяют дисковые П. Ширина захвата П. зависит от числа корпусов и находится в пределах 0,3 - 3,15 м. См. рис. Тракторные плуги: а - полунавесной 9-корпусный ПТК-9-35; б - полунавесной 5-корпусный для каменистых почв ПКГ-5-40В; в - 2-корпусный оборотный ПОН-2-30 ПЛУНЖЕР (англ. plunger, от plunge - нырять, погружаться) - поршень, имеющий длину, значительно превышающую диаметр; деталь плунжерных насосов, золотников, гидравлич. цилиндров. ПЛУНЖЕРНЫЙ НАСОС - возвратно-поступательный насос, рабочий орган к-рого выполнен в виде удлинённого поршня (плунжера). Применяется в тех случаях, когда необходимо получить в системе высокое давление и одновременно точное дозирование жидкости. См. рис. Схема плунжерного насоса: 1 - корпус; 2 - плунжер; 3 - всасывательный клапан; 4 - нагнетательный клапан ПЛУТОНИЕВЫЙ РЕАКТОР - ядерный реактор. в к-ром осн. ядерным горючим служит плутоний 239Рu. ПЛУТОНИЙ (назван в честь планеты Плутон, по аналогии с ураном) - хим. радиоактивный элемент, символ Рu (лат. Plutonium), ат. н. 94, м. ч. наиболее долгоживущего изотопа 244; относится к актиноидам. Наиболее важный практически изотоп 239Pu имеет период полураспада 24 390 лет. П. получен искусственно в 1940 по ядерной реакции урана. В природе встречается в урановых и ториевых рудах в столь ничтожных кол-вах, что практически не может быть извлечён. П. - серебристый металл, плотность устойчивой при комнатной темп-ре модификации 19 800 кг/м3. tпл 640 °С. По масштабам использования П. занимает 1-е место среди всех искусственно получ. элементов: изотоп 239Ри (наряду с изотопом урана 235U) - осн. источник ядерной энергии (он применяется в ядерных реакторах на быстрых нейтронах); изотоп 235Рu - важнейший материал для радиоизотопных термоэлектрич. генераторов, напр., на космич. кораблях. ПЛЫВУН - водонасыщенные рыхлые отложения (песок, супесь, реже суглинок), способные под давлением вышележащих толщ и др. механич. воздействий переходить в текучее состояние (расплываться), а при замерзании - вспучиваться (расширяться). П. сильно мешают проведению горных и строит. работ. Борьба с П. сводится к их осушению. При проходке туннелей и др. подз. выработок применяют особые меры защиты от П. (спец. щиты, кессоны, замораживание и т. п.). ПЛЮВИОГРАФ (от лат. pluvia - дождь и ...граф) - метеорологич. прибор для регистрации кол-ва и интенсивности выпадающих в жидком состоянии атм. осадков. П. имеет пишущие устройства, вычерчивающие плювиограммы на диаграммной ленте, укреплённой на барабане, приводимом в движение часовым механизмом. Данные, полученные на плювиограмме, выражаются в мм/мин или мм/ч. ПЛЮМБИКОН (от лат. plumbum - свинец и греч. eikon - изображение) - видикон, мишень к-рого представляет собой слой оксида свинца, нанесённый на прозрачную плёнку диоксида олова, служащую сигнальной пластиной прибора. Общая толщина мишени 15 - 20 мкм. Осн. достоинства П.: слабый темновой ток (0,1 - 10 нА), малая инерционность, близость спектральной хар-ки и т. н. кривой видности монохроматич. излучений (восприимчивости к ним человеч. глаза), что обеспечивает высокое качество передачи цветных изображений, линейность хар-ки "свет - сигнал". П. применяются гл. обр. в передающих камерах цветного телевидения. ПЛЮЩИЛЬНЫЙ СТАН - прокатный стая для произ-ва узкой металлич. ленты и др. плоских профилей путём плющения проволоки. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПОЧТА (от греч. pneumatikos - воздушный) - система трубопроводов, по к-рым под действием потоков воздуха перемещаются почтовые документы, заключённые в большинстве случаев в жёсткие патроны. Применяется гл. обр. на крупных телеграфах, почтамтах и вокзалах, а также на крупных промышленных предприятиях. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ - гравитационное обогащение полезных ископаемых в возд. среде. Применяется для обогащения асбеста, угля, слюды и др. ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - мягкие оболочки, во внутр. замкнутый объём к-рых подаётся атм. воздух, чем достигается их устойчивость (несущая способность) и противодействие внеш. нагрузкам. Оболочки П. с. к. делают из армиров. плёнок или технич. тканей с герметизирующими покрытиями из полимеров или каучуков. Различают П. с. к. воздухоопорные, в к-рых слабо сжатый (изб. давление 0,1 - 1 кПа) воздух подаётся непосредственно под оболочку сооружения, и воздухонесомые, в к-рых сильно сжатый (изб. давление 30 - 700 кПа) воздух наполняет только несущие элементы П. с. к. П. с. к. используются в качестве складских помещений, гаражей (см. рис.), укрытий при произ-ве строит. работ и т. п. К ст. Пневматические строительные конструкции. Воздухоопорный свод гаража для легковых автомобилей ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ АККУМУЛЯТОР - резервуар с воздухом (или др. газом), подключённый к воздуховоду и снабжённый предохранит. клапаном, к-рый регулируется на заданное предельное давление. Применяется в сложных пневматич. сетях для выравнивания рабочего давления, на ветроэлектрич. станциях и т. п. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ - машина, преобразующая энергию сжатого воздуха в механич. работу. Давление сжатого воздуха - от 0,3 до 0,6 МПа. По конструктивным признакам П. д. разделяют на объёмные и турбинные. Мощность П. д. обычно не превышает 2,5 кВт. П. д. применяют для привода разл. инструмента (дрелей, отбойных молотков и т. д.), что обеспечивает безопасность работы во взрывоопасных местах и в среде с повыш. содержанием влаги. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ - ручная машина с пневматическим приводом. П. и. выполняют с поршневыми, винтовыми и др. двигателями. Распространены гайковёрты, клепальные и бурильные молотки, сверлильные (см. рис.) и шлифов, машины, металлизац. пистолеты, пескодувные и пескострельные машины, пескоструйные аппараты, шаберы и т. п. К ст. Пневматический инструмент. Ручная сверлильная пневматическая машина: 1 - штуцер; 2 - рукоятка; 3 - курок; 4 - корпус пневматического двигателя; 5 - корпус шпинделя; 6 - трёхкулачковый патрон ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МОЛОТ - молот, в к-ром в качестве рабочей среды используется воздух, сжимаемый в цилиндре компрессора поршнем, приводимым в движение от кривошипно-ползунного механизма. Предназначен для свободной ковки заготовок при воздействии на них падающих частей массой 30 - 1000 кг. Различают П. м. простого и двойного действия, со станиной арочного и мостового типов. См. рис. Схема работы пневматического молота: а - простого действия; б - двойного действия Пневматический молот арочного типа ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК, пневмоподъёмник, - устройство для подъёма грузов при помощи сжатого воздуха. Выполняется в виде подвесного цилиндра с поршнем и штоком, к к-рому подвешен крюк или др. захват. Применяется гл. обр. на машиностроит. з-дах. Грузоподъёмность П п до 1 т, высота подъёма обычно 0,5 - 1 м. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - устройство пневмоавтоматики, преднаэнач. для преобразования перепадов давления воздуха или к.-л. иного газа в др. фиэ. величину (напр., в электрич. напряжение или силу тока) либо для изменения формы представления пневмосигналов (напр., из аналоговой в цифровую). ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР - регулятор. работающий на сжатом воздухе или др. газе. По принципу действия П. р. бывают с компенсацией перемещений, с компенсацией сил и с компенсацией расходов газа (струйные), непрерывного и непрерывно-дискретного действия, двух- и многопозиционные. П. р. применяют в системах автоматич. регулирования расхода, давления, уровня и др. параметров технологич. процессов. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ - способ перемещения сыпучих, штучных и пластично-вязких материалов (цемента, шлака, угля, золы, зерна, сена, силоса, хлопка, древесных опилок, бытовых отходов, почты и пр.) при помощи оборудования, работающего на сжатом или разреженном воздухе (см. рис.). Перемещение осуществляется в струе сжатого воздуха или сплошным потоком (а э р о з о л ь - т р а н с п о р т). Получают распространение контейнерные пневмотрубопроводы, представляющие собой трубу диаметром до 2 м, по к-рой под действием избыточного давления воздуха перемещаются контейнеры на колёсах со ср. скоростью 20 - 30 км/ч. Установка П. т. включает силовую станцию с компрессорами и вакуумными насосами, загрузочные и разгрузочные устройства - питатели, затворы и др., трансп. трубопроводы, циклоны, фильтры. П. т. - один из видов пром. транспорта. Разрабатываются проекты систем П. т. для перевозки пассажиров в спец. кабинах (капсулах). См. также ст. Пневматическая почта. К ст. Пневматический транспорт. Схемы пнев-мотранспортных устройств: а - всасывающего; б - нагнетательного; 1 - заборное устройство; 2 - всасывающая труба; 3 - шлюзовый затвор; 4 - отделитель-циклон; 5 - фильтр; 6 - компрессор; 7 - питатель; 8 - нагнетательная труба ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ - ручное неогнестр. оружие, у к-рого для метания пули используется сила давления сжатого воздуха или газа. Прототип П. о. - воздуходувная трубка (духовое ружьё). Совр. П. о. развивается как спортивное оружие и применяется для нач. обучения, тренировочной и спортивной стрельбы. Различают П. о. пружинное и газобаллонное, калибр от 3 до 5,6 мм, наибольшая дальность стрельбы ок. 100 м (эффективная стрельба до 50 м). Первое пневматич. ружьё появилось в 1430. ПНЕВМОАВТОМАТИКА (от греч. рneumа - дуновение, воздух) - комплекс технич. средств для построения систем автоматич. управления, в к-рых информация представляется н передаётся в виде пневмосигналов (перепадов давления или расхода газа, обычно воздуха); технич. дисциплина, объектом рассмотрения к-рой является этот вид технич. средств автоматизации. Устройства П. уступают электронным устройствам в быстродействии и габаритных размерах, но более надёжны, безопасны в пожарном отношении, имеют более простую конструкцию, практически не подвержены воздействию радиоактивных излучений. Устройства П. применяются преим. в системах управления технологич. процессами в хим., газовой и нефтеперерабатывающей пром-сти, машиностроении и др. В СССР разработана Универсальная система элементов пром. пневмоавтоматики (УСЭППА) - набор унифицир. пневматич. устройств (усилителей, повторителей, реле, выключателей и т. п.) для построения автоматич. регуляторов, устройств управления, блокировки, защиты и др. ПНЕВМОДРОССЕЛЬ - то же, что пневмосопро-тивление. ПНЕВМОЁМКОСТЬ - элемент пневмоавтоматики в виде полости, заполненной рабочим газом; служит для создания т. н. инерционных звеньев (в сочетании с пневмосопротивлением), часто необходимых для построения пневмосистем. ПНЕВМОЗАРЛДНИК - прибор для введения патрониров. или гранулиров. ВВ в шпур (скважину) с помощью сжатого воздуха. П. обеспечивает оптим. плотность заряда в зарядной полости. ПНЕВМОЗОЛОУДАЛЕНИЕ - транспортирование золы из котельной ТЭС в сборный бункер с помощью воздуха. При всасывающем П. разрежение в золопроводе создаётся вакуумным насосом или паровым эжектором (см. Струйный насос); этим способом зола перемещается на расстояние до 200 м (см. рис.). При напорном П. зола транспортируется по золопроводу сжатым воздухом на большие расстояния. П. применяют гл. обр. при отсутствии достаточных запасов воды для гидрозолоудаления или при использовании сухой золы в качестве сырья для произ-ва строит. материалов. Схема всасывающего пневмозолоудаления: 1 - шлаковый бункер; 2 - приёмный аппарат-насадка; 3 - дробилка; 4 - циклон; 5 - паровой эжектор; 6 - сборный бункер; а - воздух; о - зола; в - шлак; г - пар ПНЕВМОИЗЛУЧАТЕЛЬ - генератор упругих колебаний, предназнач. для мор. и реч. сейсмич. исследований. П. имеет стальной корпус, внутри к-рого находятся 2 камеры, разделённые поршнем, периодически открывающим и закрывающим выходное отверстие камер, напорные рукава для подачи воздуха в излучатель от компрессора и систему управления. Упругие колебания возбуждаются при быстром истечении в воду воздуха, находящегося в камерах под давлением 10 - 25 МПа. Спектр излучаемого сигнала регулируется изменениями глубины погружения П. и режима истечения сжатого воздуха. ПНЕВМОКАТОК - резин. шина особой конструкции, предназнач. для повышения проходимости самоходных машин по снегу, заболоч. и каменистому грунту и т. д. (см, рис.). Ширина П. примерно в 1,5 раза больше нар. диаметра, а внутр. (посадочный) диаметр примерно в 4 раза меньше наружного; внутр избыточное давление воздуха низкое (20 - 50 кПа). Всё это позволяет П. работать с большими деформациями и низким давлением на грунт. Пневмокаток ПНЕВМОКОЛЁСНЫЙ КРАН - стреловой самоходный кран на пневмоколёсном ходу (пневматич. шинах) с приводом от дизеля, расположенного на поворотной платформе, реже - на одноосном тягаче (кран в виде прицепа к тягачу). От автомобильного крана отличается ходовой частью, двигателем и общей компоновкой. П. к. эффективны при частых перебазировках. Проходимость по грунтовым дорогам ограничена. Используется на строительно-монтажных работах, а также для погрузки и разгрузки штучных, реже - сыпучих грузов. В СССР выпускают П. к. грузоподъёмностью 16 - 100 т, высота подъёма 5 - 50 м, вылет стрелы 4 - 25 м, скорость передвижения собств. ходом 7 - 65 км/ч. ПНЕВМОКОНИОЗЫ (от греч. pneumon - лёгкие и kom'a - пыль) - профессион. болезни, вызванные длит. вдыханием производств. пыли, в результате чего в лёгких возникают склеротич. явления, разнообразные изменения и осложнения. Разновидности П.: силикоз, силикатоз (возникает при вдыхании силикатной пыли - асбеста, талька, каолина, нефелина и др.), антракоз (при длит. вдыхании угольной пыли), алюминоэ, апатитоз, а также П., вызываемые вдыханием пыли смешанного состава. В качестве профилактики П. решающее значение имеют технич. и гигиенич. мероприятия, направл. на уменьшение образования и улавливание пыли; "мокрое" бурение, применение пылесмачивающих добавок, вентиляция забоев, орошение забоев после взрывных работ и при погрузочно-разгрузочных работах, гидроотбойка угля, замена пескоструйной очистки литья гидроструйной или гндропескоструйной и т. д В СССР для рабочих, подвергающихся воздействию пыли, установлены сокращ. рабочий день, дополнит. отпуск и др. льготы.
вверх