КАРБЮРИЗАТОР (от англ. carburize, франц. саrburer - обогащать углеродом; первоисточник: лат. car bo - уголь), карбюратор, - углеродсодер-жащее в-во (твердое, газообр. или жидкое), способное при определ. условиях отдавать углерод др. в-ву. Применяется, напр., для поверхностного науглероживания (см. Цементация) изделий из углеродистой стали, при выплавке стали в мартеновских печах без использования в шихте чугуна (т. н. карбюраторный скрап-процесс). КАРГО-ПЛАН - см. Грузовой план. КАРДАННЫЙ МЕХАНИЗМ, к а р д а н [от имени итал. математика и врача Дж. Кардано (G. Cardanо; 1501 - 76)], - шарнирный механизм, обеспечивающий вращение двух валов под переменным углом благодаря подвижному соединению звеньев (жёсткий К. м.) или упругим св-вам спец. элементов (упругий К. м.). Последоват. соединение двух К. м. наз. карданной передачей (см. рис.). Применяется в автомобилях, тракторах и др. трансп. машинах для передачи движения от коробки передач или раздаточной коробки к гл. передаче ведущего моста. К ст. Карданный механизм. Карданный шарнир: 1 - вилка; 2 - опора для цапфы крестовины; 3 - крышка; 4 - крестовина К cт. Карданный механизм. Схема карданной передачи автомобиля: 1 - коробка передач; 2 - карданный шарнир; 3 - скользящее шлицевое соединение; 4 - карданный вал; 5 - главная передача КАРДНОЕ ПРЯДЕНИЕ (от франц. carde - чесальная машина) - получение пряжи из чесальной ленты или ровницы с использованием раз л. по длине волокон. Пряжа К. п. отличается повыш. неравномерностью по линейной плотности, по крутке, по относит. разрывной нагрузке. Особенность К. п. - отсутствие процесса гребнечесания волокон. КАРДОКС - способ беспламенного взрывания, осн. на мгновенном превращении жидкой углекислоты, заключённой в стальной патрон, в газообр. состояние под действием электронагреват. элемента (см. рис.). Давление в патроне при испарении углекислоты - 400 - 500 МПа. К. предназначен для отбойки угля в шахтах, опасных по газу и пыли. К. имеет огранвч. примеаевие из-за большой массы патронов, малой их эффективности. Патрон кардокс: 1 - зарядная головка; 2 - инициатор; 3 - цилиндр; 4 - нагревательный элемент; 5 - углекислота; 6 - разрядный диск; 7 - разрядная головка; 8 - откидные сектора КАРДОЛЕНТА (от франц. carde - чесальная машина), игольчатая лента, - лента со сплошной игольчатой поверхностью, предназнач. для обтяжки расчёсывающих органов чесальных машин прядильного проиэ-ва. К. заменяется цельнометал-лич. пильчатой лентой. КАРЕТКА (от итал. carretta - тележка) - узел машины или механизма, к-рый обычно передвигается по направляющим. В металлореж. станках К. - часть суппорта, в ткацких станках К. - часть механизма для зевообразования при выработке тканей мелкоузорчатых или со сложными переплетениями. К. имеются в пишущих машинах, велосипедах (К. ваз. весь педальный механизм), гусеничных машинах (балансирная К. с опорными катками) и др. Особый вид К. служит для размещения бурильных молотков - т. н. буровые каретки. КАРИАТИДА [от греч. Karyatis (Karyatidos)] - скульптурное изображение стоящей женской фигуры, служащее опорой балки в архит. сооружении (иногда декорирует конструктивную опору). КАРКАС (франц. carcasse, от итал. carcassa) - остов, скелет к.-л. изделия, сооружения, состоящий из отд. скрепл. между собой стержней, балок и др. В строительстве К. - несущая конструкция из вертик. стоек и опирающихся на них горизонтальных элементов, воспринимающая осн. нагрузки и обеспечивающая прочность и устойчивость сооружения в целом. Основой К. одноэтажного пром. здания являются поперечные рамы (из стоек, колонн, ригелей, ферм, балок) и связывающие их продольные элементы (фундаментные, обвязочные и подкрановые балки, подстропильные фермы, связи, прогоны). В многоэтажных зданиях продольными элементами являются панели перекрытий. В совр. стр-ве применяются преим. сборные К. с нар. ограждениями зданий из лёгких навесных панелей (каркасно-панелъные конструкции). КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - конструкции зданий, состоящие из несущих элементов каркаса и ограждающих конструкций (стен, перекрытий и покрытий), выполненных из панелей (см. рис.). В СССР наиболее распространены К.-п. к. из бетонных и ж.-б. элементов. К.-п. к. со стальным каркасом рациональны гл. обр. в высотных обществ. зданиях (30 этажей и более). Каркасно-панельная конструкция: 1 - колонна; 2 - ригель; 3 - панель перекрытия; 4 - диафрагма жёсткости; 5 - панель наружной стены КАРЛИНГС (англ. carling) - элемент набора палубного перекрытия, представляющий собой продольную подпалубную балку. К. вместе с бимсами обеспечивают необходимую жёсткость палубы. При большой длине трюма или отсека К. в пролёте подпираются пиллерсами. КАРМАТРОН - генераторный магнетронного типа прибор обратной волны с замкнутым электронным потоком, в к-ром используется замедляющая система штыревого типа. По принципу действия аналогичен лампе обратной волны М-типа. К. позволяет осуществлять электронную перестройку генерируемой частоты изменением анодного напряжения. Применяется в передатчиках СВЧ. КАРМАШЕК - порок древесины: полость внутри годичных слоев или между ними, заполн. смолой или камедями (смолоподобными водорастворимыми в-вами). КАРНАЛЛИТ [от имени нем. горного инж. Р. Кар-налля (R. von Carnall; 1804 - 74)] - минерал, водный хлорид магния и калия KMgCl3*6H2O. Цвет красноватый. Тв. по минералогич. шкале 2.5; плотн. 1600 кг/м3. Гигроскопичен. Входит в состав сильвинита. Служит калийным удобрением, гл. обр. для подзолистых почв; сырьё для получения калия, магния, хлора и их соединений. КАРНИЗ (нем. Karnies, в основе греч. koronis - конец, завершение) - горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды; имеет также декоративное значение. КАРНО ЦИКЛ [по имени франц. физика Н. Л. С. Карно (N. L. S. Carnot; 1796 - 1832)] - обратимый круговой процесс, состоящий из двух изотермических процессов и двух адиабатных процессов. На рис. изображён К. ц., совершаемый идеальным газом (р - давление газа, V - его объём). В процессе 1 - 1' изотермич. расширения при термодинамической температуре Т1 газу сообщается теплота (Q1 > 0), а в процессе 2 - 2' изотермич. сжатия при термодинамич. темп-ре T2<T1 от газа отводится теплота (Q2<0). Термический кпд nt К. ц. не зависит от природы рабочего тела (т е о р е м а К а р н о): nt=1-T2/T1. К. ц. позволяет определить теоретически возможное Макс. значение термин, кпд теплового двигателя. Термич. кпд nt' любого обратимого цикла не может превосходить термич. кпд К. ц. с темп-рами T1 = Tmax и Т2 = Tmax, где Тmax и Tmin - наибольшая и наименьшая термодинамич. темп-ры рабочего тела в рассматриваемом обратимом цикле: nt' < 1 - Tmin/Tmax. Карно цикл КАРНОТИТ [от имени франц. горного инж. я химика М. А. Карно (М. A. Carnot; 1839 - 1920)] - минерал группы урановых слюдок, водный ванадат калия и у рани л a (UO2)2+. Цвет ярко-жёлтый. Тв. по минералогич. шкале 2 - 2,5; плотн. 3700 - 4500 кг/м3. Руда урана и ванадия. КАРОТАЖ (франц. сагоffage, от carotte - буровой керн, букв. - морковь) - комплекс геофиз. методов исследования горных пород измерениями в буровых скважинах различных физ. хар-к пластов (электрич., мага., радиоактивных и т. д.), а также естественно или искусственно созданных физ. полей по стволу скважины. К. позволяет определять породы, слагающие разрез исследуемой скважины, детально изучать их структуру и коллекторные св-ва, выявлять полезные ископаемые (нефть, газ, кам. уголь, руды) и определять пром. ресурсы месторождений. К. даёт возможность наиболее точно изучать технич. состояние скважин. Широко распространённые виды К. - электрич., индукц., ядерно-физический. Гамма-К. (радиоактивный) и магнитный - разработаны сов. геофизиками. КАРСТ [нем. Karst, от назв. известнякового плато Карст, или Крас (Kras), в Югославии] - 1) совокупность явлений, связанных с растворением водой горных пород и образованием в них пустот (карстовых пещер, впадин рельефа и т. д.). К. возникает преим. в легкорастворимых породах - гипсах, кам. соли, известняках, доломитах, песчаниках или кварцитах с карбонатным цементом и др. 2) Комплекс своеобразных форм рельефа, присущих местностям, сложенным легкорастворимыми горными породами. КАРТ (англ. cart) - гоночный автомобиль без кузова, дифференциала и упругой подвески колёс, предназнач. для соревнований на небольшой площадке (т. н. картинга). К. различают по рабочему объёму двигателей: до 50, до 125, до 175 и до 250 см3 - в СССР, а по междувар. классификации - до 100, до 125, до 200 и до 250 см*. Макс. скорость на прямых участках 150 км/ч. См. рис. Карт КАРТА (от греч. chartes - лист или свиток папируса для письма) - построенное в картографич. проекции уменьшенное обобщённое изображение поверхности Земли, поверхности др. небесного тела или внеземного пространства, показывающее располож. на них объекты в определ. системе условных знаков. К. должны обладать геом. точностью, быть достоверными, наглядными и хорошо читаемыми. Для изображения поверхности Земли используются геогр. К., к-рые подразделяются на общегеогр. и специальные. На общегеогр. К. гл. предмет изображения - земная поверхность с располагаемыми на ней объектами. На спец. К. выделяется к.-н. элемент общегеогр. карты (речная сеть, пути сообщения и т. п.). КАРТЕР (англ. carter) - неподвижная деталь машин или механизмов (двигателей, редукторов, насосов и др.) обычно коробчатого сечения, служащая опорой для рабочих деталей и защищающая машину или механизм от загрязнений. Нижняя часть К. (поддон) используется как резервуар для смазочного масла. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТКА - изображение на карте меридианов и параллелей в к.-л. картографической проекции. Служит для построения картографич. изображения и позволяет определять по карте геогр. координаты точек. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЁКЦИИ - матем. способы изображения на плоскости поверхности земного шара (эллипсоида). К. п. определяют зависимость между координатами точек на поверхности земного эллипсоида и на плоскости. Из-за невозможности развернуть поверхность эллипсоида на плоскости без складок или разрывов на карте неизбежны нек-рые искажения геом. св-в изображаемой поверхности. К. п. различают по характеру искажений - равноугольные, равновеликие и произвольные, по виду изображений параллелей и меридианов - цилиндрич., конич., азимутальные, по-ликонич., псевдоконич., псевдоцилиндрич., условные. Применение тех или иных К. п. зависит от назначения карты, конфигурации и положения картографируемой области. КАРТОГРАФИЯ - область науки, техники в произ-ва, охватывающая изучение, создание и использование картографич. произведений. Разделы К. - картоведение, матем. К., оформление (издание) карт. К. тесно связана с геодезией, топографией, географией. КАРТОН (франц. carton, от итал. cartone, от carta - бумага) - твёрдый толстый листовой или лентообразный материал с массой 1 м2 св. 250 г (по принятой в СССР классификации). К. вырабатывают из грубых волокнистых материалов (бурой древесной массы, полуцеллюлозы, сульфатной целлюлозы, макулатуры). В зависимости от назначения и физ.-механич. св-в различают К. тарные, полигр.. обувные, строит., электроизоляц., прокладочные, текстильные и др. КАРТОФЕЛЕКОПАТЕЛЬ - с.-х. машина для выкапывания картофеля (1 - 2 рядов), отсеивания почвы, частичного отделения клубней от ботвы и укладки их на поверхность поля. Выкопанные К. клубни убирают вручную. К. разделяют на элеваторные (см. рис.), грохотные и швыряльвые. К.- валкоукладчик УКВ-2 применяют для раздельной и комбинир. уборки картофеля. В СССР К. агрегатируют с тракторами "Беларусь". Производительность 0,2 - 0,9 га/ч. Навесной картофелекопатель КТН-2В КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА - с.-х. машина для посадки целых или резаных клубней картофеля и одноврем. внесения в борозду гранулир. или порошкообразного минер. удобрения (см. рис.). По числу высаживаемых рядов К. бывают 4- и 6-рядные. Производительность К., используемых в с. х-ве СССР, до 3.8 га/ч. Картофелесажалка СН-4Б-1: 1 - рама; 2 - заделывающий орган; 3 - туковысеваюший аппарат; 4 - бункер: 5 - высаживающий аппарат; 6 - сошник КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВКА - с.-х. машина для отделения клубней картофеля от примесей и разделения их чаше всего по массе на 3 фракции: мелкую кормовую (20 - 40 г), среднюю семенную (40 - 80 г) и крупную продовольственную (св. 80 г). Клубни массой до 20 г идут в отходы. К. приводится в действие от электродвигателя или от вала отбора мощности трактора. В СССР выпускается роликовая К. РКС-10 производительностью до 10 т/ч (см. рис.). Схема роликовой картофелесортировки: 1 - приёмный ковш; 2 - загрузочный транспортёр; 3 - ролик; 4 - выгрузной транспортёр КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН - с.-х. машина для подкапывания грядок картофеля, отделения клубней от почвы, ботвы и др. примесей и сбора клубней в бункер. К. к. можно использовать также для подбора из валка клубней, выкопанных картофелекопателем-валкоукладчиком, и очистки их от примесей. По числу убираемых рядков К. к. разделяют на одно-, двух- или четырёхрядные, а по типу осн. сепарирующего рабочего органа - на элеваторные, грохотные и барабанные. В СССР выпускают двухрядные (ККУ-2А) и четырёхрядные (КСК-4А-1 - см. рис.) элеваторные комбайны. Ширина захвата двухрядных К. к. 1,4 м, четырёхрядных - 2.8 м. Производительность 0,3 - 1,6 га/ч. Самоходный картофелеуборочный комбайн КСК-4А-1 КАРТУШ (франц. cartouche, от итал. cartoccio, букв. - свёрток, кулёчек) - украшение в виде шита или развёрнутого свитка с гербом или эмблемой, надписью и т. п. над парадным входом в здание (обычно лепное или резное), а также на старинных документах, картах и пр. Получили распространение в 16 - 18 вв. КАРУСЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ - печь, в к-рой изделия нагреваются на дисковом вращающемся поду. Применяется для нагрева мелких металлич. заготовок перед ковкой. В К. п. сжигают газ или жидкое топливо. КАРУСЕЛЬНАЯ РАЗЛИВОЧНАЯ МАШИНА - устройство в виде круглого вращающегося стола с изложницами для получения никелевых или медных анодов, вайербарсов, чушек из цинка и свинца. Жидкий металл, залитый в изложницы, при вращении стола затвердевает, после чего слитки автоматически снимаются с карусели и направляются на охлаждение. КАРУСЕЛЬНЫЙ СТАНОК - металлореж. станок токарной группы для обработки крупногабаритных деталей типа дисков. К. с. имеют горизонтально рас-полож. планшайбу. Различают одностоечные К. с. с планшайбой диам. до 1600 мм и двухстоечные - с планшайбой большего диаметра. К. с. могут иметь до 4 суппортов (2 верхних и 2 боковых). См. рис. при ст. Токарный станок. КАРЬЕР (франц. carriere, от позднелат. quarraria, quadraria - каменоломня) - 1) совокупность горных выработок в земной коре, образов, в результате ведения горных работ по добыче полезного ископаемого открытым способом (см. рис.). 2) самостоят. горное пр-тие по добыче полезных ископаемых открытым способом. Карьер КАСАТЕЛЬНАЯ прямая к кривой в точке М - предельное положение (на рис. - МТ), к к-рому стремится секушая ММ' при приближении точки М' к точке М. К ст. Касательная КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ к поверхности в точке М - плоскость, в к-рой расположены все касательные к кривым в точке М, проведённым на поверхности через М. КАСАТЕЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ - то же, что тангенциальное ускорение. КАСКАД (франц. cascade, от итал. cascata, от casсаrе - стремительно падать вниз) - 1) естеств. или искусств. водопад (или система водопадов), низвергающийся уступами. 2) Группа последовательно соединённых однотипных устройств, сооружений, напр. каскад гидроэлектростанций. КАСКАД ВЕНТИЛЬНЫЙ - каскадный электропривод, у к-рого дополнит. регулируемый источник энергии, питающий фазный ротор асинхронного электродвигателя, выполнен на основе вентильного преобразователя. Благодаря высокому кпд. хорошему быстродействию при работе с системами автоматич. регулирования, высокой надёжности и простоте обслуживания находит всё более широкое применение для регулируемого привода мощных механизмов (нагнетателей, воздуходувок и др.). КАСКАД ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ - группа гидроэлектрических станций (ГЭС), расположенных по течению реки на нек-ром расстоянии друг от друга и связанных между собой общностью водохоз. режима. Различают К. г. плотинные (на равнинных реках) и деривационные (на горных реках). Сооружение К. г. позволяет полнее использовать энерге-тич. ресурсы реки. Оперативное управление К. г. может быть практически полностью автоматизировано. Крупнейший создаваемый в СССР К. г. - Енисейский (по проекту число ГЭС каскада 9, общая мощность более 30 ГВт). КАСКАД УСИЛЕНИЯ - функцией, узел радиоэлектронного устройства, содержащий усилит, элемент (транзистор, туннельный диод, приёмно-усилит. лампу и др.) и электрически связанный с предыдущими или последующими узлами устройства. В зависимости от частоты или ширины спектра сигналов различают К. у. пост. тока, звуковой частоты, промежуточной частоты, широкополосные и т.д., от способа включения усилит. элемента - К. у. с общей базой, эмиттером, коллектором (у транзистора), с общей сеткой, катодом, анодом (у приёмно-усилит. лампы) и др. В усилит. устройствах обычно применяют неск. К. у., соединённых последовательно. КАСКАД ЭЛЕХТРОМАШИННЫЙ - каскадный электропривод, у к-рого дополнит. регулируемый источник энергии, питающий фазный ротор асинхронного электродвигателя, выполнен на основе коллекторных электрич. машин. Вытесняется более экономичным и надёжным каскадом вентильным. КАСКАДНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - регулируемый электропривод, содержащий асинхронный электродвигатель с фазным ротором, питаемый одновременно от двух источников энергии: непосредственно от сети (питает статор) и от дополнит. регулируемого источника, обеспечивающего плавное изменение угловой скорости (питает фазный ротор). По виду дополнит. источника энергии К. э. подразделяются на вентильные (см. Каскад вентильный) и электромашинные (см. Каскад электромашинный). Применяются для привода механизмов с относительно небольшим диапазоном регулирования угловой скорости (напр., воздуходувок). КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - усилитель электрич. сигналов, содержащий 2 усилит. элемента (обычно транзисторы), последовательно включённых определ, образом (напр., один биполярный или полевой транзистор включается в коллекторную или, соответственно, в истоковую цепь другого). Применяется в устройствах радиотехники и автоматики, когда требуется устойчивое усиление при малом уровне шумов и большом входном сопротивлении. КАССЕГРЕНА АНТЕННА [по имени франц. физика 17 в. Н. Кассегрена (N. Cassegrain)] - зеркальная антенна, представляющая собой сочетание осн. параболоидного зеркала (рефлектора) со вспомогат. гиперболоидным зеркалом (контррефлектором). После отражения от контррефлектора и рефлектора образуемая рупорным излучателем сферич. волна трансформируется в плоскую. К. а. распространена в радиорелейных линиях, спутниковых линиях связи и др. КАССЕТА (от франц. cassette - ящичек) - взаимозаменяемое устройство, к-рое обеспечивает оптим. условия обработки, транспортирования и хранения (вылёживания) деталей, материалов и т. п. К К. относят ящики для цементации, поддоны для нагрева, подвески для гальванич. ванн и др. приспособления. К. фотографическая - светонепроницаемое устройство, в к-рое помещают светочувствит. материал (кино-, фотоплёнку или фотопластинку) для проведения фото- или киносъёмки. В кинопро-екц. аппаратах наряду с одинарными, двойными и полуторными (сдвоенными) К. применяют непрерывные К. См. также Кассетное кино. К. магнитофонная - устройство в виде закрытой плоской коробки, внутри к-рой помещается магнитная лента (см. рис.). К. вставляют в магнитофон, видеомагнитофон (видеокассета), и лента приводится в движение от их лентопротяжного механизма. Такие К. просты в эксплуатации, защищают магн. ленту от случайных повреждений и удобны для хранения. Магнитофонная кассета (вверху - в собранном виде; внизу - со снятой крышкой) КАССЕТНОЕ КИНО - различные системы для демонстрирования кинофильмов на экране обычного телевизора с использованием приставки, в к-рой находится кассета (видеокассета) или диск с записью кинофильма. К. к. перспективно для применения в учеб. целях и для просмотра фильмов в домашних условиях. См. рис. Схема процесса "запись - воспроизведение" изображения в системе кассетного кино: 1 - фильм; 2 - аппарат для записи изображения; 3 - копировальный аппарат; 4 - кассеты; 5 - приставка к телевизору; 6 - телевизоры КАССЕТНЫЕ БОЕПРИПАСЫ - авиац. бомбы, боевые части ракет, реактивные снаряды, снаряжённые мелкими (массой до 10 кг) минами, бомбами или убойными элементами в виде игл, шариков и пр. Размещаемые внутри К. б. бомбы и мины (до 100 шт.) разбрасываются над целью вышибным или разрывным зарядом и затем взрываются на поверхности. К. б. могут быть зажигат., фугасного, кумулятивного или осколочного действия. Применяются для поражения целей, располож. на значит. площади, а также для поражения живой силы вне укрытий. К. б. в виде шариковых бомб широко использовались США в войне против Вьетнама в 1962 - 73. КАССИТЕРИТ (от греч. kassiteros - олово) - минерал, диоксид олова SnOi. Цвет коричневый до чёрного, редко жёлтый, красноватый. Тв. го минералогия, шкале 7 - 7,5; плотн. 6500 - 7100 кг/м'. Гл. оловянная руда. КАТАДИОПТР - то же, что световозвращатель. КАТАЛИЗ (от греч. katalysis - разрушение) - изменение скорости или возбуждение хим. реакций в-вами (катализаторами), к-рые участвуют в реакции, но не входят в состав конечных продуктов. Обычно под К. понимают лишь ускорение реакции (положит. К.), но возможен и обратный случай (отрнцат. К., см., напр., Антиоксиданты). При автокатализе процесс ускоряется продуктом реакции или одним из промежуточных в-в. К. - ведущий метод хим. пром-сти; он позволяет проводить реакции с высокими скоростями при небольших темп-pax, направлять превращение в сторону образования определ. продукта из ряда возможных. С помощью К. решена проблема синтеза аммиака и азотной кислоты, каталитич. методы лежат в осн. технологии нефтепереработки (получение моторного топлива с помощью крекинга, гидрокрекинга и т. д.), нефтехимия, и органич. синтеза, полимеризации. На каталитич. реакциях осн. вся сложная система управления процессами, происходящими в живых организмах. КАТАЛИЗАТОРЫ - в-ва, изменяющие скорость хим. реакции. Обычно К. наз. лишь ускорители реакций, замедлители наз. ингибиторами. Биол. К. наз. ферментами. К. играют огромную роль в технике и природе (см. Катализ). КАТАМАРАН (от тамильск. каттумарам, букв. - связанные брёвна) - судно с двумя соединёнными в верх. части параллельными корпусами (см. рис.). К. обладают хорошей остойчивостью, их используют для туризма, спорта, рыбного промысла, перевозки грузов и т. п. Пассажирский катамаран Грузовой катамаран Катамаран-яхта КАТАНКА - горячекатаная проволока обычно круглого сечения диам. от 5 до 10 мм. Осн. масса К. идёт на проиэ-во холоднотянутой проволоки диам. до 0,01 мм. Из стальной К. изготовляют также пружины и арматуру для ж.-б. КАТАПУЛЬТА (лат. catapulta, от греч. katapeltes, от kata - сверху вниз, вниз на и раllо - бросаю, швыряю) - 1) воен. метательная машина, применявшаяся в Греции и Риме до конца 5 в. гл. обр. при осаде крепостей. 2) Механизм для ускоренного старта самолёта (напр., с палубы авианосца), беспилотного ЛА (с пусковой установки). 3) Устройство для автоматич. выбрасывания лётчика, космонавта из кабины ЛА (см. Катапулътное кресло). КАТАПУЛЬТНОЕ КРЕСЛО - кресло лётчика, космонавта для аварийного покидания кабины ЛА, удаления на безопасное расстояние и последующего спуска на парашюте. Катапультирование (отстрел) К. к. осуществляется пиротехнич. устройством. К. к. имеет парашютные системы, механизм отделения космонавта (лётчика) от кресла, запас кислорода и устройства для вентиляции скафандра, приёмно-передающую радиоаппаратуру, запас продуктов. Опорные поверхности кресла обычно выложены мягкими пластмассовыми подушками. КАТАРАКТ (от греч. katarrhaktes - водопад), демпфер, - устройство для гашения колебаний и ослабления ударов в машинах, ж.-д. вагонах, арт. орудиях, автоматич. регуляторах (см. Изодром) и др. К. поглощает механич. энергию движения, обращая её в теплоту. К. выполняются в виде поршневых, мембранных, сильфонных и др. устройств с камерами перем. объёма, заполн. жидкостью (см. рис.). В отличие от амортизаторов, К. не имеет упругих частей; механич. энергия в нём не аккумулируется, а преобразуется в тепловую, рассеиваемую в пространстве. Катаракт поршневого типа: 1 - цилиндр, наполненный вязкой жидкостью; 2 - поршень; 3 - шток; 4 - перепускной канал с регулируемым устройством, тормозящим перетекание жидкости из нижней части цилиндра в верхнюю КАТАФОРЕЗ - устар. назв. электрофореза. КАТАФОТ - то же, что световозвращатель. КАТЕР (от англ. cutter) - 1) общее назв. небольших (водоизмещением до 400 т), обычно быстроходных судов разл. назначения. Существуют К. для перевозки людей (пасс., разъездные) и небольших грузов, для несения охранной (милицейские, пограничные), тамож., лоцманской службы, для выполнения боевых задач (сторожевые, торпедные, десантные, ракетные - см. рис.), для туризма и т. д. По принципу движения различают К. водоизмещающие, глиссирующие, К. на подводных крыльях и воздушной подушке. Скорость глиссирующих К. и К. на подводных крыльях до 50 узлов. 2) Кораб. шлюпка на 10 - 14 вёсел, оснащаемая иногда 2-мачтовым парусным вооружением с кливером, фоком и гротом, а также двигателем. К ст. Катер. 1. Ракетный катер. ГДР. 2. Торпедный катер. Швеция. 3. Сторожевой катер. Финляндия КАТЕТ (от греч. kathetos - отвес, перпендикуляр) - сторона прямоугольного треугольника, прилегающая к прямому углу. КАТИОНИТЫ - см. в ст. Иониты. КАТИОННЫЕ КРАСИТЕЛИ - группа основных красителей, соли четвертичных аммониевых оснований. Образуют окраски разл. цветов, устойчивые к свету и мокрым обработкам. Применяются для крашения полиакрилонитрильных волокон. КАТИОНЫ (от греч. kation, букв. - идущий вниз) - положительно заряж. ионы. В электрич. поле движутся к отрицат. электроду (катоду). КАТОД (от греч. kathodos - ход вниз; возвращение) - электрод радио- или электротехнич. прибора или устройства (напр., электровакуумного прибора, электролитич. ванны, гальванич. элемента), характеризующийся тем, что движение электронов (во внеш. цепи) направлено к нему (в отличие от анода). В электролитич. ванне, электронных и др. приборах К. соединяется с отрицат. полюсом источника электрич. тока. В электровакуумных приборах К. является источником электронов. По способу испускания электронов различают термоэлектронные катоды, эмиттирующие электроны при нагревании, и холодные катоды, не имеющие спец. подогрева (в т. ч. автоэлектронные, фотокатоды, вторично-эмиссионные катоды и др.). КАТОДНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ - распыление в-ва с поверхности твёрдого тела при бомбардировке его ионами. Первоначально наблюдалось как разрушение катодов в электровакуумных и газоразрядных приборах. Используется для очистки поверхностей и выявления структуры в-ва (ионное травление), получения в-ва в распылённом состоянии в процессах нанесения тонких металлич. покрытий на разл. материалы (стекло, ткани, бумагу, металл и т. п.). КАТОК ДОРОЖНЫЙ - машина для уплотнения укатыванием грунтов, дорожных оснований и покрытий и т. д., рабочими органами к-рой являются цилиндрич. вальцы (гладкие, кулачковые и др.) или колёса с пневматич. шинами (см. рис.). Распространены виброкатки, в к-рых, кроме статич. действия собств. веса, используется уплотняющее действие вибрации. К. д. бывают самоходные и прицепные, одно-, двух- и трёхвальцовые. К ст. Каток дорожный. Самоходный двухвальцовый виброкаток К ст. Каток дорожный. Самоходный каток с пневматическими шинами КАТОК ПОЛЕВОЙ - с.-х. орудие для разбивки комьев почвы после пахоты, выравнивания поверхности вспаханного поля, весеннего укатывания многолетних сеяных трав, прикатывания зелёных удобрений перед запашкой, предпосевного или послепосевного уплотнения почвы и разрушения её корки. К. п. бывают гладкие водоналивные, кольчато-шпоровые, кольчато-эубчатые и борончатые (см. рис.). Все К. п. прицепные, кроме борончатых (навесные). Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4 - 2, а при помощи широкозахватных сцепок - с тракторами класса 3 - 5. К. п. используют также в составе комбинированных агрегатов. Катки полевые: а - гладкий водоналивной; б - кольчато-шпоровый; в - кольчато-зубчатый; г - борон чатый; 1 - сница; 2 - ящик для балласта; 3 - цодвеска КАТОПТРИКА (от греч. katoptrikos - зеркальный, отражённый в зеркале) - устар. назв. раздела геометрической оптики, в к-ром рассматриваются закономерности образования изображения в оптич. системах, состоящих только из зеркально отражающих поверхностей. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ - то же, что индукционная катушка. КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ, индуктивная катушка, - катушка из провода с изолир. витками; обладает значит. индуктивностью при относительно малых ёмкости и активном сопротивлении. К. и. изготовляют обычно из изолир. провода, наматываемого на каркас, к-рый для увеличения индуктивности катушки часто размещают на ферромагнитном магнитопроводе (сердечнике). В бескаркасных К. и. провод наматывают непосредственно на магнитопровод (напр., тороидальная К. и.). В радиотехнич. устройствах ВЧ часто применяют бескаркасные К. и. из неиэолир. толстого провода или трубки. Такие К. и. обычно не имеют сердечника. К. и. используют в качестве одного из осн. элементов электрич. фильтров и колебат. контуров, накопителей электрич. энергии, источников магн. поля и др. См. рис. Катушки индуктивности: а - цилиндрическая однослойная; б - тороидальная многослойная; в - с цилиндрическим сердечником; г - с П-образным сердечником; д - образцовая катушка индуктивности на керамическом тороиде; 1 - обмотка (провод); 2 - каркас; 3 - сердечник; h - длина обмотки; d - внутренний диаметр обмотки; D - наружный диаметр обмотки КАУПЕР [по имени англ. инженера и изобретателя Э. А. Каупера (Е. A. Cowper; 1819 - 93)] - то же, что доменный воздухонагреватель. КАУСТИК - см. Натрия гидроксид. КАУСТИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (от греч. kaus-tikos - жгучий, палящий) - поверхность, являющаяся огибающей всех световых лучей, исходящих из точечного источника и прошедших через оптическую систему. По форме поперечного сечения самого узкого места К. п. судят о характере аберраций оптических систем: сферической аберрации соответствует осевая симметрия К. п.; коме - симметрия относительно меридиональной плоскости. В безаберрац. системах К. п. вырождается в точку - изображение точечного источника. См. рис. Вид каустической поверхности для оптической системы, имеющей сферическую аберрацию: АВ - фронт световой волны после прохождения оптич. системы; К - каустическая поверхность; PQ - отрезок прямой, вдоль к-рого при наличии сферической аберрации растягивается изображение точечного источника света (в безаберрационной системе точечный источник изображается точкой) КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА - см. Натрия гидроксид. КАУСТОБИОЛЙТЫ (от греч. kaustos - горючий, bios - жизнь в lithos - камень) - горючие ископаемые в твёрдом (торфы, ископаемые угли, горючие сланцы), пластичном (твёрдые битумы) или жидком (нефти) состоянии. Образуются из органич. остатков как продукты их разложения. КАУЧУК НАТУРАЛЬНЫЙ [франц. caoutchouc; первоисточник: кау - дерево и учу - плакать, течь (на языке южноамериканских индейцев тупи)], НК, [-СН2СН(СН2)=СНСН2-]n- природный полимер, обладающий при обычных темп-pax высокоэластич. св-вами (см. Высокоэластическое состояние) и используемый для получения резины (см. также Вулканизация). Содержится преим. в млечном соке (латексе) каучуконосных растений; добывается гл. обр. из бразильской гевеи. Латекс извлекают подсочкой коры дерева; каучук выделяют коагуляцией с помощью муравьиной или уксусной к-т. Важнейшие типы - рифлёный смокед-шит (продукт светло-янтарного цвета) исветлый креп (продукт светло-кремового цвета). Осн. составная часть НК (91 - 96%) - углеводород, рассматриваемый как полиизопрен (C5H8)n, в к-ром 98 - 100% звеньев изопрена присоединены в положении 1,4-цис (см. Изомерия). Плотн. 910 - 920 кг/м2. Стоек к действию воды, хорошо растворим во мн. органич. растворителях, сильно набухает в маслах. При длит. хранении ниже 10 °С, а также при растяжении кристаллизуется, что обусловливает высокую прочность при растяжении ненаполненных резин (~ 30 МПа). Резины характеризуются также высокой эластичностью (относит. удлинение 600 - 900%), износо-и морозостойкостью; сравнительно невысокой атмосферостойкостью. Осн. обл. применения - произ-во шин. Используется также для изготовления конвейерных лент, приводных ремней, амортизаторов. значит. часть НК применяют в виде латекса. КАУЧУКЙ СИНТЕТИЧЕСКИЕ (СК) - синтетич. полимеры, к-рые, подобно каучуку натуральному, обладают при обычных темп-pax высокоэластич. св-вами и могут быть переработаны в резину (см. также Высокоэластическое состояние. Вулканизация). Все СК делят обычно на каучуки общего в спец. назначения. Первые применяют в произ-ве изделий, в к-рых реализуется осн. св-во резины - высокая эластичность (шины, конвейерные ленты и др.), вторые - в произ-ве изделий, к-рые наряду с эластичностью должны обладать специфич. св-вами (тепло-, масло-, бензо-, морозо-, атмосферостойкостью в др.). Применение СК спец. назначения позволяет получать резин. взделия с такими технич. св-вамв, к-рые отсутствуют у резин на основе натур. каучука. Особые группы СК - синтетич. и искусств. латексы, жидкие каучуки, термоэластопласты. Осн. методы получения СК - эмульсионная и стереоспецифич. полимеризация. См. также Бутпадиен-нитрильные каучуки, Бутадиеновые каучуки, Бутадиен-стирольные каучуки, Бутилкаучук, Изопреновые каучуки синтетические, Крем-нийорганические каучуки, Полисульфидные каучуки, Уретановые эластомеры, Фторкаучуки, Хлоропреновые каучуки, Этилен-пропиленовые каучуки. КАФЛИ - то же, что изразцы. КАЧАЮЩИЙСЯ ИНЕРЦИОННЫЙ КОНВЕЙЕР - конвейер для перемещения насыпных (реже - штучных) грузов в горизонтальном и наклонном (до 20°) направлениях. Движение груза в К. и. к. обеспечивается действием сил инерции, вызываемых катанием жёлоба в продольном направлении. Различают К. и. к. с пост. давлением груза на дно жёлоба (амплитуда колебаний 50 - 150 мм и частота 40 - 85 Гц) и с перем. давлением груза (амплитуда 20 - 40 мм и частота 300 - 400 Гц). К. и. к. транспортируют груа на длину до 100 м, имеют пропускную способность до 400 т/ч при ширине жёлоба до 1200 мм. КАЧЕСТВЕННАЯ СТАЛЬ - по принятой в СССР классификации категория стали, к изготовлению к-рой предъявляются более жёсткие технич. требования, чем к стали обыкновенного качества. Последнюю К. с. превосходит по однородности строения, по чистоте (меньше серы и фосфора, неметаллич. включений, газов), по общему уровню механич. св-в. Кроме К. с. и стали обыкновенного качества, стандарты различают высококачественную и особо высококачественную стали, к к-рым предъявляются ешё более жёсткие требования по чистоте (гл. обр. по содержанию серы и фосфора). КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ - один из осн. разделов аналитич. химии; совокупность хим., физ.-хим. и физ. методов, применяемых для обнаружения и идентификации элементов, ионов, радикалов, функцион. групп, фаз и соединений в анализируемом образце. КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ деталей машин - комплексный показатель, определяемый след. хар-ками детали: макрогеометрией (отклонение формы на больших участках поверхности - см. Точность обработки); шероховатостью поверхности; волнистостью поверхности (с отношением шага к высоте волны 50 - 1000, т. е. значительно большим, чем у шероховатости); состоянием поверхностного слоя (его физ.-механич. и хим. св-ва - ваклёп, остаточные напряжения, микротвёрдость, фазовый состав и др.). Хар-ки К. п. оказывают существенное влияние на эксплуатац. св-ва деталей машин: износостойкость, сопротивление усталости, контактную жёсткость, коррозионную стойкость, виброустойчивость, прочность прессовых соединений, плотность соединений. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ - совокупность св-в в мера полезности продукции, удовлетворяющие определ. обществ. и личным потребностям в соответствии с её назначением. К. п. определяется при одноврем. рассмотрении и оценке технич., эксплуатац., конструкторско-технологич. параметров, норм надёжности и долговечности, художественно-эстетич. св-в и экон. показателей (стоимости произ-ва и эксплуатации). Св-ва, определяющие К. п., характеризуются показателями К. п., к-рые могут быть а6с., относит. или удельными. Показатели К. п. устанавливаются объективными методами, органолептически (т. е. с помощью органов чувств), экспертным путём и т. д. Показатель К. п., характеризующий одно её св-во, наз. единичным, 2 св-ва и более - обобщающим или комплексным (см. Комплексный критерий качества). относит. хар-ка К. п., осн. на сравнении её с соответствующей совокупностью базовых показателей, к-рыми обладает базовое изделие - эталон качества, наз. уровнем К. п. Улучшение К. п. - важное условие повышения эффективности обществ. произ-ва. См. также Аттестация продукции, Знак качества, Квалиметрия. КАЧКА судна - колебания судна под воздействием внеш. сил (ветра и волн). Различают К. бортовую (угловые наклонения на правый и левый борт), килевую (угловые наклонения на вое и корму) и вертикальную (периодич. перемещения судна по вертикали). К. отрицательно сказывается на работе судовых механизмов и приборов, ходкости судна, сохранности грузов, эффективности боевых средств и на самочувствии экипажа. На период и амплитуду К. влияют размеры и соотношения главных размерений судна, форма обводов судна и распределение на нём грузов. Для уменьшения амплитуды К. применяют успокоители качки. КАШМИЛОН - см. в ст. Полиакрилонитрильные волокна. КАЯК - 1) то же, что байдарка. 2) Эскимосская охотничья гребная полностью запалубленная лодка. КВАДРАНТ [от лат. quadrans (guadrantis) - 4-я часть] - 1) К. плоскости - любая из 4 областей (углов), на к-рые плоскость делится двумя взаимно перпендикулярными прямыми, принятыми в качестве осей координат. 2) К. круга - сектор с центр, углом в 90°; 1/4 часть круга. КВАДРАТ (от лат. quadratus - четырёхугольный) - 1) прямоугольник, в к-ром все 4 стороны равны. 2) Произведение двух одинаковых сомножителей, или 2-я степень числа. 3) К. в полиграфии - ед. линейных типограф. величин: крупных, т. н. афишных шрифтов, формата полосы набора, размеров полос изданий. 1 К = 48 пунктам ~ 18 мм. К. наз. также пробельный материал, применяемый при ручном наборе текста, таблиц, ф-л, а также при вёрстке. КВАДРАТИЧНАЯ ФОРМА - многочлен 2-й степени от п переменных х1, ..., хп, каждый член к-рого содержит квадрат одного из переменных или произведение двух разл. переменных. КВАДРАТИЧНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ - см. Дисперсия. КВАДРАТИЧНОЕ СРЕДНЕЕ - число s, равное корню квадратному из среднего арифметического квадратов данных чисел а1, ..., ап: КВАДРАТУРА (от лат. quadratura - придание квадратной формы) в математике - 1) число квадратных ед. в площади данной фигуры. 2) Построение квадрата, равновеликого данной фигуре. 3) Вычисление площади или интеграла. КВАДРАТУРНЫЕ ФОРМУЛЫ - ф-лы для приближ. вычисления определённых интегралов по значениям подынтегральной ф-ции в конечном числе точек. КВАДРАФОНИЯ - см. в ст. Стереофония. КВАДРИГА (лат. quadriga) - античная колесница, запряжённая четвёркой лошадей. Скульптурное изображение К. с античным божеством или аллего-рич. фигурой служило украшением античных построек, монументальных зданий и триумфальных арок в Зап. Европе и России в 18 - 19 вв. КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (от лат. quasi - как бы, наподобие и греч. statikos - останавливающий, относящийся к равновесию, status - неподвижный), равновесный процесс, - термодинамический процесс, при к-ром система проходит через непрерывный ряд равновесных состояний (см. Равновесие термодинамическое). Строго говоря, К. п. должен был бы совершаться бесконечно медленно. Реальный процесс можно практически считать К. п., если заметные изменения параметров системы осуществляются за промежутки времени, значительно превышающие время релаксации системы по отношению к этим параметрам . КВАЗИСТАЦИОНАРНЫЙ ПРОЦЕСС (от лат. quasi - как бы, наподобие и stationarius - стоящий, неподвижный) - процесс, скорость распространения к-рого в к.-л. огранич. системе столь велика, что за время т распространения процесса вдоль всей системы её состояние не успевает заметно измениться. При К. п. изменение состояния всех частей системы происходит по одному и тому же временному закону практически без запаздывания. Напр., если процесс периодический с периодом Т, то его можно считать К. п. при условии, что T >> т. Этому условию удовлетворяет, в частности, перем. элек-трич. ток пром. частоты v = 50 Гц (Г = 0,02 с) в ЛЭП длиной l, намного меньшей длины электромагнитной волны в линии Лямбда = u/v, где u - скорость распространения электромагнитной волны вдоль линии (u ~ 3-10* м/с и Лямбда ~ 6000 км). Поэтому при l << 6000 км можно считать, что в каждый момент времени сила тока по всей линии одна и та же - квазистационарный ток. КВАЗИУПРУГАЯ СИЛА (от лат. quasi - как бы. наподобие) - перем. сила F, действующая на материальную точку М, пропорциональная и противоположная по направлению смещению г точки из положения равновесия О (см. рис.): F = - kr, где k - коэфф. К. с. Таковы, напр., упругие силы, возникающие при малых деформациях упругих тел (отсюда и название "К. с."), касательная составляющая силы тяжести, действующей на матем. маятник при малых его отклонениях. К. с. стремится возвратить материальную точку в положение равновесия и в отсутствие др. сил вызывает гармонические колебания материальной точки. К ст. Квазиупругая сила КВАЗИЧАСТИЦЫ - отд. элементарные возбуждения, на к-рые можно разложить слабо возбуждённое состояние системы мн. частиц. Такие элементарные возбуждения можно рассматривать как К., если они существуют в неизменном виде в течение сравнительно долгого времени т (при т >> H/Е, где H = h/2ПИ, h - Планка постоянная, Е - энергия), т. к. при этом они во многом подобны частицам. Их можно, в частности, характеризовать определ. значениями энергии Е, импульса и спина. Напр., малые тепловые колебания атомов (молекул или ионов) в кристалле можно представить как совокупность К. - фононов. В ПП К. являются электроны проводимости и дырки. КВАЛИМЁТРИЯ (от лат. qualis - какой по качеству и ...метрия), количественная оценка качества, - способ оценки качества пром. изделий путём сравнения с изделием, принятым за эталон качества. Осн. средство К. - экспертная оценка изделий по избираемому ряду показателей с применением тех или иных спец. шкал оценок и обобщением мнений отд. экспертов. Наряду с экспертизой применяются также разл. системы объективизированных показателей, получаемых путём анализа конструктивного устройства изделий, признаков качества технологич. изготовления, эксплуатац. надёжности и т. п. Напр., показателем сравнения изделий может служить степень сложности их устройства, выражаемая в числе отд. деталей, трудоёмкости их сборки или демонтирования в целях ремонта, обслуживания и т. д. Во мн. случаях квалиметрич. измерения позволяют оценивать изделия по комплексному критерию качества. В этом случае применяется сравнит. оценка значимости (или коэфф. весомости) отд. показателей качества, что обеспечивает сопоставимость изделий, получающих разную оценку по таким показателям. КВАЛИТЕТ (от лат. qualitas - качество) - хар-ка точности изготовления изделия (детали), определяющая значения допусков на изготовление, а следовательно, и соответствующие методы и средства обработки и контроля. В применяемой в СССР для системы "вал - отверстие" (термины "вал" и "отверстие" относятся не только к цилиндрич. деталям, но и к деталям др. формы, напр. огранич. двумя параллельными поверхностями) Единой системе допусков и посадок (ЕСДП) СЭВ, основанной на системе ИСО, для размеров от 1 до 10 000 мм установлено 19 К. Под каждым из них понимают совокупность допусков, обеспечивающих постоянную относит. точность для определ. диапазона номин. размеров (напр., от 1 до 500 мм); точность в пределах одного К. изменяется только в зависимости от номин. размера. Обозначения К.: IТ01, IТО, IT,..., 1Т17 - в порядке возрастания допуска на номин. размер. К. IT01 - IT4. применяются для концевых мер длины, калибров, особо точных изделий. К. заменяют применявшиеся ранее в СССР классы точности. Для резьбовых соединений, зубчатых передач пользуются термином "степень точности". КВАЛИФИКАЦИЯ (от лат. qualis - какой по качеству и facio - делаю) - 1) определение качества чего-либо, оценка чего-либо. 2) Уровень подготовленности, степень годности к к.-н. виду труда. 3) Профессия, специальность (напр., К. токаря). КВАНТ ДЕЙСТВИЯ (нем. Quant, от лат. quantum - сколько) - то же, что Планка постоянная, КВАНТ СВЕТА - то же, что фотон. КВАНТ ЭНЕРГИИ - конечное кол-во энергии, к-рое может быть отдано или поглощено к.-л. микросистемой в отд. акте изменения её состояния. Напр., стационарным состояниям атома соответствует определ. ряд дискретных значений энергии (квантованность энергии атома). Поэтому при переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или отдаёт один К. э., значение к-рого равно разности значений энергии атома в этих двух состояниях. КВАНТОВАНИЕ СИГНАЛА - преобразование непрерывного сигнала в последовательность импульсов (К. с. по времени) или в сигнал со ступенчатым изменением амплитуды (К.с.по уровню) либо одновременно и по времени и по уровню. Полученные в результате таких преобразований дискретные (импульсные) или дискретно-непрерывные (ступенчатые) сигналы в совокупности отображают исходный сигнал с заранее у станов л. ошибкой. К. с. применяется, напр., при преобразовании непрерывной величины в код в вычислит. устройствах, цифровых измерит. приборах и др. КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА - один из осн. разделов совр. теоретич. физики, посвящ. изучению физ. законов микромира (напр., поведения электронов в атоме, молекуле, кристалле, нуклонов - в атомном ядре). Важнейшие особенности микрообъектов, рассматриваемых в К. м.: сосуществование корпускулярных и волновых св-в, дискретность состояний, характеризуемая Планка постоянной и проявляющаяся, напр., в квантовании энергии (см. Квант энергии). Как и для "частиц" электромагн. излучения - фотонов, корпускулярные св-ва частиц в-ва проявляются в их неделимости при взаимодействиях. Соответственно волновые св-ва проявляются в закономерностях распределения частиц в пространстве (напр., при дифракции электронов, нейтронов). Ввиду двойственной корпускулярно-волновой природы микрочастиц состояние частицы нельзя характеризовать (как в классич. механике) определ. значениями её координат и соответствующих проекций импульса в данный момент времени (см. Соотношение неопределённостей). Поэтому для К. м. характерно статистич. (вероятностное) описание микрообъектов. Состояние микрочастицы определяется её волновой функцией ф. к-рая зависит от координат и времени и может быть найдена из Шрёдингера уравнения. Вероятность того, что в момент времени t частица будет обнаружена в элементарном объёме dV = dxdydz вблизи к.-л. рассматриваемой точки пространства с координатами х, у и z, равна dw = |ф(x. y z, t)|2dV. При рассмотрении макроскопич. частиц (масса к-рых во много раз больше массы атома) К. м. приводит к тем же результатам, что и классич. механика. К. м. позволяет теоретически объяснять св-ва атомных ядер, атомов и молекул, мн. св-ва твёрдых тел (металлов, ПП и др.). природу химической связи и т. д. КВАНТОВАЯ СТАТИСТИКА - раздел статистической физики, в к-ром рассматриваются равновесные системы, состоящие из очень большого числа частиц, подчиняющихся законам квантовой механики. При квантовомеханич. исследовании систем, состоящих из одинаковых (тождественных) по своим физ. св-вам микрочастиц (напр., электронов или фотонов), осн. роль играет принцип неразличимости тождественных частиц. Согласно этому принципу, все состояния системы тождеств, частиц, получающиеся одно из другого путём перестановки любой пары частиц, физически эквивалентны. Поэтому в К. с. равновесному состоянию системы тождеств. частиц соответствует определ. количественное распределение частиц по их возможным состояниям (напр., по энергиям). Для систем частиц с полуцелым спином, к-рые подчиняются Паули принципу, справедлива Ферми - Дирака статистика, а для систем частиц с целым спином - Бозе - Эйнштейна статистика. КВАНТОВАЯ ХИМИЯ - область теоретич. химии, в к-рой вопросы строения и реакционной способности хим. соединений, вопросы химической связи рассматриваются на осн. представлений и методов квантовой механики. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКА - совр. теория электромагнитного поля и его взаимодействия с заряж. частицами. В основе К. э. лежат законы квантовой механики и относительности теории. Согласно К. э., электромагн. поле можно рассматривать как совокупность особых частиц - квантов этого поля, называемых фотонами. Взаимодействие электромагн. излучения с в-вом рассматривается в К. э. как процессы поглощения одних фотонов и испускания других. Аналогично фотонам электроны и позитроны рассматриваются в К. э. как частицы т. н. электронно-позитронного поля. К. э. объясняет процессы испускания, поглощения и рассеяния электромагн. излучения (напр., тепловое излучение, Комптона явление, тормозное излучение и др.), процессы "рождения" и исчезновения электрон-позитронных пар (см. Аннигиляция) и т. д. КВАНТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА - область физики, изучающая проблемы генерации, усиления и преобразования частоты электромагнитных волн радио-и оптич. диапазонов на основе использования явления индуцированного излучения. См. Квантовый генератор, Квантовый усилитель, Лазер, Мазер, Молекулярный генератор. КВАНТОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЧАСТОТЫ - устройства для точного измерения частоты колебаний, осн. на измерении частоты квантовых переходов (в СВЧ и оптич. спектрах) атомов, ионов или молекул из одного состояния в другое. В пассивных К. с. ч. используются частоты спектральных линий поглощения, а в активных - индуцированное излучение. Стабильность частоты К. с. ч. исключительно высока (погрешность до 10-14). К. с. ч. используются в службе времени в качестве эталонов частоты (времени). КВАНТОВЫЕ ЧАСЫ - см. Атомные часы. КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА - целые или полуцелые (т. е. отличающиеся от целого на 1/2) числа, определяющие возможные дискретные значения физ. величин системы (напр., атома, молекулы, атомного ядра), к-рая подчиняется законам квантовой механики. Так, состояние электрона в атоме водорода определяется четырьмя К. ч.: п, l, т и ms. Главное К. ч. п определяет возможные значения энергии атома водорода в стационарных состояниях и принимает целые положит. значения 1, 2, 3.... Азимутальное (или орбитально е) К. ч. l определяет возможные значения L модуля орбитального момента импульса электрона в сфе-рич. симметричном кулоновском поле ядра: L2 = l(l+1)h2 , где h = h/2ПИ, h - Планка постоянная, а l принимает п целых значений от 0 до n - 1. Магнитное К. ч. т определяет возможные значения проекции вектора орбит. момента импульса электрона на выделенное направление (ось г): Li = тh; т принимает 2l + 1 целых значений: m = - l, -(l - 1), .... (l - 1), l. Магнитное спиновое К. ч. ms принимает 2 полуцелых значения ±1/2 и определяет возможные значения LSi проекции спина электрона на выделенное направление (ось г): LS2 = тSh. КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР - источник электромагнитного когерентного излучения (оптич. или радиодиапазона), в к-ром используется явление индуцированного излучения возбуждённых атомов, молекул, ионов и т. д. В качестве рабочего в-ва в К. г. используют газы, жидкости, твёрдые диэлектрики и ПП кристаллы. Возбуждение рабочего в-ва, т. е. подача энергии, необходимой для работы К. г., осуществляется сильным электрич. полем, светом от внеш. источника, электронными пучками и т. д. Излучение К. г., помимо высокой монохроматичности и когерентности, обладает узкой направленностью и значит. мощностью. См. также Лазер, Мазер, Молекулярный генератор. КВАНТОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - устройство, действие к-рого осн. на явлении индуцированного излучения возбуждённых атомов, молекул, ионов и т. д. В К. у. электромагн. волна, проходя через рабочее в-во, увеличивает свою энергию. При этом волна сохраняет первонач. частоту, направление распространения и поляризацию (см. Поляризация волн), оставаясь когерентной (см. Когерентные колебания) с первичной волной, падающей на вход К. у. В К. у. радиоволн СВЧ диапазона в качестве рабочего в-ва используют диамагнитные кристаллы с примесью парамагнитных ионов (см. Диамагнетизм и Парамагнетизм) - т. н. парамагнитные К. у. Осн. достоинство К. у. - чрезвычайно низкий уровень их собств. шумов (см. Шумы электрические) и вследствие этого необычайно высокая чувствительность. К. у. применяют в радиоастрономии, планетной радиолокации, в дальней радиосвязи через ИСЗ и т. д. КВАНТОМЕТР (от лат. quantum - сколько и ...метр) - нрибор для определения хим. состава металла по эмиссионным спектрам; спектрометр прямого отсчёта с фотоэлектрич. регистрацией, содержаший (у лучших образцов) неск. десятков измерит. выходных каналов для разных длин волн. Продолжительность количеств. анализа металлич. пробы при помощи К. в 4 - 5 раз меньше, чем при использовании обычного спектрометра, что позволяет применять его для контроля состава металла по ходу плавки. КВАНТОСКОП (от лат. quantum - сколько и ...скоп), лазерный кинескоп, - приёмный электронно-лучевой прибор, действие к-рого основано на эффекте генерации когерентного оптич. излучения в ПП монокристалле при его возбуждении пучком быстрых электронов. Состоит из электронного прожектора и активного элемента (ПП лазера с накачкой электронным пучком), заключённых в вакуумплотную оболочку. Активный элемент представляет собой ПП пластину (обычно из CdxSSe1-x или ZnSe) толщиной неск. десятков мкм и площадью ок. 10 см2, на обе стороны к-рой нанесены зеркальные покрытия. При развёртке промодулиров. по интенсивности электронного пучка в телевиз. растр на пластине образуется изображение с яркостью 106 - 107 кд/м2. к-рое проецируется объективом на внеш. большой экран. Ср. мощность лазерного излучения К. составляет неск. Вт при эффективности генерации ок. 10%; разрешающая способность до 2000 линий (на высоте растра). К. применяются гл. обр. для отображения информации на экранах коллективного пользования (площадью ~10 м2). Перспективно использование К. в растровой оптич. микроскопии, оптич. локации и дальнометрии, а также в устройствах ввода - вывода информации в ЭВМ и др. KBАРКИ (назв. заимствовано амер. физиком М. Гелл-Маном из романа Дж. Джойса "Поминки по Финегану", где означало нечто неопределённое, мистическое) - гипотетич. элементарные частицы, из к-рых по совр. воззрениям состоят все адроны. К. обладают спином Vt и дробными электрич. и т. н. барионным зарядами (напр., нейтрон состоит из трёх К. с электрич. зарядами соответственно 1/3e, - 1/3e, -1/3e, где е - элементарный электрический заряд). Взаимодействие между К. осуществляется глюонами. КВАРТА [от лат. quarta (pars) - четвёртая (часть), четверть] - брит. ед. объёма и вместимости. 1 жидкостная К. (США) = 0,946353 дм3. 1 сухая К. (США)= 1.101 22 дм3. 1 К. (Великобритания) = 1,136 1 дм3. К. применяется и в др. странах как ед. объёма и вместимости, а также длины, имея разл. значения. КВАРТЕРДЕК (англ. quarter-deck) - возвышение палубы в кормовой части судна. Верхняя палуба судов с К. имеет уступ высотой ок. 1,2 м, к-рый даёт возможность компенсировать потерю объёма кормовых трюмов при наличии в них туннелей гребных винтов и обеспечить посадку судна на ровный киль при полной загрузке. КВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - система водяного, воздушного или лучистого отопления, в к-рой генератор теплоты (отопительный котёл или воздухоподогреватель) расположен в отапливаемой квартире и обслуживается самими жильцами. Если в качестве теплоносителя употребляется вода, К. о. может использоваться для бытового горячего водоснабжения. Применяется в осн. в малоэтажных зданиях; имеет значит. преимущества перед печным отоплением. КВАРЦ (нем. Quarz) - породообразующий и жильный минерал (см. рис.); одна из кристаллич. модификаций диоксида кремния SiO2. Слагает до 12% земной коры, входя в состав мн. горных пород. Обычно бесцветен; имеет разновидности, окраш. в разл. цвета: дымчатый (раухтопаз) до чёрного (морион), жёлтый (цитрин), фиолетовый (аметист) и др. Тв. по минералогич. шкале 7; плотн. 2650 кг/м3. Красиво окраш. прозрачные огранённые К. - недорогие ювелирные камни, малопрозрачные цветные разновидности - поделочный материал. Прозрачный бесцветный К. (горный хрусталь) - оптич. и пьезоэлектрич. материал. Пьезокварц выращивают также искусственно. Кварцевые пески и чистый жильный кварц широко применяют в произ-ве стекла (в т. ч. термостойкого и с особыми св-вами), фарфора, динаса и силикатного кирпича. См. также Кварцит. Кристаллы кварца КВАРЦЕВОЕ СТЕКЛО - стекло, получаемое плавлением природных разновидностей горного хрусталя, жильного кварца и кварцевого песка, а также синтетич. диоксида кремния. К. с. обладает высокими жаростойкостью, диэлектрич. св-вами, хим. устойчивостью. Из К. с. изготовляют хим. огнеупорную посуду, выпарные чаши для серной кислоты; его широко применяют также в электротехнике, оптике, медицине. Заготовки из чистейшего К. с., получаемого хим. осаждением из газовой фазы, используют для вытягивания кварцевых волоконных световодов. КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ - устройство для точного измерения времени, в к-ром для отсчёта времени используются колебания кварцевого резонатора. Для возбуждения колебаний резонатора служит кварцевый генератор. К. ч. содержат также делитель частоты (позволяющий получать низкочастотные сигналы точного времени) и счётчик импульсов. С помощью К. ч. измеряют интервалы времени с погрешностью до 10-10. КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБРАТОР - измерит. прибор, создающий импульсные электрич. колебания определ. фиксир. частоты с помощью генератора с кварцевой стабилизацией частоты. По известным значениям частот генерируемых К. к. колебаний и частот их гармоник проверяют правильность градуировки шкалы частот радиоприёмников, радиопередатчиков и т. д. КВАРЦЕВЫЙ РЕЗОНАТОР - электромеханич. колебат. система, содержащая кварцевую пластину с определ. ориентацией плоскости среза. К. р. обладает большой электрич. добротностью (малыми потерями электрич. энергии) и высокой стабильностью. К. р. применяют гл. обр. в автогенераторах для стабилизации (поддержания постоянства) генерируемой частоты, в узкополосных электрич. фильтрах на частотах от неск. кГц до десятков МГц, используют для измерения времени (кварцевые часы), в стандартах частоты. КВАРЦИТ - метаморфич. плотная горная порода, состоящая гл. обр. из кварца. Прочность на сжатие 100 - 140 МПа. Огнеупорен. tпл 1750 - 1770 °С. К. применяют в металлургии для произ-ва динаса и как флюс; в стр-ве используют для получения щебня, реже - как облицовочный и декоративный камень; в хим. пром-сти - как кислотоупорный материал.
вверх