БЕРТРАНДBТ [от имени франц. минералога Э. Бертрана (Е. Bertrand; ум. 1909)] - минерал, осн. силикат бериллия Be4[Si4O7](OH)2. Цвет белый, желтоватый; часто бесцветный. Тв. по минералогия, шкале 6 - 7; плоти, ок. 2600 кг/мг. Руда бериллия. БЕСКОНЕЧНО МАЛЫЕ ВЕЛИЧИНЫ - переменные величины, имеющие своим пределом нуль. Б. м. в. - одно из осн. понятий матем. анализа, используемое при изучении более сложных перем. величин. БЕСКОНТАКТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ АППАРАТУРА - обобщённое назв. электротехнич. и электронных устройств, в к-рых коммутация элект-рич. цепей (их замыкание, размыкание, переключение), а также преобразование тока или напряжения осуществляется без механич. разрыва цепей. Широко применяется в различных областях техники. Примеры Б. к. а.: слаботочной - сенсорные переключатели телевиз. каналов, коммутирующие блоки электронных АТС, реле, выполненные на ПП приборах; силовой - тиристорные переключатели для включения, регулирования скорости, реверса, отключения, динамич. торможения двигателей в электроприводе, для бесконтактного управления электромагнитами, тиристорные преобразователи электрич. подстанций и т. д. БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - электромеханич. система автоматического управления, к-рая не содержит замыкающих и размыкающих контактов в электрич. цепях. На практике наиболее широко применяют Б. с. у., использующие бесконтактные электрические аппараты. Осн. достоинства Б. с. у. - надёжность, пожарная безопасность, повыш. быстродействие. БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ - устройство для включения или отключения тока в электрич. цепи не механич. замыканием (размыканием) контактов, а скачкообразным изменением сопротивления управляемого элемента (магнитные усилители, нек-рые полупроводниковые приборы и др.), включённого в цепь последовательно с нагрузкой. При положении "отключено" через Б. э. а. протекает незначительной силы ток вследствие высокого сопротивления элемента в закрытом состоянии; в положении "включено" сопротивление резко уменьшается (но всё же остаётся значительно больше сопротивления заменяемого контактного соединения). Преимуществом Б. э. а. перед контактными является их высокая надёжность и экономичность. Б. э. а. применяют в силовых устройствах коммутации и защиты электрич. установок, в бесконтактных системах управления и регулирования и др. БЕСПЕСЧАНЫЙ БЕТОН - то же, что крупнопористый бетон. БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ - ЛА без экипажа на борту. Различают Б. л. а.легче и тяжелее воздуха, для атм. и космич. полётов, воен. и гражд. назначения, одноразового и многократного применения, с управлением от бортового программного устройства или с телеуправлением (дискретным или непрерывным - дистанционно-пилотираемый летательный аппарат). БЕСПЛАМЕННАЯ ГОРЕЛКА, горелка поверхностного горения, - горелка с очень коротким пламенем. В головке Б. г. размещается огнеупорная насадка с каналами или порами, где в осн. и происходит горение. В Б. г. могут сжигаться газообразные и предварительно газифициров. жидкие топлива. Б. г. используют в топках паровых котлов, в пром. печах нефтеперераб. и металлургич. пром-сти. БЕСПЛАМЕННОЕ ВЗРЫВАНИЕ - взрывание, использующее в качестве источника энергии в-ва, изменяющие своё состояние в момент взрыва и обеспечивающие переход их потенц. энергии в кинетич. энергию движения окружающей среды без образования пламени. Носителями энергии служат жидкие (способ кардокс), твёрдые (способ гидрокc, нитрокс, хемикол) и газообразные (способ эрдокс) в-ва, помещённые в спец. металлич. патронах, способные к быстрому испарению, расширению или к хим. реакции с образованием большого объёма инертных (пламегасящих) газов, к-рые, высвобождаясь через диафрагму патрона, производят разрушения. Б. в. применяют в тахтах (в метано- и пылевозд. среде). БЕССЕЛЯ ФУНКЦИИ [по имени нем. астронома Ф. Бесселя (F. Bessel; 1784 - 1846)] - то же, что цилиндрические функции. БЕССЕМЕРОВАНИЕ ШТЕЙНА, конвертирование штейна, - переработка на медь штейна, основанная на использовании теплоты, выделяющейся при реакции окисления сульфида меди. В конвертере через слой расплава штейна продувается сжатый воздух (положит. результаты даёт его обогащение кислородом); при этом сера и железо окисляются и удаляются - сера в виде сернистого газа, а железо в виде конвертерного шлака. Получаемый продукт наз. черновой медью. Б. ш. применяется также в произ-ве никеля и свинца. БЕССЕМЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС [по имени англ. изобретателя Г. Бессемера (Н. Bessemer; 1813 - 98)], бессемерование чугуна, - сталеплавильный процесс, разновидность конвертерного процесса. Б. п. осуществляли путём донной продувки жидкого чугуна воздухом в конвертере с кислой огнеупорной футеровкой. Под воздействием кислорода дутья содержащиеся в чугуне примеси (кремний, марганец, углерод) окислялись и удалялись из него, при этом выделялось значит. кол-во теплоты, достаточное для поддержания металла в жидком состоянии. Темп-ру Б. п. регулировали изменением расхода дутья или введением в конвертер добавок к металлу. В результате развития кислородно-конвертерного процесса Б. п. утратил прежнее практич. значение. БЕССЕТЕВОЙ ЛОВ - способ добычи рыбы без применения сетных орудий лова. Осн. на реакции нек-рых рыб на действие разл. раздражителей. Для Б. л. пользуются электрич. током, светом. Возможно применение звука и хим. реагентов. Напр., при лове на свет промысловое судно включает в тёмное время опущенные за борт светильники, при этом рыба собирается таким плотным косяком, что её можно выкачивать насосом (см. рис.). Бессетевой лов кильки: 1 - всасывательный шланг; 2 - залавливающее устройство с источником света БЕССЛИТКОВАЯ ПРОКАТКА - получение металлич. прутков, заготовок или ленты путём заливки жидкого металла в зазор между вращающимися в разные стороны горизонтальными валками (см. рис.). Сущность Б. п. - в совмещении литья, кристаллизации и деформации металла в одном процессе. Схемы способов бесслитковой прокатки полос: а - подача металла сбоку; б - подача металла снизу; 1 - распределительная ванна; 2 - межвалковое пространство (кристаллизатор); 3 - валок; 4 - полоса БЕССТОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - технологич. процесс, в результате к-ро"о в окружающую природную среду не поступают жидкие стоки. Б. т. осуществляется путём орг-ции водооборота - локальной очистки загряэн. воды и возвращения её в технологич. процесс - или использования её в др. технологич. процессах, в т. ч. для получения к.-л. продуктов. См. также Оборотное водоснабжение. БЕССТУПЕНЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм для плавного изменения передаточного отношения. Бывают механич., электрич. и гидравлич. Наиболее распространены механич. Б. п.: фрикционные передачи с гибким звеном (клиновой ремень или спей. цепь) и раздвижными конич. шкивами, с жёсткими звеньями (ролики, чашки и др.). промежуточными шарами и др. (см. рис.). Механич. и гидравлич. Б. п. наз. вариаторами. Фрикционная бесступенчатая передача с раздвижными шкивами Фрикционные бесступенчатые передачи с жёсткими звеньями БЕССТЫКОВОЙ ПУТЬ - прогрессивная конструкция ж.-д. пути из сварных рельсовых плетей дл. от 250 до 800 м и двух, трёх или четырёх пар уравнит. рельсов между ними. Б. п. укладывают обычно на щебёночном балласте и ж.-б. шпалах, реже - на деревянных. Из-за отсутствия рельсовых скреплений движение по Б. п. происходит без толчков. Уменьшаются сопротивление движению поездов, износ подвижного состава, сокращаются расходы на содержание пути. На ж. д. и метрополитене СССР внедрён в 60-х гг. БЕСЦЁНТРОВО-ТОКАРНЫЙ СТАНОК - станок для продольной обточки труб и гладких валов практически неогранич. длины. На Б.-т. с. инструмент, закрепл. в многорезцовых головках, вращается, а обрабатываемое изделие совершает непрерывное поступат. движение. БЕСЧЕЛНОЧНЫЙ СТАНОК - ткацкий станом, в к-ром уточная нить вводится в зев (пространство между нитями основы) не челноком, а с помощью прокладчика утка, рапир, игл, водяной (см. рис.) пли воздушной струи, выходящей из сопла под давлением. После каждого прокладывания уточной нити она обрезается. Благодаря повышению скорости прокладывання утка существенно возрастает производительность ткачества. Принципиальная схема гидравлического ткацкого бесчелночного станка, в котором нить утка прокладывается между нитями основы каплей воды, вылетающей из сопла: 1 - бобина; 2 - уток; 3 - бердо; 4 - ремизка; 5 - основа; 6 - ткань БЕСШВЕЙНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ в полиграфин - скрепление листов или тетрадей будущего издания (книги, брошюры, журналы) в блок клеем. У скомплектованных блоков корешок торшонируется (обрезается) н. неск. мм и проклеивается клеем, обычно синтетическим. Б. с. используется также при изготовлении записных книжек, блокнотов и т. п. продукции. БЕСШПОНОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - соединение деталей машин по поиерхностн их взаимного контакта (см. рис.), имеющей плавный некруглый контур (без шпонок н заменяющих их зубьев). Наиболее распространено профильное Б. с. Бесшпоночное соединение (профильное) БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ, (бета-излучение (устар. - бета-лучи), - поток бета-частиц (.электронов или позитронов), испускаемых атомными ядрами при их бета-распаде. Скорость Р-частиц в Б.-и. может быть близкой к скорости света. Б.-и. вызывает ионизацию, люминесценцию, действует на фотоэмульсию. БЕТА-РАСПАД, бета-распад, - радиоактивные превращения атомных ядер, в процессе к-рьхх ядра испускают электроны и антинейтрино (бета- - р а с п а д) либо позитроны и нейтрино (бета+ - р а с п а д). Вылетающие при Б.-р. электроны и позитроны носят общее назв. бета-частиц. При бета- - распаде в ядре происходит превращение одного нейтрона в протон, а при бета+ - распаде - превращение одного протона в нейтрон. К Б.-р. относится также электронный захват (Е-захват) - захват ядром электрона из электронной оболочки атома, сопровождающийся превращением одного протон а. в нейтрон с испусканием нейтрино. Наиболее вероятен захват электрона из т. н. К -оболочки, называемый К-захватом. Кинетич. энергия р-частиц имеет всевозможные значения от 0 до Wмакс, т.е. энергия, выделяющаяся при бета-распаде, по-разному распределяется между электроном (позитроном) и антинейтрино (нейтрино). Б.-р. обусловлен слабым взаимодействием. БЕТАТРОН - импульсный циклич. индукционный ускоритель заряженных частиц, в к-ром электроны, обращающиеся по стационарной круговой орбите, ускоряются вихревым электрич. полем, создаваемым (индуцируемым) перем. магн. полем (см. рис.). Электроны в Б. обычно приобретают энергию до 50 МэВ. Схематический разрез бетатрона: 1 - зазор магнита с вакуумной камерой; 2 - ярмо магнита; 3 - полюс магнита; 4 - основная обмотка магнита: 5 - сердечник; 6 - обмотка сердечника БЕТОН (франц. ЬёЧоп, от лат. bitumen - горная смола) - искусств. кам. материал, получаемый из смеси вяжущего материала (с водой, реже без неё), заполнителей и спец. добавок (в нек-рых случаях) после её формования и твердения; один из осн. строит. материалов. До формования указанная смесь наз. бетонной смесью. Б. классифицируют по виду применяемого вяжущего: Б. на неорганич. вяжущих (цементный Б., гипсобетон, силикатный бетон и др. спец. Б.) и Б. на органич. вяжущих (асфальтобетон, полимербетон). Б. в зависимости от средней (по объёму) плотности (в кг/м3) подразделяют на особо тяжёлый бетон (более 2500). тяжёлый бетон (от 1800 до 2500), лёгкий бетон (от 500 до 1800), особо лёгкий бетон (менее 500). По назначению различают Б. конструкционные, конструкционно-теплоизоляц., теплоизоляц. и специальные (жаростойкие, кислотоупорные, дорожные и т. п.). Важнейшим св-вом Б. является прочность, к-рая зависит гл. обр. от вида и качества вяжущего и от ср. плотности Б. Прочность Б. характеризуется их маркой (пределом прочности на сжатие, осевое растяжение или растяжение при изгибе). У Б. на неорганич. вяжущих прочность при растяжении и изгибе в 5 - 10 раз ниже прочности при сжатии. БЕТОННАЯ ПЛОТИНА - применяемый в совр. гидротехнич. стр-ве тип плотины, осн. конструкции к-рой выполнены из бетона. К бетону плотин предъявляются спец. требования в отношении его состава, способов приготовления и укладки (см. Гидротехнический бетон). Различают Б. п. гравитац., арочные и контрфорсные; они могут быть водосбросными и глухими (не имеющими водосбросных сооружений). БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ - элементы зданий и сооружений, выполненные из бетона без арматуры или со слабым (конструктивным) армированием. Вследствие малой прочности бетона на растяжение Б. к. и н. применяют в тех случаях, когда они воспринимают преим. сжимающие усилия. Наиболее распространённые Б. к. и и.: фундаменты, камни и блоки стеновые, элементы гидротехнических сооружений, столбы, своды, мостовые устои, плиты для дорог и тротуаров и др. Большая часть Б. к. и и. - унифицир. стандартные элементы заводского изготовления (фундаментные и стеновые блоки, бортовые камни и т. п.). Конструкции массивных сооружений (напр.. плотин, крупных фундаментов, подпорных стенок) обычно выполняют из монолитного бетона. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ - работы, выполняемые при возведении монолитных бетонных и ж.-б. конструкций и сооружений из цем. бетона, Б. р. включают: приготовление бетонной смеси, доставку её на строит. площадку, подачу, распределение и уплотнение смеси в форме (опалубке), "уход" за твердеющим бетоном, контроль качества Б. р. (испытание образцов на прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и пр.). Бетонную смесь обычно приготовляют на бетонных заводах (см. рис.) либо в передвижных бетоносмесит. установках. Подачу и распределение смеси при бетонировании фундаментов под строит. конструкции и оборудование пром. зданий осуществляют самоходными бетоноукладчиками, оборудов. поворотными ленточными конвейерами. Осн. способ уплотнения бетонной смеси - вибрирование, т. е. принудит. воздействие на смесь колебательных импульсов большой частоты, при к-ром она приобретает подвижность (текучесть) и уплотняется под действием собств. веса. "Уход" за бетоном состоит в создании необходимого для твердения уплотн. бетонной смеси температурно-влажностного режима и в защите бетона от сотрясений, ударов и т. п. К ст. Бетонные работы. Технологическая схема бетонного завода цикличного действия: 1 - приёмный бункер для песка и щебня; 2 - ленточный конвейер; 3 - поворотная воронка для загрузки в расходные бункеры песка и щебня; 4 - водонапорный бак; 5 - дозатор воды; 6 - дозатор цемента; 7 - дозатор песка и щебня; 8 - бетоносмесители; 9 - бункер выдачи готовой смеси БЕТОНОВОЗ - специализир. автомобиль, оборудованный ёмкостью для перевозки бетонной смеси. Кузов Б. ковшового (см. рис.) или бункерного типа. Б. иногда термоизолируют или оборудуют устройствами обогрева. Б. с бетоносмесителями, непрерывно действующими во время перевозки, наз. автобетоно-смесителямн. Бетоновоз БЕТОНОМЕШАЛКА - то же, что бетоносмесителъ. БЕТОНОНАСОС - машина для транспортирования бетонной смеси по трубам к месту её укладки. Бетонная смесь из бункера проталкивается плунжером, ротором и т. п. рабочим органом в бетоновод, состоящий из отд. быстроразъёмных труб. Выпускаются Б., транспортирующие бетонную смесь на расстояние до 300 м по горизонтали и до 40 м по вертикали (см. рис.). Бетононасос БЕТОНОПОЛИМЕР - бетон на минер. вяжущем (обычно на цементе), пропитанный полимерами. Для получения Б. затвердевший и высушенный бетон вакуумируют и пропитывают мономерами (стиролом, метилметакрилатом и др.) или жидкими олигомерами с последующей их полимеризацией (отверждением) в порах бетона. Чаще пропитывается только поверхностный слой бетона (2 - 3 см). Б. характеризуется высокой прочностью при сжатии - до 200 МПа, износостойкостью, непроницаемостью для жидкостей и газов и морозостойкостью. Применяется при стр-ве гидросооружений (плотин, резервуаров и т. п.), аэродромов и для др. спец. целей. БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ - установка для приготовления бетонной смеси перемешиванием цемента, песка, щебня или гравия, воды. Различают Б. цикличного и непрерывного действия, передвижные (см. рис.) и стационарные, гравитационные и с принудит. перемешиванием компонентов. Б., смонтированный на автомоб. шасси (автобетоносмеситель), доставляет смесь к месту работ. Передвижной бетоносмеситель: 1 - загрузочный коиш; 2 - подъёмный барабан; 3 - редуктор; 4 - электродвигатель: 5 - смесительный барабан; 6 - штурвал привода барабана БЕТОНОУКЛАДЧИК - самоходная дорожно-строит. машина для распределения, дозирования, уплотнения бетонной смеси, отделки покрытия, укладываемого на основание строящейся дороги, аэродромов и т. п. Различают Б. на гусеничном ходу (см. рис.), оснащённые скользящими формами (для образования кромок покрытия) и автоматич. следящими системами управления движением по курсу и выдерживания заданного профиля, и Б. на колёсном ходу, использующие для формирования покрытия сборную опалубку (рельс-формы). Ширина полосы 3,5-7 м, производительность 40-50 мэ/ч. Бетоноукладчик БЕТТИ ТЕОРЕМА - то же, что взаимности работ принцип. БИ... (от лат. bis - дважды) - составная часть сложных слов, указывающая на наличие двух предметов или признаков (напр., биакс, биметалл). БИАКС (от ом... и лат. axis - ось) - ферритовый сердечник с разветвлённым магнитопр оводом и двумя непересекающимися ортогональными отверстиями. Используется в качестве запоминающего или логич. элемента в технич. средствах автоматики и вычислит. техники. Действие Б. осн. на том, что направления магн. потоков в перемычке между отверстиями (на рис. - штриховые линии) взаимно перпендикулярны и при одноврем. перемагничивании двух магнитопроводов результирующий поток в ней принимает определ. ориентацию. Импульс опроса практически мгновенно изменяет ориентацию магн. доменов перемычки, что приводит к возникновению эдс в выходной обмотке. После снятия импульса опроса в перемычке без дополнит, воздействия восстанавливается первоначальное распределение магн. потоков. Биакс: 1 - проводник записи; 2 - проводник считывания; 3 - проводник для передачи опросных или считывающих импульсов тока БИГОВКА (от нем. biegen - гнуть, сгибать) - про-давливание поперечных или продольных углублений (бигов) на месте будущего сгиба на изделиях из картона, толстой бумаги, на переплётном материале. Производится на биговальных станках или машинах. БИЕНИЕ в механике - отклонение от правильного взаимного расположения поверхностей вращающихся (колеблющихся) цилиндрич. деталей машин. Различают радиальное и торцовое Б. (см. рис.). БИЕНИЯ в теории к о л е б а н и й - перио-дич. изменения амплитуды результирующих не-гармонич. колебаний, к-рые возникают при наложении двух гармонических колебаний с близкими частотами. В простейшем случае Б., возникающих при наложении двух колебаний с равными амплитудами АЛ и круговыми частотами w1 и w2 = w1 + дельта w, причём дельта w <<w1, результирующее колебание можно рассматривать как приблизительно гармонич. с круговой частотой и амплитудой медленно меняющейся во времени по гармонич. закону с периодом рис.). Б. используют, напр., в гетеродинных волномерах для измерения частот радиоволн, при настройке муз. инструментов. А - торцовое биение на окружности диаметром D Биения, возникающие при наложении двух близких но частоте колебаний; Г - период биения БИЗАНЬ-МАЧТА (от голл. bezaanmast)- см. Мачта судовая. БИКФОРДОВ ШНУР - то же, что огнепроводный шнур. БИЛЛИЭЛЕКТРОНВОЛЬТ - то же, что БэВ. БИМЕТАЛЛ (от би... и металл) - материал, состоящий из двух прочно соединённых слоев разнородных металлов или сплавов (напр., сталь и алюминий, титан и молибден). Б. применяют с целью экономии дорогостоящих и дефицитных металлов или для получения материала, обладающего сочетанием св-в исходных металлов. Изготовляют одноврем. прокаткой или прессованием двух металлов, заливкой легкоплавкого металла по тугоплавкому или погружением тугоплавкого металла в расплавл. легкоплавкий металл, гальванич. способом, наплавкой путём электрич. или плазменного нагрева, а также сваркой взрывом. БИМС (англ. beams, множ. число от beam- балка, перекладина) - поперечная балка, связывающая бортовые ветви шпангоута. Б. придают жёсткость палубам и разносят (распределяют) палубную нагрузку на борта, продольные переборки и пиллерсы (см. Набор корпуса суднд). БИНАРНАЯ УСТАНОВКА (от лат. binarius -двойной) - паросиловая установка бинарного цикла (с двумя рабочими телами, напр, вода и ртуть). Хотя термич. кпд бинарного цикла выше кпд цикла с одним рабочим телом, широкого распространения Б. у. не получила, т. к. применение двух рабочих тел усложняет и удорожает оборудование и его эксплуатацию. БИНОКЛЬ (франц. binocle, от лат. bini - пара, два и oculus - глаз) - оптич. прибор из двух па-ралл. зрительных труб, соединённых вместе, служащий для наблюдения удалённых предметов обоими глазами. Наиболее широко применяются призмен-ные Б., у к-рых оборачивание изображения осуществляется с помощью двух призм (см. рис.). При наличии угломерной сетки с помощью Б. можно измерять горизонтальные и вертик углы и определять расстояния до наблюдаемого объекта. Б. выпускают с 2,5-22-кратными увеличениями. Призменный бинокль. Стрелками показан ход лучей БИНОКУЛЯРНАЯ ЛУПА - оптич. приспособление, содержащее две лупы, смонтированные в одной оправе и служащие для рассматривания одновременно обоими глазами мелких объектов. Обеспечивает 2 - 4-кратное увеличение. БИНОКУЛЯРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР - то же, что стереоскопический дальномер. БИНОМИАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ - коэфф. в ф-ле разложения Ньютона бинома. БИНОМИАЛЬНЫЙ РЯД - бесконечный степенной ряд, являющийся обобщением ф-лы Ньютона бинома на случай дробных и отрицат. показателей. БИО [по имени франц. учёного Ж. Б. Био (J. В. Biot; 1774 - 1862)] - малоупотребит. ед. силы электрич. тока в системе СГСБ (сантиметр - грамм - секунда - био). 1 Б. соответствует 10 А (см. Ампер). БИО... (от греч. bios - жизнь) - составная часть сложных слов, указывающая на отношение к жизни, жизненным процессам, биологии (бионика, биохимия). БИОГИДРОАКУСТИКА (от био..., гидро... и акустика), биологическая гидроакустика, - отрасль гидроакустики, изучающая звуки водных организмов. Б. имеет большое значение для ВМФ - помогает опознавать и классифицировать обнаруж. объекты и предметы - особенно в связи с появлением малошумящих атомных подводных лодок. На основе данных, полученных Б., разрабатываются также устройства для защиты акустич. линий подводной связи и повышения помехоустойчивости систем подводной телеметрии. В пром. рыболовстве данные Б. способствуют совершенствованию методов поиска объектов промысла, способов лова, оказывают помощь в определении видового состава об-наруж. скоплений. Перспективно применение Б. для создания искусств. концентраций рыб и др. водных организмов, управления поведением рыб как с целью отлова, так и регулирования их движения в рыбопропускных сооружениях. БИОКИБЕРНЁТИКА (от био... и кибернетика). биологическая кибернетика. - раздел кибернетики, изучающий общие законы передачи, переработки и хранения информации в биологич. системах. Одним из важнейших методов Б. является моделирование структуры и закономерностей поведения живой системы; такое моделирование включает создание искусств. систем, воспроизводящих определ. процессы жизнедеятельности организмов, их внутренние связи и отношения. Б. имеет неск. самостоят. направлений: собственно Б. (в узком смысле слова), изучающая процессы управления в живых организмах на разных уровнях (молекулярном, клеточном и т, д.); физиологическая кибернетика, изучающая процессы сбора и анализа физиологич. информации, орг-ции и управления физиология. процессами; нейрокиберне-т и к а, изучающая процессы управления и управляющие структуры в мозгу и в нервной системе; медицинская кибернетика, изучающая в осн. способы и средства управления патологич. процессами, способы сбора и анализа мед. информации для диагностики и лечения, занимающаяся применением средств управления в лечебной и вспомогат. мед. аппаратуре, при разработке управляемых протезов и стимуляторов (см. Бионика). БИОКОМПЛЕКС (от био... и лат. complexus - охват, сочетание) - видовой и численный состав популяций (совокупность особей одного вида, занимающих определ. место обитания) растит. и животного происхождения, искусственно подбираемый для обитания на борту космич. корабля с целью надёжного обеспечения устойчивой работы системы жизнеобеспечения. В Б. могут входить низшие и высшие растения и животные, микроорганизмы; в Б. входят и сами космонавты. См. Биотехническая система. БИОКОРРОЗИЯ (от био... и коррозия) - коррозия металлов, вызываемая микро- и макроорганизмами, а также продуктами их жизнедеятельности, в частности промежуточными и конечными продуктами биохим. реакций (органич. к-ты, аммиак, сероводород н др.). В атм. условиях Б. поверхностей металлов, покрытых лаками, красками или контактирующих с резиной, пластмассами, кожей, нефтепродуктами и т. д., вызывают плесневые грибки и бактерии, в подз. условиях - чаще всего сульфат-восстанавливающие бактерии, в морских - разл. мор. бактерии и организмы. Для предупреждения Б. поверхностей и уничтожения вызывающих её организмов применяют обработку фунгицидами. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ГИДРОАКУСТИКА - см. Биогидроакустика. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА - 1) экран или система экранов из защитных материалов (воды, бетона, свинца, стали и др.), устанавливаемых между зоной, где находятся люди, и источником радиоактивного излучения (напр., активной зоной ядерного реактора) с целью снижения интенсивности излучения до безопасного для человека уровня. 2) Биол. методы защиты организма от действия ионизируюизлучения (напр., медикаментозная профилактика лучевого поражения), понижающие чувствительность организма к облучению. БИОЛОГИЧЕСКАЯ- КИБЕРНЕТИКА - см. Биокибернетика. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА сточных вод - способ очистки бытовых и пром. сточных вод, заключающийся в биохим. разрушении (минерализации) микроорганизмами органич. в-в (загрязнений органич. происхождения), растворённых и эмульгированных в сточных водах. В минерализации органич. соединений сточных вод участвуют бактерии, к-рые в зависимости от отношения их к кислороду делятся на 2 группы: аэробы (использующие при дыхании растворённый в воде кислород) и анаэробы (развивающиеся без свободного кислорода). Аэробную Б. о. осуществляют в условиях, близких к естественным (на полях орошения и фильтрации, в биологич. прудах), и в искусственно создаваемых условиях, когда жизнедеятельность микроорганизмов интенсифицируется (в аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах). При анаэробном способе очистки используют метантенки. Выбор типа сооружений определяется характером и кол-вом сточных вод, местными условиями, требованиями к качеству очищаемой воды и т. д. БИОЛОГИЧЕСКИЙ КАНАЛ - канал, выводящий пучок нейтронов или y-лучей из активной зоны ядерного реактора в герметич. камеру, используемую для изучения биол. действия ионизирующих излучений. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ РЕНТГЕНА - см. Бэр. БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, бактериологическое оружие, - оружие массового поражения, действие к-рого осн. на использовании болезнетворных св-в микроорганизмов, способных размножаться в живых организмах и вызывать разл. массовые заболевания людей, животных и растений. К биол. средствам относят патогенные (болезнетворные) микроорганизмы: бактерии, вирусы, риккетсии, грибы и токсич. продукты их жизнедеятельности, используемые с помощью живых зараж. переносчиков заболеваний (насекомых, грызунов и др.) или в виде суспензий и порошков в боеприпасах, приборах. Б. о. запрещено Женевским протоколом 1925 я конвенцией ООН 1972, к-рая вступила в силу в 1975. БИОМЕХАНИКА (от био... и механика) - раздел биофизики, изучающий механич. св-ва живых тканей, органов и организма в целом и происходящие в них механич. явления. Обычно термин "Б." применяют к учению о движениях человека и животных. Границы исследований включают также Б. дыхат. аппарата и кровообращения. БИОНИКА (от греч. bion - элемент жизни, букв. - живущий) - направление кибернетики технической, изучающее особенности строения и жизнедеятельности организмов для создания новых машин, приборов, механизмов, строит. конструкций и технологич. процессов, хар-ки к-рых приближаются к хар-кам живых систем. Б. исследует аналогии между живыми и искусств. системами, сопоставляет их важнейшие параметры, устанавливает, в чём природа совершеннее и экономнее совр. техники, и, опираясь на полученные знания, ищет принципиально новые пути оптим. решения многих сложных инж. проблем. Перспективные направления: изучение нервных систем человека и животных, их органов чувств, способов ориентации и локации, используемых животными, а также морфологич. особенностей живых организмов для совершенствования устройств вычислит. техники, разработки новых датчиков и систем обнаружения, создания новых строит. конструкций и т. д. БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ - наука о биол. ф-циях органич. в-ва и взаимосвязи этих ф-ций с его строением. Объекты исследования Б. х. - природные соединения (витамины, гормоны, про-стагландины, антибиотики и др.). а также синтетич. биологически активные в-ва (напр., лекарств, препараты, пестициды). БИОПОЛИМЕРЫ - см., в ст. Высокомолекулярные соединения. БИОПОТЕНЦИАЛЫ, биоэлектрические потенциалы, - электрич. потенциалы, возникающие в тканях и отд. клетках живого организма в процессе его функционирования. Б. характеризуют т. н. электрич. активность разл. органов (напр., сердца, мозга) и являются источниками информации о состоянии и деятельности этих органов. Значение Б. может достигать десятков мВ. БИО - САВАРА - ЛАПЛАСА ЗАКОН [по имени франц. учёных Ж. Б. Био (J. В. Biot; 1774 - 1862), Ф. Савара (F. Savart; 1791 - 1841) и П. С. Лапласа (P. S, Laplace; 1749 - 1827)] - один из основных законов магнитного поля тока. Согласно Б. - С. - Л. з. вектор dB индукции магн. поля, создаваемого в вакууме элементом dl проводника с током силой I, в произвольной точке М поля равев (см. рис.): где dl - вектор, проведённый в направлении тока в элементе dl проводника, г - радиус-вектор, проведённый в точку М из элемента dl, r - расстояние от dl до М, а. - угол между векторами dl и r, н0 - магнитная постоянная. Вектор dB перпендикулярен к dl и r и направлен так, что из конца dB вращение от dl к r по кратчайшему направлению видно происходящим против хода часовой стрелки (на рис. вектор dB направлен из-за чертежа). К ст. Био - Савара - Лапласа закон БИОСТОЙКОСТЬ - св-во материалов и изделий долговременно сопротивляться действию грибов и бактерий, вызывающих гниение или др. разрушит. биол. процессы. Обеспечение необходимой Б. особенно важно для материалов растит. происхождения. БИОСФЕРА (oi био... к сфера) - область распространения жизни на Земле; населённая организмами поверхность Земли и близлежащие к ней части земной коры (литосфера), воды рек, морей, океанов (гидросфера) и ниж. часть атмосферы (тропосфера). Б. рассматривают как особую оболочку земного шара. БИОТЕХНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - система на борту космич. корабля, состоящая из подобранного в зависимости от назначения и продолжительности полёта биокомплекса и технич. средств, обеспечивающих оптим. условия его функционирования. Может использоваться для жизнеобеспечения космонавтов в длительном полёте. В состав технич. средств Б. с. входят подсистемы создания и распределения света, энергообеспечения, терморегулирования, а также космич. оранжерея, кухня, блоки биол. и физ.-хим. регенерации воздуха и воды, минерализации отходов и др. БИОТЕХНОЛОГИЯ (от био... и технология) - совокупность пром. методов, использующих живые организмы и биол. процессы для произ-ва продукции; одна из отраслей, определяющих научно-технич. прогресс. Термин "Б." широко распространён с сер. 70-х гг., хотя Б. известна с глубокой древности, напр., в произ-ве пищ. продуктов, для получения к-рых применялись ферменты, выделяемые из растит. и животного сырья. Б. используется для очистки сточных вод, защиты растений, получения антибиотиков, белковых кормовых добавок, при извлечении ценных компонентов и отделении вредных примесей из руд и отходов произ-ва в цветной металлургии (бактериальное выщелачивание) и т. п. Перспективно пром. получение биологически активных в-в (гормональных препаратов, биостимуляторов и др.) на осн. применения методов генетич. и клеточной инженерии. БИОТОКИ - токи, протекающие в разл. участках живого организма под действием разности биопотенциалов. Различают Б. мышц, сердца, мозга и т. д. Б. несут информацию о состоянии и деятельности соответствующего органа. Для мед., н.-и. и др. целей Б. отводят с помощью биоэлектродов, вживляемых (или устанавливаемых) в разл. места организма, и измеряют чувствнт. приборами, подключаемыми к этим электродам. Б. используют также для биоуправления. БИОУПРАВЛЕНИЕ - использование биопотенциалов (после соответствующего усиления и преобразования) в качестве сигналов, управляющих технич. системой. Так, напр., биопотенциалы, снимаемые с поврежд. скелетных мышц, используют для управления протезом, а биотоки сердца используют, напр., для синхронного управления рентгеновским аппаратом при фотографировании сердца в определ. фазе. Область применения Б. непрерывно расширяется. Б., напр., используют в манипуляторах; перспективно его применение при управлении ЛА, когда на пилота действуют сильные перегрузки и движения его затруднены . БИОФИЗИКА (от био... и физика) - наука о физ. и физ. -хим. процессах, протекающих в живых организмах. Изучает ультраструктуру биол. систем на всех уровнях орг-ции живой природы - от субмолекулярного н мол. до клетки и целого организма. Б. подразделяется на мол. Б., Б. клетки и Б. процессов управления н регуляции (см. Биокибернетика). Б. изучает также влияние разл. физ. факторов (вибраций, невесомости и др.) на организм. В самостоят. дисциплины из Б. выделились биомеханика, радиобиология и др. БИОФИЛЬТР (от био... и Фильтр) - сооружение для биологической очистки сточных вод. Представляет собой круглый или прямоугольный в плане резервуар с двойным дном, наполненный фильтрующим материалом (котельный шлак, щебень, гравий, керамзит и др.). Высота фильтрующего слоя 1 - 2 м. крупность его зерен 30 - 50 мм, крупность зёрен ниж. подстилающего слоя 60 - 100 мм. При прохождении сточных вод через фильтрующий материал на его поверхности образуется биол. плёнка из скоплений бактерий и грибков, окисляющих и мннерализующих органич. в-ва сточных вод. БИОХИМИЯ (от био... и химия) - наука, изучающая состав организмов, структуру, св-ва и локализацию обнаруживаемых в них соединений, пути и закономерности их образования, последовательность и механизмы превращений, а также их биол. и физиологич. роль. По объектам исследования различают Б. человека и животных, растений, микроорганизмов; кроме того, выделяют технич. и клинич. Б. Тесно связаны с Б. органич. и физ. химия и химия высокомолекулярных соединений, а также молекулярная биология и биоорганическая химия. Сведения о процессах, изучаемых Б. (брожение, дыхание, фотосинтез и др.), используются в отраслях пром-сти, перерабатывающих сырьё растит. или животного происхождения- БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ - см. Биопотенциалы. БИОЭНЕРГЕТИКА - наука, изучающая механизмы преобразования энергии в процессах жизнедеятельности организмов. Б. является частью молекулярной биологии, биофизики и биохимии. Все исследования в области Б. основываются на точке зрения, согласно к-рой к явлениям жизни применимы законы физики и химии, а к превращениям энергии в организме - законы термодинамики. Осн. результат развития Б. - установление единообразия энергетич. процессов во всём живом мире. БИПЛАН (от бы... и лат. planum - плоскость) - самолёт с двумя крыльями, расположенными одно над другим. До 30-х гг. схема Б. была преобладающей для мн. типов самолётов. Позже Б. был вытеснен монопланом. В СССР Б. Ан-2 (см. рис.) продолжают использовать в с. х-ве, для местных перевозок Биплан Ан-2 (СССР) БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР - транзистор с тремя чередующимися ПП областями электронного (м) или дырочного (р) типа проводимости, в к-ром протекание рабочего тока обусловлено носителями заряда обоих знаков (электронами и дырками). Различают Б. т.п - р - п- и р - п - р-типа (см. рис.). Средняя область Б. т. (её обычно делают очень тонкой - неск. мкм и менее) наз. базой, две другие - эмиттером и коллектором. База отделена от эмиттера и коллектора р - п-переходами, соответственно эмиттерными коллекторным. Принцип действия Б. т. осн. на управлении потоком неосн. носителей заряда, протекающим через базу. Эмиттерный переход смещён в прямом направлении и обеспечивает инжекцию неосн. носителей заряда, коллекторный - смещён в обратном направлении и обеспечивает собирание неосн. носителей, инжектированных эмиттером. Б. т. изготовляют гл. обр. на основе кремния и германия по планарно-эпитаксиальной технологии (см. Пла-нарная технология). Предназначен для усиления, преобразования и генерирования электрич. колебаний в широком диапазоне частот (до десятков ГГц). Выходная мощность Б. т. обычно до 100 Вт, миним. уровень шумов - до неск. дБ. Схема включения биполярного транзистора: р - область с дырочной проводимостью; п - область с электронной проводимостью; i - сила тока; RH - нагрузочный резистор БИСКВИТ (франц. biscuit) в минералогии - пластинка неглазурованного фарфора, служащая для диагностики минералов по цвету черты, оставляемой на пластинке (т. е. по цвету порошка минерала). БИССЕКТРИСА (от лат. bis - дважды и seco - рассекаю) - прямая, делящая угол пополам; любая точка Б. равно удалена от сторон угла. Три Б. углов треугольника пересекаются в одной точке - центре вписанной в треугольник окружности. БИСФЕНОЛ А - то же, что дифенилолпропан. БИТ (англ. bit, от binary - двоичный и digit - знак, цифра) - единица кол-ва информации, к-рое содержится в сообщении типа "да)" - "нет" (в двоичном коде "О" или "1"; один двоичный разряд машинного слова. Последовательность из 8 Б. образует более крупную единицу кол-ва информации - 1 байт. БИТЕНГ (от голл. beting) - одиночная или парная тумба на палубе судна для закрепления буксирного троса или якорного каната, а также для уменьшения скорости движения якорной цепи при отдаче якоря. БИТУМ (от лат. bitumen - горная смола, асфальт) - общее назв. природных или получаемых искусственно сложных органич. в-в, состоящих из углеводородов, их кислородных, сернистых и азотистых производных. Природные Б. входят в состав нефти (асфальт), а также кам. и бурого углей, торфа. В небольших кол-вах Б. присутствует в осадочных горных породах. Растворим в органич. растворителях (бензоле, сероуглероде, хлороформе и др.). Твёрдые Б. чёрного цвета; плотн. ок. 1000 кг/м3; размягчаются при температуре 25 - 90 оС. Искусств. Б. получают перегонкой природных Б., напр. из нефт. остатков (остаточный гудрон) или из отходов кислотной очистки смазочных масел (регенериров. гудрон). Б. применяют в дорожном стр-ве, в произ-ве рубероида, пергамина, для изготовления изоляц. материалов (гидроизол, металлоизол), компаундов, пластмасс и лаков. БИТУМНЫЕ МАСТИКИ - применяются для приклейки кровельных и др. строит. материалов, устройства гидроизоляции и обмазки конструктивных элементов с целью защиты их от коррозии. Различают Б. м. горячие - смесь битума и мелкого наполнителя (мел. асбест и т. п.), разогреваемые до плавления (140 - 160 °С) перед употреблением, и холодные - р-р битума в органич. растворителях (зелёное масло и др.) с добавкой наполнителя. В Б. м. для улучшения их св-в вводят порошок утильной резины, полимеры, канифоль и т. п. БИТУМНЫЕ ПЛАСТИКИ, битуминозные пластики. - пластмассы на основе природных и искусств. нефт. битумов, кам.-уг: пека или их сплавов, наполненные хлопковыми очёсами или кизельгуром. Атмосферо и водостойкие материалы. Применяются для изготовления аккумуляторных баков, деталей электро- и радиоаппаратуры, кровельных и гидроизоляц. материалов (напр., рубероида), покрытий полов и т. д. Из асбопеколита, содержащего пек, асбест и кизельгур, изготовляют асбокартон, перерабатываемый в листы, и асбобумагу, применяемую в произ-ве труб. ИТУМОВОЗ - специализир. автомобиль с цистерной для перевозки жидких битумных материалов с темп-рой до 200 °С. Б. оборудуют подогреват. устройствами или отопителями, работающими на дизельном топливе или керосине, указателями уровня наполнения, термометрами, металлич. рукавами для слива битума. Б. с распределителями битума можно использовать как автогудронаторы на стр-ве дорог, аэродромов и т. п. Вместимость совр. Б. 3 - 25 м . БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ, инертные газы, - элементы VIII гр. периодич. системы Менделеева: гелий Не, неон Ne, аргон Аr, криптон Кr. ксенон Хе, радон Rn. Химически инертны и до 1962 считались абсолютно инертными. Хим. активность возрастает с увеличением ат. массы. Известны соединения включения Ne и Аr (напр., Nе-6Н2О), эксимеры Аr, Кr, Хе (напр., ArF). фториды Кr и Rn, многочисл. соединения Хе. Б. г. входят в состав атмосферы. О применении Б. г. см. в ст. об этих элементах. БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ - золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), получившие назв. гл. обр. благодаря высокой хим. стойкости и красивому внеш. виду в изделиях. Кроме того, золото, серебро и платина обладают высокой пластичностью, а металлы платиновой группы - тугоплавкостью. Эти достоинства Б. м. сочетаются в их сплавах, широко применяемых в технике. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ -совокупность работ и мероприятий в целях создания здоровых, удобных и эстетически осмысленных условий жизни населения на территории городов, посёлков гор. типа, сел. насел. мест, курортов и мест массового отдыха. Б. н. м., являющееся составной частью градостроительства, характеризует прежде всего уровень инж. оборудования территории насел. мест. их сан.-гигиенич. состояние. Б. н. м. включает работы по инженерной подготовке территории, устройству дорог, развитию гор. транспорта, стр-лу головных сооружений и прокладке коммун. сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др., комплекс мероприятий по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоёмов и почвы, сан. очистке, снижению уровня гор. шума. См. рис. К ст. Благоустройство населённых мест. 1. Транспортный тоннель на Садовом кольце. Москва. 2. Транспортная развязка на площади Гагарина. Москва. 3. Детские учреждения в жилом районе Жирмунай. Вильнюс. 4. Озеленение и благоустройство жилого района. Ереван. БЛАНШИРОВАНИЕ (от франц. blanchir - белить, мыть добела, обдавать кипятком) - 1) Б. в пищевой промышленности - обработка плодов и овощей горячей водой, паром. Предохраняет овощи от потемнения, делает клетки плодов проницаемыми для молекул сахара, что облегчает варку варенья. Б. применяют также при приготовлении изюма, увяливании винограда. 2) В. в кожевенном производстве - удаление с нижней (бахтармяной) стороны кож остатков подкожной клетчатки. Б. придаёт поверхности бахтармы гладкость и служит для выравнивания толщины кожи по площади. БЛЕНДА СВЕТОЗАЩИТНАЯ (нем. Blende) - приспособление в виде усечённого конуса или усечённой пирамиды, присоединяемое к объективу съёмочного аппарата для предохранения фотоматериала от попадания боковых лучей света (см. рис.). Последние вызывают нежелательную засветку материала, приводящую к понижению контраста изображения и появлению бликов. Бленда света защитная БЛЕНКЕР (англ. blinker, от blink - мигать) - электромагн. прибор для оптич. (визуальной) сигнализации, устанавливаемый на телеф. коммутаторах. Применяется в качестве индикатора вызова и окончания телеф. разговора (отбоя), для сигнализации о наличии свободных соединит. линий или каналов связи. БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ ПОРЯДОК - хар-ка упорядоченности расположения атомов (молекул) в в-ве или отд. макромолекуле. Ближний порядок характерен для аморфных в-в (твёрдых и жидких); в этом случае упорядоченное расположение атомов наблюдается в пределах расстояний, близких к межатомным. При наличии дальнего порядка (т. е. в кристаллич. в-ве) атомы расположены упорядоченно во всём объёме тела. БЛИНК-КОМПАРАТОР (от англ. blink - мигать и компаратор), блинк-микроскоп, - прибор для сравнения двух фотографий одной и той же области неба, полученных в разное время одним телескопом. Б.-к. позволяет выявить объекты, изменившие за время между получением этих фотографий свой блеск или положение, - переменные звёзды, звёзды с большим собств. движением, кометы, малые планеты и т. д. БЛИНТ (от нем. blind - слепой) - нерекомендуемое назв. бескрасочного плоскоуглублённого тиснения (ранее наз. блинтовым)на книжных переплётах или толстой бу маге. БЛИЗНЕЦОВЫЙ ЛОВ - лов рыбы двумя судами - "близнецами", одновременно буксирующими трал (см. рис.). Улов выбирается на одно из них. Б. л. позволяет использовать промысловые суда меньшей мощности. Близнецовый лов: 1 - трал; 2 - ваер; 3 - промысловые суда БЛОК (англ. block, нем. Block, франц. bloc) - 1) деталь грузоподъёмных машин в форме колеса с жёлобом по окружности для цепи, каната или нити. Ось вращения Б. закрепляется на опоре (неподвижный Б.) или перемещается в пространстве (подвижный Б.). См, рис. 2) Часть механизма, прибора и т. п., представляющая собой совокупность функционально объединённых, нередко однотипных элементов, частей (напр., блок цилиндров, блок питания телевизора). 3) Б. в горном деле - выемочный участок в пределах шахтного поля или этажа, для отработки к-рого применена в полном комплексе та или иная система разработки или самостоят, средства отработки и выемки. 4) Б. в строительстве - см. Блок объёмный. Блок стеновой. Блок: а - неподвижный; б - подвижный БЛОК ЗАДЕРЖКИ, блок запаздывания. - см. Запаздывания блок. БЛОК КНИЖНЫЙ - комплект скреплённых по корешку тетрадей или листов, содержащий все страницы и комплектующие детали будущего издания. БЛОК ОБЪЁМНЫЙ - 1) конструктивный монтажный элемент, представляющий собой часть объёма здания (см. рис.). Б. о. применяются чаще всего в виде санитарно-технич. кабин, элементов лифтовых шахт, трансформаторных подстанций, реже - в виде комнат, квартир. Материалы для Б. о. - ж.-б., асбестоцемент, металл, дерево, пластмассы. Наибольшее распространение получили ж.-б. блоки. По способу изготовления Б. о. разделяют на монолитные (цельноформованные) и составные (собранные из отд. панелей)._ 2) Часть объёма строящегося судна. Б. о. применяют в судостроении при поточном произ-ве. Б. о. собирают и сваривают из секций в кондукторах. В свою очередь секции из отд. элементов изготовляют на стеллажах и стендах. Корпус судна и надстройки делятся на отд. Б. о. исходя из условий экономичности произ-ва. прочности и др. Б. о. могут не совпадать с отсеками судна. БЛОК СТЕНОВОЙ - конструктивный элемент для возведения стен здания. Б. с. бывают сплошные и пустотелые (в т. ч. с теплотехнически эффективными пустотами). Их изготовляют из лёгких, ячеистых или тяжёлых бетонов, кирпича и природного камня; выпускаются также Б. с. керамич. пустотелые (щелевые) и силикатобетонные. Различают Б.с. мелкие (т. Н. стеновые камни) стандартного размера (напр., 19 X 19 X 38 см), применяемые преим. для возведения 2 - 3-этажных зданий, и крупные, изготовляемые по спец. нормалям, - для стр-ва типовых многоэтажных зданий. БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР - генератор электрич. импульсов, возникающих вследствие действия сильной положит. обратной связи. Б.-г. собирается на электронной лампе (обычно триоде) или транзисторе и может работать в автоколебат. и ждущем режимах. Используется как автономный или синхронизированный источник электрич. импульсов .с большой скважностью в радиолокаторах, телевизорах и т. д. БЛОКИРАТОР - устройство для раздельного включения двух телеф. аппаратов с разными номерами в одну абонентскую линию. БЛОКИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ - укрупнённое пром. здание (корпус), в котором размещены осн. и вспомогат. произ-ва (цехи), хоз. и адм.-бытовые службы одного или неск. пром. пр-тий. Применение Б. п. з. уменьшает площадь заводской территории, сокращает протяжённость инж. и трансп. коммуникации, а также способствует снижению эксплуатац. расходов и стоимости БЛОКИРОВАННЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ - тип малоэтажного жилого дома, обычно состоящего из неск. располож. в ряд квартир, с пзолиров. входами в каждую квартиру и приквартирными участками. Б. ж. д. бывают: 1-этажные, 2-этажные с квартирами в двух уровнях (коттеджный тип); 2-этажные с квартирами, размещ. поэтажно; 3-этажные. Удобные связи квартир с приквартирными участками, экономичность и конструктивные преимущества делают Б. ж. д. наиболее перспективными для малоэтажного стр-ва. БЛОКИРОВКА - совокупность методов и средств, обеспечивающих закрепление рабочих органов (элементов) аппарата, машины или электрич. схемы в определ. состоянии, к-рое сохраняется и после снятия блокирующего воздействия. Б. повышает безопасность обслуживания и надёжность работы оборудования на транспорте, в энергосистемах, на электрич. станциях и подстанциях, на пром. пр-тиях, а также в разл. устройствах, приборах и аппаратах производств. и бытового назначения. Б. осуществляется механич., оптич., магн. или электрич. (схемной) связями и прекращается подачей воздействия, возвращающего части аппарата или машины в исходное состояние (до Б.) или допускающего переход в новое рабочее положение. БЛОК-КОНТАКТ - контакт электрич. аппарата, предназнач. для переключения цепей управления или сигнализации одновременно с переключением цепи самого аппарата. Б.-к. снабжаются контакторы, магнитные пускатели, выключатели высокого напряжения, разъединители и т. д. Изготовляются на длительно допускаемый ток силой до 5 - 20 А при напряжении до 220 В. Др. назв. Б.-к. - вспомогательный контакт. БЛОКООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АГРЕГАТ - мно-гооперац. автомат конвейерного типа, выполняющий комплексную обработку книжных блоков, к-рые последовательно перемещаются по рабочим позициям. В СССР выпускаются Б. а. типа БЗР-270, выполняющие заклейку корешков, сушку, трёхстороннюю обрезку блоков и закраску их верхнего обреза и 2БТГ-270, выполняющие кругление корешков, приклейку марли, капталов и бумажки. Б. а. соединяются п поточную линию, производительность к-рой до 50 блоков в 1 мин. См. рис. Схема блокообрабатывающею агрегата: ГТ - главный транспортёр; ЗУ - загрузочное устройство; С - технологические секции; ПВУ - приёмно-выводное устройство БЛОКШИВ (нем. Blockschiff) - корпус старого судна, используемый как плавучий склад (обычно о-неопасных и взрывоопасных в-в) или для жилья. БЛОЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - паротурбинная электростанция, состоящая из отд. энергоблоков, напр. котёл - турбина - генератор - трансформатор, образующих технологич. комплекс для произ-ва электроэнергии. Для Б. т. э. характерно отсутствие поперечных связей между главными трубопроводами отд. энергоблоков как по пару, так и по воде. Паротурбинный агрегат энергоблока может получать пар от одной (моноблок) или двух (дубль-блок) котельных установок. Принцип блочности, положенный в основу тепловой и электрич. схем, распространяется и на строит. часть электростанции: блок котёл - турбина - генератор размещают в строит. ячейке. Блочную схему применяют на всех сооружаемых тепловых конденсационных электростанциях. БЛУЖДАЮЩЕЙ МАСКИ МЕТОД - один из методов комбинированной киносъёмки, при к-ром изображение снимаемой сцены на киноплёнке получается в два приёма с использованием спец. (масочной) киноплёнки. Сначала снимают актёров на тёмном фоне; съёмка осуществляется на обыкнов. и масочную киноплёнки, сложенные вместе. Затем масочную киноплёнку подвергают хнм.-фотогр. обработке, в результате чего получают непрозрачный силуэт (блуждающую маску) движущегося актёра или к.-л. объекта переднего плана. После этого масочную киноплёнку снова складывают с обыкновенной т. о., чтобы силуэтное и скрытое негативное изображения актёра совпали, и через прозрачные участки масочной киноплёнки повторно снимают на обыкнов. киноплёнку желаемый фон сцены. БЛУЖДАЮЩИЕ ТОКИ - электрич. токи, протекающие в земле при использовании её в качестне токопроводящей среды (напр., в установках электросвязи, системах электроснабжения электрифицир. ж. д.). Вызывают коррозию металлнч. предметов в земле (оболочек кабелей, трубопроводов, строит. конструкций и др.), приводящую к разрушению. БЛЮМ, блум (англ. bloom), - полупродукт металлургия, произ-ва, к-рый представляет собой стальную заготовку квадратного сечения со стороной св. 140 мм, получаемую из слитков или из непрерывнолитых заготовок прокаткой на обжимных станах - блюмингах или блюмингах-слябингах. Б. предназначены для произ-ва сортового прокс.та. БЛЮМИНГ, б л у м и н г (англ. blooming), - вы-сокопроизводит. прокатный стан, предназнач. для обжатия стальных слитков большого поперечного сечения массой 1 - 12 т и более в блюмы для дальнейшей прокатки. В нек-рых случаях Б. используют для прокатки слябов, а также фасонных заготовок для крупных двутавровых балок, швеллеров и др. профилей. Б. бывают: 1)одноклетьевые (реверсивные 2-вал-ковые - дуо: большие - с диам. прокатных валков 1300 - 1150 мм, средние - 950 - 900 мм и малые - 800 - 750 мм; нереверсивные 3-валковые - трио - 800 - 750 мм); 2) сдвоенные - из двух последовательно расположенных дуо-клетей с валками диам. 1150 мм в первой клети и 1000 - 900 мм во второй; 3)непрерывные - из неск. последовательно располож. нереверсивных дуо-клетей с валками диам. 1000 - 800 мм; 4) специализир. (одноклетьевые реверсивные дуо) - 1400 - 1350 мм, выпускающие заготовку для широкополочных балок. Производительность совр. крупных Б. - ок. 6 млн. т блюмов в год. См. рис. Блюминг: 1 - станина рабочей клети; 2 - верхний валок; 3 - манипулятор; 4 - шпиндели; 5 - электродвигатели нажимного устройства БЛЮМИНГ-СЛЯБИНГ - комбинир. прокатный стан для обжатия крупных стальных слитков на заготовки квадратного (блюмы) или прямоугольного (слябы) сечения. БМВ (BMW - Bayerische Motorenwerke) - марка легковых автомобилей (выпуск с 1928) и мотоциклов (выпуск с 1923) фирмы "Байерише моторенверке" в ФРГ. В 1986 изготовлялись легковые автомобили ср. класса с повыш. динами ч. качествами (рабочий объём двигателей 1,8 - 3,5 л, мощность 66 - 210 кВт, Макс. скорость 160 - 255 км/ч)и мотоциклы с 2,3 н 4-цилиндровыми 4-тактнымн двигателями (рабочий объём 0,6 - 1 л, мощность 20 - 66 кВт, Макс. скорость 145 - 220 км/ч). См. рис. Легковой автомобиль БМВ
вверх