ОКСИДИМЕТРИЯ (от нем. oxydieren - окислять и ...метрия), редоксметрия, - группа методов титриметрич. анализа, осн. на применении окислительно-восстановит. реакций. ОКСИДИРОВАНИЕ - окисление поверхностных слоев металлич. изделий хим. или электрохим. обработкой либо воздействием воздуха при высоких темп-pax. Образующиеся оксидные плёнки предохраняют изделие от коррозии (алюм. и магниевые сплавы) либо имеют декоративное значение (см. Воронение). ОКСИДПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром диэлектриком служит оксидный слой металла. Одна обкладка О. к. выполняется из металла, другая представляет собой слой ПП. ОКСИДЫ, окиси, окислы, - соединения хим. элементов с кислородом. По хим. св-вам все О. делятся на солеобразующие и несолеобразующие. Солеобразующие О. подразделяются на основные, кислотные и амфотерные (продукты их взаимодействия с водой являются соответственно основаниями, кислотами или проявляют амфотерность). Мн. О. встречаются в природе; таковы, напр., вода Н2О, углекислый газ CO2, кремнезём SiO2. Нек-рые природные О. (железа, алюминия и т. д.) служат гл. источником получения соответствующих металлов. О. широко применяют в технике, напр. негашёную известь СаО - в строит. деле, NO2, SO2 - в произ-ве азотной и серной к-т. ОКСИКИСЛОТЫ, гидроксикислоты, - органич. соединения, содержащие карбоксильную ( - СООН) и гидроксильную ( - ОН) группы и обладающие одновременно св-вами карболовых к-т и спиртов. Различаются по числу СООН-групп (основность) и общему числу ОН-групп, в т. ч. входящих в СООН-группу (основность). Напр., гидроксиуксусная (гликолевая) к-та CH2(OH)COOH - одноосновная двухатомная. В зависимости от взаимного расположения ОН-группы по отношению к СООН-группе различают а-, бета-, у- и б-О. Напр., СН3СН(ОН)СООН - а-гидроксипропионовая (молочная) к-та, CH2(OH)CH2COOH - бета-гидроксипропионовая. О. применяются в произ-ве лекарств. и душистых в-в, красителей, ПАВ, как консерванты и антисептики в пищ. пром-сти и т. д. ОКСИЛИКВИТЫ [от лат. oxy(genium) - кислород и liquidus - жидкий] - ВВ на основе органич. поглотителей (древесный уголь, мелкие опилки и т. п.), пропитанных жидким кислородом. Вытеснены аммиачно-селитренными ВВ. ОКСОГРУППА - то же, что карбонильная группа. ОКТАВА (от лат. octava - восьмая) - внесистемная безразмерная ед. частотного интервала. Обозначение - окт. 1 окт равна частотному интервалу, при к-ром логарифм при основании 2 отношения двух частот равен единице: 1 окт = logt(f2/f1) при f2/f1 = 2, где f1 и f2 - частоты. О. разделяют на 1200 частей, наз. центами. ОКТАН-КОР РЕКТОР - приспособление на прерывателе-распределителе зажигания для установки опережения зажигания вручную в зависимости от октанового числа применяемого топлива. ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО - условный показатель ан-тидетонац. св-в моторных топлив (бензина и выпускавшегося ранее тракторного керосина). Моторное топливо сравнивается со смесью изооктана, О. ч. к-рого условно принято за 100, м-гептана с О. ч., равным 0. Процент изооктана в смеси, эквивалентной по детонац. стойкости испытываемому топливу, наз. О. ч. топлива. Топливо испытывают на спец. двигателе. ОКТАЭДР (греч. oktaedron, от oktо - восемь и bedrа - основание, грань) - один из пяти типов правильных многогранников; имеет 8 граней (треугольных), 12 рёбер, 6 вершин (в каждой вершине сходятся 4 ребра). Если а - длина ребра О., то его объём V = 1/3a3 корня из 2 ~ 0,4714 а3. См. рис. Октаэдр ОКТОГЁН - мощное вторичное ВВ (по взрывчатым хар-кам превосходит гексаген). Бесцветный кри-сталлич. нерастворимый в воде порошок; плотн. 1960 кг/м3, теплота взрыва 5,7 МДж/кг, скорость детонации ~9,1 км/с. Высокие термич. стойкость и tпл 278,5 - 280 °С позволяют применять О. для взрывных работ при повыш. темп-pax (напр., в глубоких и сверхглубоких скважинах). ОКТОД [от греч. okto . - восемь и (электр)од] - электронная лампа с 8 электродами: катодом, анодом и 6 сетками (2 управляющими, 3 экранирующими и защитной). Предназначался для преобразования частоты в супергетеродинных радиоприёмниках. Из-за сложной технологии изготовления не получил широкого распространения. ОКУЛЯР (от лат. ocularis - глазной, oculus - глаз) - часть оптич. прибора (микроскопа, телескопа и др.), обращённая к глазу наблюдателя. О. служит для рассматривания изображения, образуемого объективом или комбинацией объектива с др. оптич. системами, напр. призмами. ОКУСКОВАНИЕ - обработка пылевидных и мелких рудных материалов с целью их укрупнения при подготовке к плавке. Применяются след. способы О.: агломерация, брикетирование, окатывание (окомкование ). "ОЛДСМОБИЛ" (Oldsmobile) - назв. легковых автомобилей, выпускаемых одноимённой фирмой с 1897 [с 1908 - концерном "Дженерал моторе" (General Motors)] в США. В 1986 изготовлялись легковые автомобили среднего и большого классов. Рабочий объём двигателей 1,8 - 5 л, мощность 63 - 134 кВт, Макс. скорость 160 - 190 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Олдсмобил" ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА (от лат. oleum - масло) СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН - бесцветная вязкая жидкость; tкип 232 °С (при давлении ~ 2кПа). В виде триглицерида содержится во всех растит. и животных жирах. Применяется в произ-ве пластификаторов, флотореагентов, пеногасителей и т. д. Этиловый эфир О. к. (линетол) - лекарств. средство; соли О. к. (олеаты) - моющие и текстильно-вспомогат. в-ва. ОЛЕУМ (от лат. oleum - масло) - раствор триок-сида серы (серного ангидрида) SO3 в безводной серной к-те H2SO4, содержащий 18 - 20%, иногда до 60% SO3. Включает пиросерную H2S2O7 и др. высшие серные к-ты. Бесцветная маслянистая жидкость; во влажном воздухе "дымит" (поэтому О. часто наз. дымящей серной кислотой). Применяется в произ-ве красителей, ВВ и т. д. Вызывает ожоги кожи. ОЛЕФИМЫ (от франц. olefiant - маслообразующий, от лат. oleum - масло и facio - делаю) - алкены, этиленовые углеводороды, - ненасыщ. углеводороды, молекулы к-рых имеют линейное строение и содержат одну двойную связь (родоначальник ряда - этилен). Способны к реакциям присоединения, в т. ч. к полимеризации. Содержатся в продуктах переработки нефти и природного горючего газа. ОЛИВИН (от лат. oliva - оливка, маслина; по цвету) - породообразующий минерал, силикат магния и железа (Mg, Fe)2SiO4. Промежуточный член изоморфного ряда форстерит - фаялит. Цвет от желто- до буро-зелёного. Тв. по минералогии, шкале 6,5 - 7; плотн. 3200 - 4400 кг/м3. Прозрачный золотисто-зелёный О.-хризолит - драгоц. камень. ОЛИГОМЕРЫ (от греч. oligos - малый, маленький) - члены гомологических рядов, занимающие по значению мол. массы область между мономерами и полимерами (см. Высокомолекулярные соединения). К О. относятся, напр., мн. смолы синтетические, жидкие каучуки, смазочные масла. ОЛИГОЭФИРАКРИЛАТЫ - олигомерные продукты взаимодействия многоатомных спиртов с многоосновными органич. к-тами в присутствии регуляторов роста цепи, напр. акриловых к-т. Вязкие жидкости или твёрдые в-ва. Отличаются высокой реакц. способностью. Применяются в произ-ве стеклопластиков, компаундов полимерных, лаков, клеёв, герметиков и т. д. ОЛИФЫ (от греч. aleipha - мазь, масло, жир) - жидкие материалы на основе растит. масел или маслосодержащих (жирных) алкидных смол. Хорошо смачивают дерево и металл. При нанесении на поверхность тонким слоем высыхают в результате полимеризации масла с образованием эластичной плёнки, нерастворимой в воде и в органич. растворителях. Высыхание ускоряется при введении в состав О. сиккативов. Применяются для приготовления масляных красок (густотёртых и разбавл. до рабочей вязкости), грунтовок, шпатлёвок, а также для пропитки поверхности дерева и др. пористых материалов перед их окраской. ОЛОВО (общеслав., назв. по цвету от корня ol- - белый или жёлтый) - хим. элемент, символ Sn (лат. Stannum), ат. н. 50, ат. м. 118,71. О. - серебристо-белый металл, мягкий и пластичный, медленно тускнеющий на воздухе. О. полиморфно. Наиболее устойчиво т. н. белое О. или fl-Sn, с плотн. 7295 кг/м3; при темп-ре ниже 13,2 °С стабильно серое О., или а-Sn, с плотн. 5846 кг/м3. Аллотропный переход белого О. в серое служит причиной т. н. "оловянной чумы" - разрушения на холоде изделий и припоя из О. Плавится О. при 231,9 °С. Из минералов О. пром. значение имеют касситерит (оловянный камень) SnO2 и в меньшей степени станнин Cu2FeSnS4. Концентраты обжигают, выщелачивают О., выделяют SnО2, к-рый восстанавливают до металла. Ок. 40% О. расходуется на произ-во белой жести для консервной пром-сти. Это обусловлено стойкостью О. против коррозии, лёгкостью покрытия им железа и безвредностью продуктов коррозии. О. применяют для пайки, лужения, для изготовления бронз, латуней, типогр., подшипниковых и др. сплавов. Сульфид SnS2 входит в состав красок для золочения. Диоксид SnO2 идёт на приготовление жаростойких эмалей и свинцово-оловянных глазурей. О. высокой чистоты применяют в ПП технике и электронике. Соединение Nb3Sn - один из важнейших сверхпроводников. ОЛОВЯННАЯ ЧУМА - разрушение оловянных предметов, обусловленное аллотропич. превращением белого олова (бета-модификация) в серое (а). Уд. объём олова при этом переходе резко увеличивается (примерно на 25% ), вследствие чего изделия рассыпаются в порошок. Превращение начинается при 13,2 °С и ускоряется с понижением темп-ры, достигая максимума при - 33 °С. Переходу бета -> а способствует наличие в белом олове зародышей серого. Для предохранения от О. ч. олово и изделия из него следует хранить в отапливаемых помещениях. Поражённое О. ч. олово переплавляют. ОЛЬФАКТОМЕТР (от лат. olfactus - обоняние и ...метр) - мед. прибор для определения чувствительности обоняния посредством вдувания в нос воздуха с известной концентрацией пахучего в-на. Применяется при физиологич. исследованиях. ОМ [по имени нем. физика Г. С. Ома (G. S. Ohm; 1787 - 1854)] - ед. электрич. сопротивления в СИ. Обозначение - Ом. 1 Ом равен электрич. сопротивлению участка электрич. цепи, на к-ром пост. ток силой 1 А вызывает падение напряжения 1 В. См. Aмnep, Вольт, а также Акустический ом, Механический ом, Тепловой ом. ОМА ЗАКОН - один из осн. законов электрич. тока. Согласно О. з., сила пост, электрич. тока в участке электрич. цепи прямо пропорциональна напряжению электрическому на этом участке. Если в участке 1-2 ток силой I идёт в направлении от 1 к 2, то по О. з. где U12, "ф1-ф2"и Е12 - напряжение на рассматриваемом участке, разность потенциалов на его концах и эдс, прилож. на этом участке, a R - пост, величина, ваз. омическим сопротивлением участка. О. з. справедлив для металлич. проводников и электролитов, темп-pa к-рых при изменении электрич. напряжения и силы тока поддерживается постоянной. Для тока в газах и вакууме, для нек-рых контактов (см. Детектор) зависимость I от U12 нелинейная, т. е. О. з. не выполняется. О. з. можно записать в форме pj = Е, где j - плотность тока, p - уд. сопротивление проводника, а Е - напряженность результирующего (электростатич., стороннего и индуцир.) поля в проводнике. О. з. можно также применять для перем. (синусоидальных) квазистационарных токов: I = U/Z, где I и U - амплитудные (или действующие) значения тока и напряжения, a Z - сопротивление полное участка цепи. ОММЕТР (от ом и ...метр) - прибор для непосредств. измерений электрич. активного (омического) сопротивления. О. обычно делают на неск. пределов измерения от мкОм до МОм. Для измерений больших сопротивлений применяют мегаомметры, тераомметры и др. См. рис. Схемы омметров: а - с миллиамперметром; б - с магнитоэлектрическим ло-гометром; Е - источник питания; ИМ - измерительный механизм (миллиамперметр или лого-метр); К - ключ; rx - измеряемое сопротивление; I - ток в ИМ; I1 I2 - токи в рамках логометра; r1 и r2 - сопротивления рамок логометра; R1 - вспомогательный резистор ОМНИБУС (от лат. omnibus - для всех) - многоместная конная карета с платными местами для пассажиров, совершавшая регулярные рейсы в городах и между городами; первый вид обществ, транспорта. О. прекратили использовать в нач. 20 в. Термином "О." во Франции обозначают пасс, поезд (в отличие от скорых поездов и экспрессов). Окончание "бус" вошло в состав слов "автобус", "троллейбус" и др. ОМЫЛЕНИЕ - превращение производных органич. к-т (эфиров, нитрилов, амидов, хлорангидридов и др.) в к-ты или их соли. Происходит под действием воды в присутствии щелочей или неорганич. к-т (гидролиз), а также под действием ферментов. Пример О,- гидролиз сложного эфира с образованием к-ты и спирта: О. растит. и животных жиров - метод получения глицерина, высших жирных к-т и их солей - мыл (отсюда происхождение термина,). ОНДУЛЯТОР (франц. ondulateur, от onde - волна) - приёмный телегр. аппарат, записывающий знаки Морзе кода в виде зигзагообразной линии на движущейся бум. ленте (см. рис.). Применяется на радиотелегр. линиях связи. Образец записи ондулятором на бумажной ленте ОПАЛ (лат. opalus, греч. opallios, от санскритского упала - драгоценный камень) - минерал, гидрат кремнезёма состава SiO2*nH2O. О.- аморфный твёрдый гидрогель. Цвет молочно-белый (молочный О.), жёлтый (восковой О.), оранжево-красный (огненный О.), зелёный (празопал) и др.; также бесцветный (гиалит). Тв. по минералогич. шкале 5 - 6,5; плотн. 1900-2300 кг/м3. Со временем О. постепенно теряет воду и переходит в халцедон, затем в кварц. Благородный О. с радужной игрой цветов - драгоц. камень. О.- полезный компонент диатомита, опоки, трепела. ОПАЛУБКА - совокупность элементов и деталей, предназнач. для образования формы монолитных бетонных или ж.-б. конструкций и сооружений, возводимых на строит, площадке. О. изготовляется из дерева, металла, фанеры, железобетона, пластмасс и др. материалов. Наиболее распространены разборно-переставная. объёмно-блочная и скользящая (подвижная). Выбор типа О. определяется характером бетонируемых конструкций (сооружений), соотношением их геом. размеров, принятой технологией произ-ва работ, климатич. условиями (см. рис.). Общий вид стальной разборно-переставной опалубки ступенчатого фундамента Скользящая опалубка для высоких сооружений (фрагмент): 1 - домкратный стержень; 2 - гидравлический домкрат; 3 - домкратная рама; 4 - рабочий настил; 5 - щит опалубки; 6 - ферма рабочего настила; 7 - внутренние подвесные подмости; 8 - наружные подвесные подмости; 9 - козырёк по наружному периметру опалубка "ОПЕЛЬ" (Opel) - назв. легковых автомобилей западногерм. фирмы "Адам Опель" (Adam Opel), выпускаемых с 1898 [с 1929 фирма - в составе концерна "Дженерал моторе" (General Motors) в США]. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого, малого и среднего классов. Рабочий объём двигателей 1-3 л, мощность 33 -132 кВт, макс. скорость 140-215 км/ч. По конструктивным особенностям нек-рым автомобилям "О." подобны автомобили "Воксдголл". См. рис. Легковой автомобиль "Опель" ОПЕРАНД (лат. operandum, от ореrоr - работаю, действую) - величина, представляющая собой объект операции, реализуемой ЭВМ в ходе выполнения программы. Напр., О. арифметич. операций обычно являются числа: при сложении - слагаемые, при умножении - сомножители. ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ - то же, что оперативное запоминающее устройство. ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ - условное назв. полиграф. техники быстрого и технически несложного размножения информац. материалов, документов и т. п. в относительно небольших тиражах. К способам О. п. относят офсетную печать на малоформатных машинах типа ротапринта с использованием металлич., бум. или полимерных печатных форм, печатание на ротаторах, электрографич. печать (см. Электрография) и др. ОПЕРАТИВНАЯ СВЯЗЬ в управлении - передача и приём деловой информации в пределах учреждения, пр-тия и т. д. Существует О. с. бездокументальная (телефонная, радиосвязь, поисково-вызывная сигнализация и т. п.) и документальная (телеграфная и факсимильная связь, пневматич. почта и т. п.). ОПЕРАТИВНОЕ ЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (ОЗУ) - запоминающее устройство ЭВМ, предназнач. для записи, хранения и выдачи информации, используемой непосредственно при выполнении арифметич. и логич. операций, осуществляемых в ходе реализации программы. Запись и считывание информации производится, как правило, в темпе работы ЭВМ, Обычно ОЗУ является самым быстродействующим из запоминающих устройств данной ЭВМ (кроме сверхоперативного). Ёмкость ОЗУ достигает неск. тыс. кбайт, время обращения - десятки не (в полупроводниковых ОЗУ). Наиболее перспективны ОЗУ, выполненные на больших интегральных схемах. ОПЕРАТИВНЫЙ ТОК - назв. электрич. тока в цепях питания устройств управления, сигнализации, релейной защиты и автоматики в разл. электроустановках. О. т. может быть постоянным (напр., от аккумуляторной батареи, генератора пост. тока) или переменным (напр., от трансформатора). Электрич. напряжение в цепях О. т. 24, 48, 60, 110 и 200 В. ОПЕРАТОР в математике - понятие, означающее соответствие между элементами двух множеств X и Y, относящее каждому элементу х из X нек-рый элемент у из Y. В тех случаях, когда X и У - числовые множества, пользуются термином "функция"; О., отображающий бесконечномерное пространство в множество действит. или комплексных чисел, ваз. функционалом. ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА - комплекс программ в составе программного обеспечения ЭВМ, предназнач. для автоматизации планирования и организации процессов обработки информации, её ввода и вывода, распределения ресурсов, подготовки и отладки программ. О. с. планирует ресурсы вычислит. системы (аппаратурные, программные, временные), обеспечивает взаимодействие её с внеш. средой, оперативно контролирует исправность технич. средств и организует восстановление процессов обработки данных после устранения неисправностей (эти ф-ции осуществляет супервизор). В О. с. входят также программы обслуживания (для копирования наборов данных, подготовки носителей данных, редактирования текстов и т. д.), трансляторы, загрузчик (осуществляет загрузку программ в оперативную память и подготовку их к выполнению), программы сортировки, слияния и др. ОПЕРАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ - совокупность методов прикладного матем. анализа, позволяющих получать решения сложных линейных дифференц. и интегр. ур-ний. В основе О. и. лежит замена изучаемых ф-ций (оригиналов) другими функциями (изображениями). При такой замене, напр., линейные дифференц. ур-ния переходят в алгебр, ур-ния. Решая последние, находят изображение решения, а по нему восстанавливают само решение. Операции нахождения изображения по оригиналу (и наоборот) облегчаются наличием обширных таблиц оригиналов и изображений. ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ в вычислительной технике - см. Решающий усилитель. ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ - законченная часть технологич.процесса, выполняемая на одном рабочем месте одним или неск. рабочими, а также без участия рабочих или под их наблюдением (при автоматизир. произ-ве). В металлообработке и нек-рых др. производств. процессах О. т. расчленяется на позиции, установы, переходы и т. д. П о з и ц и е й наз. фиксированное положение, занимаемое закреплённой обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования для выполнения определ. части О. т. Уставов - изменение положения обрабатываемой заготовки или собираемого объекта в процессе выполнения О. т. Переход - законченная часть О. т., характеризуемая постоянством применяемого инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке. О. т. характеризуется неизменностью объекта произ-ва и оборудования. О. т. служит осн. расчётной единицей для определения производительности и планирования загрузки оборудования, а также для технич. нормирования труда. ОПЕРАЦИЯ ЭВМ - совокупность действий, предусматриваемых одной командой ЭВМ, при выполнении заданной программы. В состав О. ЭВМ входят базисные операции и операции, определяющие процедуру выполнения нек-рых часто встречающихся действий и представляющие собой стандартную последовательность базисных О. ЭВМ. Базисными О. ЭВМ являются операции арифметич., логич., пересылки, передачи управления, переадресации, обращения к внеш. устройствам и др. К О. ЭВМ типа процедур относятся: вычисления элементарных функций, матрично-векторные операции, макрокоманды операционной системы, обращение к библиотеке стандартных подпрограмм и т.п. Использование О. ЭВМ типа процедур позволяет расширить операц. возможности ЭВМ, способствует упрощению программирования и более эффективному выполнению программ. Время выполнения операций в совр. ЭВМ от неск. не (арифметич., логич. О. ЭВМ) до неск. мс (ввод - вывод данных, обращение к внеш. ЗУ). ОПЕРЕЖАЮЩАЯ (ЗАБИВНАЯ) КРЕПЬ - горная крепь, возводимая с опережением забоя выработки по его контуру. О. (з.) к. применяют при проведении выработок в слабых, неустойчивых породах (песок, влажная глина и т. п.), не позволяющих оставлять свободные поверхности. При проведении вертик. выработок в слабых породах крепь опускается под действием собств. веса и наз. погружной. При проведении горизонтальных и наклонных выработок крепь наз. забивной и состоит из металлич. клиньев, забиваемых в породу впереди забоя. ОПЕРЕЖЕНИЕ ВПУСКА И ВЫПУСКА в поршневых машинах - открытие органов распределения поршневой машины до начала тактов впуска и выпуска. О. в. и в. необходимо для компенсации относительно медл. увеличения площади проходного сечения впускных и выпускных органов в начале такта. Оно зависит от скоростного режима работы машины, ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ - воспламенение искрой топлива в двигателе внутр. сгорания с принудит. зажиганием перед концом такта сжатия. В теоретич. цикле двигателя зажигание топлива должно происходить точно в конце такта сжатия. В действит. цикле применяют О. з. с тем, чтобы Макс. тепловыделение осуществилось в начале такта расширения. У совр. двигателей с принудит. зажиганием опережения угол составляет 10 - 35° и регулируется автоматически в зависимости от режима работы двигателя. ОПЕРЕЖЕНИЯ УГОЛ - угол поворота коленчатого вала двигателя внутр. сгорания, показывающий, насколько момент начала того или иного процесса в двигателе (напр., подачи топлива, открытия впускного или выпускного клапана, момента зажигания) опережает момент прихода поршня в мёртвую точку. ОПЕРЕНИЕ летательного аппарата - аэродинамич. поверхности, предназнач. для обеспечения устойчивости и управляемости ЛА в прод. и боковом движении. Самолёты т. н. нормальной схемы имеют хвостовое О. (см. рис.), включающее горизонтальное О. - стабилизатор с шарнирно подвеш. к нему рулём высоты и вертик. О. - киль с рулём направления. На сверхзвук, самолётах горизонтальное и вертик. О. могут быть цельноповоротными (без рулей), являясь одновременно стабилизирующими и управляющими поверхностями. Функции горизонтального и вертик. О. совмещаются в V-образном оперении (встречается редко). Существуют аэродинамич. компоновки самолётов, в к-рых горизонтальное О. размещается перед крылом (дестабилизатор) или отсутствует. Двухкилевое вертик. О. устанавливается на концах стабилизатора, а в нек-рых бесхвостых схемах на крыле. Различные виды оперения самолётов: а - горизонтальная часть оперения крепится к фюзеляжу; б - горизонтальная часть оперения крепится к верхней части киля; 1 - киль; 2 - руль направления; 3 - триммер; 4 - стабилизатор; 5 - руль высоты ОПИЛИВАНИЕ - одна из слесарных операций, заключающаяся в срезании слоя материала с заготовки напильником вручную или на станках. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ летательного аппарата - обозначение на ЛА, позволяющее определить его гос. принадлежность, назначение и различить ЛА одной марки. О. з. наносят на частях ЛА - снизу и сверху на крыле, сбоку на фюзеляже, на киле. ОПОКА - 1) О. вгеологии - твёрдая микро пористая лёгкая порода серой или чёрной окраски; состоит гл. обр. из опала (до 90% ) с примесью зёрен кварца, полевых шпатов и др. минералов, глинистых частиц, скелетных остатков кремневых микроорганизмов. Содержание аморфного кремнезёма 92 - 98%. Плотн. 2300 - 2550 кг/м3. Не размокает в воде; липнет к языку. Используется О. подобно диатомиту и трепелу (наполнитель и т. д.). Чистые сорта О. - сильные адсорбенты. 2) О. в литейном производстве - приспособление в виде жёсткой рамы (открытого ящика - см. рис.), служащее для удержания в нём формовочной смеси при изготовлении разовых песчаных форм, транспортирования ях и заливки металлом. О. изготовляют из стали, чугуна, алюм. сплавов. Литейная опока ОПОРА ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ, глубокая опора, - используется для сооружения фундаментов без устройства котлована. Сооружается О. г. з. погружением в грунт предварительно изготовл. ж.-б. конструкций (свай-оболочек) или заполнением выработанных в грунте скважин и траншей. О. г. з. погружают на гл. до 30 м и более и используют при стр-ве сооружений с большими сосредоточ. нагрузками. ОПОРА МОСТА - конструкция, предназнач. для восприятия нагрузок от пролётного строения и передачи их грунтовому основанию. О. м. сооружают из бетона, ж.-б., реже из камня, дерева, стали. Бетонные и ж.-б. О. м. делают сборными или монолитными. Крайние О. м. наз. устоями, промежуточные - быками. О. м. состоят из фундамента и тела опоры с оголовком (верх, часть). См. рис. Опоры моста через р. Оку у Касимова К ст. Опора моста. Опоры строящегося моста (Ереван, 1987) ОПОРНОЕ БУРЕНИЕ - проходка глубоких и сверхглубоких разведочных скважин для изучения геол. разреза. При О. б. производят детальное послойное изучение керна, геотермич., каротажное и гидрологич. исследования. Данные О. б. используют для определения направления поисково-разведочных работ гл. обр. на нефть и газ. ОПОРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - электрич. напряжение, относительно к-рого отсчитывается другое напряжение. Источник О. н. должен обеспечивать его высокую стабильность. О. н. необходимо для прямого сравнения (в этом случае оно должно быть известным), для измерений относит. изменений напряжения, а также для получения сигналов ошибки в стабилизаторах и регуляторах напряжения. Источниками О. н. служат нормальные элементы, параметрич, стабилизаторы и др. ОПОРЫ - устройства для поддержания и прикрепления несущих конструкций сооружений. В зданиях О. балок и ферм служат столбы, стойки, колонны и т. п. В мостах О. являются устои и быки. При расчёте конструкций методами строительной механики рассматриваются не действит. О. сооружений, а их расчётные схемы (см. рис.). ОПОРЫ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ - сооружения (конструкции) для подвески проводов и грозозащитных тросов воздушных ЛЭП. Изготовляются из дерева (гл. обр. в лесных р-нах). ж.-б. и стали (в основном для ЛЭП напряжением 220 кВ и выше). Различают О. л. э. промежуточные и анкерные (см. рис.); первые служат гл. обр. для поддержания проводов и тросов на прямых участках трассы ЛЭП, вторые, воспринимающие натяжение проводов и тросов, имеют более жёсткую и прочную конструкцию, устанавливаются в начале и конце т. н. анкерованных участков ЛЭП, на поворотах, при переходах через водные преграды и т. п. Анкерная металлическая опоре линии электропередачи на повороте Промежуточная деревянная свободностоящая П-образная опора линии электропередачи Промежуточная металлическая одностоечная опора линии электропередачи с оттяжками ОПРАВКА - приспособление, используемое для крепления на нём пустотелых изделий или инструментов при обработке на металлореж. станках. О., введённая в полость изделия, предотвращает возможное продавливание стенок, уменьшение диаметра отверстия и т. д. О. бывают цельные и разжимные. Простейшие оправки в виде цилиндрич. стержней применяются также в кузнечном произ-ве, для выправления смятых труб и т. п. ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ - обработка мор. воды или воды сильноминерализов. источников с целью снижения концентрации растворённых солей до степени (обычно до 1 г/л), при к-рой вода становится пригодной для питьевых и хоз. целей. При О. в. испарением солёную воду нагревают, а образовавшийся пар конденсируют. В нек-рых случаях для О. в. используют АЭС (в СССР энерго-опреснит. комплекс на базе АЭС в г. Шевченко). При О. в. вымораживанием используют св-во солёной воды при замерзании образовывать кристаллы пресного льда, между к-рыми располагаются кристаллы солёного льда. При таянии в жидкое состояние в первую очередь переходят кристаллы солёного льда. При электродиализном методе катионы и анионы растворённых в воде солей под действием пост. электрич. поля удаляются через спец. мембраны, не пропускающие пресную воду. Гиперфильтрац. метод осн. на св-ве мембран, изготовл. из ацетилцеллюлозы или полиамидных смол, при давлении выше осмотического пропускать молекулы воды, но задерживать гидра-тированные ионы растворённых в воде солей. Схема многоступенчатого дистилляционного опреснителя с мгновенным вскипанием: I - IV, .... N - камеры испарения; 1 - насосы; 2 - паровые эжекторы; 3 - конденсатор эжектора; 4 - подогреватель; 5 - брызгоулавливатели; 6 - конденсаторы; 7 - поддоны для сбора конденсата ОПРЕСНИТЕЛЬ - устройство для опреснения воды. Дистилляционные О., с помощью к-рых получают ок. 96% всей опресняемой в мире воды, бывают одно- и многоступенчатые. В многоступенчатых О. с трубчатыми испарителями нагрев и испарение воды в первой ступени осуществляются паром, поступающим из парогенератора, а каждая след. ступень обогревается "вторичным" паром, образующимся в предыдущей ступени. Конденсат пара, обогревающего первую ступень, возвращается в котёл, конденсат, образующийся в остальных ступенях, направляется потребителям. В многоступенчатых О. с мгнов. вскипанием солёная вода последовательно поступает в камеры с пониж. давлением, где частично испаряется; конденсат скапливается на поддоне, откуда откачивается насосом. См. рис. Схема ступенчатого дистилляционного опреснителя: 1 - корпус испарительной камеры; 2 - нагревательный элемент; 3 - конденсатор; 4 - насос; 5 - брыэгоулавливатель К ст. Опреснитель. Опреснительный комплекс на АЭС в г. Шевченко ОПРОБОВАНИЕ месторождений полезных ископаемых - отбор, обработка и исследование проб из разл. пунктов тел полезных ископаемых для определения физ. хар-к, хим. состава и содержания одного или неск. компонентов. Различают хим., минералог., технич., технологич. О. ОПРОКИДЫВАНИЕ ЦИРКУЛЯЦИИ - изменение в барабанных котлах подъёмного движения воды в пароводяной смеси на опускное, возникающее в отд. парогенерирующих трубах парового котла вследствие уменьшения тепловосприятия этих труб по сравнению с остальными. При О. ц. может возник" нуть застой пузырьков пара или изменение их направления движения на обратное. О. ц. способствуют захват пара опускными (не обогреваемыми) трубами из барабана, неравномерный обогрев параллельно включённых труб, резкое падение давления в котле или чрезмерная его форсировка и др. О. ц. может привести к пережогу труб. Более общее назв. О. ц., пригодное и для прямоточных котлов, - опрокидывание потока. ОПРЫСКИВАТЕЛЬ - машина для опрыскивания растений р-рами. суспензиями или эмульсиями ядохимикатов для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, при дефолиации и др. В СССР используют самолётные, тракторные (прицепные и навесные - см. рис.) и ранцевые О. По способу дробления рабочей жидкости и нанесения её на обрабатываемые растения различают гидравлич. и вентиляторные О., по назначению - полевые, садовые, виноградниковые, хлопковые и др., а также универсальные, к-рые снабжаются сменными рабочими органами. Производительность тракторного полевого О. - до 50 га/ч при расходах жидкости 5 - 30 л/га, садового О. - до 6 га/ч при расходах жидкости 500 - 1800 л/га. Навесной универсальный опрыскиватель ОН-400 ОПРЫСКИВАТЕЛЬ-ОПЫЛИВАТЕЛЬ - комби-нир. машина для опрыскивания растений р-рами, суспензиями и эмульсиями ядохимикатов, а также для опыливания их сухими порошкообразными ядохимикатами или для увлажнённого опыливания. В СССР осн. О.-о. является ОВХ-14, используемый для борьбы с вредителями и болезнями хлопчатника и др. с.-х. культур, а также для профилактия. обработки меж, обочин дорог и деревьев, обработки пропашных культур и др. Машина навешивается на трактор Т-28Х4. Производительность при опрыскивании до 7,5 га/ч, при опыливании до 7 га/ч. ОПТИКА (греч. optike - наука о зрительных восприятиях, от optos - видимый, зримый) - раздел физики, в к-ром рассматривается учение о свете, его распространении и взаимодействии с обществом. Совр. О. исследует не только видимое излучение (свет), но также и не видимые глазом инфракрасное излучение и ультрафиолетовое излучение. Оптич. явления, для объяснения к-рых достаточны приближ. представления о световых лучах и экспериментально установл закономерности отражения и преломления этих лучей на границе раздела двух сред, рассматриваются в геометрической оптике. Гл. часть О. составляет физическая О., занимающаяся выяснением природы света и закономерностей его испускания, распространения, рассеяния и поглощения в веществе. Явления дифракции, интерференции и поляризации света рассматриваются в волновой О. Закономерности распространения света в веществе в зависимости от его мол. строения (дисперсия света, поглощение света, рассеяние света и т. д.) рассматриваются в молекулярной оптике. Нелинейные оптич. эффекты рассматриваются в нелинейной оптике. Одним из важнейших разделов физ. О. является спектроскопия. Интегральная оптика занимается исследованием оптич. явлений в плёночных и круглых световодах. Разрабатывается активных сред оптика, занимающаяся вопросами использования сред, усиливающих излучение, в оптич. приборах и устройствах. О. неоднородных сред изучает явления распространения оптич. излучения в оптически неоднородных средах. Восприятие света человеч. глазом изучается в физиологической О. и цветоведении, к-рые тесно соприкасаются с физ. и геом. О., а также с физиологией и психологией. Законы О. и оптич. методы исследования широко используются для исследования строения и св-в вещества, для количеств. и качеств. анализа и др., а также в светотехнике, приборостроении, автоматике и т. д. ОПТИКА ЭЛЕКТРОННАЯ - см Электронная оптика. ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА (от лат. optimus - наилучший) - система, для к-рой выбранный определённым образом критерий качества работы (редко несколько критериев) является оптимальным. Такими критериями могут быть, напр., быстродействие, минимум затрат, точность и др. либо обобщённые критерии, представляющие собой ф-цию от неск. величин. О. с управления появились в связи со стремлением повысить до возможных пределов быстродействие и точность САР и следящих систем. С их помощью существенно повышают манёвренность кораблей, ЛА и др. движущихся объектов, улучшают управление поточным произ-вом, режимом работы печей, котельных установок, хим. реакторов и др. ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - применение в экономике методов матем. программирования (часто эти термины определяют как синонимы). Включает методы разработки планов и программ (оптимальное планирование) регулирования хозяйств, деятельности, расчёта оптим. цен и др. О. п. наз. также раздел прикладной математики, изучающий задачи по отысканию экстремумов ф-ций на нек-ром множестве и методы решения этих задач. ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ - раздел математики, методы к-рого позволяют достичь желаемого результата наилучшим (в нек-ром смысле) образом в соответствии с критерием оптимизации; напр., реализовать цель управления за наименьшее возможное время или с Макс. экономия, эффектом. ОПТИМЕТР (от греч. opt6s - видимый и ...метр) - прибор для особо точных линейных измерений относит. методом. Преобразоват. элементом в О. служит рычажно-оптич. механизм. Рычажной передачей механизма является качающееся зеркало, оптич. преобразователем - автоколлимац. трубка (см. Автоколлиматор). О. бывают вертик. (см. рис.) и горизонтальные. Их изготовляют с окуляром или с проекц. экраном. Цена деления 0,2 и 1 мкм, предел измерений 500 мм Вертикальный оптиметр ОПТИМИЗАЦИЯ (от лат optimus - наилучший) - 1) процесс выбора наилучшего варианта из возможных. 2) Процессе приведения системы в наилучшее (оптимальное) состояние. Э) Процесс нахождения экстремума ф-ции или выбора наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных При поиске наилучшей альтернативы обычно используют методы математического программирования. ОПТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ - способность нек-рых веществ, наз. оптически активными, вызывать поворот плоскости поляризации проходящего через них света. О. а. обладают нек-рые кристаллы (в т. ч. и не обнаруживающие двойного лучепреломления), жидкие кристаллы, чистые жидкости (напр., скипидар, никотин), р-ры (напр. сахара и глюкозы в воде) и газы. Все в-ва, оптически активные в жидком состоянии (в т. ч. в р-рах), оптически активны и в кристаллич. состоянии. О. а. в-ва в некристаллич. состоянии обусловлена асимметрией молекул, а в кристаллич. состоянии, - кроме того, особенностями расположения частиц в кристаллич решётке. Для чистого в-ва угол поворота плоскости поляризации ф =al, где l - длина пути светового луча в веществе, ос - вращательная способность, зависящая от хим. природы в-ва, темп-ры и длины волны света. Для р-ра ф = [a]/с, где с - объёмно-массовая концентрация оптически активного в-ва в р-ре (в г/см3), [а] - удельное вращение, зависящее от хим. природы оптически активного в-ва и растворителя, темп-ры и длины волны света. Об искусств. О. а. см Фараде я явление. О. а. используют в технике для определения концентрации оптически активных в-в (см. Поляриметрия). ОПТИЧЕСКАЯ ДЛИНА ПУТИ - понятие геом. и волновой оптики, выражается суммой произведений расстояний! проходимых излучением в разл. средах, на соответствующие показатели преломления сред. О. д. п. равна расстоянию, к-рое свет прошёл бы за то же время, распространяясь в вакууме. ОПТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ - система записи и воспроизведения информации, осн. на использовании оптич. излучения. .При записи оптич. излучение, модулированное сигналами записываемой информации, воздействует на оптич. носитель данных (фотоплёнку, оптический диск, фотохромный материал, ферромагн. плёнку и др.), создавая в нём устойчивые локальные изменения физ. св-в (коэфф. отражения или поглощения, цвета, намагниченности и т. п.), соответствующие записываемому сигналу. При воспроизведении происходит обратный процесс: считывающий луч при взаимодействии с носителем модулируется по интенсивности и затем из него выделяются сигналы информации. По способу записи различают системы фотографической записи, голография, записи (см. Голография), системы с записью на оптич. дисках и др. Существуют аналоговая О з., при к-рой фиксируют все значения входного сигнала в нек-ром диапазоне частот, и цифровая О. з., при к-рой входные сигналы подвергаются квантованию (см. Квантование сигнала), а затем преобразуются в двоичные числа для записи на носитель (в виде кода). ОПТИЧЕСКАЯ ИЗОМЕРИЯ, энантиомерия, - см. в ст. Изомерия. ОПТИЧЕСКАЯ ЛОКАЦИЯ - обнаружение удалённых объектов, измерение их координат, а также распознавание их формы с помощью электромагнитных волн оптич диапазона. Оптич. локаторы, в к-рых источником зондирующего излучения служит лазер, обеспечивают в неск. раз большие по сравнению с радиолокаторами точность определения угловых координат и разрешающую способность по дальности. ОПТИЧЕСКАЯ ОСЬ - 1) О. о. л и н з ы, вогнутого или выпуклого сферического зеркала - прямая линия, являющаяся осью симметрии преломляющих поверхностей линзы или отражающих поверхностей зеркала; проходит через центры кривизны поверхностей перпендикулярно к этим поверхностям. Линза, оптич, поверхности к-рой обладают общей О о , наэ. осесимметричной. 2) О. о. в оптической системе - линия, на к-рой располагаются центры кривизны сферич. поверхностей оптич. элементов системы. Оптич. система, у к-рой центры кривизны всех поверхностей лежат на одной прямой линии, наз. центрированной. 3) О. о. кристалла - направление в кристалле, вдоль к-рого скорость света не зависит от ориентации плоскости поляризации света. Свет, распространяющийся вдоль О. о. кристалла, не испытывает двойного лучепреломления. ОПТИЧЕСКАЯ ПЕЧЬ - устройство, в к-ром лучистая энергия от к.-л. источника с помощью системы отражателей фокусируется на площадку (обычно диам. 1 - 30 мм, а в крупных печах - до 350 мм), в результате чего на ней может быть достигнута темп-ра 1000 - 5000 °С. В состав О. п.-входят источник излучения, отражат. устройство, регулятор лучевого потока и рабочая камера. О. п. применяются для исследования фиэ.-хим. свойств материалов при высоких темп-pax, влияния интенсивных лучистых потоков на материалы, плавки в особо чистых условиях, сварки и пайки тугоплавких материалов, выращивания монокристаллов, рафинирования цветных металлов и т. д. К О. п. относятся также солнечные печи. ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ - характеристика оптич. сред. Выражается десятичным логарифмом величины, обратной пропускания коэффициенту t : D = lg(1/т). Характеризует поглощение света в слоях и плёнках красителей и др поглощающих в-в. в проявленных фотогр. слоях, в светофильтрах и др. оптич. изделиях. ОПТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ - связь между двумя или неск. пунктами посредством электромагнитных волн оптич. диапазона. Емкость оптич. канала связи значительно превышает ёмкость радиочастотных каналов, т. к. оптическое излучение имеет частоты порядка 10 - 1000 ТГц (1012 - 1015 Гц). По одному уплотнённому каналу О. с. можно передать неск. тыс. ТВ программ. Малая длина световой волны позволяет создать оптич. системы (передающие антенны), во много раз превосходящие размер длины волны. Это обеспечивает высокую направленность излучения. Использование в системах О. с. лазеров в качестве источников света позволяет достигнуть хорошей направленности, что связано с большой степенью когерентности излучения лазеров. Перспективны линии О. с. космические (открытые) и наземные или подземные на световодах (закрытые). ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА - величина, характеризующая преломляющую способность осесимметричных линз и центрированных оптических систем из таких линз; численно равна отношению показателя преломления среды п в пространстве изображений к заднему фокусному расстоянию f':Ф=n'/f'. В частном случае, когда оптич. система находится в воздухе (п' = 1). Ф = 1/f'. О. с. выражается в диоптриях; она положительна для собирающих линз (систем) и отрицательна для рассеивающих. ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - совокупность линз, зеркал, призм, пластинок и др. оптич. элементов, образующая оптич. изображение предметов на фотоприёмниках (фотоплёнке, сетчатке глаза, фотоэлементе и т. д.) или преобразующая по определ. законам пучки световых лучей (осветит. системы). ОПТИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОМЕРЫ - обобщённое назв. группы дальномеров с визуальной наводкой на объект, действие к-рых осн. на использовании законов геом. оптики. По принципу действия О. д. разделяются на дальномеры с пост. и перем. парал-лактич. углом. Конструктивно О. д. могут изготовляться в виде самостоят. приборов и насадок на зрит. трубы теодолитов. ОПТИЧЕСКИЙ ДИСК - носитель данных в виде диска из прозрачного материала (стекла, пластмассы и т. п.) с металлизиров. слоем, на к-ром методом цифровой оптической записи сформированы микроскопия, углубления (питы), образующие в совокупности спиральные или кольцевые дорожки с записью звука (оптич. грампластинки), изображения (оптич. видеодиски), текстовой документации и т. д. Разработаны (1987) цифровые О. д. диаметром до 350 мм с пост. (нестираемой) памятью, предназнач. только для многократного воспроизведения (нереверсивные О. д.). Их тиражируют методом прессования с помощью матриц, изготовляемых посредством прецизионной лазерной фотолитографии (см. рис.). На О. д. диаметром 300 мм можно записать, напр., ТВ программу продолжительностью 1,5 - 2 ч или создать пост. память для ЭВМ ёмкостью 1 - 2 Гбайт. Широкое распространение получили цифровые оптич. грампластинки диаметром 120 мм (компакт-диски) с продолжительностью звучания ок. 1 ч. Перспективны О. д., позволяющие многократно осуществлять запись - воспроизведение - стирание (реверсивные О д.). К ст. Оптический диск. Основные стадии изготовления диска-оригинала и копии с постоянной (нестираемой) сигнало-граммой: а - исходная дисковаемая подложка; б - после нанесения на подложку слоя фоторезиста 1; в - экспонирование вращающегося диска фокусированным лазерным излучением 2, модулированным по интенсивности в соответствии с записываемыми цифровыми сигналами; г - после проявления экспониреванного фоторезиста; д - после металлизации слоем серебра 3; е - после изготовления первого оригинала металлического диска (обычно никелевого); ж - исходная подложка диска-копии со штампом 4, изготовленным с металлического диска-оригинала; з - после штамповки и последующего покрытия подложки диска-копии слоем металла 5 (обычно алюминия); и - после нанесения защитного слоя 6 ва металлический слой (готовый диск-копия) ОПТИЧЕСКИЙ КЛИН - разновидность преломляющей трёхгранной призмы с углом при вершине не св. 10 - 15°. Световые лучи, проходя через О. к., за счёт преломления отклоняются в сторону его основания на угол w ~ (n - 1), где в - угол при вершине, п - показатель преломления материала О. к. Применяются, напр., в оптич. приборах для точного измерения углов отклонения световых лучей. Иногда термин "О. к." употребляют в значении фотометрический клин. ОПТИЧЕСКИЙ РЕЗОНАТОР - система отражающих поверхностей, в к-рой возбуждаются и поддерживаются электромагнитные колебания оптич. диапазона длин волн с излучением в свободное пространство. Простейший О. р. состоит из двух плоских параллельных зеркал, находящихся на определ. расстоянии одно от другого. Применяется в оптич. квантовых генераторах (лазерах). ОПТИЧЕСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ - релейный элемент, реагирующий на изменение оптич. величин (освещённости, интенсивности светового потока, частоты световых колебаний). Содержит датчик оптич. величин - чувствительный элемент (напр., фотодиод, вакуумный или газонаполненный фотоэлемент, фотоумножитель) и пороговый элемент, обеспечивающий скачкообразное изменение состояния О. р. э. и, следовательно, его выходного сигнала. ОПТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - излучение электромагнитное с длинами волн Лямбда, заключёнными между переходной областью рентгеновского излучения (X ~ 1 нм) и переходной областью радиоизлучения (X ~ 1 мм). О. и. делят на инфракрасное излучение, видимое излучение и ультрафиолетовое излучение. ОПТИЧЕСКОЕ СТЕКЛО - высокопрозрачное однородное химически стойкое стекло. Изготавливается с точно задаваемыми оптич. св-вами - показателем преломления (от 1,47 до 2,04) и коэфф дисперсии (от 70 до 25,4), в зависимости от сочетания к-рых О. с. подразделяют на кроны (малое преломление и повыш. дисперсия) и флинты (с противоположными св-вами) Применяют О. с. для изготовления оптич. инструментов и приборов. ОПТОЭЛЕКТРОНИКА - раздел электроники, охватывающий использование эффектов взаимодействия электромагн. волн оптич. диапазона ~ (3 * 1011 - 3-1017)Гц с электронами в в-вах (гл. обр. в твёрдых телах) и методы создания оптоэлектронных приборов и устройств, осуществляющих генерацию, передачу, хранение и отображение информации. О условно разделяют на фотонику (исследование методов создания устройств, предназнач. для хранения, передачи, обработки и отображения информации, представленной в виде только оптич. сигналов), радиооптику (приложение принципов и методов радиофизики к оптике) и оптронику (исследование методов создания электронных устройств с внутр. оптич. связями - т. н. оптронных схем). ОПТРОН. о п т о п а р а, - прибор, состоящий из излучателя света и фотоприёмника, связанных друг с другом оптически и помещённых в общем корпусе. В О. осуществляется прямое и обратное электрооптич. преобразование. О. используют для связи отд. частей электронных устройств (гл. обр. в вычислит. и измерит. технике и автоматике), чем одновременно обеспечивается электрич. развязка между ними, а также для бесконтактного управления (подобно реле) электрич. цепями. В качестве излучателя обычно применяют светоизлучающий диод, в качестве фотоприёмника - фоторезистор, фотодиод, фототранзистор и т. п. См. рис. Электрические схемы и выходные характеристики оптронов с фоторезистором (а) и фотодиодом (б): 1 - полупроводниковый светоизлучающий диод во входной цепи; 2 - фоторезистор; 3 - фотодиод; U и I - напряжение и сила тока в выходной цепи оптрона. Штриховые кривые соответствуют отсутствию тока во входной цепи оптрона, сплошные - двум разным значениям силы тока во входной цепи ОПУСКНОЙ КОЛОДЕЦ - полая замкнутая, как правило, ж.-б. конструкция (в плане круглая или прямоугольная), используемая при сооружении глубоких массивных фундаментов (70 м и более) или подз. помещений (см. рис.)- О. к. погружается под действием собств. веса по мере разработки и извлечения грунта через полость. По достижении проектной отметки ниж. часть О. к. заполняют бетоном. Последовательность устройства фундамента методом опускного колодца: а - возведение части фундамента на поверхности грунта; б - разработка грунта грейфером; в - заполнение нижней части двухъячейкового колодца бетонной смесью ОПЫЛИВАТЕЛЬ - машина для опыливания растений порошкообразными ядохимикатами в целях борьбы с вредителями и болезнями. В СССР используют самолётные (см. рис.), навесные тракторные и ранцевые О. При опыливании ядохимикаты выбрасываются непосредственно на обрабатываемые объекты или в атмосферу с дальнейшим осаждением частиц. Производительность тракторного О. в поле до 25 га/ч, в садах - до 5 га/ч при расходе ядохимиката 40 кг/га. Схема опыливателя на самолёте АН-2М: 1 - трёхканальный распылитель; 2 - затвор-дозатор; 3 - лопасть рыхлителя; 4 -бункер; 5 - трубка подачи воздуха от пневматической системы самолёта; 6 - края переключения вида работ; 7 - маховик; 8 - пневматический цилиндр; 9 - электродвигатель; 10 - червячный редуктор; 11 - рыхлитель; 12 - горловина бункера ОРБИТА (от лат orbita - колея, путь) - замкнутая кривая, по к-рой движется планета, спутник планеты, комета, ИСЗ и др. Для большинства небесных тел О. имеют форму, близкую к эллипсу.
вверх