ЦАНГА (от нем. Zange) - приспособление в виде пружинящей разрезной втулки для зажима цилиндрич. или призматич. предметов. В ряде случаев Ц. выполняет также роль направляющего элемента. Ц. применяют в металлореж. станках, цанговых карандашах и т. д. (см. рис.). К ст. Цанга. Цанговый патрон металлорежущего станка: 1 - разрезная коническая втулка (цанга); 2 - зажимаемая деталь; 3 - гильза ЦАПФА (от нем. Zapfen) - часть оси или вала, опирающаяся на подшипник. Ц. на конце вала наз. шипом, в середине - шейкой. "ЦАРСКАЯ ВОДКА" - смесь концентрир. к-т: 1 объёма азотной и 3 объёмов соляной. "Ц. в." - один из сильнейших окислителей. Растворяет мн. металлы, нерастворимые в обычных к-тах, в т. ч. платину и золото (у алхимиков "царь металлов", отсюда назв.). ЦВЕТ - св-во тел вызывать определ. зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом и интенсивностью отражаемого или испускаемого ими видимого излучения (см. Свет). Осн. качества Ц. - цветовой тон, насыщенность и светлота. ЦВЕТ МИНЕРАЛОВ - физ. св-во минералов, являющееся важным признаком для их хар-ки и диагностики. Ц. м. (т. е. их окраску) определяют точно по спектру поглощения или отражения. По происхождению различают окраски: идиохроматич. (обусловлена св-вами кристаллич. структуры и состава минерала); аллохроматич. (вызвана тонкими включениями окраш. примесей) и псевдохроматич. (связана с различными световыми эффектами, преим. явлениями интерференции). ЦВЕТА КАЛЕНИЯ - цвета свечения металла, зависящие от темп-ры нагрева. Для стали характерны след. Ц. к.:
Темп-ра, °С | Цвет | Темп-ра. °С | Цвет
550 | Темно- коричневый | 850 | Ярко- или светло-красный
630 | Коричнево-красный | 900 | Ярко-красный
950 | Жёлто-красный
680 | Тёмно-красный | 1000 | Жёлтый
740 | Тем но-вишнёвый | 1100 | Ярко- или светло-жёлтый
770 | Вишнёвый
800 | Ярко- или светло-вишнёвый | 1200 | Жёлто-белый
1300 | Белый
До появления пирометров и автоматич. контрольно-измерит. приборов по Ц. к. определяли темп-ру нагрева металла. ЦВЕТА ПОБЕЖАЛОСТИ - радужная окраска, возникающая на чистой поверхности нагретой стали в результате появления на ней тонкого слоя оксидов. Для углеродистой стали характерны следующие Ц. п.:
Темп-ра, °С | Цвет | Темп-ра, °С | Цвет
220 | Соломенный | 280 | Фиолетовый
230 | Золотистый | 300 | Синий (васильковый)
240 | Коричневый
250 | Красно-коричневый | 320 | Светло-голубой
330-350 | Светло-серый
260 | Пурпурный
На легированных сталях эти Ц. п. появляются при более высоких темп-рах. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ - отрасль металлургич. науки и техники, охватывающая произ-во цветных металлов и их сплавов от добычи и переработки рудного сырья до получения готовой продукции (металлов, сплавов, а также ПП материалов). В СССР к Ц. м. (как отрасли пром-сти) относятся также добыча алмазов, а также произ-во электродов и нек-рых хим. соединений (оксидов редкоземельных элементов, серной к-ты, удобрений, химикатов и др.). Ц. м. СССР производит фактически все цветные металлы периодической системы элементов Менделеева. ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ - получение многоцветных изображений на специальных светочувствит. материалах. Эмульсионный слой таких материалов содержит обычно 3 подслоя, каждый из к-рых чувствителен к излучению только определ. участка видимого спектра (синего, зелёного или красного) и содержит, помимо галогенида серебра, краскообразующие компоненты. При цветном проявлении эти компоненты в результате хим. реакции с продуктами окисления проявляющего в-ва образуют красители, цвет к-рых дополнителен к осн. цвету, действовавшему при съёмке (см. Дополнительные цвета). При цветном проявлении с обращением цвета изображения соответствуют цветам объекта. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ - пром. назв. всех металлов, за исключением железа. По физ. и хим. св-вам и характеру залегания в земной коре Ц. м., наз. также нежелезными, можно подразделить на след. группы: лёгкие (алюминий, магний, титан, бериллий, литий и др.), тяжёлые (медь, никель, кобальт, свинец, олово, цинк и др.), тугоплавкие (вольфрам, молибден, ниобий, тантал, хром, цирконий и др.), благородные, или драгоценные (золото, серебро, платина и платиновые металлы), рассеянные (галлий, индий, таллий), редкоземельные (скандий, иттрий, лантан и все лантаноиды), радиоактивные (технеций, франций, радий, полоний, актиний, торий, протактиний, уран и все трансурановые элементы). Металлы, относительно недавно вошедшие в сферу пром. применения, к-рые производят и используют в ограни ч. масштабах, наз. редкими. К ним относят все рассеянные, редкоземельные и радиоактивные металлы, большую часть тугоплавких и нек-рые лёгкие металлы. ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА - условная темп-ра нагретого тела, к-рое по спектральному составу излучения близко к серому телу. Ц. т. наз. такую темп-ру Гц абсолютно чёрного тела, при к-рой отношение значений спектральных плотностей его яркости энергетической для двух определ. значений длины волны Лямбда1 и Лямбда2 равно отношению значений тех же величин для исследуемого тела. Обычно выбирают Лямбда1 = 655 нм и Лямбда2 = 470 нм. Для серых тел термодинамич. темп-pa Т = Тц, для металлов Т < Тц. ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ в полиграфии - процесс разделения многоцветного изображения на одноцветные компоненты (жёлтый, пурпурный и голубой), с помощью к-рых при печатании синтезируется изображение. Ц. осуществляется последоват. фотографированием оригинала через светофильтры на фотоплёнку или фотоэлектронным способом на электронных цветоделителях. Полученные цветоделённые негативы (позитивы) используются для изготовления трёх или четырёх печатных форм (для жёлтой, пурпурной, голубой и чёрной красок). Этими красками при печатании воспроизводятся разл. цвета и оттенки оригинала. См. Многокрасочная печать. ЦЕВОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ - зубчатый механизм для передачи вращения между параллельными валами, в к-ром одно из колёс имеет зубья в виде круглых цилиндров - цевок. Применяется для передачи незначит. усилий, напр. в приборах. См. рис. Схема цевочного механизма; 1 - зубчатое колесо; 2 - цевочное колесо; 3 - цевки ЦЕЗИЙ [от лат. caesius - голубой, небесно-голубой (впервые был открыт по ярко-синим спектральным линиям)] - хим. элемент из группы щелочных металлов, символ Cs (лат. Caesium); ат. н. 55, ат. м. 132,9054. Ц. - очень мягкий металл с золотисто-жёлтым оттенком, плотн. 1900 кг/м3, tnл 28.5 °С. По св-вам похож на калий, натрий, но ещё более активен химически; на воздухе мгновенно воспламеняется, с водой реагирует со взрывом. В природе Ц. - редкий элемент; в пром-сти добывается гл. обр. из поллуцита, отчасти из лепидолита (попутно с литием). Применяется гл. обр. в производстве фотоэлементов и фотоумножителей (по чувствительности к свету превосходит все другие металлы), колебат. контуров спектрофотометров, детекторов ИК излучения и др. электронных устройств (Ц. имеет самый низкий из всех металлов потенциал ионизации), газопоглотителей (обеспечивает удаление следов воздуха из вакуумных ламп). Перспективно применение 4цезиевой плазмы" в ионных РД, как рабочего тела в МГД-генераторах и в термоионных преобразователях энергии. Соединения Ц. используют в осн. для произ-ва оптич. стёкол, сцинтилляторов, катализаторов при обессеривании нефтей. ЦЕЙТРАФЕРНАЯ КИНОСЪЁМКА (нем. Zeitraffer) - замедленная киносъёмка одиночными кадрами с заранее заданными равными интервалами времени. ЦЕКОВАНИЕ, цековка, - обработка вокруг отверстия детали для получения плоскости, конич. или цилиндрич. углубления под головку винта или гайку, Реж. инструмент - спец. зенкер (цековка). ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ числа х, а н т ь е (франц. entier - целый), - наибольшее целое число =< х; обозначается [х]. Так, [5.6] = 5, [-1/2] = - 1. ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ в СССР - многоцелевые программы, способствующие решению крупных социально-экон. и научно-технич. проблем. Предусматривают ориентацию на конечные нар.-хоз. результаты, сбалансиров. и согласов. развитие производств. и непроизводств, сфер, основного производства, вспомогательного производства, инфраструктуры. Разрабатываются Ц. к. п.: общегосударственные, направл. на решение масштабных соц.-экон. задач долгосрочного характера (продовольственная, охрана окружающей среды, сокращение ручного труда и др.); развития научно-технич. потенциала страны; развития группы взаимосвяз. отраслей (машиностроения, энергетики, всех идов транспорта и др.); региональные - освоения и комплексного использования природных ресурсов (развитие с. х-ва Нечернозёмной зоны, Канско-Ачинского басе., хоз. развитие зоны БАМ и др.); организац. и строительные - создания крупных объектов (КамАЗ, ВАЗ, Атоммаш, новые города и др.). В рамках междунар. сотрудничества осуществляется Комплексная программа дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития соц.-эконом, интеграции стран - членов СЭВ. ЦЕЛЕСТИН (от лат. caelestis - небесный; по голубой окраске) - минерал, сульфат стронция SrSО4. Цвет белый, желтоватый, часто от бледно-голубого до синего; также бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 3 - 3,5; плотя. 3900 - 4000 кг/м3. Гл. источник получения солей стронция, употребляемых в сах., стек., керамич. произ-вах, в пиротехнике (красные ракеты). Ц. используется в чёрной металлургии как легирующая добавка к сталям, придающая им морозостойкость . ЦЕЛИК - часть рудного тела, залежи полезного ископаемого, угольного пласта и т. п., не извлечённая в процессе разработки месторождения (напр., охранные Ц., оставляемые для предотвращения обрушения кровли очистных выработок). Для уменьшения потерь полезного ископаемого число и размеры Ц. должны быть минимальными. ЦЕЛЛОЗОЛЬВЫ - торговое назв. простых моноэфиров этиленгликоля (см. Гликоли); бесцветные жидкости (напр.. метилцеллозольв HOCH2CH2OCH2. tкип 145,1 °С). Ц. и их ацетаты (напр., этилцеллозольвацетат CH3COOCH2CH2OC2H5, tкип 156,3 °С) - растворители эфиров целлюлозы, природных и синтетич. смол, минер. масел, сырьё в синтезе пластификаторов, присадки к реактивному топливу, компоненты составов для отделки кожи и тканей. ЦЕЛЛОФАН (от целлюлоза и греч. phanos - светлый, чистый) - прозрачная гидратцеллюлозная плёнка (толщ. 20 - 50 мкм), пластифициров. глицерином и иногда гидрофобизированная (лакированная), напр. эфироцеллюлозным лаком. Получают продавливанием вискозы через плоскощелевую фильеру в осадит, ванну. Упаковочный материал для товаров широкого потребления и технич. продуктов, колбасная оболочка (лакиров. Ц.). ЦЕЛЛУЛОИД (от целлюлоза и греч. eidos - вид) - пластмасса на основе нитрата целлюлозы, содержащая пластификатор (напр., камфору) и краситель. Прочен, прозрачен, водостоек. Из Ц. изготовляют игрушки, мячи для настольного тенниса, галантерейные и канцелярские товары, облицовочные детали муз. инструментов, оправу для очков. Из-за горючести заменяется др. пластиками. ЦЕЛЛЮЛОЗА (франц. cellulose, от лат. cellula, букв. - комнатка, клетушка. здесь - клетка), клетчатка, - высокомолекулярный углевод (полисахарид), образованный остатками глюкозы; гл. составная часть клеточных стенок высших растений, обусловливающая механич. прочность и эластичность растит. тканей. Содержание Ц. в волокнах хлопковых семян 95 - 98%. в лубяных волокнах (лён, джут, рами) 60 - 85% , в стволовой древесине 40 - 50%, в зелёных листьях, траве 10 - 25% . Технич. Ц. (волокнистый полуфабрикат, получаемый очисткой волокон растит. тканей от нецеллюлозных компонентов) применяют в произ-ве бумаги и картона, а также для хим. переработки (см., напр., Целлюлозы эфиры, Целлофан, Вискозные волокна). При гидролизе Ц. образуются сахара, брожением к-рых получают этиловый спирт. ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ЭФИРЫ - продукты хим. модификации целлюлозы. Общие ф-лы органич. Ц. э. [С6Н7О2(ОК)3]n (простые эфиры) и [C6H7O2(OCOR)3]n (сложные эфиры), где R - органич. радикал. Наибольшее практич. значение имеют ацетаты целлюлозы, ацетобутираты целлюлозы, ацетопропионаты целлюлозы, карбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза, этилцеллюлоэа, а также ксантогенаты целлюлозы (см. Вискоза) и нитраты целлюлозы. ЦЕЛОСТАТ (от лат. caelum - небо и ...стат) - вспомогат. астрономич. инструмент для направления в неподвижный телескоп света небесного светила, движущегося вследствие видимого суточного вращения неба. Осн. часть Ц. - зеркало, вращаемое часовым механизмом относительно осн. лежащей в плоскости зеркала и параллельной оси мира, с частотой 1 оборот за 48 ч. Применяется Ц. с экспедиц., а также башенными и горизонтальными стационарными инструментами. ЦЕМЕНТ (нем. Zement, от лат. caementum - щебень, битый камень) - собират. назв. большой группы гидравлич. вяжущих материалов; один из важнейших строит. материалов. В состав Ц. входят силикаты и алюминаты кальция - продукты высокотемпературной обработки сырьевых материалов (известняки, глины, бокситы и др.), доведённых до частичного или полного плавления. Технологич. схема цем. з-да приведена на рис. Цементные з-ды располагаются вблизи баз осн. сырьевых материалов, к-рые, пройдя на карьере стадию подготовки (дробление или приготовление шлама), подаются в цех размола. После размола шихта поступает либо непосредственно в обжиговые печи, либо (при мокром способе произ-ва) в шламбассейны для предварит. усреднения и затем в обжиговые печи. Полученный в результате обжига клинкер направляется в силосы, откуда после остывания и введения соответствующих корректирующих добавок подаётся в цементные мельницы, а из них - в силосы, где остывает, выдерживается и проверяется. Осн. виды Ц. (по составу): портландцемент и его разновидности, шлаковые и пуццолановые цементы, глинозёмистый цемент, расширяющийся цемент и ряд др. спец. Ц. Качество Ц. характеризуется маркой. Обычные Ц. имеют марки 300, 400, 500 и 600. Кроме того, Ц. должны удовлетворять требованиям стандарта по скорости схватывания и твердения, тонкости помола и др. Осн. области применения Ц. - получение монолитного и сборного бетона и ж.-б. и приготовление строит. р-ров. К ст. Цемент. Технологическая схема цементного завода: 1 - электрофильтр; 2 - шламбассейн с крановой мешалкой; 3 - вращающаяся печь; 4 - колосниковый холодильник; 5 - силосы клинкера, гипса и добавок; о - центробежный сепаратор; 7 - цементные мельницы; 8 - пневмонасос; 9 - сырьевые мельницы; 10 - силосы сырья; 11 - глиноболтушка; 12 - роторный экскаватор; 13 - одноковшовый экскаватор; 14 - конусная дробилка; 15 - молотковая дробилка; 16 - приёмное устройство для гипса, добавок и огарков; 17 - цементные снлосы ЦЕМЕНТАЦИЯ - 1) Ц. в цветной металлургии - гидрометаллургич. процесс, осн. на вытеснении более электроположительных металлов из р-ров их соединений менее электроположительными, находящимися в твёрдом состоянии. Важнейшие области применения Ц.: осаждение золота и меди; очистка электролита при произ-ве никеля. 2) Ц. в металлообработке - один из видов химико-термической обработки металлвч. (преим. стальных) изделий, состоящий в насыщении поверхности углеродом при 900 - 950 °С. Цель Ц. - повышение твёрдости, износоустойчивости и усталостной прочности. Ц. проводят в смесях газов (газовая Ц.), в ваннах из расплавл. солей (жидкая Ц.). Оптим. содержание углерода в цементиров. слое 0,8 -0,9% . Глубина науглерож. при Ц. слоя - от десятых долей мм до 20 мм (чаще 0,5 - 3 мм). 3) Ц. грунтов - способ закрепления грунтов путём нагнетания в скважины цем. или цем.-глинистого р-ра. ЦЕМЕНТИТ, карбид железа, - фаза железоуглеродистых сплавов, хим. соединение железа и углерода Fe3C, содержащее 6,67% С. Имеет значительно более высокую твёрдость, чем феррит и аистенит', хрупок. ЦЕМЕНТНОДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ ПЛИТЫ - строит. материал, изготовл. прессованием древесных частиц с портландцементом и хим. добавками. Ц. п. отличаются от древесностружечных плит повышенной плотностью; водо- и биоогнестойки, нетоксичны, хорошо обрабатываются.. ЦЕМЕНТНЫЙ БЕТОН - то же, что тяжёлый бетон. ЦЕМЕНТОВОЗ - предназначен для перевозки бестарного цемента. Ц. бывают с гравитац., механич. и аэрационно-пневматич. разгрузкой, с горизонт. и вертик. резервуарами. Различают Ц.: автомоб. (наиболее распространены), ж.-д., реч. и морские. См. рис. Автомобиль-цементовоз ЦЕМЕНТ-ПУШКА - установка для нанесения разбрызгиванием р-ра и бетонной смеси (торкретбетона) на поверхность конструкций и сооружений. Применяется при стр-ве и ремонте гидротехнич., пром. и гражд. сооружений, а также как пескоструйный аппарат. Производительность Ц.-п. до 6 м3/ч, дальность подачи по горизонтали до 70 м. См. рис. Цемент-пушка ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ - разность (без учёта знака) между значениями физ. величины, соответствующими отметкам шкалы, ограничивающими деление. В цифровых приборах метрологич. хар-кой, заменяющей Ц. д. ш., служит шаг дискретности. ЦЕНТ (от лат. centum - сто) - внесистемная ед. частотного интервала. 1 Ц.= 1/1200 окт (см. Октава). "ЦЕНТАВР" (англ. Centaurus) - амер. ракетная ступень, используемая в ракете-носителе "Атлас-Центавр". На "Ц." впервые были применены в качестве топлива жидкие кислород и водород. На осн. этой ступени создан межорбитальный буксир "Ц.к От его эксплуатации отказались. ЦЕНТНЕР (нем. Zentner, от лат. centenarius - содержащий 100 единиц, centum - сто) - внесистемная ед. массы. Обозначение - ц. Различают: 1) Ц. метрич., равный 100 кг; 2) Ц. брит, длинный, равный 112 брит, фунтам или 50,8023 кг; 3) Ц. брит, короткий, равный 100 брит. фунтам или ~45,3592 кг. ЦЕНТР в машиностроении - стальной конус, применяемый для установки изделия при обработке на станке, в контрольно-измерит. приборах. Обрабатываемая или контролируемая деталь с конич. углублениями на торцах устанавливается между Ц. Центр ЦЕНТР ВЕЛИЧИНЫ - центр тяжести объёма воды, вытесненной судном, т. е. центр тяжести подводного объёма судна. В Ц. в. приложена сила поддержания воды, направленная вертикально вверх. ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ - точка, в к-рой считается приложенной результирующая сил давления, действующих со стороны жидкости или газа на движущееся или покоящееся в них тело. Напр., Ц. д. крыла самолёта - точка пересечения линии действия результирующей R (см. рис.) сил давления на крыло с плоскостью хорд крыла. Положение Ц. д. существенно влияет на устойчивость движения тела. ЦЕНТР МАСС, центр инерци и, - точка С, характеризующая распределение масс в механич. системе. Радиус-вектор Ц. м. системы, состоящей из материальных точек, где mi и ri - масса и радиус-вектор i-й точки, а М масса всей системы. При движении системы Ц. м. движется как матер. точка, в к-рой сосредоточена масса всей системы и на к-рую действуют все внеш. силы, прилож. к системе. Импульс механич. системы равен произведению е? массы М на скорость Vс = drс/dt Ц. М.: Р = Мvc. ЦЕНТР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ СИЛ - точка, через к-рую проходит линия действия равнодействующей системы параллельных сил при любом повороте всех этих сил около точек их приложения в одну и ту же сторону и на один и тот же угол. Радиус-вектор п п Ц. п. с. ri< - радиус-вектор точки приложения силы Fi, a n - общее число сил в системе. Примером Ц. п. с. может служить центр тяжести. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ - точка, неизменно связанная с твёрдым телом и являющаяся центром параллельвых сил тяжести, действующих на все частицы этого тела. Ц. т. тела совпадает с центром масс тела. ЦЕНТР УДАРА - точка тела, имеющего неподвижную ось вращения, обладающая тем св-вом, что удар, направл. в эту точку перпендикулярно к плоскости, проходящей через ось вращения и центр масс тела, не передаётся на ось и не оказывает ударного воздействия на подшипники, в к-рых эта ось закреплена. Ц. у. тела, к-рое имеет плоскость симметрии, перпендикулярную к оси вращения, лежит в этой плоскости на расстоянии h = J/ml от оси вращения, где т - масса тела, J - его момент инерции относительно оси вращения, l - расстояние от оси до центра масс тела. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СТРЕЛОК И СИГНАЛОВ - дистанционное управление стрелками и сигналами ж.-д. станции или её части из одного пункта (поста централизации); относится к технич. средствам СЦБ (см. Железнодорожная автоматика и телемеханика). Существуют электрич. (наиболее распространена), механоэлектрич., механич. и др. системы Ц. с. и с. Назначение любой из систем - обеспечение правильного положения и замыкания стрелок и сигналов, гарантирующего безопасность движения поездов. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ - см. Проекция. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - система отопления, в к-рой источник теплоты обслуживает неск. помещений и может находиться в отапливаемом здании или за его пределами. См. также Водяное отопление, Паровое отопление и Воздушное отопление. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИЛЫ - силы, прилож. к материальной точке (или телу), линии действия к-рых при любом положении материальной точки (тела) проходят через одну и ту же неподвижную точку, наэ. центром сил. Примерами Ц. с. служат силы тяготения, силы электростатич. взаимодействия электрич. зарядов (см. Кулона закон). Под действием Ц. с. матер. точка движется по плоской траектории. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАТВОР - разновидность апертурного затвора фотоаппарата. Его световые заслонки обычно каплевидной формы симметрично расположены относительно оптич. оси объектива. Центральным наз. потому, что при срабатывании затвора лепестки открывают световое отверстие объектива от центра к периферии, а закрывают - наоборот. Как правило, Ц. э. устанавливают внутри сбъектива около узла апертурной диафрагмы. ЦЕНТРАТОР - устройство для сборки и сварки трубопроводов, колонн и др. изделий цилиндрической формы. ЦЕНТРИРОВАНИЕ - операция сборки, заключающаяся в выверке соосности деталей с осью базовой поверхности или общей осью. ЦЕНТРИФУГА (от лат. centrum - средоточие, центр и fugo - бегство, бег) - 1) установка для центрифугирования. 2) Наземная установка для подготовки космонавтов, имитирующая длительно действующие ускорения (см. рис.). Большой радиус установки (до 15 м и более) и мощность двигателей (неск. МВт) позволяют создавать центростремит. ускорения до 400 м/с2. Используется также для испытаний бортовой аппаратуры КА. Центрифуга (Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина) ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ - разделение неоднородных систем (напр., жидкость - твёрдое тело) при помощи центробежных сил. Применяется для разделения суспензий, осветления загрязн. жидкостей, гидравлич. классификации шламов по крупности твёрдых частиц и т. д. Осуществляется в центрифугах, осн. рабочая часть к-рых - быстро вращающийся вокруг своей оси барабан (ротор); центрифуги бывают осадительными (со сплошными стенками) и фильтрующими (с дырчатыми стенками, покрытыми тканью или ситами). Возможности разделения увеличиваются с возрастанием частоты вращения ротора центрифуги. Высокоскоростное Ц. газов применяют для разделения изотопов тяжёлых металлов (напр., урана). См. рис. К ст. Центрифугирование. Схема фильтрующей центрифуги с периодической загрузкой и ручной выгрузкой: 1 - кожух; 2 - ротор; 3 - веретено, на котором закреплён ротор; 4 - отверстие с крышкой, через которое загружают u выгружают центрифугу ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА - 1) сила, с к-рой движущаяся материальная точка действует на др. тела (связи), стесняющие свободу её движения и вынуждающие её двигаться криволинейно. Ц. с. направлена от центра кривизны траектории точки и равна: Fцб = mv2/r, где m - масса матер. точки, v - её скорость, r - радиус кривизны траектории. 2) Ц. с. инерции - составляющая переносной силы инерции, равная Fцв = - m[Омега[Омеоаr]], где т и г - масса и радиус-вектор матер. точки, а О - угловая скорость подвижной системы отсчёта (см. Относительное движение). Ц. с. инерции направлена перпендикулярно к мгнов. оси вращения подвижной (неинерциальной) системы отсчёта в сторону от этой оси; Fцв = mОмега2p, где р - расстояние от матер. точки до мгнов. оси. 3) Ц. с. инерции Д'Аламбера - составляющая даламберовой силы инерции (см. Д'Аламбера принцип), направленная вдоль гл. нормали к траектории матер. точки. ЦЕНТРОБЕЖНОЕ ЛИТЬЁ - см. Литьё, центробежное. ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС - лопастный насос, в к-ром жидкость перемещается от центра к периферии вращающегося рабочего колеса. Жидкость поступает в корпус из трубопровода по оси колеса, попадает на лопасти, выбрасывается из колеса и поступает в напорный патрубок, к-рый для увеличения напора выполняется в виде короткого диффузора (см. рис.). Ц. н., предназнач. для получения сжатых газов (воздуха), наз. центробежными воздуходувными машинами и компрессорами. Схема многоступенчатого-вертикального центробежного насоса: 1 - рабочее колесо ступени; 2 - секция корпуса; 3 - вал; 4 - напорный трубопровод ЦЕНТРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК - станок сверлильной группы для получения центровых отверстий в торцах заготовок. ЦЕНТРОВАНИЕ, ц е н т р о в к а, - вид обработки центровочных отверстий в заготовках для дальнейшей их механич. обработки в центрах. Часто выполняется одновременно с двух сторон. От точности Ц. зависит и точность последующей обработки всех поверхностей заготовки. ЦЕНТРОВКА самолёта - количеств. хар-ка положения центра масс (ц. м.) самолёта относительно его крыла, указываемая обычно в процентах средней аэродинамической хорды (САХ) крыла. Наиболее важное значение имеет Ц. по длине самолёта, к-рая выражается ф-лой Хr = (xr/bA) 100%, где xr - расстояние по горизонтали от ц. м. до носка САХ, а ЬА - длина САХ (см. рис.); для обеспечения устойчивости и управляемости самолёта устанавливаются предельно передняя и предельно задняя Ц. Для обеспечения прод. устойчивости ц. м. самолёта должен располагаться впереди его аэродинамич. фокуса. К ст. Центровка самолёта. ЦЕНТРОПЛАН КРЫЛА - средняя по размаху часть крыла ЛА, присоединяемая к фюзеляжу или составляющая с ним одно целое. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ СИЛА - сила, сообщающая материальной точке нормальное ускорение ап : Fцc = тап и Fцc = mv2/r, где m - масса материальной точки, v - её скорость, r - радиус кривизны траектории. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЕ УСКОРЕНИЕ - то же, что нормальное ускорение, ЦЕОЛИТЫ (от греч. ze5 - вскипаю, lithos - камень; по способности вспучиваться при нагревании) - гр. породообразующих минералов, водных алюмосиликатов, гл. обр. кальция и натрия. Ц. способны селективно абсорбировать различ. в-ва и обменивать ионы. К Ц. относят ок. 30 минералов, из к-рых наибольшее практич. значение имеют высококремнистые и термокислостойкие шабазит, клиноптилолит, морденит, э р и о н и т. Чистые Ц. бесцветны, чаще окрашены тонкорассеянными минер. включениями в различ. цвета. Тв. по минералоги ч. шкале 3,5 - 5,5; плотн. 2000 - 2300 кг/м3. Применяются как эффективные сорбенты (напр., в адсорбц. насосах), молекулярные сита с высокой избирательностью адсорбции для очистки воды, нефтепродуктов, жидких продуктов органич. синтеза и т. п. Использование при крекинге нефти катализаторов на цеолитных подложках резко увеличивает выход бензина. В с. х-ве Ц. применяется как удобрение, а также как кормовая добавка в животноводстве. Широко используется синтетич. Ц. (пермутиты). ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ - металлич. цепи, надеваемые на ведущие колёса автомобиля для повышения его проходимости по обледенелым дорогам и относит. бездорожью. ЦЕПНАЯ ЛИНИЯ - плоская кривая (см. рис.), форму к-рой принимает гибкая однородная и нерастяжимая тяжёлая нить, концы к-рой закреплены в двух точках. Ц. л. - трансцендентная кривая; её ур-ние у = сhx:, где chx - гиперболический косинус (см. Гиперболические функции). Цепная линия ЦЕПНАЯ ПЕРЕДАЧА - механизм для передачи вращения между параллельными валами при помощи двух жёсткозакрепленных на них зубчатых колёс - звёздочек, через к-рые перекинута бесконечная цепь (напр., передача от педальной оси к заднему колесу велосипеда). Ц. п. осуществляет передачу вращения удалённым (до 8 м) валам, допускает неточности в параллельности валов, оказывает незначит. изгибающую нагрузку на валы (в 2 раза меньше, чем при ремённой передаче), одной цепью передаёт вращение неск. валам, обладает пластичностью, гарантирована от проскальзывания, имеет достаточно высокий кпд (0,96 - 0,97). ЦЕПНАЯ СХЕМА - электрич. цепь, состоящая из неск. последовательно включённых одинаковых симметричных четырёхполюсников. Исследование распределения силы тока и электрич. напряжения вдоль Ц. с. удобно проводить, используя теорию линий с распределёнными постоянными. Применяется в качестве искусств. длинной линии, напр. линии задержки. ЦЕПНАЯ ЯДЕРНАЯ РЕАКЦИЯ - реакция деления атомных ядер тяжёлых элементов под действием нейтронов, в каждом акте к-рой число нейтронов возрастает, так что может возникнуть самоподдерживающийся процесс деления. Напр., при делении одного ядра изотопа урана 235U под действием одного первичного нейтрона испускается в среднем 2,5 вторичных нейтрона. Хар-кой развития Ц. я. р. служит размножения нейтронов коэффициент k в рассматриваемой системе. Самоподдерживающаяся Ц. я. р. возможна только в такой системе, для к-рой k >= 1. Ц. я. р. сопровождаются выделением огромного кол-ва энергии (ок. 200 МэВ на каждое делящееся ядро урана или плутония), гл. обр. в виде кинетич. энергии образовавшихся ядер-осколков. Это обусловливает практич. использование Ц. я. р. в качестве источника энергии (см. Ядерный реактор). На использовании огромной энергии, высвобождающейся при взрывной Ц. я. р., осн. действие ядерного (атомного) оружия. ЦЕПНОЙ ЭКСКАВАТОР - многоковшовый экскаватор, рабочий орган к-рого представляет собой раму (жёсткую или шарнирную) с бесконечной цепью и ковшами. Вместимость ковшей 0,2 - 3,15 м3, производительность Ц. э. до 4500 м3/ч. Применяется для разработки мягких пород в карьерах (самостоятельно или с транспортно-отвальными мостами), в мелиорации, при прокладке гор. коммуникаций и т. д. ЦЕПНОЙ ЯЩИК - помещение в носовой части судна для укладки якорных цепей. Ц. я. обычно располагается под местом установки шпиля или брашпиля для того, чтобы подходящие к ним якорные цепи шли без крупных изгибов. Цепь каждого борта хранится в отд. Ц. я. Часто в Ц. я. устанавливается устройство быстрой отдачи цепи (жвака-галс). ЦЕПНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ - реакции, каждый элементарный акт к-рых связан с появлением активной частицы (атома, свободного радикала или иона), реагирующей далее. Напр., при действии света на смесь хлора и водорода молекулы хлора распадаются на свободные атомы С12 -> 2С1; последние реагируют с молекулами водорода С1 + H2 -> НС1 + Н; далее Н + С12 -> НС1 + С1; возникающие свободные атомы С1 продолжают цепь. В результате на каждый поглощённый световой квант образуется в среднем 100 000 молекул НС1. Первоначально активные частицы могут возникнуть при действии света и ионизирующих излучений, электроразряде, при повышении темп-ры, а также в присутствии разл. примесей-инициаторов. В Ц. х. р. с разветвлёнными цепямив отд. стадиях возникает более чем одна новая активная частица; в таких случаях благодаря лавинообразному, нарастающему с течением времени процессу может произойти взрыв. Для торможения (или обрыва) цепи вводят небольшие кол-ва замедлителей - ингибиторов. Типичные Ц. х. р. - полимеризация, крекинг, в основе горения топлива также лежат Ц. х. р. ЦЕПЬ - гибкое изделие, состоящее из отд. шарнир-но-соединённых жёстких звеньев. По назначению различают Ц. приводные (для передачи движения), тяговые (для перемещения грузов), грузовые (для подвески и подъёма грузов). Конструкции нек-рых Ц. показаны на рис. Грузовые цепи: 1 - пластинчатая с расклёпкой без шайб; 2 - пластинчатая с расклёпкой на шайбах; 3 - пластинчатая на шплинтах; 4 - многопластинчатая с закрытыми валиками; 5 - круглозвенная сварная калиброванная Тяговые цепи: 1 - пластинчатая втулочно-ро-ликовая; 2 - пластинчатая втулочная; 3 - пластинчатая втулочно-катковая с подшипниками качения; 4 - пластинчатая втулочная или роликовая со скрещивающимися осями; 5 - круглозвенная сварная калиброванная; 6 - блочная пластинчатая; 7 - блочная с цельными звеньями; 8 - карданная с литыми звеньями; 9 - карданная с пластинчатыми звеньями; 10 - вильчатая Приводные цепи: 1 - роликовая однорядная; 2 - роликовая длиннозвенная; 3 - роликовая двухрядная; 4 - роликовая с изогнутыми пластинами; 5 - пластинчатая зубчатая с шарнирами качения; 6 - пластинчатая зубчатая с шарнирами скольжения; 7 - крючковая со штампованными звеньями Детали втулочно-роликовой цепи: а - наружное (валиковое) звено; б - внутреннее (роликовое) звено ЦЕРЕЗИН (от лат. сега - воск) - смесь твёрдых насыщ. углеводородов состава С36 - С55; воскоподобное в-во от белого до коричневого цвета; tnл 65 - 88 °С. Выделяют из озокерита, нек-рых продуктов нефтепереработки, а также из смеси продуктов синтеза на основе оксида углерода и водорода. Компонент пластичных смазок, изоляц. материал в электро- и радиотехнике; особо чистые сорта Ц. применяют для приготовления косметич. средств, как оболочку для сыров. ЦЕРИЙ (от назв. планеты Цереры, открытой почти одновременно с церием) - хим. элемент из семейства лантаноидов, символ Се (лат. Cerium), ат. н. 58, ат. м. 140, 12. Ц. - металл серо-стального цвета, плотн. 6789 кг/м3, tпл 804 °С. Идёт на изготовление "кремней" для зажигалок, насадок трассирующих пуль. Легирующая добавка в алюм. и магниевых сплавах. Небольшие добавки Ц. увеличивают прочность стали. Соединения Ц. применяют для получения спец. стёкол, керамики, эмалей; как катализаторы в нефтехим. и хим. пром-сти; для получения пирофорных сплавов в металлургии и т. д. ЦЕРУССИТ (от лат. cerussa - белила, белая краска) - минерал, карбонат свинца PbCO3. Цвет белый, серый, серовато-чёрный; иногда бесцветный. Тв. по минералогич. шкале 3 - 3,5; плотн. 6400 - 6600 кг/м3. Входит в состав окисленных свинцовых руд. ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО - показатель воспламеняемости дизельного топлива в двигателе внутр. сгорания. Ц. ч. равно объёме, содержанию цетана (предельный углеводород норм. строения С16Н34) в такой его смеси с ос-метилнафталином, к-рая при стандартных условиях испытания имеет одинаковую воспламеняемость с исследуемым топливом. Для быстроходных двигателей Ц. ч. 40 - 55 - удовлетворит. показатель топлива. ЦЕХ (от нем. Zeche) - осн. производств. подразделение пром. пр-тия, выполняющее определ. технология, процессы (напр., термич. обработку, гальва-нич. покрытия, малярные работы) либо изготовляющее определ. продукцию (заготовки, детали, узлы и т. п.). Различают Ц. основные, вспомогат., подсобные, побочные. Крупные Ц. подразделяются на отделения, участки, линии. ЦИАНИДЫ - соли цианистоводородной (синильной) к-ты HCN, напр. Ц. калия KCN, применяемый в гальванопластике, при извлечении золота и серебра из руд, в органич. синтезе; Ц. чрезвычайно ядовиты. Назв. происходит от греч. kyanоs - тёмно-синий, по цвету берлинской лазури и турнбулевой сини, содержащих радикал циан CN. ЦИАНИРОВАНИЕ - 1) в цветной металлургии - гидрометаллургич. процесс извлечения металлов (гл. обр. золота и серебра) из руд и концентратов, осн. на селективном растворении их в слабых р-рах цианидов щелочных металлов. 2) Один из видов химико-термической обработки стальных изделий, заключающийся в одноврем. насыщении поверхности металла углеродом и азотом. Применяется для повышения поверхностной твёрдости, износостойкости и усталостной прочности. ЦИАНИСТЫЙ ВОДОРОД - то же, что синильная кислота. ЦИАНОМЕТР (от греч. kyanos - синий и ...метр) - метеорологич. прибор для определения степени синевы неба (прозрачности атмосферы). Принцип действия Ц. осн. на сравнении цвета наблюдаемого участка неба с цветом искусственно окраш. эталонных поверхностей. ЦИАНЭТИЛ ЦЕЛЛЮЛОЗА [С6Н7О2(ОН)3-х (OCH2CH2CN)х]n - твёрдый продукт обработки целлюлозы акрилонитрилом (т. н. цианэтилирование целлюлозы). Характеризуется высокими диэлектрич. показателями, теплостойкостью. Применяется в произ-ве плёнок и волокон для конденсаторов и люминесцентных приборов. "ЦИКАДА" - наименование сов. спутниковой системы для обеспечения навигации мор. судов. Состоит из неск. навигац. ИСЗ, наземных контрольно-измерит. центров и приёмно-вычислит. аппаратуры "Шхуна", устанавливаемой на судах; точность определения координат судна 80 - 100 м. ЦИКЛ (от греч. kyklos - круг) в термодинамике - то же, что круговой процесс. ЦИКЛ в технике - совокупность процессов в системе периодически повторяющихся явлений, при к-рых объект, подвергающийся изменению в определ. последовательности, вновь приходит в исходное состояние. ЦИКЛ ДВИГАТЕЛЯ - последовательность процессов, периодически повторяющихся в тепловом двигателе (поршневом или другого типа). Идеальный Ц. д. можно представить графически в виде замкнутой кривой, составл. из линий, характеризующих отд. процессы, последовательно происходящие в двигателе. Площадь, огранич. этой замкнутой кривой, даёт значение совершаемой работы. Координатами точек линий Ц. д. являются объём и давление рабочего тела или его уд. энтропия и темп-ра. ЦИКЛ НАПРЯЖЕНИЙ - совокупность изменений напряжения за один полный период при установившемся режиме нагружения изделия или образца (при испытаниях на выносливость). Различают симметричные Ц. н., когда наибольшее и наименьшее напряжения равны по значению, но противоположны по знаку, и асимметричные Ц. в., когда наибольшее и наименьшее напряжения по значению неодинаковы. ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА - то же, что угловая частота. ЦИКЛОГЕКСАН - бесцв. жидкость; tкип 80,7 °С. Содержится в нефти, образуется при гидрогенизации бензола. Сырьё для получения адипиновой к-ты, капролактама, растворитель. См. рис. Циклогексан ЦИКЛОГРАММА, цикловая диаграмма, - схема согласованности перемещений исполнит. органов во времени в сложных техвологич. машинах и агрегатах, работающих по заданному циклу. На рис. приведена Ц. нарезания колёс с внеш. и внутр. зубчатыми венцами. Циклограмма нарезания зубчатых колёс с внешним и внутренним зубчатыми венцами по методу обкатки: И - инструмент (долбяк); К - зубчатое колесо ЦИКЛОИДА (от греч. kykloeides - кругообразный, круглый) - плоская траектория точки окружности, катящейся по прямой линии (см. рис.). Циклоида ЦИКЛОИДНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ - зубчатое зацепление, в к-ром профили зубьев очерчены по циклоидным кривым - эпициклоидам и гипоциклоидам. Применяется ограниченно (напр., в часовых механизмах, компрессорах). ЦИКЛОН (от греч. kyklon - кружащийся, вращающийся) - аппарат для очистки воздуха (газа) от взвеш. твёрдых частиц; представляет собой цилиндрич. резервуар с конусом внизу. Неочищ. воздух, поступая в цилиндр, закручивается, под действием центробежных сил пыль отбрасывается к стенкам и падает в конус Ц. Очищенный воздух выходит через отверстие в верхней части Ц. ЦИКЛОННАЯ ПЛАВКА - плавка, осн. на циклонном (вихревом) сжигании пылевидного топлива. При Ц. п. в одном, агрегате совмещаются обжиг и плавка сульфидного сырья с возгонкой из него нек-рых металлов, что обеспечивает наиболее полное использование теплоты экзотермич. реакций и тем самым сокращает расход топлива. Ц. п. характеризуется низким пылеуносом. Разновидность Ц. п. - кивцэтная плавка. ЦИКЛОННАЯ ТОПКА - камерная топка. в к-рой твёрдое топливо (измельчённое до пылевидного состояния или до размеров 4 - 6 мм) либо мазут сжигаются в газовозд. вихре, создаваемом в вертик. или горизонтальном предтопке (см. рис.). Скорость воздуха, подаваемого в предтопок, 50 - 200 м/с. Продукты сгорания твёрдого топлива из предтопков поступают в камеры дожигания, а из них в камеры охлаждения. Схемы циклонных топок: а - с горизонтальным предтопком; б - с вертикальным предтопком; 1 - предтопок; 2 - камера дожигания; 3 - камера охлаждения; 4 - шлакоулавливающий пучок; 5 - лётка ЦИКЛОПИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ - постройки из больших тёсаных кам. глыб без связующего р-ра; древние греки приписывали их циклопам. Относятся б. ч. к бронз, веку; известны в Средиземноморье, в Закавказье, в Крыму и др. местах. ЦИКЛОТРОН (от греч. kyklos - круг и ...трон) - циклич. резонансный ускоритель заряженных частиц (протонов или ионов) с пост. во времени ведущим магнитным полем и ускоряющим ВЧ электрич. полем пост. частоты. Ускоряемые частицы движутся в Ц. по спирали от центра, где расположен ионный источник, к периферии магнита, приобретая энергию от ВЧ электрич. поля при пролёте щели между металлич. электродами - дуантами (см. рис.). В Ц. протоны разгоняются до энергий порядка 10 - 20 МэВ. Использование т. н. знакоперем. фокусировки магнитным полем (изохронный Ц.) позволяет ускорять протоны до энергий ~ 1 ГэВ. Схема циклотрона: 1 - вакуумная камера; 2 - дуанты; 3 - траектория частиц; 4 - шина высокочастотного генератора; 5 - ускоряющий промежуток ЦИКЛОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ - излучение электромагн. волн заряж. частицей, движущейся по спирали или окружности в магнитном поле. В отличие от синхротронного излучения (см. Тормозное излучение) под Ц. и. обычно понимают магнитотормоэное излучение нерелятивистских заряж. частиц. ЦИКЛОТРОННЫЙ РЕЗОНАНС, диамагнитный резонан с, - избират. (резонансное) поглощение энергии перем. электромагн. поля носителями тока, находящимися в пост. магнитном поле. Ц. р. используется в осн. для изучения св-в металлов и ПП, позволяет определять аффективную массу носителей тока (электронов и дырок). ЦИКЛЯ (от нем. Ziehklinge) - инструмент для окончат. доводки и зачистки дерев. изделий; представляет собой стальную пластинку толщ. ок. 1 мм, дл. ок. 100 мм и шир. ок. 60 мм. Реж. часть Ц. - заусенец, образующийся при сглаживании Ц. по кромке пластинкой из стали повыш. твёрдости. ЦИЛИНДР (от греч. kylindros - валик, каток, цилиндр) - 1) геом. тело, образов, вращением прямоугольника около одной стороны (см. рис.); объём II. V = nr2h, а площадь боковой поверхности S = 2пrh. Боковая поверхность Ц. есть часть цилиндрич. поверхности. 2) Одна из осн. деталей машин и механизмов, напр. двигателя внутр. сгорания, паровой машины, гидравлич. или пневматич. систем, - полая деталь с цилиндрич. внутр. поверхностью. В Ц. совершает воэвратно-поступат. или вращат. и поступат. движение поршень, к-рый взаимодействует с рабочим телом, в результате чего осуществляется рабочий процесс. Цилиндр ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - поверхность, образов, прямой линией (образующей), перемещающейся параллельно самой себе вдоль нек-рой пространств, линии (кривой), наз. направляющей. ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, Бесселя функции, - ф-ции, встречающиеся при решении задач, имеющих осевую симметрию (напр., задачи о распространении теплоты в однородном бесконечном круговом цилиндре). ЦИЛИНДРОВАЯ МОЩНОСТЬ - мощность, развиваемая одним рабочим цилиндром поршневой машины (двигателя внутр. сгорания, паровой машины, компрессора). Ц. м. определяет осн размеры цилиндров. Ц. м. двигателя внутр. сгорания изменяется от неск. сотен Вт в микролитражных двигателях до 3 МВт и более в стационарных и судовых двигателях. ЦИЛИНДРОВЫЕ МАСЛА - Дистиллятные и остаточные нефт. смазочные масла, предназнач. гл. обр. для горячих частей паровых машин. Бывают двух типов: для машин, работающих на насыщ. паре, и для машин, работающих на перегретом паре. В последнем случае Ц. м. должны отличаться более высокими вязкостью и темп-рой вспышки. Осн. св-ва Ц. м. - хорошее распыливание, стойкость против смывания и окисления (нагарообраэования). Кинематич. вязкость Ц. м. (9 - 70)-10-6 м2/с (при 100 °С). ЦИНК (нем. Zink; термин встречается в трудах учёных 16 - 17 вв.) - хим. элемент, символ Zn (лат. Zincum), ат. н. 30, ат. м. 65,39. Ц. - металл синевато-белого цвета; плотн. 7130 кг/м3; tnл 419,5 °С. В природе Ц. широко распространён; важнейший минерал - сфалерит (цинковая обманка). Ц. применяется для покрытий, предохраняющих стальные изделия от коррозии (цинкование), и для изготовления мн. сплавов, напр. с медью (латунь). Соединения Ц. используются для приготовления красок: оксид ZnO - цинковых белил, сульфид ZnS - литопона (см. Пигменты), нетоксичных и обладающих хорошей кроющей способностью. ZnO применяют для получения фотокопиров, бумаги, как наполнитель резин. в фармацевтич. пром-сти, ZnS в смеси с CdS (люминесцентные св-ва) - при изготовлении телевиз. трубок и экранов. ЦИНКОВАНИЕ - 1) покрытие стальных и чуг. изделий слоем цинка для предохранения от коррозии. Производится горячим способом (опускание изделий в ванну с расплавл. цинком), электролитически (см. Гальваностегия), распылением расплавл. цинка. 2) Диффуз. насыщение (также для предохранения от коррозии) цинком поверхностных слоев стальных изделий (см. Металлизация). ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе цинка с добавками алюминия, меди и магния. Обладают высокой стойкостью к коррозии в атмосфере и в большинстве естеств. водных сред. Применяются для отливки корпусов карбюраторов и насосов, вкладышей подшипников скольжения, декоративных изделий. ЦИНКОГРАФИЯ (от цинк и ...графия) - способ изготовления клише. Негатив (диапозитив) воспроизводимого изображения копируют на покрытую светочувствит. слоем пластину - цинковую, из магниевых сплавов (реже медную или латунную) и подвергают травлению для получения рельефных печатающих элементов. Ц. наз. также соответствующий участок или цех типографии. ЦИНУБЕЛЬ (от нем. Zahnhobel, букв. - зубчатый рубанок) - см. Рубанок. ЦИОЛКОВСКОГО ФОРМУЛА (по имени рус. сов. учёного и изобретателя К. Э. Циолковского; 1857 - 1935) - ф-ла, определяющая Макс. скорость одноступенчатой ракеты в конце активного участка траектории, т. е. в момент окончания работы двигателя; в идеальном случае, когда на ракету не действуют сила тяжести, аэродинамич. силы и др. внеш. силы, Ц. ф. имеет вид: где vk - наибольшая (конечная) скорость ракеты, и - относит. скорость истечения продуктов сгорания из сопла ракетного двигателя, т - нач. масса топлива, Мр - масса ракеты без топлива. Отношение т/Мр наз. числом Циолковского. Ц. ф. распространяется также на составные ракеты; для отд. ступеней ракеты характеристические скорости складываются. ЦИРКОН (нем. Zirkon, франц. zircon, от перс. заргун - золотистый; по золотисто-жёлтой окраске разновидности, известной под назв. жаргон) - минерал, силикат циркония Zr [SiO"], нередко с примесью иттрия, редкозем. элементов, гафния (до 16% HfO2), тория, урана (малакон, циртолит) и др. Цвет буровато-жёлтый, зеленоватый, красно-бурый до чёрного; иногда бесцветен. Тв. по минералогич. шкале 6,5 - 8; плотн. 4000 - 4900 кг/м3. В осн. цирко-новый концентрат применяется в качестве формовочных песков при точном литье. Ц. - гл. руда для получения циркония и его оксида, а также осн. источник получения гафния. Чистые прозрачные тёмнокрасные (гиацинт) и жёлтые (ж аргон) Ц. и искусственно окрашенный синий Ц. (старлит) - драгоц. камни. ЦИРКОНИЕВАЯ ЛАМПА - газоразрядный источник света, в к-ром используется излучение сильно разогретого разрядом катода, содержащего оксид циркония. Применяется в оптич. пром-сти как наиболее совершенный "точечный" источник света. ЦИРКОНИЕВЫЕ СПЛАВЫ - сплавы на основе циркония с добавками олова, железа, хрома, никеля и др. элементов. Отличаются малым эффективным сечением захвата тепловых нейтронов, достаточной прочностью при темп-ре 500 - 600 °С, хорошей корроз. стойкостью при высоких темп-pax в водных, щелочных и нек-рых кислых средах. Ц. с. применяют гл. обр. в ядерной энергетике. ЦИРКОНИЙ (от названия минерала циркон) - хим. элемент, символ Zr (лат. Zirconium), ат. н. 40, ат. м. 91,224. Ц. - серебристо-белый металл, твёрдый, тугоплавкий, стойкий против коррозии; плотн. 6450 кг/м3. tпл 1855 °С. Осн. пром. источники Ц. - минералы циркон Zr [SiO4] и бадделеит ZrO2. Ц., очищенный от гафния, служит конструкц. материалом в ядерной энергетике (легко пропускает нейтроны - т. н. "нейтронная прозрачность"); вводится в стали для повышения их механич. прочности; газопоглотитель в электровакуумной технике. Гл. обл. применения циркона - литейное дело (формовочные пески в технологии точного литья). Циркон и бадделеит широко применяются для изготовления огнеупоров, керамики, особых сортов стекла, абразивов и т. д. ЦИРКУЛЬ (от лат. circulus - круг, окружность) - чертёжный инструмент для вычерчивания тушью или карандашом окружностей и их дуг, линейных измерений и переноса размеров на чертежи. Различают Ц.: разметочный, или делительный; круговой - для вычерчивания окружностей малого диаметра; штангенциркуль - для вычерчивания окружностей большого Диаметра и определения размеров; пропорциональный - позволяющий увеличивать или уменьшать все снимаемые размеры в пост. отношении. Существуют также Ц. для вычерчивания эллипсов. ЦИРКУЛЬНАЯ ПИЛА - то же, что круглая пила. ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ ЗОНА, аэродинамическая тень, - пространство за каким-то предметом, строением, в к-ром при обтекании потоком (напр., ветром) образуются крутящиеся потоки (см. рис.). Для Ц. з. характерно накопление вредных примесей, если они попадают в неё из выброса. Схема обтекания ветром здания в циркуляционной зоны за ним: а - выброс в пределах зоны; б - выброс выше зоны ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОДЫ - движение по трубам парового котла воды и пароводяной смеси. Ц. в может быть естеств., многократной принудит. и однократной принудительной (в прямоточных котлах). Принудит. Ц. в. создаётся посредством насосов. Естеств. и многократная принудит. II. в. возможны лишь в барабанных котлах, работающих при давлении ниже критического. Обусловливается она разностью плотностей воды в опускных (не обогреваемых) трубах и пароводяной смеси в подъёмных кипятильных и экранных трубах. См. рис. Схемы циркуляции воды, пароводяной смеси и пара в котельной установке: а - котёл с естествеяной циркуляцией; б - котёл с многократной принудительной циркуляцией; в - прямоточный котёл; 1 - питательный насос; 2 - водяной экономайзер; 3 - циркуляционный контур; 4 - барабан; 5 - пароперегреватель; 6 - циркуляционный насос; 7 - испарительная поверхность нагрева ЦИРКУЛЯЦИЯ СКОРОСТИ - хар-ка завихренности течения, определяемая соотношением Г = фVdl, где L - неподвижный замкнутый контур в потоке жидкости, V - вектор скорости жидкости в к.-л. точке контура L, dl - направл. элемент этого контура, включающий рассматриваемую точку. Ц. с. объясняется образование подъёмной силы на профиле крыла ЛА (см. Жуковского теорема). Увеличение Ц. с. и аэродинамич. подъёмной силы крыла (эффект суперциркуляции) реализуется в разл. вариантах энергетич. крыла механизации. ЦИРКУЛЯЦИЯ СУДНА (от лат. circulatio - круговращение) - траектория перемещения центра тяжести судна во время поворота (одно из его мореходных качеств) или собственно процесс поворота судна. Параметры Ц. с. (диаметр, выдвиг, смещение) характеризуют управляемость судна. ЦИС- (от лат. cis - по эту сторону, с этой стороны) в химии - приставка перед назв. геом. изомеров с пространственно сближенными заместителями. См. Изомерия. ЦИСТЕРНА (от лат. cisterna - водоём, водохранилище) - ёмкость для хранения или перевозки жидкостей, сыпучих тел и пр. Стационарные Ц. - кам., бетонные или ж.-б. сооружения (располож. обычно ниже уровня земли) либо металлич. цилиндрич. резервуары на фундаментах (устанавливаемые на уровне земли). Передвижные Ц. монтируются на автомобилях или на ж.-д. тележках, служат для перевозки наливных грузов (бензина, керосина, молока, спирта, сжиженных газов и т. д.). Вместимость автомоб. Ц. обычно 1.5 - 5 м3. Вместимость советских ж.-д. Ц. до 140 м3 (1988). ЦИС-ТРАНС-ИЗОМЕРИЯ, геометрическая изомерия, - см. в ст. Изомерия. ЦИФРО-АНАЛОГОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ЦАП) - устройство для автоматич. преобразования дискретных сигналов, представленных цифровым кодом, в эквивалентные им аналоговые (непрерывные во времени) сигналы (угловое перемещение, электрич. напряжение или сила тока, частота колебаний и др.). ЦАП широко используются, напр., для сопряжения ЭВМ с аналоговыми регистраторами (графопостроителями, самописцами), регуляторами непрерывного действия и т. д. ЦИФРОВАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА (ЦВМ) - вычислительная машина, осуществляющая обработку информации, представленной в цифровой форме. Числа в ЦВМ выражаются комбинацией (кодом) дискретных значений к.-л. физ. величины, напр. последовательностью электрич. импульсов. Для представления чисел обычно используется двоичная система счисления, в к-рой для обозначения любого числа достаточно двух цифр: "0" и "1". Предпочтительное использование двоичной системы счисления обусловлено тем, что в подавляющем большинстве ЦВМ операции над числами выполняются при помощи электронных логических элементов, имеющих два устойчивых состояния (одно из них принимается за 40", другое - за "1"). Единицей информации, с к-рой оперирует ЦВМ, является машинное слово (команда, число или группа буквенно-цифровых знаков); число двоичных разрядов, отводимых под машинное слово, наз. длиной слова. В большинстве ЦВМ длина машинного слова измеряется байтами. Решение задачи на ЦВМ заключается в последовательном выполнении арифметич. операций над числами, соответствующими исходным данным. Осн. операция в ЦВМ - сложение, к к-рой могут быть сведены все др. арифметич. операции. Способность электронных ЦВМ помимо арифметич. операций выполнять ещё " логические привела к тому, что возможности ЦВМ вышли далеко за пределы их прямого назначения (арифметич. вычисления), и ЦВМ стали универсальными преобразователями дискретной информации. ЦВМ, выполненные на электронных приборах и устройствах, наз. электронными ЦВМ, или просто электронными вычислительными машинами (ЭВМ). См. рис. Структурная схема цифровой вычислительной машины: ЗУ - запоминающее устройство; АУ - арифметическое устройство; УУ - устройство управления; ПУ - пульт управления ЦИФРОВАЯ ИНДИКАТОРНАЯ ЛАМПА - электровакуумный прибор для отображения информации в виде светящихся изображений цифр (обычно от 0 до 9) или др. знаков, переключаемых по выбору. Используется в вычислит. устройствах, цифровых измерит. приборах и т. д. Наиболее распространены Ц. и. л. в виде газоразрядного прибора тлеющего разряда с неоновым наполнением, неск. катодами (каждый в форме одного из изображаемых знаков) и общим анодом. См. рис. Цифровая индикаторная лампа ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ СХЕМА - интегральная схема, в к-рой приём, преобразование (обработка) и выдача информации, представленной в виде цифрового кода, осуществляются посредством дискретных сигналов. Ц. и. с. применяются в микро-ЭВМ, технологич. и исследоват. оборудовании с ЧПУ и т. п. На базе Ц. и. с. строятся как сложные функциональные устройства - микропроцессоры, запоминающие устройства, сумматоры, дешифраторы и др., так и отд. элементы - импульсные усилители, формирователи, повторители. Ц. и. с., выполняющие одну или неск. логич. функций, наз. логическими ИС; простейшие логич. ИС, реализующие элементарные функции "и", "или", "не". "и - не", "и - или", наэ. интегральными логическими элементами. ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ - способ передачи телевиз. изображений, в к-ром обычный (аналоговый) видеосигнал преобразуется в пункте передачи с помощью аналого-цифрового преобразователя в последовательность узких П-образных импульсов одинаковой амплитуды (цифровой видеосигнал). В пункте приёма (в телевизоре) имеется устройство, осуществляющее обратное преобразование цифрового видеосигнала в аналоговый. Гл. преимущество цифрового способа представления сигнала - высокая помехозащищённость, осн. недостаток - существенно (в 10 - 20 раз) большая, чем в аналоговом телевидении, полоса пропускания канала связи. ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР - измерит. прибор, в к-ром результаты измерений непрерывной величины (напряжения, силы тока, электрич. сопротивления и др.) автоматически преобразуются в дискретные сигналы, отображаемые в виде чисел на цифровом индикаторе. Для Ц. и. п. характерны высокая точность (напр., точные цифровые вольтметры пост. тока дают результаты измерений в виде чисел с 6 - 7 десятичными знаками), удобство и объективность отсчёта, высокое быстродействие. Выпускаются цифровые вольтметры (пост. и перем. тока), частотомеры, хронометры, фазометры, мосты измерительные и др. приборы. ЦИФРОВОЙ ЧАСТОТОМЕР - частотомер, действие к-рого осн. на подсчёте числа периодов измеряемых колебаний за определ. промежуток времени. Состоит из формирующего устройства, преобразующего синусоидальное напряжение измеряемой частоты в последовательность однополярных импульсов; временного селектора импульсов, открываемого на определ. промежуток времени (обычно от 100 мкс до 10 с); электронного счётчика, отсчитывающего число импульсов на выходе селектора, и цифрового индикатора. Ц. ч. обеспечивают широкий диапазон измерений (1 мГц - 10 ГГц); малую относит. погрешность (до 10-9 - 10-10); могут работать при малых входных напряжениях (10 мВ). Ц. ч. используются также для измерений периода колебаний, длительности импульсов и отношения частот, а с применением разл. измерительных преобразователей - для измерений темп-ры, вибраций, давления, деформаций и др. физ. величин. ЦИЦЕРО [от имени политич. деятеля, писателя и оратора Древнего Рима Цицерона (Cicero; 106 - 43 до н. э.), при печатании писем к-рого в 1467 был впервые применён этот шрифт] - полиграф. шрифт, кегль к-рого равен 12 пунктам (ок. 4,51 мм). ЦОКОЛЬ (от итал. zoccolo, букв. - башмак на деревянной подошве) - 1) Ц. в строительстве - ниж. (обычно выступающая) часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте. Наружные (надземные) поверхности Ц. делают из долговечных материалов: гранита, песчаника, клинкерного кирпича, плотного бетона и т. п. При индустр. стр-ве Ц. выполняют из крупных бетонных блоков или ж.-б. панелей. 2) Ц. вэлектро- и радиотехнике - конструктивная часть лампы (накаливания, электронной); служит для её установки (в патроне, ламповой панели) и обеспечения гальванич. связи её внутр. элементов (нити накала, электродов) с внеш. электрич. цепью. Для ламп накаливания существуют Ц. резьбовые, штифтовые, фиксирующие цилиндрич. и др. Ц. электронных ламп - штырьковые, в виде металлич. колпачка и т. д. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ - этаж, у к-poro пол расположен ниже уровня тротуара или отмостки, но не более чем на половину высоты помещения.
вверх