ВАГОН (франц. wagon, от англ. waggon, wagon - повозка) - трансп. средство, передвигающееся по рельсовым путям. В. обычно приводится в движение локомотивом, а также может иметь собств. привод (моторный вагон, вагон трамвая). В. используются для перевозки пассажиров и грузов. Осн. типы пасс. В.: для перевозки пассажиров, почты и багажа, а также спец. назначения (санитарные, лаборатории и т. д.). Осн. типы грузовых В.: крытые, полувагоны, платформы, цистерны, изотермич. и спец. назначения - для перевозки громоздких и тяжеловесных грузов (транспортёры), цемента и др. сыпучих грузов, а также В. для нужд ж.-д. транспорта (мастерские, пожарные и др.). Из В. формируются ж.-д. составы. ВАГОНЕТКА (франц. wagonnet, уменьшит, от wagon - вагон) - трансп. средство небольшой вместимости для перевозки грузов и людей по узкоколейным ж.-д. путям (см. рис.). Грузовые В. с вместимостью кузова 0,35 - 9,5 м3 применяют для транспортирования грузов на сравнительно небольшие расстояния (0,5 - 2 км) на карьерах, рудниках, шахтах, заводах, строит. площадках. В. спец. назначения используют в противопожарных поездах, для перевозки ВВ. вспомогат. материалов и оборудования, контейнеров и пакетиров. грузов. В пасс. В. вместимостью 6 - 18 чел. перевозят рабочий персонал по подземным горн, выработкам. Рудннчная пассажирская вагонетка Саморазгружающаяся вагонетка с откидным днищем ВАГОННЫЕ ВЕСЫ - устройство для взвешивания гружёных и порожних ж.-д. вагонов; применяется для проверки массы навалочных и насыпных грузов (зерна, цемента, угля и др.). Автоматич. В. в. фиксируют на счётчике и отмечают на выдаваемом контрольном талоне массу взвеш. груза. ВАГОННЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ - механизм, устанавливаемый в головной части сортировочного парка и предназнач. для торможения и остановки вагонов в нужном месте при спуске их с горки. В СССР эксплуатируются клещевидные, клещевидно-весовые (см. рис.), клещевидно-подъёмные В. з., а также спец. весовые гидравлич. замедлители (конструкции Всесоюзного н.-и. ин-та ж.-д. транспорта). За рубежом нашли применение ускорители-замедлители, канатная тяга (США), В. э. с линейным двигателем (Япония) и др. Схема клещевидно-весового вагонного замедлителя: 1 и 2 - рычаги; 3 - рама, поддерживающая тормозную балку; 4 - тормозная шина Общий вид клещевидного вагонного замедлителя ВАГОНОМОЕЧНАЯ МАШИНА - устройство для наружной мойки пасс. вагонов при их движении со скоростью ок. 1 км/ч. Различают В. м. передвижные и стационарные (устанавливаются на вагономоечных станциях). В. м. оборудованы автоматич. управлением. На мойку состава из 16 вагонов затрачивается 30 - 60 мин. ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЬ - сооружение для механнзир. разгрузки насыпных грузов из ж.-д полувагонов; разгрузка осуществляется при опрокидывании полувагона или при наклоне его в продольном или поперечном направлениях. Обеспечивает темп разгрузки 20 - 30 вагонов в 1 ч. ВАГРАНКА - печь шахтного типа для плавки чугуна в литейных цехах (см. рис.). Шихтовые материалы загружаются в шахту с колошниковой площадки послойно (колошами): чушковый доменный чугун, металлолом, флюсы, кокс. Расплавл. чугун собирается в горне н перетекает в копильник. Производительность В. от -1 до 60 т/ч. Иногда для подогрева воздуха В. оборудуются рекуператорами. В. заменяются индукц. печами пром. частоты. Разрез вагранки: 1 - ко-пильник; 2 - шахта; 3 - труба; 4 - искрогаситель; 5 - загрузочный кран; 6 - загрузочная бадья; 7 - колошниковая площадка; 8 - трубопровод подачи воздуха; 9 - воздушная коробка; 10 - фурма; 11 - горн ВАЕР (от англ. wire - проволока) - стальной проволочный трос, с помощью к-рого буксируется трал. ВАЗ - марка легковых автомобилей малого класса, выпускаемых Волжским автомоб. з-дом им. 50-летия СССР с 1970. Кузов несущий типа седан, универсал или комби. Модели 2101 - 2107 классич. компоновки имеют назв. "Жигули", полноприводная модель 2121 - "Нива", а первая в СССР переднеприводная модель 2108 - "Лада-Спутник". В 1986 рабочий объём двигателей 1,2 - 1,57 л, мощность 47 - 59 кВт, Макс. скорость 132 - 155 км/ч. Автомобили В., продаваемые за рубежом, наз. "Лада". См. рис. Легковой автомобиль ВАЗ-2106 "Жигули" Грузопассажирский автомобиль ВАЗ-2121 "Нива" Легковой автомобиль ВАЗ-2108 "Лада-Спутник" ВАЗЕЛИН (франц. vaseline, от нем. Wasser - вода и греч. elaion - оливковое масло) - однородная смесь нефт. масел и твёрдых углеводородов (церезина, петролатума); вязкий продукт, tan 50 - 65 С. Вырабатывается неск. сортов В.: медицинский, ветеринарный, конденсаторный, технический. ВАЙЕРБАРС (англ. wirebars, от wire - проволока п bar - болванка, заготовка) - заготовка с_ заострёнными краями из меди, алюминия. Идёт для горячей сортовой прокатки проволоки. ВАЙМА - оборудование для сборки дерев. изделий или их частей. Простейшая В. - металлич. рама с подвижными н неподвижными упорами. Кроме В. с ручным, винтовым или рычажным прижимом изделий, имеются В.-станки с пневматич., гидравлич. и электрич. приводами. ВАЙРИН - см. в ст. Полиуретановые волокна. ВАКАНСИЯ (от лат. vacans - пустующий, свободный) - один из дефектов в кристаллах; отсутствие атома или иона в узле кристаллич. решётки. Важную роль В. играют в процессах диффузий, разнообразных структурных изменениях в кристаллич. телах, в фазовых превращениях. ВАКУУМ (от лат. vacuum - пустота) в технике - состояние заключ. в сосуд газа, имеющего давление, значительно ниже атмосферного. Поведение газа в вакуумных устройствах определяется соотношением между длиной свободного пробега I молекул (или атомов) и размером d, характерным для данного прибора или процесса (напр., расстояние между стенками сосуда, диаметр трубопровода, расстояние между электродами). В зависимости от соотношения l и d различают В. низкий (д<<d), средний (l~d) и высокий (l>>d). В вакуумных приборах н установках с d ~ 10 см низкому В. обычно соответствует область давлений выше 100 Па, среднему - от 100 до 0,1 Па, высокому - от 0,1 Па до 10 мкПа. Область давлений ниже 10 мкПа относят к сверхвысокому В. ВАКУУМ- И ПНЕВМОФОРМОВАНИЕ - способы изготовления изделий из листовых термопластов. Лист герметично закрепляют по контуру формы и нагревают до темп-ры, при к-рой полимер находится в высокоэластическом состоянии. Изделие оформляется в результате вытяжки листа под действием разности давлений: при вакуумформовании создают разрежение (50 - 85 кПа) в полости формы, при пневмоформовании - избыточное давление (0,15 - 2,5 МПа) над формой. Конфигурация изделия фиксируется при его охлаждении в форме. Пневмоформованию изделий большой глубины и с равномерной толщиной стенок иногда предшествует предварит. вытяжка листа, напр. пуансоном, установл. на плите гидравлич. пресса (механопневмоформование). Способами В.- и п. изготовляют детали автомобилей, холодильников, остекления самолётов, корпуса приборов, предметы сантехники, декоративные панели, часовые стёкла, тару для пищ. продуктов. ВАКУУМИРОВАНИЕ БЕТОНА - искусств. удаление (отсос) избыточной воды из бетонной смеси после укладки смеси и уплотнения её в опалубке. В. б. осуществляют с помощью щитов (имеющих т. н. вакуум-полости), к-рыми покрывают забетониров. конструкцию. В результате разрежения, создаваемого в вакуум-полости вакуумным насосом, щиты прижимаются к поверхности бетона и из него отсасывается вода. В. б. способствует ускорению распалубки, повышению прочности и морозостойкости бетона, снижению потребности в цементе. ВАКУУМИРОВАНИЕ СТАЛИ - см. Дегазация стали. ВАКУУМ-КОВШ - литейный ковш для извлечения металлургич. расплавов из ванн. В.-к. плотно закрывается крышкой, через к-рую пропущена труба; конец трубы погружён в расплавл. металл. В В.-к. насосом создаётся разрежение, и металл по трубе засасывается внутрь ковша. В.-к. широко применяют, напр., при электролизе алюминия, магния (извлечение шлаков). ВАКУУММЕТР (от вакуум и ... метр), вакуумный манометр, - прибор для измерения полного давления разреженных газов. По принципу действия В. разделяются на жидкостные (U-образные, компрессионные), механич. (грузопоршневые, деформац.). тепловые (термопарные, терморезисторные, термочастотные), ионизационные (электронные, магнитные электроразрядные, радиоизотопные), вязкостные. Диапазоны рабочих давлений разл. В. указаны на рис. Диапазоны рабочих давлений различных вакуумметров ВАКУУММЕТР С ХОЛОДНЫМ КАТОДОМ - то же, что магнитный электроразрядный вакуумметр. ВАКУУММЕТРИЯ - совокупность методов я средств для измерения давления разреженных газов (вакуума). Совр. вакуумметры разл. типов позволяют измерять давление до 10-12 Па. ВАКУУМНАЯ ЛАМПА электрическая - лампа накаливания, в к-рой тело накала (б.ч. вольфрамовая спираль) помещено в колбу, откуда откачан воздух до остаточного давления 10 - 1 мПа. По экономич. соображениям вакуумными изготовляют лампы накаливания общего применения мощностью обычно до 40 Вт. ВАКУУМНАЯ ПЕЧЬ - печь, в к-рои обработка металла (нагрев, п авка) производится под вакуумом. Нагревательные В. п. применяют при 'термич. обработке стали. Плавильные В. п. предназначаются для произ-ва химически активных и тугоплавких металлов, высококачеств. сталей и др. сплавов. Наиболее распространены вакуумные дуговые и индукционные печи. Для выплавки особо качеств. сплавов применяют электронно-лучевые печи и плазменнодуговые печи. ВАКУУМНАЯ ПЛАВКА - плавка металлов и сплавов под пониж. остаточным давлением, чаще всего 100 - 0,1 мПа. В. п. позволяет эффективно очистить металл от газов (азота, кислорода и водорода), летучих примесей и неметаллич. включений, что создаёт условия для успешного использования этого метода в произ-ве металлов для особо ответств. изделий. В. п. осуществляется в вакуумных печах. ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА - техника получения, поддержания вакуума и проведения вакуумных измерений. Осн. устройства и приборы, используемые в В. т., - вакуумные насосы; вакуумная арматура (напр., клапаны, затворы, ловушки, натекатели); средства измерения давления (напр., вакуумметры), течеискатели. В. т. приобретает всё большее значение в разл. обл. совр. науки и техники: электронике, ядерной энергетике, ускорит. технике, в технологич. процессах хим., фармацевтич. и пищ. пром-сти, в металлургии, технике получения сверхчистых материалов и др. ВАКУУМНОЕ ЛИТЬЁ - получение в вакууме 40 - 0.3 Па отливок из сплавов цветных металлов, гл. обр. никелевых, титановых и др. жаропрочных сплавов. Изготовленные таким способом отливкя отличаются повыш. плотностью и имеют гладкую поверхность. ВАКУУМНОЕ СПЕКАНИЕ - спекание заготовок, сформованных из порошкового материала, в вакууме для снижения остаточной пористости и повышения механич. св-в. Иногда, напр. при произ-ве твёрдых сплавов, В. с. выполняют в вакуумированном газостате, а после В. с. в газостат подают газ и производят окончат, уплотнение заготовки. ВАКУУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы, применяемые в вакуумных аппаратах и приборах. В. м. можно подразделить на след. группы: конструкц. материалы, геттеры, вакуумные масла и рабочие жидкости (напр., ртуть), смазки, клей, цементы (для уплотнения шлифов, кранов). верх. предел достигаемого вакуума и возможность его сохранения в течение продолжит. времени в аппаратах и приборах определяются гл. обр. низким давлением насыщ. пара при рабочих темп-pax, лёгким газоотделением и малой газопроницаемостью В. м. ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - электрич. выключатель высокого напряжения, в к-ром дуга гасится в высоком вакууме (1 - 0,1 мПа). Используется гл. обр. в цепях высокого напряжения при частых отключениях нагрузки. ВАКУУМНЫЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром в качестве диэлектрика используется вакуум. Рабочее напряжение В. к. 1 - 45 кВ. Электрич. ёмкость 10 - 1000 пФ. В. к. применяют в авиац. и космич. радиоаппаратуре на частотах 1-100 МГц. ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР - то же, что вакуумметр. ВАКУУМНЫЙ НАСОС - устройство, предназнач. для создания, повышения и поддержания вакуума. Различают В. н.: форвакуумные (напр., поршневые, пластинчато-роторные, золотниковые), бустерные (напр., двухроторные, пароструйные), высоковакуумные (напр., диффузионные, турбомолекулярные), сверхвысоковакуумные (напр., криогенные, магнитные электроразрядные). Осн. параметры В. н.: предельное остаточное давление (Па), быстрота действия (л/с). Схема вакуумного вихревого насоса: 1 - тангенциальное сопло; 2 - центральное сопло; 3 - камера завихрения; 4 - диффузор; 5 - улитка ВАКУУМ-ПЛОТНОСТЬ - способность материала не пропускать сквозь себя газы в вакуумированный объём. В.-п. является величиной, обратной газопроницаемости. Обеспечение наибольшей В.-п. при малых толщинах материала и наименьшего газовыделения в вакууме даже при высоких темп-pax - осн. условия, к-рым должны удовлетворять вакуумные материалы, ВАКУУМ-ФИЛЬТР - аппарат для разделения суспензий, т. е. жидкостей, содержащих твёрдые частицы во взвеш. состоянии. Действие В.-ф. осн. на создании разности давлений по обе стороны фильтрующей перегородки с помощью вакуумного насоса. Известны В.-ф. периодич. и непрерывного действия. В.-ф. применяют в хим. пром-сти, металлургии (обогащение полезных ископаемых) и др. отраслях. ВАЛ - деталь машины, предназнач. для передачи крутящего момента и поддержания вращающихся вместе с ним др. деталей. Нек-рые В. не поддерживают вращающиеся детали (напр., карданные, гибкие, торсионные). Простейшие прямые В. имеют форму тел вращения. По конструкции различают В. прямые, коленчатые, гибкие и др.; по назначению - В. передач, несущие зубчатые колёса, шкивы, звёздочки, и коренные В. машин, к-рые, кроме деталей передач, несут рабочие органы машин (колёса турбин, кривошипы и т. п.). ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ - механизм силовой передачи, при помощи к-рого часть мощности двигателя трактора, самоходного шасси и др. машин передаётся для приведения в действие рабочих органов прицепных, навесных или стационарных орудий. ВАЛЕНТНАЯ ЗОНА - см. в ст. Зонная теория. ВАЛЕНТНОСТЬ (от лат. valentia - сила) - св-во атома данного элемента присоединять или замещать определ. число атомов др. элемента. количеств. мерой В. служит число атомов водорода или кислорода, присоединяемых элементом с образованием гидрида или оксида. Ко мн. в-вам правила формальной В. неприменимы. ВАЛКА - то же, что валяние. ВАЛКИ ПРОКАТНЫЕ - рабочий орган (инструмент) прокатного стана. В. п. выполняют осн. операцию прокатки - деформацию (обжатие) металла для придания ему требуемых размеров и формы. В. п. подразделяют на 2 группы: листовые (для прокатки листов, полос и лент) и сортовые (для прокатки фасонного металла круглого, квадратного сечения, рельсов, двутавровых балок и др. профилей). См. рис. Валки прокатные: а - листовые; б - сортовые ВАЛКОСТЬ судна - св-во судна крениться под действием небольших усилий (ветра, перемещения груза н т. п.). В. присуща судам с малой начальной остойчивостью. ВАЛОПРОВОД с у д о в о й - совокупность устройств, соединяющих гл. двигатель с движителем. Предназначен для передачи крутящего момента от гл. двигателя движителю и для восприятия упора, создаваемого движителем, корпусом судна. В. включает гребной, промежуточный и упорный валы, опорные и упорные подшипники, дейдвудные, валоповоротные, тормозные и др. устройства. ВАЛОЧНО-ТРЕЛЁВОЧНАЯ МАШИНА (ВТМ) - лесозаготовит. машина для срезания и повала деревьев, формирования пачек и транспортирования (трелёвки) их к лесовозной дороге. ВТМ состоит из тягача (гусеничного или колёсного трактора) и навесного оборудования - цепного пильного механизма, манипулятора и коника (см. рис.). Наряду с ВТМ применяют валочно-пакетирующие и валочные машины, к-рые в отличие от ВТМ не производят трелёвку деревьев. Валочно-трелёвочная машина ЛП-49: 1 - базовый трактор; 2 - ходовая система; 3 - толкатель; 4 - кабина; 5 - колонна; 6 - стрела; 7 - рукоять; 8 - коник; 9 - захватно-срезающее устройство ВАЛЬЦЕВАНИЕ, вальцовка, - деформирование прутковых или полосовых заготовок в штампах, вращающихся в противоположных направлениях, - ковочных вальцах. Применяется для получения готовых деталей (напр., компрессорных лопаток), а также точных заготовок для последующей штамповки. См. рис. Схема вальцевания: 1 - заготовка и изделие; 2 - валок; 3 - ручьевой штамп ВАЛЬЦЕТОКАРНЫЙ СТАНОК - специалнзир. металлореж. станок для обработки гладких и фасонных валков прокатных станов, крупногабаритных цилиндров (бумагоделат. машин, каландров и т. п.). ВАЛЬЦОВКА - инструмент для развальцовки труб, снабжённый неск. (обычно тремя) роликами, прижимаемыми к стенкам трубы центральным конусом. ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК - машина для измельчения зерна (пшеницы, ржи и др. зерновых культур) и промежуточных продуктов, а также соли, минер. удобрений и др. материалов. Рабочий орган B.C. - пара или две пары нарезных или гладких вальцов, вращающихся навстречу друг другу. ВАЛЬЦЫ (от нем. Walze - валок, каток) - рабочие органы дробильных, мукомольных, штамповочных и др. машин в виде гладких или рифлёных валков, цилиндров или конусов (вращающихся, как правило, в противоположных направлениях), обрабатывающих материал, пропускаемый между ними, напр. ковочные В. с ручьями перем. сечения, дробильные В. с рифлёной поверхностью. В. служат, кроме того, для смешения и листования (напр., каучука и пластмасс, резиновых смесей). ВАЛЯНИЕ, в а л к а, - изготовление шерстяных изделий (войлока, валяной обуви) сцеплением и переплетением между собой волокон шерсти, обладающих специфич. св-вами (чешуйчатость, извитость, эластичность). При В. шерсть разрыхляют, замасливают и смешивают; из смеси образуют вату, из к-рой наслоением приготовляют основу по форме изделия. Основу уплотняют, пропитывают р-ром серной к-ты и уваливают, затем выполняют отделочные операции. В. шерстяных тканей (создание на поверхности волоконного застила) придаёт им большую плотность. ВАНАДАТОМЕТРИЯ - метод титриметрического анализа, осн. на применении солей ванадиевой к-ты (ванадатов) как окислителя. Стандартным р-ром служит р-р NH4VO3 в H2SO4. В. применяют для количественных определений ионов металлов в низких степенях окисления, органич. восстановителей. ВАНАДИЙ [от имени древнесканд. богини красоты Ванадис (Vanadis), благодаря красивому цвету солей] - хим. элемент, символ V (лат. Vanadium), ат. н. 23, ат. м. 50.9414. В. - металл серебристо-белого цвета; плотн. 6110 кг/м3, tпл 1920 oС. В. - довольно распространённый, но рассеянный элемент. Важным источником В. служат титаномагнетитовые и осадочные жел. руды. Чёрная металлургия - осн. потребитель В. (До 95% производимого металла): В. входит в состав мн. сталей (резко повышает твёрдость и износоустойчивость, но вместе с тем и хрупкость стали) и титановых сплавов. Соединения В. используют как катализаторы в произ-ве серной к-ты, в резин., стек., красильном и др. произ-вах. ВАН-ДЕ-ГРААФА ГЕНЕРАТОР [по имени амер. физика Р. Дж. Ван-де-Граафа (R. J. Van de Graaf; p. 1901)] - электростатич. генератор пост. высокого напряжения до 20 MB и допустимой силой тока нагрузки до 1 мА. Используется в линейных ускорителях, а также в слаботочной высоковольтной технике. ВАН-ДЕР-ВААЛЬСА УРАВНЕНИЕ [по имени голл. физика Я. Д. Ван-дер-Ваальса (J. D. vanderWaals; 1837 - 1923)] - ур-ние состояния реального газа? где р - давление, V - объём, Т - термодинамич. темп-pa, т - масса газа, М - его молярная масса, R - газовая постоянная, а и b - константы, зависящие от природы газа. В. -д. -В. у. является приближённым и количественно описывает св-ва реальных газов лишь при низких давлениях и высоких темп-рах. ВАН-ДЕР-ВААЛЬСОВЫ СИЛЫ - распространённое назв. сил взаимного притяжения между электрически нейтральными атомами и молекулами; имеют электрич. природу. В. -д. -В. с. определяют существование жидкостей и молекулярных кристаллов, отличие реальных газов от идеальных и проявляются в разнообразных физ. явлениях. ВАНКЕЛЯ ДВИГАТЕЛЬ - роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС), конструкция к-poro разработана в 1957 Ф. Ванкелем (F. Wankel; р. 1902, ФРГ). Особенность В. д. - применение вращающегося ротора (поршня), размещённого внутри корпуса, поверхность к-рого выполнена по эпитрохоиде. Вал ротора жёстко соединён с зубчатым колесом, к-рое входит в зацепление с неподвижной шестерней. Ротор с зубчатым колесом обкатывается вокруг шестерни, его грани скользят по внутр. поверхности корпуса, отсекая перем. объёмы камер. Такая конструкция позволяет осуществить 4-тактный цикл без применения спец. механизма газораспределения. Смесеобразование, зажигание, смазка, охлаждение, пуск в принципе такие же, как и у обычных поршневых ДВС. Практич. применение получили В. д. с трёхгранными роторами, с отношением радиусов шестерни и зубчатого колеса r:R= 2:3 (см. рис.), к-рые могут устанавливаться на автомобилях (напр., японских "Маэда"), лодках, вертолётах и т. п. Масса и размеры В. д. в 2 - 3 раза меньше соответствующих им по мощности обычных ДВС. К ст. Ванкеля двигатель; а - схема двигателя; б - аубчатое зацепление; 1 - ротор; 2 - вал; 3 - водяное охлаждение; 4 - корпус; 5 - свеча зажигания; б - шестерня; 7 - зубчатое колесо ВАННАЯ ПЕЧЬ - 1) печь (электрич. или пламенная) для нагрева металлич. изделий в жидкой среде (напр., в расплавл. соли) при термич. или химикотермич. обработке. Преимущества нагрева в жидкой среде - быстрота и равномерность нагрева, отсутствие окисления поверхности изделий. 2) Плавильная печь (гл. обр. пламенная), рабочее пространство к-рой вытянуто в горизонтальном направлении и имеет вид ванны (напр., двухванная печь, мартеновская печь, отражательная печь). ВАНТОВАЯ СИСТЕМА - см. Висячие системы. ВАНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ - разновидность висячих конструкций, несущими элементами к-рых являются ванты. В. к. состоят из вант_ и элементов, воспринимающих сжатие, - балок, жёстких ферм, арок, рам, плит, оболочек (см. рис.). К ст. Вантовые конструкции. Каток с вантовым покрытием в г. Брауншвейге, ФРГ ВАНТОВЫЙ МОСТ - мост, осн. конструктивным элементом к-рого являются ванты. Совр. вантовые системы включают обычно пилон, ванты, балку жёсткости и проезжую часть. В. м. строятся в осн. под автодорогу. Материалом для балок жёсткости и пилонов служит сталь или ж. -б. Ванты, как правило, делают из высокопрочной стали, реже из ж. -б. Макс. размер пролётов построенных В. м. превышает 300 м. В. м. Хугли в Индии имеет главный пролет в 457 м. См. рис. Вантовый мост через р. Днепр в Киеве с главным пролётом в 300 м ВАНТУЗ (франц. ventouse, от лат. ventosus - ветреный) - клапан, через к-рый автоматически удаляется воздух, скапливающийся в высших точках водопроводных, отопит, и т. п. систем. ВАНТЫ (от голл. want) - 1) снасти судового стоячего такелажа, раскрепляющие к бортам мачты и стеньги (см. Рангоут). 2) Прямолинейные гибкие растянутые стержни, передающие усилия от одного узла к другому и не воспринимающие поперечной нагрузки. В качестве В. обычно используют стальные тросы, канаты или круглый прокат. Применяются в вантовых конструкциях. ВАНЧЕС в деревообработке - заготовка для изготовления строганого шпона на шпоностро-гальном станке. В. получают путём поперечного раскроя (раскряжёвки) круглого лесоматериала на кряжи и последующего продольного раскроя кряжа, при к-ром сначала выпиливают четырехсторонний брус, а затем симметрично делят его на два В. (см. рис.). Перед строганием В. подвергают гидротермич. обработке - провариванию или пропариванию. Схема продольного раскроя кряжа на ванчесы ВАР (англ. var, сокр. от volt-ampere reactive) - oбозначение допускаемой к применению ед. реактивной мощности перем. электрич. тока - вольт-ампера реактивного. 1В. равен реактивной мощности при напряжении 1В, силе тока 1А и sin ф = 1 (ф - сдвиг фаз между током и напряжением). ВАРАКТОР [англ. varactor, от var(iable) - переменный и act - действие] - полупроводниковый диод, по принципу действия аналогичный варикапу. Используется гл. обр. как нелинейный элемент в умножителях частоты, а также для усиления колебаний в параметрич. усилителях СВЧ диапазона. ВАРИАТОР - см. в ст. Бесступенчатая передача. ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ (от лат. variatio - изменение) - раздел математики, посвящённый нахождению наибольших и наименьших значений функционале в - перем. величин, зависящих от выбора одной или неск. ф-ций. В. и. широко используется для решения ряда задач физики, техники, экономики. ВАРИАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИКИ - положения, устанавливающие св-ва, к-рыми истинное (действительное) движение (или состояние равновесия) механич. системы отличается от всех кинематически возможных движений (состояний). На основе В. п. м. составляют ур-ния движения механич. системы и изучают общие св-ва этих движений. В. п. м. используют (при соответствующем обобщении понятий) в механике сплошных сред, термодинамике, электродинамике, квантовой механике, теории относительности и др. ВАРИКАП [англ. varicap, от vari(able) - переменный и cap(acity) - ёмкость] - полупроводниковый диод (на основе германия, кремния или арсенида галлия), в к-ром используется св-во р - п -перехода изменять свою ёмкость в зависимости от приложенного к нему напряжения (смещения). Работает при обратном пост. смещении (неск. В и более). Применяется преим. как управляемый конденсатор перем. ёмкости (обычно от единиц до сотен пФ), напр. для настройки ВЧ колебат. контуров в радиоэлектронных устройствах. ВАРИКОНД [англ. vancond, от van(able) - переменный и cond(enser) - конденсатор] - сегнетокерамич. конденсатор электрический с резко выраженной нелинейной зависимостью ёмкости от приложенного к его обкладкам электрич. напряжения. Ёмкость В. (номинальная) 10 пФ - 1 мкФ с кратностью изменения 2 - 20. В. применяются в параметрич. стабилизаторах тока и напряжения, частотных модуляторах, умножителях и делителях частоты и т. д. ВАРИОМЕТР (от лат. vano - изменяю и... метр) - 1) В. авиационный - пилотажно-навигац. прибор для измерения скорости подъёма и спуска ЛА, указания горизонтальности полёта. В. измеряет разность давлений воздуха в атмосфере и внутри корпуса прибора, сообщающегося с атмосферой капилляром. Эта разность давлений возникает при изменении высоты полёта и исчезает, когда ЛА летит ва пост. высоте. 2) В. гравитационный - прибор для измерений изменения ускорения свободного падения в горизонтальном и вертик. направлениях и для измерений кривизны поверхностей равного потенциала силы тяжести. Применяется в сейсмологии и гравиметрии . 3) В. магнитный - прибор для измерении изменений магн. поля во времени - магн. вариаций. При этом измеряются вариации либо полного вектора напряжённости геомагн. поля, либо вертик. и горизонтальных составляющих этого вектора и одновременно магн. склонения (т. е. угол между астрономич. и магн. меридианами). Различают В. стационарные (в магн. обсерваториях) и полевые (при магниторазведочных работах). 4) В. радиотехнический - прибор для плавного изменения индуктивности (взаимной индуктивности) изменением положения двух катушек индуктивности. ВАРИООБЪЕКТИВ - см. в ст. Объектив с переменным фокусным расстоянием. ВАРИСТОР [англ. varistor, от vari(able) - переменный и (resistor - резистор] - ПП резистор, электрич. сопротивление (проводимость) к-рого изменяется под действием приложенного электрич. напряжения. Обладает нелинейной вольтамперной хар-кой (см. Нелинейный pejucmop). Применяется для защиты устройств перем. тока от импульсного перенапряжения, для стабилизации и регулирования напряжений и силы тока и т. д. ВАРМЁТР (от вар и ... метр) - прибор для измерений реактивной электрич. мощности О - UI sin ф, где ф - угол сдвига фаз между векторами электрич. напряжения U и тока I. Наиболее распространены ферродинамич. В. Шкала градуируется в вар; диапазон измерений от 75 вар и выше. "ВАРТБУРГ" (Wartburg) - назв. легковых автомобилей, выпускавшихся в Германии в 1899 - 1904 [с 1956 после перерыва выпуск возобновлён народным пр-тием "Аутомобильверк Эйзенах" (VEB Automobilwerk Eisenach) в г. Эйзенах, ГДР]. В 1986 выпускается модель особо малого класса с 2-тактным двигателем. Рабочий объём двигателя 1 л, мощность 37 кВт, Макс. скорость 130 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Вартбург" ВАТА (от нем. Watte) - слабо уплотнённая масса перепутанных волокон, очищенных от примесей. По способу получения различают В. естественную - шерстяную, шёлковую, пуховую, хлопковую, льняную, пеньковую, сосновую, асбестовую, и искусственную - целлюлозную, стеклянную, металлич., шлаковую, базальтовую. Естеств. В. подразделяют по назначению на одёжную, мебельную, технич. (термоизоляц., огнестойкую и др.), прокладочную, листовую клеёную и медицинскую. Искусств. В. широко применяется в стр-ве как тепло-и звукоизоляц. материал; в хим. пром-сти - для фильтрации жидкостей и газов. ВАТЕРВЕЙС (англ. waterway, от water - вода, way - путь) - толстые дерев. брусья палубного настила, идущие по бортам вдоль всего судна или окаймляющие комингсы люков и шахт. В. наз. также водопроток на палубе вдоль бортов судна. ВАТЕРЖАКЁТНАЯ ПЕЧЬ (от англ. water - вода и jacket - рубашка) - шахтная плавильная печь, стенки к-рой составлены из охлаждаемых водой пустотелых металлич. коробок, т. н. кессонов. Применяется в металлургии свинца, меди, никеля, олова. ВАТЕРЛИНИЯ (от голл. water-lijn или англ. waterline, от water - вода и lijn, line - линия) - линия пересечения корпусом плавающего судна поверхности воды. Грузовая В. совпадает с поверхностью воды при полной загрузке судна и соответствует наибольшей допустимой в эксплуатации осадке; положение В. отмечается грузовой маркой. ВАТЕРПАС (голл. waterpas) - простейший прибор для проверки горизонтальности и измерений небольших углов наклона при земляных, плотничных и др. работах. Состоит из бруска и вертикальной стойки, к к-рой прикреплён отвес. Для точных измерений применяют уровень. ВАТТ [по имени англ. изобретателя Дж. Уатта (J. Watt; 1736 - 1819)] - универс. ед. мощности в СИ. Обозначение - Вт. 1 Вт равен: 1) мощности, при к-рой за время 1 с совершается работа в 1 Дж (см. Джоуль); 2) активной мощности электрич. цепи, вквивалентной механич. мощности 1 Вт; 3) тепловому потоку, эквивалентному механич. мощности 1 Вт. Применяют В. также в качестве ед. звуковой мощности, потока звуковой энергии, потока энергии ионизирующего излучения и т. д. В технике широко используют кратные и дольные единицы от Вт: кВт, МВт, ГВт, мВт, мкВт и др. ВАТТМЕТР (отватт и ...метр) - прибор для измерений активной электрической мощности (в ваттах). Применяются В. электродпнамич., электронные (для измерений на пост. и перем. токе) и ферродинамические (для измерений на перем. токе). В. имеют 2 электрич. цепи: тока (включается в цепь нагрузки последовательно) и напряжения (включается параллельно с нагрузкой). Расширения пределов измерений достигают с помощью трансформаторов тока и добавочных резисторов, а в цепях высокого напряжения - трансформаторов тока и напряжения. См. рис. Схема включения ваттметра W: a - непосредственно; б - через трансформаторы тока (5) я напряжения (б); 1 - цепь тока; 2 - цепь напряжения; 3 - нагрузка; 4 - добавочный резистор ВАШГЕРД (нем. Waschherd, от waschen - мыть, промывать и Herd - плита, концентрац. стол обогащения ) - промывочное устройство в виде наклонного стола с бортами для обогащения песков, содержащих благородные металлы. Обогащение на В. происходит за счёт расслаивания исходного материала на тяжёлый концентрат в ниж. слое и лёгкие хвосты в верхнем. Поверхность В., дерев. или покрытая линолеумом, может быть качающейся, перемещающейся (движущаяся бесконечная лента, вращающийся стол) или неподвижной. ВВМ-ВОЛОКНО - см. в ст. Вискозные волокна. ВВОД ДАННЫХ в ЭВМ - процессы, обеспечивающие ввод исходной информации в устройства ЭВМ для последующей обработки или хранения. Осуществляется автоматически с помощью устройств ввода (считывающие устройства с перфокарт, перфолент, аппаратура передачи данных, читающие автоматы, дисплеи со световым карандашом и т. п.) и вручную с пульта управления (гл. обр. для ЦВМ) либо путём коммутации операционных усилителей, установки нач. условий и т. д. (для АВМ). ВЕБЕР [по имени нем. физика В. Э. Вебера (W. Е. Weber; 1804 - 91)] - ед. магнитного потока в СИ. Обозначение - Вб. 1 Вб равен магн. потоку, ори убывании к-рого до нуля в сцепленной с ним электрич. цепи сопротивлением 1 Ом через поперечное сечение проводника проходит кол-во электричества 1 Кл (см. Ом, Кулон). ВЕБЕРМЁТР (от вебету и ...метр), ф л ю к с м е т р, - прибор для определения изменений магнитного потока по эдс, индуцируемой в измерит. катушке; градуируется в веберах. Применяется гл. обр. при лабораторных измерениях. "ВЕГА" - наименование сов. АМС "В.-1" и "В.-2" для исследований Венеры и кометы Галлея. Запуски осуществлены 15 и 21 дек. 1984. Науч. аппаратура станций разработана в рамках междунар. проекта "Венера - комета Галлея" с участием учёных и специалистов Австрии, НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, Франции и ЧССР. Каждая АМС состояла из двух частей - спускаемого аппарата (СА) для исследования Венеры и пролётного аппарата (ПА) для исследования кометы. Программа состояла из двух этапов: в июне 1985 при подлёте к Венере от АМС отделялся СА, к-рый совершал вход в атмосферу и посадку на поверхность планеты; в процессе спуска от СА отделялся аэростатный зонд (A3), к-рый в течение 2 сут совершал дрейф в атмосфере Венеры. Далее ПА отправлялись для встречи с кометой Галлея. Она состоялась в марте 1986 (ПА прошли на расстоянии 9 и 8 тыс. км от ядра кометы). Осн. задачи эксперимента: исследование атмосферы Венеры и изучение её поверхности; изучение (с помощью A3) циркуляции атмосферы и её метеорологич. параметров; исследование кометы - определение физ. хар-к ядра, изучение структуры и динамики околоядерной комы. После проведения комплексных исследований Венеры и кометы Галлея АМС "В.-1" и "В.-2" продолжили движение по гелиоцентрич. орбите; проводились измерения параметров межпланетной среды. Приём науч. информации от A3 обеспечивали 2 сети радиотелескопов: одну координировал Ин-т космич. исследований АН СССР, другую - Нац. центр космич. исследований Франции. См. рис. Космический аппарат "Вега-1", "Вега-2": 1 - пролётный аппарат; 2 - радиатор-охладитель; 3 - панели солнечной батареи; 4 - автоматическая стабилизированная платформа с научной аппаратурой; 5 - противопылевой экран; 6 и 10 - научная аппаратура; 7 - блок приборов астроорнентации; 8 - радиатор-нагреватель; 9 - остронаправленная антенна; 11 - спускаемый аппарат Спускаемый аппарат "Вега-1", 4Вега-2": 1 - ааро-статный зонд; 2 - посадочный аппарат; 3 - теплозащитная оболочка ВЕДРО - рус. ед. объёма (вместимости) жидкостей, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1B.= 1/40 бочки = 4 четвертям = 12.2994 л. ВЕДУЩИЙ МОСТ - агрегат автомобиля, служащий его опорой и передающий усилие от двигателя к ведущим колёсам. Состоит из балки, главной передачи, дифференциала и полуосей. В. м. может быть задним или передним. Автомобиль, у к-рого все оси ведущие, наз. полноприводным. ВЕЗДЕХОД - автомобиль высокой проходимости для эксплуатации в тяжёлых дорожных условиях (по бездорожью, заболоч, местности, снежной целине и т. п.). Для В. обычно используют шасси автомобиля, снабжённое гусеничным движителем или спец. шинами (арочные, пневмокатки и др.), а в силовую передачу вводят дополнит. коробку передач или др. механизмы, позволяющие увеличивать тяговое усилие. ВЕКТОР (от лат. vector, букв. - несущий) - направленный отрезок; иначе - пара точек, взятых в оп-редел. порядке: первая точка наз. началом В., вторая - его концом. Обычно В. обозначается буквой (жирным шрифтом) а или АВ, где А - начало, а В - конец В. При помощи В. изображаются перемещение, скорость, ускорение, сила, момент силы и др. величины, задаваемые не только числом, но и направлением, - т. н. векторные величины; такие величины наз. равными, если совпадают их числовые значения и направления. Действия над В. являются отражением соответствующих действий над векторными величинами. Напр., сложение сил и скоростей по правилу параллелограмма приводит к определению суммы двух В. как диагонали параллелограмма, построенного на этих В. ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА - графич. изображение значений физ. величин, изменяющихся по гармони ч. закону, и соотношений между ними при помощи векторов. В. д. широко применяют в электротехнике, акустике, оптике и т. д. В. д. в электротехнике - графич. изображение в виде векторов синусоидально изменяющихся электрич. величин. На рис. дана В. д. силы тока i = Imsin(2ПИft-30°) и электрич. напряжения и = Um sin2GBft (i,u - мгновенные значения величин, Im, Um - их амплитуды, f - частота, t - время, 30 - нач. фаза тока при t = 0). Векторная диаграмма ВЕКТОРНОЕ ПОЛЕ - область, в каждой точке Р к-рой задан вектор а (Р). К понятию В. п. приводят мн. физ. явления и процессы (напр., векторы скоростей частиц движущейся жидкости в каждый момент времени образуют В. п.). ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНСТВО - матем. понятие, обобщающее понятие совокупности всех векторов 3-мерного пространства на случай произвольного числа измерений. ВЕКТОРОМЕР - прибор для измерений составляющих вектора напряжения (или силы тока), активных и реактивных составляющих полных электрич. сопротивлений и др. Состоит из фазочувствит. выпрямит, цепи, управляемой напряжением с выхода фазорегулятора (напряжение коммутации), и выходного магнитоэлектрического измерительного прибора. Фазу вектора напряжения коммутации можно изменять в пределах от 0 до 360°. ВЕКТОР-ФУНКЦИЯ - функция, значения к-рой являются векторами. ВЁЛЕРА КРИВАЯ - то же, что кривая усталости. "ВЕЛИКИЙ ПОХОД" (англ. Long March) - наименование семейства ракет-носителей КНР. С 1970 эксплуатируется 2-ступенчатая жидкостная РН 4В. п.-1" со стартовой массой ок. 90 т, способная вывести на орбиту с выс. перигея 300 км до 600 кг полезного груза, с 1974 - 2-счупенчатая жидкостная РН "В. п.-2" со стартовой массой 191 т, способная вывести на орбиту с выс. перигея 200 км до 2,4 т, а с 1984 - 3-ступенчатая жидкостная РН 4"В. п.-3" со стартовой массой 202 т, способная вывести на орбиту с выс. перигея 200 км и выс. апогея ок. 36 000 км до 1,4 т. В этой РН используются на 3-й ступени жидкие водород и кислород. ВЕЛИЧИНА - см. Физическая величина. ВЕЛОСИПЕД [франц. velocipede, от лат. velox (velocis) - быстрый и pes (pedis) - нога] - по назначению и конструкции различают В. дорожные (мужские и женские), легкодорожные, подростковые, спортивные (в том числе тандемы), детские и специальные (грузовые, цирковые, велоколяски и т. п.). Д о р о ж н ы е В. имеют прочную раму, широкие шины (11/4 - 11/2), высоко располож. руль, массу ок. 16 кг; легкодорожные В. отличаются меньшей массой (14 кг), шинами уменьш. сечения (1 - 11/4), обычно оснащаются ручными тормозами. Для спортивных В. характерны облегчённая конструкция (8 - 11 кг) из легиров. сталей и дуралюмина, низко опущ. руль, наличие переключателя скорости и ручных тормозов (у шоссейных) и отсутствие свободного хода (у трековых). Получили распространение складные В., а также В. с подвесными моторами. См. рис. Велосипеды: а - спортивный двухместный (тандем); б - складной ВЕЛОСИПЕДНЫЙ КРАН - стреловой поворотный грузоподъёмный кран на колонне, к-рая укреплена на 2 - 4-колёсной тележке, передвигающейся по рельсу. верх. часть колонны удерживается роликами в двух балках (см. рис.). Грузоподъёмность до 10 т, вылет стрелы 3 - 7 м. Велосипедный кран: 1 - тележка; 2 - колонна; 3 - стрела; 4 - потолочная балка; 5 - верхний ролик ВЕЛЬБОТ (от англ. whale-boat - китобойная шлюпка) - быстроходная 4 - 8-вёсельная мореходная шлюпка с острыми образованиями носа и кормы. Бывают разъездные и спасательные. Как китобойные В. перестали использовать. ВЕЛЬЦЕВАНИЕ (от нем. walzen - катать, перекатывать) - процесс переработки полиметаллич. отходов металлургнч. произ-ва - шлаков свинцового, медного и оловянного произ-ва, твёрдых остатков цинкового произ-ва (кеков, раймовки и пр.) с целью дополнит. извлечения ценных металлов. Продукты процесса - возгоны металлов (свинца, цинка, олова и др.), а также клинкер, содержащий обычно медь. "ВЕНЕРА" - наименование сов. АМС для изучения Венеры и межпланетного пространства с помощью спускаемых аппаратов или выведенных на орбиту искусственных спутников Венеры. В 1961 - 1983 были запущены 16 АМС "В.". Переданы на Землю информация об оптич. хар-ках и параметрах атмосферы Венеры, физ. св-вах и хар-ках грунта, цветные изображения поверхности планеты, с помощью грунтозаборного устройства взяты пробы грунта и внутри спускаемого аппарата произведён его хим. анализ. Переданная науч. информация позволила построить радиолокац. карту поверхности Венеры. Исследовались также хар-ки солнечного ветра, космич. лучей и межпланетной плазмы, гамма-всплески и дискретные источники гамма-излучения. На АМС наряду с сов. науч. аппаратурой устанавливались приборы, созданные во Франции и др, странах. Исследования Венеры проводились также АМС "Вега". Запуски "В.-1" - "В.-8" осуществлялись РН "Молния", "В.-9" - 4В.-16" - РН "Протон" с дополнит. 4-й ступенью. См. рис. Общий вид космического аппарата "Венера-У": 1 - орбитальный аппарат; 2 - спускаемый аппарат; 3 - научная аппаратура; 4 - остронаправленная антенна; 5 - блок баков; 6 - радиатор горячего контура системы терморегулирования; 7 - прибор ориентации на Землю; а - прибор ориентации на звезду; 9 - прибор ориентации на Солнце; 10 - малонаправленная антенна; 11 - приборный отсек; 12 - баллон системы ориентации; 13 - радиатор холодного контура системы терморегулирования; 14 - газовые сопла системы ориентации; 15 - магнитометр; 16 - панель солнечной батарея Спускаемый космический аппарат "Венера-9": 1 - теплозащитный корпус; 2 - посадочное устройство; 3 - научная аппаратура; 4 - аэродинамическое тормозное устройство; 5 - антенна; б - отсек парашютной системы; 7 - отсек научной аппаратуры, работающей в облачном слое; 8 - телефотометр; 9 - служебная аппаратура; 10 - теплоизоляция ВЕНЕЦ в деревянном строительстве - горизонтальный ряд связанных между собой в углах брёвен или брусьев сруба. Число В. определяет высоту сруба. ВЕНТИЛЬ (от нем. Ventil - клапан) трубопроводный - запорное приспособление дтя включения или выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи жидкости, газа или пара, движущихся по трубопроводу (см. рис.). ВЕНТИЛЬ в вычислительной технике - логич. элемент, реализующий логич. операцию умножения - конъюнкцию. Представляет собой электронное устройство, выполненное на ПП приборах (диодах, транзисторах) или в виде интегральной схемы с неск. (чаще всего с двумя) входами и одним выходом, сигнал на к-ром образуется только при наличии сигналов на всех входах. Схема вентиля ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ - общее назв. электрич. приборов, проводимость к-рых в значит. мере зависит от направления электрич. тока: в одном (прямом) направлении она на один или неск. порядков выше, чем в противоположном (обратном). Эта особенность В. э. обусловила широкое использование их в выпрямителях, инверторах, преобразователях частоты, коммутирующих устройствах и др. Вентильный эффект возможен на границе металл - электролит (электролитические вентили), металл - газ (газоразрядные в е н т и л и), металл - вакуум (электронные, или электровакуумные вентили), металл - ПП или два ПП с разл. примесями (полупроводниковые вентили). В качестве В. э. применяют разл. электронные приборы: диоды (электровакуумные, ПП, газотроны), ртутные вентили, тиратроны, тиристоры. Осн. параметры В. э.: мощность (обычно от долей Вт до десятков кВт), сила выпрямленного тока (от долей А до сотен А), допустимое обратное напряжение (от десятков В до сотен кВ) и др. ВЕНТИЛЬНЫЙ РАЗРЯДНИК - разрядник, предназначенный для защиты изоляции электрооборудования от атм. и коммутац. перенапряжений; представляет собой ряд искровых промежутков, последовательно с к-рыми включены нелинейные резисторы (т. е. резисторы, сопротивление к-рых зависит от напряжения). При пробое В. р., вызванном перенапряжением, его сопротивление мало, что снижает падение напряжения на нём и тем самым ограничивает амплитуду напряжения, воздействующего на защищаемое электрооборудование; при номинальном напряжении сопротивление В. р. значительно возрастает, сила тока, протекающего через В. р., резко уменьшается, что обеспечивает гашение дуги в искровом промежутке после исчезновения перенапряжения. См. рис. при ст. Разрядник. ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД - электропривод, в к-ром для питания двигателя и регулирования его угловой скорости используется преобразователь на управляемых электрич. вентилях (напр., тиристорах). Содержит либо управляемый преобразователь частоты, питающий двигатель перем. тока (асинхронный, синхронный, асинхронизированный синхронный), либо управляемый выпрямитель, питающий двигатель пост. тока. ВЕНТИЛЯТОР (лат. ventilator, букв. - веяльщик, от ventilo - вею, махаю, дую) - устройство, создающее избыточное давление воздуха или др. газа для их перемещения при проветривании помещений, транспортирования аэросмесей по трубопроводам и т. д. Различают В. по мощности - от долей Вт (бытовые) до тыс. кВт (промышленные), по устройству - центробежные и осевые (см. рис.). На ЛА В. используются как средство создания тяги (подъёмные В., В. турбореактивных двухконтурных двигателей, В. - фенестрон). Центробежный вентилятор: 1 - входное отверстие; 2 - спиральный кожух; 3 - двигатель; 4 - выпускное отверстие Осевой вентилятор: 1 лопаточное колесо; 2 цилиндрический кожух; 3 - двигатель ВЕНТИЛЯЦИЯ (от лат. ventilatio - пропетривание, от ventilo - вею, махаю, дую) - регулируемый воздухообмен в помещениях; система мер для создания возд. среды, благоприятной для здоровья человека, а также отвечающей требованиям технологич. процесса, сохранения оборудования и строит. конструкций, материалов, продуктов и т. д. В. бывает приточной, вытяжной и приточно-вытяжной; общеобменной и местной. Общеобменная Б. основана на разбавлении выделяющихся в помещении вредных в-в, теплоты и пара чистым воздухом до допускаемых норм. При местной вытяжной В. эти в-ва удаляются с места их образования при помощи местных отсосов (вытяжные шкафы, зонты, бортовые отсосы); местная приточная В. (воздушный душ, воздушный оазис) создаёт благоприятную возд. среду в огранич. пространстве. Различают В. с естеств. побуждением, когда движение воздуха происходит благодаря разности темп-р внутр. и нар. воздуха и действия ветра (напр., аэрация зданий) и с механич. побуждением (воздух перемещается вентиляторами - см. рис.). Для очистки приточного воздуха от пыли устанавливают воздушные фильтры, а для очистки воздуха, удаляемого местными отсосами, - пылеуловители, абсорберы и адсорберы. Теплоту из удаляемого вентиляц. воздуха можно использовать для подогрева нар. приточного воздуха. Под В. понимают также совокупность технич. средств, обеспечивающих воздухообмен. Схема механической приточно-вытяжной вентиляции: 1 - воздухозаборная шахта; 2 - пылеосадочная камера; 3 - фильтр; 4 - калориферы; 5 - увлажнительные сопла; 6 - каплеотделптель; 7 - вентилятор; 8 - приточные каналы; 9 - вытяжной вентилятор; 10 - вытяжные каналы ВЕНТУРИ ТРУБКА [по имени итал. учёного Дж. Вентури (G. Venturi; 1746 - 1822)], расходомер Вентури, - устройство для определения скорости или расхода жидкости, пара или газа (см. рис.) по измерению перепада давления. Поскольку потеря давления в В. т. меньше, чем в измерит. диафрагмах и соплах, то её применяют там, где недопустимы большие потери давления. Вентури трубка: 1 - сопло; 2 - диффузор; р2 и р1 - давления до и после сужения ВЕРЕВОЧНЫЙ МНОГОУГОЛЬНИК - графич. построение для отыскания опорных реакций и равнодействующих систем сил, построения эпюр изгибающих моментов и кривых давления, рациональных очертаний арочных и висячих систем и др. задач статики плоских систем. В. м. наз. верёвочным, т. к. в основу его построения положено представление о многоугольнике, образованном осью закреплённой по концам невесомой нити (верёвки), натянутой действующими на неё силами. ВЕРЕТЁННЫЕ МАСЛА - устар. назв. нефт. смазочных масел, относящихся к группе индустриальных масел; кинематич. вязкость (10 - 23)-10-4 м2/с (при 50 °С), tзаст от - 15 до - 45 °С. Применяют гл. обр. для смазки металлообр. станков, прядильных в ткацких машин, вентиляторов, насосов и т. п., а также в качестве рабочих жидкостей. ВЕРЕТЕНО - вращающийся стержень, на к-рый надевается патрон, шпуля, катушка и т. п. (см. рис.); осн. рабочий орган ровничных, прядильных, прядильно-крутильных, крутильных машин. Предназначается для скручивания ровницы, пряжи, нитей и образования паковки определ. формы и размера. Наиболее распространены кольцевые и крутильные В. для прядильных и крутильных машин, полые - для прядильно-крутильных, рогульчатые - для ровничных машин. Веретено для пряденияг натуральных волокон: 1 - шпиндель; 2 - роликоподшипник; 3 - втулка; 4 - гнездо; 5 - подпятник; 6 - патрон; 7 - початок; 8 - нить ВЕРКБЛЕЙ (нем. Werkblei, от Werk - произведение, изделие и Blei - свинец), черновой свинец, - свинец с примесью др. металлов, получаемый при плавке свинцовых руд или рудных агломератов. Содержание примесей в В. 2 - 3%, редко до 10%. Обычно в В. присутствуют медь и сурьма, реже - мышьяк, олово, висмут, иногда в малых кол-вах - цинк, никель и кобальт, а также сульфиды свинца, железа и меди. Почти всегда имеется серебро, часто - золото. Для получения чистого свинца В. рафинируют; сопутствующие металлы при етом извлекаются. ВЕРМИКУЛИТ (от лат. vermiculus - червячок) - минерал из группы гидрослюд, водный осн. алюмосиликат магния и железа. Цвет бурый, бронзово-жёл-тый, зеленоватый. Тв. по минералогич. шкале 1 - 1,5; плотн. 2400 - 2700 кг/м3. Порошкообразный В. не поддаётся истиранию и по смазочным св-вам подобен графиту. При быстром нагревании до темп-ры 800 - 1000 °С вспучивается с увеличением объёма в 15 - 20 раз; между чешуйками возникают тончайшие прослойки воздуха, обусловливающие низкую ср. плотн. и высокие тепло- и звуконзоляц. св-ва вспуч. В. Обожжённый после вспучивания В. используется как наполнитель лёгких бетонов, для произ-ва тепло-и звукоизоляц. материалов. Применяется также в качестве наполнителя резин, пластмасс, красок, ядохимикатов, в произ-ве антпфрикц. материалов, в с. х-ве - для улучшения структуры почв, выращивания овощей методом гидропоники и т. д. ВЕРМИКУЛИТОБЕТОН - разновидность лёгкого бетона с заполнителем из вспученного вермикулита. В., имеющий ср. (по объёму) плотн. 250 - 400 кг/м3, применяют для тепловой изоляции пром. оборудования и утепления ограждающих конструкций зданий. Более тяжёлый (конструктивно-теплоизоляц.) В., имеющий ср. плотн. 600 - 1000 кг/м3, используют для изготовления стеновых панелей, блоков и др. ограждающих конструкций. ВЕРНЬЕР [от имени изобретателя, франц. математика П. Вернье (P. Vernier; 1580 - 1637)] - 1) в приборостроении - приспособление для более точного отсчёта длин и углов по делениям шкалы в измерит. приборах; то же, что нониус. 2) В. в радиотехнике - приспособление в виде замедляющей передачи от ручек управления к органам настройки радиоприёмников и др. радиоаппаратуры для осуществления более точной настройки. ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ - раздел математики, в к-ром по данным вероятностям одних случайных событий находят вероятности др. событий, связанных к.-л. образом с первыми. В. т. изучает также случайные величины и случайные процессы. Одна из осн. задач В. т. состоит в выяснении закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа случайных факторов (см. Больших чисел закон). Матем. аппарат В. т. хорошо приспособлен к изучению массовых явлений в науке и технике. Напр., молекулярные представления о строении в-ва приводят к многочисл. применениям В. т. в физике и химии. Методы В. т. играют важную роль при обработке статистич. данных, напр. в статистнч. контроле массовой продукции, статистике народонаселения. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АВТОМАТ - устройство (система), автоматически изменяющая своё состояние в зависимости от последовательности предыдущих состояний и случайных входных сигналов. В. а. используют для моделирования сложных процессов, напр. автоматич. управления движением транспорта на перекрёстке двух равнозначных улиц. ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОЦЕСС - то же, что случайный процесс. ВЕРП, верп-анкер (голл. werp-anker, от werреn - бросать и anker - якорь), - вспомогат. якорь на судне. Завозится на шлюпках с кормы судна для снятия его с мели, перемещения на др. место при отсутствии хода и т. п. Самый большой В. на судне называется стоп-анкером. ВЕРСТА - рус. ед. длины, применявшаяся до введения метрической системы мер. С кон. 18 в. 1 В. = 500 саженям = 1,0668 км. ВЕРСТАК (от нем. Werkstatt - мастерская) - рабочий стол с приспособлениями для закрепления обрабатываемых предметов, в ряде случаев оборудуется механизир. инструментом и приспособлениями. Различают В. слесарные, столярные, шорные и др. ВЕРСТАТКА в полиграфии - 1) приспособление для ручного набора строк заданного формата в виде металлич. пластинки с бортиками. В В. вставляют литеры и пробельный материал. 2) Узел линотипа, в к-ром формируется строка из матриц и элементов пробельного материала перед подачей их на отливку. ВЁРСТКА в полиграфии - 1) процесс формирования полос (страниц) наборной формы и фотоформы из строк текста, таблиц, иллюстрац. материала в соответствии с разметкой или специально изготовл. макетом. 2) Оттиск (корректура) со свёрстанного набора, предназначенный для исправления ошибок. "ВЕРТИКАЛЬ" - сов. геофизич. ракета, используемая для выполнения между нар. программы сотрудничества соц. стран в области исследования и использования космич. пространства. В 1970 - 83 запущено 11 ракет "В.". В верх. части ракеты находится высотный зонд с науч. аппаратурой и служебными системами. Имеются 2 модификации высотных зондов: атмосферный (ВЗА) и астрофиз. (ВЗАФ). На ВЗА проводятся исследования разл. параметров верх. атмосферы и ионосферы и их связи с солнечным УФ излучением. В приборном контейнере ВЗА устанавливается комплекс науч. аппаратуры для зондовых, радиофиз., фотометрич. и масс-спектрометрич. исследований, разработ, и изготовл. специалистами НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР. Запускается на выс. 500 и 1500 км. После завершения программы измерений ВЗА не спасается. ВЗАФ предназначен для исследований УФ и рентгеновского излучений Солнца и его поглощения в атмосфере. Спасаемый контейнер астрофизнч. зонда имеет сферич. форму диам. ~ 1,5 м; масса 860 кг; запускается на выс. 500 км. После завершения программы зонд с науч. аппаратурой и материалами эксперимента спускается на Землю с помощью парашютной системы. См. рис. Геофизическая ракета "Вертикаль" ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЕЧЬ (от лат. verticalis - отвесный) для термической обработки - печь для обработки длинномерных изделий в вертик. положении или металлич. полос, движущихся вертикально (вниз или вверх). Различают В. п. садочного режима с периодич. загрузкой изделий (из них наиболее распространены шахтные мечи) и непрерывного действия (через печь движется полоса, подвергающаяся обработке), одно- и многопроходные. В. п. садочного режима шахтного типа применяют для закалки и отпуска орудийных стволов, валов, роторов турбин и др. длинномерных изделий. выс. печей до 30 м, а диам. рабочего пространства до 6 м. В В. п. непрерывного действия обрабатывают холоднокатаные полосы разл. назначения (жесть, трансформаторная, нержавеющая и др. стали), производят безокислит. отжиг, иногда в сочетании с химико-термич. обработкой. выс. печей 20 - 30 м, дл. полосы в печи до 800 м, скорость движения полосы до 600 м/мин. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ - изменение естеств. рельефа местности срезкой или подсыпкой грунта и приспособление его для целей стр-ва и эксплуатации. В. п. т. - один из осн. элементов благоустройства населённых мест. Проект В. п. т. - обязат. составная часть проекта планировки и застройки города (посёлка). ВЕРТИКАЛЬНО-ВОДОТРУБНЫЙ КОТЁЛ - водотрубный котёл, состоящий из изогнутых или прямых кипятильных и экранных труб, соединяющих 1, 2 или 3 верх. барабана с ниж. барабанами и коллекторами. Совр. В.-в. к. имеют паропроизводительность от 2,5 т/ч при давлении пара 1,4 МПа до 2800 т/ч при давлении 18 МПа и темп-ре перегретого пара 570 °С. ВЕРТЛЮГ - шарнирное соединение в виде скоб с проушинами, обеспечивающее независимые повороты соединяемых тел относительно друг друга (см. рис.). Вертлюг ВЕРТОЛЁТ - летат. аппарат тяжелее воздуха, у к-рого подъёмная сила и тяга в горизонтальном направлении создаются одним или неск. несущими винтами, вращающимися почти в горизонтальной плоскости. Различают В. одновинтовые (с рулевым винтом), двухвинтовые (соосные; с продольным расположением несущих винтов; с поперечным расположением несущих винтов), многовинтовые и реактивные - с реактивными соплами или двигателями на лопастях винтов (при любой из схем). Скорость В. до 350 км/ч, грузоподъёмность до 40 т, дальность полёта до 2000 км. Способность В. совершать вертик. взлёт и посадку с неподготовл. площадок, "висеть" в воздухе на заданной высоте и перемещаться в любом направлении позволяет применять его не только как трансп. средство, но и в стр-ве (вертолёт-кран), спасат. службе, с. х-ве, воен. деле (для ведения десантных, противолодочных, противотанковых и др. операций) н т. д. См. рис. К ст. Вертолёт. 1. Военно-транспортный двухвинтовой вертолёт фирмы "Боинг". США. 2. Транспортный вертолёт Ми-6. СССР. 3. Вертолёт-кран Ми-10 К с автобусом на специальной платформе. СССР. 4. Вертолет Ка-25 на взлётно-посадочной палубе корабля. СССР. 5. Вертолёт Ка-26 на опрыскивании посевов. СССР ВЕРТОЛЁТОНОСЕЦ - боевой надводный корабль - носитель вертолётов, преднаэнач. для высадки мор. десантов, поиска и уничтожения подводных лодок (см. рис.). Подразделяются на десантные и противолодочные (в этом случае имеют мощные гидроакустич. средства). Вертолёты на В. размещают в ангарах под взлётной палубой. Подъём их на взлётную палубу производят спец. лифты. На В. устанавливается оружие для самообороны (универс. артиллерия, зенитные ракеты, бомбомёты и др.). Полное водоизмещение В. до 20 тыс. т, скорость хода св. 55 км/ч (30 узлов). На противолодочных В. размешают до 32 вертолётов, десантные способны перевозить до 2000 мор. пехотинцев. Вертолётоносец "Иводзима" (США) ВЕРФЬ (от голл. werf) - 1) предприятие для постройки судов. Судостроительные В. изготовляют корпуса судов, монтируют корпусное в механич. оборудование, получаемое от предприятий-контрагентов, и сдают готовые суда. На судосборочных В. корпуса собирают из поставляемых специализир. пр-тиями деталей, а также монтируют оборудование, испытывают и сдают суда заказчику. 2) Помещение для постройки дирижаблей. ВЕРХНЕЕ СТРОЕНИЕ ПУТИ - часть ж.-д. или трамвайного пути, состоящая из рельсов, рельсовых скреплений, стрелочных переводов, шпал, переводных и мостовых брусьев и др. рельсовых опор, а также балластного слоя и противоугонов, предназначенная для направления движения колёс подвижного состава, восприятия нагрузки от трансп. средств и передачи её на земляное полотно и грунтовое основание. ВЕРШОК - рус. ед. длины, применявшаяся до введения метрической системы мер. 1 В. = 1/16 apшина = 44,45 мм. ВЕС ТЕЛА - сила, с к-рой тело действует вследствие тяготения к Земле на опору (или подвес), удерживающую его от свободного падения. Если тело и опора неподвижны относительно Земли, то В. т. равен его силе тяжести. Единица В. т. (в СИ) - ньютон (Н). ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ ТОЧКА - точка небесной сферы, в к-рой небесный экватор пересекается с эклиптикой. В В. р. т. Солнце, при его видимом годовом движении, переходит из Южного полушария небесной сферы в Северное (20 или 21 марта). В. р. т. служит началом отсчёта в ряде систем небесных координат. ВЕСЛО - гребковый ручной движитель для продвижения гребных судов по воде. Составные части В.: лопасть, веретено и рукоятка (см. рис.). В. различаются по размерам и форме: однолопастные для гребли с одного борта с упором на уключину, вальковые и распашные; двухлопастные для гребли попеременно с обоих бортов (на байдарках) и др. Типы вёсел: а - распашное академическое; б - распашное шлюпочное; в - вальковое; г - речное с поперечной рукояткой; д - байдарочное ВЕСЫ - прибор для измерений массы путём использования эффекта гравитац. сил. По принципу действия В. подразделяются на рычажные, электротензометрич., гидростатич., гидравлич., пружинные. По назначению различают В. образцовые, лабораторные, общего назначения, специализированные. В зависимости от значения наибольшего предела взвешивания В. общего назначения делят на н а с т о л ь н ы е - менее 50 кг, передвижные - от 50 кг до 6т, стационарные (вагонеточные, автомоб., вагонные и элеваторные - бункерные) - от 5 до 200 т. См. рис. Автомобильные весы Схема настольных циферблатных (торговых) весов: 1 - основной равноплечий рычаг; 2 - опорная призма; 3 и 4 - грузоприёмные призмы; 5 и б - стойки для предотвращения опрокидывания чашек; 7 - квадрант; 8 - стрелка; 9 - шкала ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ - двигатель, использующий кинетич. энергию ветра для выработки механич. энергии. Различают В. крыльчатые (см. рис.), как правило, с горизонтальной осью вращения, с коэфф. использования энергии ветра до 0,48 (наиболее распространены); карусельные, или роторные (обычно с вертикальной осью вращения), с коэфф. использования до 0,32, а также барабанные. В. применяют в ветроэлектрических станциях, ветроэнергетических установках. Крыльчатый многолопастный ветродвигатель. ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ - установка, преобразующая кинетич. энергию ветра в электрич. энергию. В. с. (см. рис.) состоит из ветродвигателя, генератора электрич. тока, автоматич. устройств управления работой ветродвигателя и генератора, сооружений для их установки и обслуживания. На период безветрия В. с. имеет резервный тепловой двигатель. В. с. применяют в сел. местностях, в степных, полупустынных, арктич. и др. зонах, характеризующихся хорошим ветровым режимом и удалённых от сетей централизов. электроснабжения. Полуавтоматическая ветроэлектрическая станция Д-20 с тепловым резервным двигателем (справа) ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА - отрасль энергетики, связанная с разработкой теоретич. основ, методов и технич. средств для преобразования энергии ветра в механич., тепловую или электрич. энергию и определяющая области и масштабы целесообразного использования ветровой энергии в нар. х-ве. ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА - комплекс технич. устройств для преобразования кинетич. энергии ветрового потока в к.-л. др. вид энергии. В. у. состоит из ветроагрегата (ветродвигатель в комплекте с одной или неск. рабочими машинами), устройства, аккумулирующего энергию или резервирующего мощность, а также в ряде случаев дублирующего двигателя (б. ч. теплового) и систем автоматич. управления (регулирования) режимами работы установки. Различают В. у. спец. назначения (насосные или водоподъёмные, электрич. зарядные, мельничные, водоопреснит. и т. п.) и комплексного применения (ветросиловые и ветроэлектрические станции). Мощность В. у. (1988) от 100 Вт до неск. МВт. Крупнейшая В. у. (мощность 3 МВт) построена в ФРГ (1983). Проектируются В. у. единичной мощностью до 15 МВт. ВЕХА ПЛАВУЧАЯ - навигац. знак в виде укреплённого на заякоренном поплавке шеста с к.-л. фигурой (конус, флажок, шар и др.) в верх. части (на топе). В. п. служат для ограждения участков, опасных для судоходства, р-нов стоянки судов и др. В. п. различают по форме тоновой фигуры и цвету. По размерам В. п. делятся на морские (вые. топовой фигуры 8 - 10 м), рейдовые (6 - 7 м) и бухтовые (до 4 м). ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, перпетуум м о б и л е (лат. perpetuum mobile - непрерывное движение), - 1) В. д. первого рода - воображаемая машина, к-рая, будучи раз пущена в ход, совершала бы работу неограниченно долгое время, не потребляя энергии извне. В. д. первого рода неосуществим, т. к. он противоречит закону сохранения и превращения энергии (см. Энергии сохранения закон). 2) В. д. второго рода - воображаемая периодически действующая машина, к-рая целиком превращала бы в работу всю теплоту, получаемую от к.-л. одного внеш. источника (напр., океана или атм. воздуха). В. д. второго рода неосуществим (см. Второе начало термодинамики). ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА - то же, что действительные числа. ВЕЯЛКА - простейшая с.-х. машина, применявшаяся для выделения зерна из вороха, полученного после обмолота зерновых культур, отделения зерна от колосьев, мякины н др. примесей. Заменена зерноочистительными машинами. ВЗАИМНАЯ ИНДУКТИВНОСТЬ - количеств. хар-ка M21 связи между полным магнитным потоком Ф21 через нек-рую электрич. цепь 2, создаваемым электрич. током, текущим в др. цепи 1, и силой этого тока I1 : М21 = Ф21/I1. Если же ток I1 создаёт магнитный поток Ф12 через цепь 1, то M12 = Ф12/I2 и М21 = М12. В. и. зависит от формы, размеров и взаимного расположения двух рассматриваемых электрич. цепей, а также от магнитной проницаемости среды и магнитопроводов. Единица В. и. (в СИ) - генри (Гн). См. также Индуктивность. ВЗАИМНАЯ ИНДУКЦИЯ - явление возбуждения эдс в одной электрич. цепи при изменении электрич. тока в др. цепи. В. и. - частный случай электромагнитной индукции. В. и. используется, напр., в трансформаторе электрическом. количеств. хар-кой В. и. является взаимная индуктивность.
вверх