ХАЙПАЛОН - торговое назв. (США) полиэтилена хлорсульфированного. ХАЛЦЕДОН (лат. chalcedonius, от греч. chalkedon, от назв. одноимённого др. города в Малой Азии) - минерал, скрытокристаллич. полупрозрачная тонковолокнистая разновидность кварца. Содержит до 1.5% воды. Цвет разнообразный: белый, серый, красный (карнеол), розовый или жёлтый (сердолик), синий или серо-голубой (с а п ф и р и н), зелёный (хризопраз), грязно-зелёный (п л а з м а), бурый или коричневый (с ар дер, сард), зелёный с красными пятнышками (г е л и о т р о п); полосчатые X. наз. агатом и ониксом. Тв. по минералогич. шкале 6,5 - 7; плотн. 2550 - 2650 кг/м5. Применяется как поделочный камень и абразивный материал, для изготовления ступок, подпятников и опорных призм для весов и др. точных механизмов. ХАЛЬКОГЕНЫ - хим. элементы VI гр. периодич. системы элементов Менделеева: сера S, селен Se, теллур Те и радиоактивный полоний Ро. Со мн. металлами образуют халькогениды, напр. FeS. ХАЛЬКОЗИН (от греч. chalkds - медь) - минерал, сульфид меди Cu2S. Цвет свинцово-серый; сильный металлич. блеск. Тв, по минералогич. шкале 2,5 - 3; плотн. 5500 - 5800 кг/м3. Важная руда меди. ХАЛЬКОПИРИТ (от греч. chalkds - медьи пирит), медный колчедан, - минерал, сульфид меди и железа CuFeS2. Цвет золотисто- или латунно-жёлтый с зеленоватым оттенком, часто с пёстрой или бурой побежалостью; сильный металлич. блеск. Тв. по минералогич. шкале 3 - 4; плотн. 4100 - 4300 кг/м3. Важнейшая руда меди. ХАРАКТЕРИСТИКА в технике - взаимосвязь между зависимыми и независимыми (выходными и входными) величинами, определяющими состояние технич. системы, процесса, прибора, машины, объекта, выраж. в виде текста, таблицы, графика, ф-лы и т. п. По методике нахождения различают статич. X. (отражает связь между величинами в установившемся режиме), динамич. (отражает реакцию системы на к.-л. типовое воздействие, напр. частотная характеристика) и статистич. (характеризует систему, поведение к-рой меняется во времени случайным образом). ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ - кривая зависимости оптич. плотности проявленного фотогр. материала от логарифма экспозиции. На X. к. выделяют участки (см. рис.): 1 - 2 - вуаль, 2 - 3 - область недодержек, 3 - 4 - линейный участок, 4 - 5 - область передержек, 5 - 6 - область соляризации. Только на линейном участке яркости объекта передаются без искажений (в области соляризации изображение позитивное). Наклон X. к. на линейном участке описывает контрастность материала. Коэффициент контрастности у - tgа характеризует способность материала передавать изменения яркости объекта. Мягкие негативные материалы имеют у < 0,85, нормальные - Y = 0,85 - 1,15, контрастные - у > 1.2, особоконтрастные - у ~ 4 - 6. Величина линейного участка X. к. определяет широту фотогр. материала характеризующую способность материала передавать без искажений определ. диапазон яркостей объекта. Широта материала составляет обычно 1 - 2. Оптич. плотность в точке 1 - оптич. плотность вуали. Основываясь на X. к., проводят определение чувствительности материала. Характеристическая кривая негативного фотографического материала: Н - экспозиция; D - оптическая плотность ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ ракеты-носителя и (или) космического аппарата - скорость, к-рую приобрели бы РН и (или) К А под действием тяги РД при отсутствии др. сил (притяжение планет, сопротивление атмосферы и т. д.) и движении по прямой. X. с. для одноступенчатых и составных ракет определяется Циолковского формулой. Для разл. видов космич. полётов X. с. ~ 10 - 20 км/с. ХАРАКТРОН (от греч. charakter - изображение, начертание и ...трон) - то же, что знакопечатающий электронно-лучевой прибор. ХАРДТОП (англ. hardtop, от hard - твёрдый, жёсткий и top - верх) - закрытый кузов легкового автомобиля без боковых стоек с жёсткой крышей. Крыша спереди опирается на стойки ветрового стекла, а сзади плавно опускается и соединяется с задней панелью кузова. Боковые стёкла в дверцах кузова опускающиеся. ХАСТЕЛОЙ - общее назв. корроэионностойких никель-молибденовых и никель-хромомолибденовых сплавов, иногда с добавками вольфрама, кремния, кобальта, а также меди, ванадия, тантала, ниобия. Первые сплавы такого типа внедрены в пром-сть в 40-х гг. 20 в. Применяются для изделий, работающих в высокоагрессивных средах. ХВОСТОВИК - наименование концов нек-рых деталей машин (напр., X. коленчатого вала), инструмента (напр., X. сверла, метчика)или рабочих приспособлений (напр., X. штампа) для их закрепления или присоединения к ним др. элементов или механизмов. ХВОСТЫ - отходы, получ. в результате обогащения полезного ископаемого (получения концентрата). Содержание ценного компонента в X. гораздо ниже, чем в исходном материале. Иногда находят применение в пром-сти, напр.: X., содержащие кварц, - как флюсы, X., содержащие глинозём, - как сырьё для произ-ва алюминия. ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ - свечение, сопровождающее хим. реакции; один из видов люминесценции. X. сопровождает мн. реакции озонирования и фторирования, окисление фосфора, сложных органич. веществ и др. Один из видов X. - биолюминесценци я - видимое свечение нек-рых живых организмов (бактерий, насекомых, рыб). X. используют для исследования механизма и скорости разл. процессов. X. - пример прямого преобразования хим. энергии в световую. ХЕМОСОРБЦИЯ - концентрирование в-в на поверхности твёрдого тела с образованием поверхностного хим. соединения. Раньше X. наз. хим. реакции газов с жидкими или твёрдыми в-вами. ХЕМОТРОНИКА - научно-технич. направление, занимающееся разработкой и применением приборов и устройств автоматики, измерит. и вычислит. техники (миниатюрные усилители, интеграторы и т. д.), действие к-рых осн. на электрохим. процессах и явлениях, имеющих место на границе электрод - электролит при протекании электрич. тока. Хемотронные приборы (ХП) работают в диапазоне частот 0,1 мкГц - 10 Гц и отличаются высокой чувствительностью (по напряжению 1 мВ, по току 1 мкА), малым потреблением мощности (до 1 мВт), низким уровнем шумов и высокой надёжностью. Примером ХП служит ртутно-капиллярный кулонметр (см. рис.), в к-ром при прохождении тока ртуть переносится на катод и капля электролита смещается к аноду пропорционально интегралу силы тока от времени. К ст. Хемотроника. Двухэлектродный ртутно-капиллярный кулонметр: 1 и 7 - выводы; 2 и 6 - герметизирующие крышки; 3 - герметичный капилляр (стеклянная трубка); 4 - капля электролита; 5 - ртутные электроды ХИМИЗАЦИЯ народного хозяйства СССР - одно из осн. направлений технич. прогресса, состоящее во внедрении хим. методов, хим. материалов и изделий из этих материалов во все отрасли нар. х-ва с целью интенсификации и повышения эффективности пром. и с.-х. производства, улучшения уровня жизни населения. ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА (ХТО) металлов - технологич. процесс, при к-ром происходит изменение хим. состава, структуры и св-в поверхности металла вследствие диффузии в неё разл. хим. элементов из газовой, паровой, жидкой или твёрдой фаз. Широко применяется ХТО стали: насыщение поверхностных слоев углеродом (цементация), азотом (азотирование), углеродом и азотом (цианирование), алюминием (алитирование), хромом (хромирование), кремнием (силицирование) ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ - превращение одних в-в в другие, отличающиеся от исходных по составу и св-вам. При X. р. молекулы одного соединения обмениваются атомами с молекулами др. соединений (напр., BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + 2НС1), разлагаются на молекулы с меньшим числом атомов (CaCO3 = СаО + СО2), соединяются (2Н2 + O2 = 2H2O) и т. д. При этом атомы претерпевают изменения лишь в наружных электронных оболочках; ядра, т. е. сами химические элементы, в X. р. остаются неизменными (в отличие от ядерных реакций). ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ - взаимодействие атомов, обусловливающее их соединение в молекулы и кристаллы. Это взаимодействие приводит к уменьшению полной энергии образующейся молекулы или кристалла по сравнению с энергией невзаимодействующих атомов и основано на электростатич. притяжении разноименно эаряж. частиц (электронов и атомных ядер) и отталкивании одноименно заряж. частиц (электронов между собой и ядер между собой). Взаимодействие атомов определяется законами квантовой механики; на осн. соответствующих ур-ний устанавливается распределение в пространстве электронной и ядерной плотности до и после образования X. с., учитывается симметрия волновых ф-ций, к-рые определяют эти распределения, а также выявляется в качестве дополнит. факторов роль магн. взаимодействий и влияние релятивистских эффектов. При возникновении X. с. электронная плотность в области между ядрами взаимодействующих атомов обычно повышается (по сравнению с тем, какой она была бы в отсутствие X. с.). Если X. с. в осн. затрагивает два атома и перераспределение электронной плотности происходит только в той области, где находятся эти атомы, то говорят о двухцентровой X. с. В двухатомных молекулах с одинаковыми ядрами распределение электронной плотности симметрично относительно ядер, X. с. является ковалентной неполярной связью. Если атомы, между к-рыми образуется X. с., различны (или имеют разл. окружение из др. атомов), то распределение электронной плотности становится несимметричным, а X. с. становится полярной. Предельный случай полярной X. с. - ионная связь, когда распределение электронной плотности отвечает по существу появлению притягивающихся друг к другу ионов - катиона и аниона; такой тип X. с. характерен для двухатомных молекул щелочных галогенидов. Сближение двух атомов, как правило, приводит сначала к их притяжению, полная энергия системы уменьшается до нек-рого миним. (равновесного) значения, тогда как при дальнейшем сближении энергия вновь возрастает (прежде всего за счёт электростатич. отталкивания ядер). Разницу между энергиями двух отд. атомов и миним. энергией двухатомной молекулы часто наз. энергией соответствующей X. с. (или энергией её диссоциации). Для многоатомной молекулы понятие энергии X. с. имеет менее определ. смысл; сумма энергий X. с. между парами входящих в неё атомов определяется как энергия образования этой молекулы из атомов. Значения энергий X. с. лежат в пределах от десятков до 1 тыс. кДж/моль. При меньших энергиях часто говорят о слабых хим. взаимодействиях. Классификацию X. с. проводят не только по энергии и полярности, но и по др. признакам. Рассматривают водородную связь, донорно-акцепторную связь, металлич. связь; по числу электронов, участвующих в образовании X. с., различают X. с. простые (или одинарные), двойные, тройные и т. п. На X. с. и её особенности существ. влияние оказывает обусловл. кулоновским отталкиванием согласованность распределения электронов в пространстве (электронная корреляция) и тип того квантового состояния (осн., возбужд., валентное и др.), в к-ром находится молекула или кристалл. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - 1) совокупность методов и средста хим. переработки природного сырья, полупродуктов и производств. отходов в предметы потребления и средства произ-ва. 2) Наука об экономичных и минимально загрязняющих природу методах и средствах хим. переработки. X. т. подразделяется на технологию неорганич. в-в (произ-во к-т, щелочей, минер. удобрений, солей и т. п.) и технологию органич. в-в (синтетич. каучук, пластмассы, красители, спирты, органич. к-ты и мн. ДР.). ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА - раздел науки, пограничный между химией и физикой. X. ф. изучает строение в-в и их превращения, в частности электронную структуру молекул и твёрдых тел, молекулярные спектры, элементарные атомно-молекулярные процессы (в т. ч. элементарные акты хим. реакций), процессы горения и взрыва и мн. др., с использованием квантовомеханич. методов теоретич. физики и экспериментальных физ. методов, в к-рых идеи и аппарат квантовой механики применяются для интерпретации результатов. X. ф. сформировалась в кон. 20 х - нач. 30-х гг. 20 в. в связи с развитием представлений квантовой механики и квантовой cmamuстики и введением этих представлений в химию; тогда назв. "X. ф." отражало отличие нового подхода по сравнению с классич. работами физ. химии. Граница между X. ф. и физ. химией весьма условна. ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА - сокр. обозначение состава к.-л. хим. соединения с помощью букв лат. алфавита, заменяющих назв. элементов, и чисел, указывающих на количеств. соотношение этих элементов в данном соединении (напр., NaCl, H2O). В отличие от эмпирических X. ф.. выражающих только состав соединения, структурные X. ф. дают представление также о сочетании атомов в молекулах и распределении между ними хим. связей (напр., этилен Н2С=СН2, ацетилен НС=СН; в первом - двойная, во втором - тройная связь между атомами углерода). ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА - см. в ст. Волокно. ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ - ф-ция состояния, используемая для описания термодинамич. систем с перем. числом частиц. В общем случае многокомпонентной гомогенной системы (соответственно к.-л. фазы гетерогенной системы) X. п. д. i-гo компонента равен приращению изобарно-изотермического потенциала G системы (фазы), обусловленному увеличением на ед. кол-ва т i-го компонента при условии, что давление р, темп-pa Т и кол-ва nk всех остальных компонентов системы остаются неизменными: ni = (dG/dni)р, T, 32. Если т - кол-во в-ва 1-го компонента, то ni - его молярный X. п., выражаемый (в СИ) в Дж/моль; если ni - масса 1-го компонента, то ni - его удельный X. п., выражаемый в Дж/кг; если т - число частиц i-ro компонента, то ni - X. п., отнесённый к одной частице, к-рый обычно используют в статистической физике и выражают в Дж. ХИМИЧЕСКИЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, термохимический ракетный двигатель - ракетный двигатель, работающий на хим. топливе. Осн. агрегат хим. РД - камера. При сгорании (разложении) в ней ракетного топлива и расширении продуктов сгорания в сопле потенц. энергия рабочего тела превращается в кинетич. энергию истекающей газовой струи. РДТТ по конструкции и в эксплуатации проще ЖРД, но не имеют их преимуществ - высокой уд. тяги, регулируемости тяги, возможности многократного запуска. РДТТ применяют в ракетной артиллерии, в боевых и космич. ракетах, ЖРД - в боевых и космич. ракетах и на самолётах как стартовые двигатели. Диапазон тяги РДТТ и ЖРД составляет от неск. мН до неск. МН, масса - от неск. сотен г до неск. сотен т. См. рис. Принципиальная схема химического ракетною двигателя: 1 - бак с жидким окислителем; 2 - насосы; 3 - бак с жидким горючим; 4 - турбина; 5 - камера сгорания; 6 - сопло; 7 - выпуск газов из тур-бины ХИМИЧЕСКИЙ ЭКВИВАЛЕНТ элемента - безразмерная (относительная) величина, широко применяемая в расчётах хим. реакций и равная отношению массы элемента к массе соединяющегося с ним водорода или к массе в-ва, замещающего его в соединениях. Для элемента X. э. может быть определён как отношение относит. мол. м. элемента к его валентности. Так, для кислорода X. э. равен 16/2=8 (16 - относит. мол. м. кислорода, 2 - валентность кислорода). Понятие X. э. может быть распространено на соединения (к-ты, основания, соли, окислители в реакциях окисления-восстановления). Масса элемента или соединения, равная произведению X. э. на грамм, носит наименование грамм-эквивалент. ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ - вид атомов, обладающих одинаковым зарядом ядра. X. э. в свободном состоянии являются простыми (не разложимыми хим. методами на более простые) в-вами. Мн. X. э. состоят из неск. изотопов. Взаимосвязь X. э. отражает периодическая система элементов Менделеева. X. э. делятся на металлы и неметаллы, переходные (содержат электроны на d- и f-орбиталях) и непереходные (на s- и р-орбиталях). Мн. радиоактивные элементы не встречаются в природе, их получают искусственно по ядерным реакциям. См. статьи об отдельных X. э. (Азот, Алюминий, Америций и т. д.). ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ - оружие массового поражения, действие к-рого осн. на токсич.свойствах хим. в-в. Различно как по характеру и степени поражения, так и по длительности действия. К X. о. относятся ОВ и средства их применения: ракеты, снаряды, мины, авиац. бомбы и пр., несущие заряд ОВ. В 192S был принят Женевский протокол, запрещающий применение X. о. Однако его разработка, произ-во и накопление в армиях ряда капиталистич. гос-в продолжаются. ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ из газовой фазы - получение твёрдых в-в с помощью хим. реакций, в к-рых участвуют газообразные в-ва. X. о. используют для создания защитных покрытий из тугоплавких в-в, нанесения слоев ПП, сверхпроводников, диэлектриков, металлизации (закрепление в металлич. матрице) алмазов, изготовления деталей сложной конфигурации (напр., вольфрамовых сопел ракет по реакции WF4 + ЗН2 -> W + 6HF). ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ - см. Соединение химическое. ХИМИЯ (ср.-век. лат. chimia) - одна из областей естествознания; наука о в-вах, их составе, строении, св-вах и взаимных превращениях. Хим. практич. знания, как полагают, возникли в Др. мире (Египет, Китай, Индия). Становление X. как науки о превращении в-в началось во 2-й пол. 18 в. и завершилось в нач. 19 в. Происхождение слова "X." спорно. Чаще всего его связывают с одним из наименований Др. Египта - Хем. Нек-рые считают, что слово "X." произошло от древнегреч. chemeia - искусство выплавка металлов. В соответствии с двумя осн. классами хим. соединений X. делится на неорганическую химию и органическую химию. Исследование хим. объектов и явлений с использованием законов физики лежит в основе физической химии. На границе между X. и биологией развиваются биохимия, биоорганическая химия и молекулярная биология; на границе X. с геологией и космологией - геохимия и космохимия. самостоят. характер приобрела аналитическая химия, применяемая во всех отраслях X. и хим. пром-сти. Химизация нар. х-ва - одно из осн. условий технич. прогресса. ХИМИЯ ТВЁРДОГО ТЕЛА - раздел физической химии, в к-ром изучаются строение, образование и реакция твёрдых тел. Важнейшие части X. т. т. - учение о нестехиометрии, о несовершенных (содержащих дефекты) кристаллах, термодинамика твёрдого состояния, реакции в твёрдых телах. X. т. т. тесно связана с физикой твёрдого тела, физико-химической механикой, механохимией, радиационной химией, фотохимией и технологией материалов для электронной и др. отраслей пром-сти. ХИММОТОЛОГИЯ (от химия, лат. motor - приводящий в движение и ...логия) - наука о св-вах и рациональном применении топлив, смазочных материалов и спец. жидкостей в технике. X. занимается установлением закономерностей, определяющих зависимость между качеством горюче-смазочных материалов (ГСМ) и качеством механизмов и машин, определением требований к ГСМ, разработкой их новых сортов и методов испытаний, классификацией и унификацией ассортимента ГСМ. "ХИНДУСТАН" (Hindustan) - назв. легковых автомобилей инд. фирмы "Хиндустан моторе" (Hindustan Motors), выпускаемых с 1951 по лицензии англ. концерна "Бритиш Лейленд" (British Leyland). В 1986 рабочий объём двигателя 1,5 л, мощность 37 кВт, Макс. скорость 120 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Хиндустан" "ХИНО" (Hino) - назв. грузовых автомобилей (выпуск с 1918) и автобусов (выпуск с 1930) япон. фирмы "Хино моторе" (Hino Motors). В 1986 изготовлялись грузовые автомобили разл. назначения и карьерные самосвалы (полная масса 7,5 - 35 т, грузоподъёмность 4,5 - 24 т. мощность двигателей 60 - 235 кВт) и автобусы пассажировместимостью 28 - 50 чел. См. рис. Грузовой автомобиль "Хино" ХИРОТЕХНИКА (от греч. cheir - рука) - дисциплина, изучающая закономерности формообразования рукояток инструмента и органов управления машинами, станками, соответствие их строению руки человека и его трудовым двигат. процессам. ХЛАДАГЕНТ - см. Холодильный агент. ХЛАДНОЛОМКОСТЬ - склонность материалов к появлению (или значит. возрастанию) хрупкости с понижением темп-ры (не обязательно ниже О °С). Присуща сплавам на основе металлов с объёмно-цен-трир. кубич. решёткой (железо, хром, молибден, вольфрам) и др. материалам. Одна из причин X, - содержание вредных примесей. X. уменьшают очисткой металлов от вредных примесей, термообработкой и легированием. ХЛАДОНОСИТЕЛЬ - жидкое в-во, служащее для переноса теплоты от охлаждаемых объектов к холодильному агенту. При темп-pax выше О °С X. обычно является вода (темп-pa замерзания О °С), при темп-pax ниже О °С - р-ры повар, соли ( - 21,4 °С) и хлористого кальция ( - 55 °С), этиленгликоль ( - 70 °С) и др. в-ва. ХЛАДОНЫ, ф р е о н ы, - технич. назв. насыщенных алифатич. фторсодержащих соединений (часто содержат также атомы хлора, реже - брома); газы [напр., CF2Cl2 (хладон 12), tкип - 29,8 °С] или летучие жидкости [напр., CF2Br2 (хладов 12В2); tкип 24,5 °С]. Химически инертны, негорючи, взрывобезопасны. Применяются как холодильные агенты, газовая среда в аэрозольных упаковках для красок, косметич. средств, инсектицидов, как растворители, компоненты огнетушащих составов, сырьё в синтезе нек-рых мономеров, образующих химически и термически стойкие полимеры. ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - технологич. процесс изготовления хлебных изделий из теста. Осн. сырьём в X. п. служат пшеничная и ржаная мука, вода, дрожжи и повар, соль. В качестве дополнит. сырья употребляются сахар, патока, жиры, молоко, яйца и др. Осн. этапы X. п.: приём и хранение сырья; приготовление, разделка и расстойка (выдержка) теста; выпечка и охлаждение хлеба, иногда его упаковка. ХЛОПКОВАЯ СЕЯЛКА - с.-х. машина для посева семян хлопчатника. X. с, по способу посева разделяют на квадратно-гнездовые (60 X 60 см) и частогнездовые (90 X 30 см). Высевающие аппараты X. с. - дисковые (для гладких семян) и катушечные (для опушённых); сошники полозовидные. Глубина заделки семян 3 - 8 см. В СССР выпускают X. с. с шириной захвата 2,4 - 5,4 м. Производительность 1,4 - 4,4 га/ч. См. рис. Частогнездовая хлопковая сеялка точного высева СТХ-4: 1 - сошник; 2 - прикатывающий каток; 3 - высевающий аппарат; 4 - узлоуловитель; 5 - маркёр; 6 - конический редуктор; 7 - ящик для семян; 8 - сиденье; 9 - катушка с мерной проволокой; 10 - опорное колесо ХЛОПКОВЫЙ ПУХ - короткие и грубые волокна, снимаемые с семян хлопчатника после отделения хлопка-волокна. Различают X. п. 1-го и 2-го съёма. X. п. используют для изготовления ваты, прокладочных, изоляц. материалов, фильтров и др. целей. ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬ - с.-х. машина для очистки хлопка-сырца машинного или ручного сбора и одноврем. погрузки его в трансп. средства. Универс. полевой X. УПХ-1.5В, применяемый в СССР, оборудован пневматич. транспортёрами для загрузки хлопка-сырца в машину и погрузки очищ. хлопка в трансп. средства. Производительность на очистке хлопка-сырца машинного сбора до 1500 кг/ч. X. ваз. также ворохоочистителем. Универсальный полевод хлопкоочиститель УПХ-1.5В ХЛОПКОУБОРОЧНАЯ МАШИНА - с.-х. машина для сбора хлопка-сырца из раскрытых коробочек хлопчатника. В СССР используются 2- и 4-рядвые X. м. для уборки хлопчатника, посеянного с междурядьями 90 и 60 см (см. рис.). X. м. имеют вертикально-шпиндельные вращающиеся барабаны. Шпиндели барабанов, вращаясь, наматывают на себя хлопок, к-рый затем транспортируется в бункер. Ширина захвата X. м. 1,2 - 3,6 м. Производительность до 2 га/ч. Хлопкоуборочная машина ХН-3.6М ХЛОПОК - волокна дл. 20 - 40 мм, покрывающие семена хлопчатника. X. отделяют от семян и вырабатывают из него пряжу, кручёные нити, кручёные изделия, ткани, трикотаж, нетканые материалы, вату и др. изделия. ХЛОР (от греч. chloros - бледно-зелёный, зеленовато-жёлтый) - хим. элемент из группы галогенов, символ С1 (лат. Chlorum), ат. н. 17, ат. м. 35,453. X. - жёлто-зелёный газ с резким запахом; плотн. 3,214 кг/м3, tкип - 34,6 °С, при обычной темп-ре легко сжижается под давлением. X. широко распространён в природе в виде разл. минералов: галит (кам. соль), сильвин, карналлит и др. Очень много солей X. растворено в водах океанов, морей, рек и озёр. Осн. метод получения X. - электролиз р-ров NaCl. Применяется для синтеза неорганич. и органич. продуктов, в т. ч. хлористого водорода, хлорной извести, хлоридов, инсектицидов, красящих в-в, органич. растворителей, а также (60 - 70% добываемого X.) полимеров (полихлорвинил, хлоропреновый каучук, волокно хлорин и др.); идёт на обеззараживание (хлорирование) воды, на отбелку тканей и бум. массы. Ядовит; сильно раздражает дыхат. пути, предельно допустимая концентрация в воздухе 1 мкг/м3. ХЛОРАРГИРИТ - минерал, хлорид серебра AgCl. Цвет в свежем изломе серый, желтоватый; на свету буреет. Тв. по минералогич. шкале 1 - 2, плотн. ок. 5600 км/м3. Руда серебра. ХЛОРАТОР - установка для дозирования хлора и приготовления его водного р-ра, применяемого гл. обр. при хлорировании соды. Различают X. непрерывного действия (в т. ч. с автоматич. регулированием дозы хлора) - для обработки непрерывно текущей воды (см. рис.) и порционные - для хлорирования отд. небольших объёмов воды (в резервуарах, колодцах и т. п.). Хлоратор непрерывного действия ХЛОРАТЫ - соли хлорноватой к-ты HClO3, напр. хлорат калия, или хлорноватокислый калий, КС1О3 (бертоллетова соль). ХЛОРБЕНЗОЛ С6H5C1 - бесцветная жидкость с характерным запахом; tкип 132 °С. Растворитель, сырьё в синтезе мн. органич. продуктов, напр. фенола, инсектицидов, красителей. ХЛОРБУТАДИЕН - то же, что хлоропрен. ХЛОРБУТИЛКАУЧУК - см. в ст. Бутилкаучук. ХЛОРИДЫ - соединения хлора с др. элементами (кроме фтора и кислорода), напр. X. натрия, Nad - широко известная поваренная соль. ХЛОРИН - см. в ст. Поливинилхлоридные волокна. ХЛОРИРОВАНИЕ в цветной металлургии - процессы извлечения цветных металлов, протекающие в атмосфере хлора, хлорсодержащих газов или в присутствии хлоридов металлов. Виды X.: хлорирующий обжиг, хлоридовозгонка, сегрегация . ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ КИСЛОТА - р-р хлористого водорода НС1 в воде; то же, что соляная кислота. ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД НС1 - бесцветный газ с резким запахом; на воздухе "дымит", образуя с парами воды мелкие капельки; плотн. 1,64 кг/м2, tкип - 84,8 °С. Очень хорошо растворяется в воде (450 объёмов НС1 в 1 объёме Н2О) с образованием соляной кислоты. В пром-сти X. в. получают сжиганием водорода и хлора в спец. реакторах (темп-pa ок. 2000 °С). X. в. идёт гл. обр. на производство соляной кислоты и органич. хлорпроизводных. ХЛОРИТЫ (от греч. chloros - зелёный, по преобладающей окраске) - группа слюдоподобных породо-образующих минералов, водных силикатов магния, железа, алюминия, иногда лития. Цвет зелёный разных оттенков до чёрного, реже белый; иногда бесцветны (безжелезистые X.). Тв. по минералогич. шкале 2 - 3; плотн. 2600 - 3400 кг/м3. Листочки X. гибки, во в отличие от слюд не упруги (пластичны). Железистые X. (шамозит, тюрингит) используются в качестве низкосортных жел. руд. ХЛОРКАУЧУКЙ - продукты хлорирования каучуков, гл. обр. натурального, а также синтетич. изопренового, бутадиен-стирольного, хлоропренового. Содержат 50 - 70% хлора. Растворимы в тех же растворителях, что и исходные каучуки. Способны к плёнкообразованию. Применяются в произ-ве лаков для антнкорроз. покрытий и клеёв для крепления резины к металлу. ХЛОРНАЯ ИЗВЕСТЬ, белильная известь, - см. Известь. ХЛОРОПРЁН, 2-хлорбутадиен, СН2 = СС1 - СН = СН2 - бесцветная жидкость; tкип 59,4 °С. Легко полимеризуется. Мономер в произ-ве хлоропреновых каучуков. ХЛОРОПРЁНОВЫЕ КАУЧУКИ, н а и р и т, в е о п р е н, [ - CH2CCl = СНСН2 - ]n - полимеры хлоропрена. Плотн. 1200 - 1240 кг/м3. Обладают высокой клейкостью, вулканизуются оксидами цинка и магния. Резины масло-, бензо-, озоно-, щелоче-, износостойки, негорючи; прочность при растяжении 15 - 22 МПа, относит. удлинение до 1000% (наполнитель - технич. углерод). Применяются в произ-ве конвейерных лент, приводных ремней, рукавов, авто-и авиадеталей и др. Важное пром. значение имеют хлоропреновые латексы и клеи. ХЛОРОФОРМ - бесцветная жидкость с характерным сладковатым запахом; ?кии 61,2 °С. Хладагент, сырьё для синтеза хладонов, растворитель. ХЛОРУКСУСНЫЕ КИСЛОТЫ - производные уксусной к-ты, содержащие в молекуле 1, 2 или 3 атома хлора (соответственно моно-, ди- и трихлоруксусные к-ты). Наибольшее значение имеет монохлоруксусная к-та CH2ClCOOH - бесцветные гигроскопичные кристаллы; tпл 63 °С; используется в произ-ве карбоксиметилцеллюлозы, гербицидов, в синтезе нек-рых реагентов для аналитич. химии. ХОБОТ - 1) часть станины станка (гл. обр. фрезерного) в виде горизонтальной консольной балки, к-рая обычно может перемещаться в продольном направлении. 2) Рабочий орган завалочной машины, предназначенный для ввода в сталеплавильную печь металлич. коробки с шихтой (мульды). 3) То же, что гусёк грузоподъёмного крана. ХОДКОСТЬ судна, пропульсивные качества судна, - способность судна развивать заданную скорость при миним. мощности гл. двигателя. X. зависит от формы обводов корпуса, коэфф. полноты подводной части, соотношений гл. размерений, типа судового движителя и частоты его вращения. X. при проектировании оценивают расчётами и путём модельных испытаний, после постройки судна элементы X. определяют в процессе его ходовых испытаний. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ - совокупность элементов шасси, образующих тележку трансп. машины. Напр., в X. ч. автомобиля входят: рама, мосты, подвеска и колёса с шинами. ХОДОВОЙ ВАЛ - деталь металлореж. станка, приводящая в движение механизмы подвижных узлов - суппортов, головок и пр. - через систему зубчатых колёс. ХОДОВОЙ ВИНТ - деталь металлореж. станка, служащая для сообщения прямолинейного движения разл. узлам - суппортам, салазкам, столам и т. п. Сцепляется с лоточной гайкой. ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА судна - совокупность св-в, характеризующих подвижность судна (ходкость, инерцию, управляемость, устойчивость на курсе, потери скорости при волнении). X. к. воен. кораблей характеризует также дальность плавания при разл. скоростях хода. X. к. оценивают путём модельных испытаний в опытовом бассейне и проверяют во время ходовых испытаний судна. ХОДОК - 1) горизонтальная или наклонная горная выработка, оборудов. настилами, лестницами или трапами и предназнач. преим. для передвижения людей. 2) Узкая часть очистной камеры, при проведении к-рой образуется предохранит, целик для охраны штрека. 3) Узкая соединит. выработка. ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЁТ, хозрасчёт, - метод планового ведения соц. х-ва, осн. на соизмерении затрат пр-тия на произ-во продукции с результатами производственно-хоз. деятельности, возмещении расходов доходами, обеспечении рентабельности произ-ва, материальной заинтересованности и ответственности пр-тия в выполнении плановых показателей, экономном использовании ресурсов. X. р. использует объективные экон. законы социализма и позволяет осуществлять товарно-денежные отношения как экон. рычаги, стимулирующие развитие каждого пр-тия на осн. совершенствования техники и орг-ции произ-ва. При X. р. сочетается централизов. руководство с оперативно-хозяйств. самостоятельностью и инициативой пр-тия, его подразделений и служб. Хозрасчётное пр-тие имеет осн. и оборотные фонды, отд. расчётный счёт в банке, самостоят. планы работ, ведёт бухгалтерский учёт и отчётность, имеет права юридич. лица, позволяющие заключать договоры на поставку и приобретение продукции. X. р. позволяет сочетать интересы общества с интересами отд. коллективов пр-тий и каждого трудящегося. В СССР X. р. осуществляют на основе закона "О государственном предприятии (объединении)". ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА - организац. форма стр-ва, при к-рой предприятие, создав в своём составе строит. орг-цию, осуществляет стр-во своими силами (без привлечения подрядных организаций). "ХОЛДЕН" (Holden) - назв. легковых автомобилей, выпускаемых одноимённым отделением концерна "Дженерал моторе" (General Motors) в Австралии с 1948. В 1986 изготовлялись легковые автомобили разл. классов. Рабочий объём двигателей 1,6 - 5 л, мощность 40 - 126 кВт, Макс. скорость 140 - 200 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль "Холден" ХОЛЛА ЭДС ДАТЧИК, датчик Холла [по имени амер. физика Э. Холла (Е. Hall; 1855 - 1938)], - измерительный преобразователь, действие к-рого осн. на Холла эффекте. При помощи X. э. д. можно измерять физ. величины, однозначно зависящие от напряжённости магн. поля. X. э. д. используются в магнитометрах, перемножающих устройствах и др. См. рис. К ст. Холла эдс датчик; Схема датчика: U - приложенное напряжение; 1 - ток; Н - напряжённость магнитного поля; U ж - выходное напряжение; l, a, d - длина, ширина и толщина кристалла полупроводника ХОЛЛА ЭФФЕКТ - возникновение поперечного электрич. поля в проводнике или ПП с током при помещении его в магнитное поле. Для изотропного (напр., поликристаллич.) проводника или ПП напряжённость поперечного электрич. поля ЕВ = R[В, j], где В - магнитная индукция, j - плотность тока, R - постоянная Холла. Значение R зависит от концентрации и подвижности носителей тока, а её знак совпадает со знаком заряда носителя тока (напр., при электронной проводимости ПП R < 0, а при дырочной проводимости R > 0). X. э. широко используют при исследовании физ. св-в металлов и особенно ПП (определение типа носителей тока и их концентрации), а также в электронике, измерит. и вычислит. технике, автоматике. ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА - теплоизолир. помещение, в к-ром поддерживается темп-pa ниже темп-ры окружающей среды. Необходимая темп-pa в X. к. устанавливается с помощью настенных или потолочных батарей - теплообменных аппаратов, служащих для охлаждения воздуха в камерах при естеств. его циркуляции, а также с помощью воздухоохладителей. ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА - машина, осуществляющая искусств. охлаждение с помощью подводимой энергии. Различают компрессионные X. м., в к-рых происходит сжатие холодильного агента; теплоиспользующие X. м., потребляющие тепловую энергию; термоэлектрич. X. м., осн. на использовании Пельтье явления. Компрессионные X. м. подразделяют на газовые, в к-рых газообр. холодильный агент не меняет агрегатного состояния, и паровые (рис. 1), в к-рых холодильный агент изменяет агрегатное состояние (наиболее распространены). В испарителе паровой X. м. кипит холодильный агент, отнимая теплоту от охлаждаемого объекта. Образовавшиеся пары отсасываются, сжимаются и подаются компрессором в конденсатор, где сжижаются в результате охлаждения водой или воздухом, затем холодильный агент поступает снова в испаритель через регулирующий вентиль. Местное сужение на пути движения холодильного агента, создаваемое регулирующим вентилем, вызывает дросселирование, процесс к-рого сопровождается понижением темп-ры. Теплоиспользующие X. м. подразделяют на абсорбционные (рис. 2), у к-рых в холодильном цикле участвуют 2 компонента - холодильный агент и поглотитель (абсорбент), и пароэжекторные, в к-рых сжатие пара осуществляется с помощью парового эжектора. Абсорбц. X. м. (рис. 3) состоят из кипятильника (генератора), конденсатора, испарителя и абсорбера (поглотителя). Кипятильник служит для выпаривания холодильного агента из крепкого р-ра за счёт подвода теплоты. Выпаривание производится при относит. высоких темп-ре и давлении. Конденсатор, испаритель и регулирующий вентиль выполняют те же функции, что и в компрессионных X. м. Из испарителя пары холодильного агента перемещаются в абсорбер, где поглощаются слабым р-ром, поступающим из кипятильника через дроссельный вентиль. Крепкий (насыщ.) р-р из абсорбера подаётся насосом в кипятильник. В пароэжекторной X. м. рабочий пар из кипятильника (парогенератора) поступает в сопло эжектора, где расширяется и, выходя из сопла с большой скоростью, инжектирует холодный пар из испарителя. Общий поток поступает в конденсатор, где создаётся давление рк. Из конденсатора осн. часть жидкости насосом возвращается в кипятильник, а меньшая часть поступает через регулирующий вентиль РВ1 в испаритель. В нём за счёт работы эжектора поддерживается низкое давление ро, при к-ром часть воды испаряется, пары отсасываются эжектором, а осн. масса воды охлаждается и насосом подаётся к охлаждаемым объектам. В испаритель вода возвращается через регулирующий вентиль РВ2. По энергетич. показателям пароэжекторные машины уступают компрессионным, но простота их конструкции и обслуживания, низкая нач. стоимость, высокая надёжность и возможность использования теплоты низкого потенциала делают их применение в определ. условиях предпочтительным. См. также Термоэлектрическое охлаждающее устройство. Рис. 1. К ст. Холодильная машина. Схема компрессионной холодильной машины: 1 - компрессор; 2 - регулирующий вентиль; 3 - испаритель; 4 - конденсатор; 5 - ресивер Рис. 2. К ст. Холодильная машина. Схема абсорбционной холодильной машины: 1 - кипятильник; 2 - конденсатор; 3 - ресивер; 4 - регулирующий вентиль; 5 - испаритель; 6 - абсорбер; 7 - насос для раствора; 8 - дроссельный вентиль для раствора; 9 - теплообменник Рис. 3. К ст. Холодильная машина. Схема пароэжек-торной холодильной машины: 1 - кипятильник; 2 - эжектор; 3 - испаритель; 4 - охлаждаемые объекты; 5,7 - насосы; 6 - конденсатор ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА - техника искусств. охлаждения, осуществляемого с помощью холодильных установок и охлаждающих в-в. К охлаждающим относятся в-ва, у к-рых процессы таяния (лёд), сублимации (твёрдый углерода диоксид - сухой лёд), испарения (жидкий азот) или растворения (охлаждающие смеси) протекают при темп-pax ниже темп-ры окружающей среды (20 °С). искусств. охлаждение применяется при заготовке, произ-ве, транспортировании и хранении скоропортящихся пищ. продуктов, в хим. пром-сти (произ-во азотной и хлорной к-т, синтетич. каучука, искусств. волокна и пр.), в стр-ве (замораживание водоносных грунтов), в медицине, спорте. ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА - совокупность холодильной машины и вспомогат. аппаратов и приборов, трубопроводов и сооружений, необходимых для совершения искусств. охлаждения. В X. у. различают непосредств. охлаждение - отвод теплоты от охлаждаемого объекта кипящим холодильным агентом и охлаждение хладоносителем. Непосредств. охлаждение более экономично (меньше уд. расход энергии, капит. затраты, большая компактность), однако его использование в ряде случаев невозможно из-за особых эксплуатац. требований (спортивные сооружения, отд. отрасли пищ. пром-сти и пр.). ХОЛОДИЛЬНИК - сооружение или устройство для охлаждения, замораживания и хранения скоропортящихся пищ. продуктов при темп-pax ниже темп-ры окружающей среды. Различают производственные X. - для охлаждения и замораживания пищ. продуктов (находятся в р-нах заготовки или произ-ва продуктов и могут быть цехом пр-тия агропром. комплекса; характеризуются большой холодильной мощностью установок и небольшим объёмом для хранения продуктов); распределительные X. - для хранения запасов продуктов и равномерного обеспечения ими городов и пром. центров в течение года; характеризуются большим объёмом камер хранения охлаждённых (до О °С) и замороженных (до - 20 °С) продуктов, имеют цехи по произ-ву мороженого, льда, диоксида углерода (сухого льда), по фасовке мяса, масла и пр.; портовые X. - для кратковр. хранения грузов при перегрузке их с одного вида транспорта на другой; торговые Х. и др. холодильное оборудование (прилавки, шкафы, витрины) - для хранения продуктов на базах и пр-тиях торговли и обществ. питания; транспортные X. (см. Холодильный транспорт), обеспечивающие необходимые низкотемпературные условия для перевозки продуктов разл. видами транспорта (автомоб., ж.-д., реч. и мор.); домашние (бытовые) X. - для кратковрем. хранения продуктов в домашних условиях и произ-ва небольшого кол-ва льда. См. рис. Распределительный холодильник (Московский холодильник № 12 вместимостью 35 тыс. т) К ст. Холодильник. Схема регулирования температуры холодильного шкафа: 1 - шкаф; 2 - испаритель; 3 - конденсатор; 4 - компрессор; 5 - электродвигатель; 6 - температурное реле; 7 - чувствительный элемент реле Двухкамерный домашний холодильник ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАСЛА - нефт. и синтетич. смазочные масла для компрессоров холодильных машин. Возможность контакта масел с хладагентом, перем. темп-ры, в т. ч. весьма низкие, создают жёсткие условия для эксплуатации X. м., в связи с чем tзаст их должна быть от - 38 до - 58 °С, кинематич. вязкость (11,5 - 45)*10-6 м2/с (при 50 °С), tвсп (в открытом тигле) 125 - 225 оС. ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГЕНТ, х л а д a г e н т, - рабочее в-во холодильной машины. В паровых компрессионных машинах в качестве X. а. применяют хладоны, аммиак, углеводороды (пропан, этан, этилен) и др. в-ва; в абсорбционных - водные р-ры аммиака и бромистого лития; в пароэжекторных - водяной пар. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ - теплообменный аппарат, предназнач. для отвода теплоты от охлаждаемого тела и передачи её кипящему холодильному агенту. Для охлаждения жидких сред используют X. и.: кожухотрубные - с кипением хладагента в межтрубном пространстве, кожухозмеевиковые - с кипением хладагента внутри труб, панельные (открытого типа) - с кипением хладагента внутри каналов или труб, погружённых в бак с хладоносителем. Для охлаждения воздуха применяют X. и. в виде ребристо-трубных батарей (пристенных или потолочных), использующих естеств. конвекцию воздуха, или воздухоохладители. ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР - машина для сжатия и перемещения газа или пара (хладагента) в компрессионной холодильной машине. По принципу действия различают X. к. объёмного действия (рабочие органы засасывают и сжимают определ. объём хладагента) и динамического действия (хладагент непрерывно перемещается через проточную часть X. к., при этом кинетич. энергия потока преобразуется в потенциальную, а плотность потока повышается). По конструкции осн. рабочих органов X. к. объёмного действия бывают поршневые, винтовые, ротационные пластинчатые и с катящимся поршнем, а X. к. динамич. действия - осевые, радиальные (центробежные) и вихревые. ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР - теплообменный аппарат, предназнач. для охлаждения и конденсации пара хладагента после его сжатия в холодильном компрессоре. По виду охлаждающей среды различают возд. и водяные X. к. Возд. X. к. бывают с естеств. и принудит. (с помощью вентилятора) циркуляцией воздуха, водяные X. к. - кожухотрубные (горизонтальные и вертик.), элементные и оросительные. Всё более широкое применение получают испарит. X. к., использующие смешанное водовоз д. охлаждение. ХОЛОДИЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ - безразмерная величина, применяемая в термодинамике для хар-ки энергетич. эффективности обратного кругового процесса - цикла холодильной установки. X. к. е равен отношению кол-ва теплоты Oi, отводимой в обратном цикле от охлаждаемой системы, к затраченной работе А: е = Q2"/A. X. к. е = (1/nt), где nt - термический кпд точно такого же прямого цикла. ХОЛОДИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ - охлаждаемые или изотермич. трансп. средства для перевозки пищ. продуктов при темп-pax ниже темп-ры окружающей среды. Дальность перевозки и вид груза определяют вид и грузоподъёмность трансп. средства, а также влияют на выбор охлаждающей системы. Автомоб. X. т. обеспечивает транспортирование продуктов с распределит. холодильников на пр-тия торговли и обществ. питания, а также их перевозку с производств. холодильников на распределительные и из с.-х. р-нов в пром. центры. При внутригор. перевозках заморож. продуктов обычно используют изотермические автомобили. Для перевозки продуктов по ж. д. служат рефрижераторные поезда, вагонные секции и автономные изотермические вагоны, а также цистерны-термосы для перевозки молока, термоизолир. вагоны для перевозки живой рыбы и пр. Водный X. т. включает рефрижераторные суда мор. и реч. пароходств и производств.-трансп. суда, плавучие базы и з-ды флота рыбной пром-сти. При транспортировании пищ. продуктов разл. видами транспорта широко используют охлаждаемые и изотермич. контейнеры массой брутто 10 - 30 т. См. рис. К ст. Холодильный транспорт. Авторефрижератор с навесной холодильной машиной на передней стенке кузова ХОЛОДИЛЬНЫЙ ЦИКЛ - обратный термодивамич. круговой процесс, используемый для искусств. охлаждения (см. рис.). Кроме осн. теоретич. X. ц. холодильных машин всех систем (компрессионных, теплоиспользующих и др.), принимаемого в качестве образца для сравнения, существуют усложнённые циклы (многоступенчатые, каскадные, с регенерацией теплоты и др.), назначение к-рых - повышение экономичности, расширение интервала темп-р и др. Напр., каскадный X. ц. - объединение неск. X. ц., в к-ром теплота, отдаваемая в нижнем цикле, воспринимается верхним циклом; применяется для получения темп-р до - 110 °С. Холодильный цикл компрессионной холодильной машины: 1 - 2 - сжатие пара в компрессоре; 2 - 3 - отвод теплоты в конденсаторе; 3 - 4 - дросселирование в регулирующем вентиле; 4 - 1 - подвод теплоты в испарителе ХОЛОДНАЯ ОБРАБОТКА ДАВЛЕНИЕМ - процессы обработки металлов давлением при комнатной темп-ре или, реже, с подогревом (ниже темп-ры рекристаллизации). X. о. д. обеспечивает получение металлич. изделий с чистыми поверхностями, точными размерами, с более высокими механич. св-вами, чем у исходных заготовок, с незначит. отходами металла. X. о. д. - высокопроизводпт. способ обработки металлов. К осн. процессам X. о. д. относятся: холодная прокатка: холодная штамповка (в т. ч. холодная высадка); холодное волочение проволоки, прутков, труб; редуцирование: накатка резьб; гибка и правка. ХОЛОДНАЯ СВАРКА - сварка давлением, осуществляемая локальным пластич. деформированием без приложения тепловой энергии. Применяется для соединения деталей из пластичных металлов и сплавов, из разнородных металлов и др. материалов, напр. алюм. и медных проводов, труб (стыковая X. с.), алюм. биоконтейнеров (шовная X. с.), деталей крепления (точечная X. с.) из пластмасс и пластичных металлов и др. Термин "X. с." употребляется также для обозначения дуговой сварки чугуна без предварит. нагрева. ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА - процесс штамповки без нагрева обрабатываемого материала. X. ш. получают заготовки и готовые изделия из листового и полосового материала - от деталей часового механизма до кузовов автомобилей. Используется также холодная объёмная штамповка кованых или прокатанных заготовок; наиболее распространённая операция холодной объёмной штамповки - холодная высадка. ХОЛОДНАЯ ЭМИССИЯ - то же, что автоэлектронная эмиссия. ХОЛОДНЫЙ КАТОД - катод электровакуумного прибора, функционирующий без спец. подогрева. К X. к. относятся: полевые, или туннельные катоды (автоэлектронные, взрывноэмиссионные и др.), испускающие электроны под действием сильного (10 ГВ/м и выше) внеш. электрич. поля вследствие туннельного эффекта; ненакаливаемые эмиттеры горячих электронов, работающие под действием внутр. электрич. поля (1 МВ/м и выше), создающего поток электронов через поверхностный потенциальный барьер; катоды, эмитирующие электроны под действием, напр., излучения или электронной бомбардировки (фотокатоды, вторично-эмиссионные катоды и др.). Для изготовления полевых катодов обычно используют проволоку или фольгу из проводящих или ПП материалов (вольфрама, тантала, карбидов переходных металлов и др.), конец к-рой заостряют. Эмиттеры горячих электронов выполняют, напр., на основе контактов металл - полупроводник. Плотность тока эмиссии X. к. лежит в пределах от неск. десятков А/м2 (для отд. эмиттеров горячих электронов) до 1 - 10 ГА/м2 и выше (для автоэлектронных и взрывно-эмиссионных катодов). X. к. применяются в электронных проекторах, фотоэлектронных приборах, рентгеновских трубках, мощных СВЧ приборах, электронных пушках для возбуждения лазеров и т. д. ХОЛОСТОЙ ХОД - движение механизма или машины, при к-ром не совершается полезная работа. ХОН - инструмент для чистовой и отделочной обработки поверхностей. Реж. элементами X. являются обычно 3 - 5 абразивных брусков, укрепл. на жёсткой оправке. "ХОНДА" (Honda) - назв. мотоциклов и легковых автомобилей япон. компании "Хонда мотор" (Honda Motor). Нач. выпуска мотоциклов - 1948, легковых автомобилей - 1960. В 1986 изготовлялись мотоциклы разл. назначения (рабочий объём двигателей 0,05 - 1,2 л, мощность 3 - 90 кВт, Макс. скорость 40 - 235 км/ч) и легковые автомобили разл. классов (рабочий объём двигателей 1,2 - 2,5л, мощность 40 - 127 кВт, Макс. скорость 145 - 215 км/ч). Особенность легковых автомобилей "X." - передние ведущие колёса. См. рис. Легковой автомобиль "Хонда" ХОНИНПОВАЛЬНЫЙ СТАНОК - металлообр. станок для отделки (хонпнгования) отверстий. Хонинговальная головка станка, помимо вращат., имеет возвратно-поступат. движение вдоль своей оси. Обрабатываемая заготовка неподвижна. X. с. бывают общего назначения и специалнзир., одно- и многошпнндельные, с вертик., горизонтальным и наклонным расположением шпинделей. ХОНИНГОВАНИЕ (англ. honing, от hone - хонинговать, букв. - точить) - отделка поверхности заготовок спец. инструментом - хоном, обычно при относит. вращат. и возвратно-поступат. движении заготовки и инструмента. Осуществляется на спец. хонинговальных станках. X. применяется гл. обр. для чистовой отделки цнлиндрич. нар. и внутр. поверхностей. ХОППЕР (англ. hopper, букв. - прыгун, от hop - прыгать, подпрыгивать) - саморазгружающийся грузовой вагон с кузовом в виде бункера (воронки) для перевозки гл. обр. сыпучих грузов. Загружается X. сверху, разгружается снизу через люки со спец. разгрузочными приспособлениями. В СССР создано и внедрено в эксплуатацию семейство спец. X. для перевозки зерна, цемента, технич. углерода, горячих грузов (агломерата, кокса, окатышей). ХОППЕР-ДОЗАТОР - прицепная путевая машина для перевозки, механизир. разгрузки и дозирования путевого балласта. Х.-д. представляет собой вагон, оборудов. бункером, разгрузочными устройствами для выгрузки балласта в середину колеи, на обочину или в междупутье, а также дозатором для насыпки балласта слоем до 15 см ниже или выше поверхности рельса. Объём кузова одного вагона - до 40 м3. Управление рабочими органами осуществляется сжатым воздухом, поступающим от компрессора локомотива. Для работы Х.-д. сцепляют по 20 в поезда ("вертушки"), перемещающиеся с рабочей скоростью 2 - 5 км/ч. ХОРДА (от греч. chorde - струна) - отрезок прямой, соединяющий 2 точки к.-л. кривой линии, напр. окружности. ХРАПОВОЙ МЕХАНИЗМ - зубчатый механизм для преобразования возвратно-вращат. движения рычага в прерывистое вращат. движение храпового (зубчатого) колеса промежуточным звеном (собачкой), поворачивающим храповое колесо только в одном направлении (см. рис.). X. м. применяют в качестве задерживающего устройства (напр., в грузоподъёмных машинах) или для получения периодич. врашат. движения в одном направлении с остановками (напр., механизмы подачи в автоматич. линиях). Схема храпового механизма: 1 - храповое колесо; 2 - собачка; 3 - соединительное звено; 4 - дополнительная собачка ХРИЗОБЕРИЛЛ (от греч. chrysos - эояото и берилл; по составу и цвету) - минерал, сложный оксид алюминия и бериллия А12ВеО4, Цвет золотисто-жёлтый или зелёный; для прозрачной разновидности александрита характерен дихроизм; при дневном освещении он кажется изумрудно-зелёным, при вечернем (искусственном) - пурпурно-красным. Александрит и цимофан - волнисто опалесцирующая разновидность с мерцающим шелковистым отливом (более известная как кошачий глаз) - драгоценные камни. ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ, горный лён. - минерал, волокнистая разновидность серпентина Mg"[Si4Oio](OH)". Важнейший пром. тип асбеста (св. 95% его мировой добычи). Отличается высокой прочностью при растяжении вдоль волокон (выше прочности стали) - до 3 ГПа, обладает большой адсорбц. способностью и щёлочестойкостью, низкой теплопроводностью [0,35 - 0,4 Вт/(м*К)], жаропрочностью (tnл 1550 °С), диэлектрич. св-вами и т. д. Х.-а. служит гл. обр. для произ-ва асбестоцем., асбестобетонных, асбестобитумных и текст. изделий, а также для выработки асбестового картона, бумаги, войлока, фильтров, теплоизоляц. материалов (тормозных лент, набивок, прокладок и т. д.), асбесто-резиновых листов. См. рис. Хризотил-асбест ХРОМ (от греч. chroma - цвет, краска; из-за яркой окраски соединений) - хим. элемент, символ Сr (лат. Chromium), ат. н 24, ат. м. 51,9961. X - твёрдый металл серо-стального цвета; плотн. 7190 кг/м3, tпл 1890 °С, на воздухе не окисляется. Из минералов X. наибольшее значение имеют хромшпинелиды. Осн. потребитель X. - металлургия; X. входит в состав нержавеющих, жаропрочных, кислотоупорных сталей. Из сплавов, содержащих X., изготовляют детали, особенно подверж. коррозии (детали корпусов подводных лодок, хим. аппаратуры). X. наносят на поверхности др. металлов (хромирование) для защиты их от коррозии, соединения X. применяют как красители, окислители, дубители, отбеливатели и т. д. ХРОМАЛЬ (от хром и алюминий) - общее назв. группы жаростойких сплавов с высоким уд. электрич. сопротивлением, содержащих 17 - 30% хрома, 4,5 - 6,0% алюминия (остальное - железо). Уд. электрич. сопротивление 1,3 - 1,5мкОм*м, рабочая темп-ра 1000 - 1400 °С. Первые сплавы такого типа появились в кон. 20-х - нач. 30-х гг. 20 в. Применяются в качестве материала для нагревателей электрич. печей и элементов сопротивления. В СССР выпускаются X. марок Х23Ю5Т, Х27Ю5 и др. Из зарубежных X. наиболее известны канталь и мегапир. ХРОМАНСИЛЬ (от хром и лат. manganum - марганец, silicium - кремний) - конструкц. среднеле-гир. сталь, содержащая примерно по 1% хрома, марганца и кремния. Характеризуется благоприятным сочетанием прочности и пластичности. Применяется для изготовления ответств. конструкций в разл. отраслях машиностроения. ХРОМАТИЧЕСКАЯ АБЕРРАЦИЯ - одна из аб-бераций оптических систем, обусловленная зависимостью показателя преломления прозрачных сред от длины световой волны (см. Дисперсия света). Выражается в том, что световые лучи разл. цветов после выхода из оптич. системы пересекают её оптяч. ось в различных точках. В результате X. а. изображение размывается и края его окрашиваются. Объективы, в к-рых удаётся совместить изображения или фокусы для трёх или двух длин волн, соответственно наз. апохроматами и ахроматами. ХРОМАТОГРАФИЯ [от греч. chroma (chromatos) - цвет, краска и ...графия] - метод разделения, анализа и исследования в-в. Осн. на различии в скоростях движения отд. компонентов смеси, распределённой в потоке подвижной фазы (газ или жидкость), вдоль слоя неподвижной фазы (сорбент с развитой поверхностью). По агрегатному состоянию подвижной фазы X. делится на газовую и жидкостную; по геометрии неподвижной фазы - на колоночную (в т. ч. капиллярную) и плоскослойную (в т. ч. X. на бумаге и тонкослойную X.). По механизму разделения различают ионообменную X., осн. на разл. способности разделяемых ионов в р-ре к ионному обмену с ионитом; эксклюзионную X. - на разл. способности молекул разного размера проникать в поры неионогенного геля; осадочнуюХ. - на разл. растворимости осадков, образуемых компонентами смеси со спец. реактивами, нанесёнными на высокодисперсное в-во; аффинную X. - на специфич. взаимодействии биологически активных в-в с лигандами (ингибиторы, кофакторы, субстраты), ковалентно связанными с нерастворимыми носителями (силикаты, целлюлоза и др.); адсорбционную X. - на избират. адсорбции отд. компонентов смеси; распределительную X. - на разл. сорбции компонентов смеси двумя несмешивающимися жидкостями, одна из к-рых (неподвижная) находится в порах твёрдого носителя. X. применяется для разделения и анализа близких по св-вам в-в. ХРОМАТОМЕТРИЯ [от греч. chroma (chrbmatos) - цвет, краска и ...метрия] - метод титриметрического анализа, осн. на использовании окислительно-восстановит. реакции, в к-рой исследуемый р-р восстановителя титруют р-ром окислителя - дихромата калия K2Cr2O7. Применяется для количеств. определения двухвалентного железа, а также мн. др. металлов, напр. урана, меди, титана, после их предварит. восстановления. X. может быть использована для анализа нек-рых органич. в-в. ХРОМАТЫ - соли хромовой к-ты Н2СrО4 (напр., Na2CrO4); сильные окислители. Применяются как протрава при крашении тканей, как консерванты древесины, дубители кож. Нерастворимые X. свинца, олова, марганца - художеств. краски. См. также Дихроматы. ХРОМЕЛЬ [от хром и (нык)елъ] - сплав никеля с 9 - 10% хрома и 1% кобальта, применяемый в качестве положит. электрода термопар в паре с алюмелем. а также в качестве компенсац. проводов. Пром. произ-во X. начато в 20-х гг. 20 в. Уд. электрич. сопротивление X. ок. 1 мкОм-м, предельная рабочая темп-ра 1000 °С. ХРОМИРОВАНИЕ - 1) злектролитич. нанесение (см. Гальваностегия) хромового покрытия на поверхность металлич. изделия для предотвращения коррозии, повышения сопротивления механич. износу и придания декоративного вида. 2) Диффуз. насыщение хромом поверхностных слоев стальных изделий (см. Металлизация) для повышения твёрдости, жаростойкости, жаропрочности, сопротивления усталости, износостойкости, корроз. стойкости в к-тах и мор. воде. ХРОМОВЫЕ СПЛАВЫ - жаропрочные сплавы на основе хрома с добавками редкозем. элементов, никеля, титана, ванадия и др. элементов. По прочностным св-вам при темп-ре 1100 - 1200 оС занимают ср. положение между сплавами на основе железа и никеля и сплавами на основе более тугоплавких металлов (ниобий, молибден, вольфрам). Могут работать в агрессивных жидких и газообразных средах. Осн. недостатки X. с. - низкая ударная вязкость и чувствительность к надрезам при темп-ре ниже 150 - 200 °С. К X. с. иногда относят также высокохромистые жаропрочные сплавы с 35 - 45% хрома систем хром - никель, хром - никель - вольфрам, хром - никель - кобальт - карбид титана. ХРОМОСФЕРНЫЙ ТЕЛЕСКОП - астрофиз. инструмент для фотографирования хромосферы Солнца (ср. части его атмосферы, располож. на высоте неск. тыс. км). Наблюдения ведутся в спектральных линиях водорода (реже ионизов. кальция), выделяемых с помощью интерференционно-поляризац. фильтра. Для изучения быстропротекающих процессов (хромосферные вспышки) изображения хромосферы фотографируются с помощью средств кинотехники (до неск. кадров в 1 с). ХРОМОФОРЫ (от греч. chroma - цвет, краска и phoros - несущий) - ненасыщ. группы атомов (напр., - N=N - , - СН=СН - , - N=O, >С =О), присутствие к-рых в молекуле органич. соединения обусловливает его окраску; интенсивность окраски повышается при введении в молекулу т. н. ауксохромов - групп - ОН, - SH, - NH2 и др. (хромофорная теория О. Витта, 1876). Совр. теория цветности органич. красителей устанавливает более сложные зависимости между строением соединения и его окраской, связывая её, в частности, с присутствием в молекуле системы сопряжённых связей (см. Кратные связи), ароматич. и гетероциклич. фрагментов. ХРОМШЛИНЕЛИДЫ - гр. минералов подкласса сложных оксидов с общей ф-лой ABjO4, где А - Fe2+ , Mg, В - Сr, Al, Fe3+. Осн. представители X. - магнохромит (Mg, Fe)Cr2O4, хромпико-тит (Mg, Fe) (Cr, A1)2O4, алюмохромит Fe (Cr, Al)2O4. Цвет чёрный. Тв. по минералогич. шкале 5,5 - 7,5; плотн. 4200 - 5100 кг/м3. Мн. X. - ферримагнетики, X. - гл. руды хрома. ХРОНИЗАТОР (от греч. chrdnos - время) - устройство, с помощью к-poro обеспечиваются все необходимые временные соотношения при формировании запускающих, отсчётных и др. жёстко стабилизир. во времени импульсов. Применяется в радиолокац. станциях, передающих телевиз. станциях, системах многоканальной импульсной связи и т. д. ХРОНОМЕТР (отгреч. chronos - время и ... метр) - точные переносные механич. часы, в конструкции к-рых имеются свободный (хронометрич.) спуск, поддерживающий колебания баланса X. импульсами, сообщаемыми в момент прохождения им положения равновесия один раз за время полного размаха, и устройства, компенсирующие влияния изменений темп-ры и обеспечивающие постоянство тяги заводной пружины. У контактных X. баланс ежесекундно замыкает и размыкает электрич. цепь, выведенную к контактам на корпусе. ХРОНОМЕТРАЖ (франц. chronometrage, от греч. chrdnos - время и metreo - измеряю) - метод изучения затрат рабочего времени на выполнение повторяющихся ручных или машинных действий, заключающийся в замере их продолжительности и анализе условий их выполнения. X. производится секундомером или др. приборами времени. Он позволяет установить норму времени и норму выработки и отобрать наиболее рацион, приёмы и режимы работы. ХРОНОФОТОГРАФИЯ (от греч. chronos - время и фотография) в медицине - фотографирование средствами кинотехники движущегося человека (иди животного) или отд. частей его тела через равные короткие интервалы времени. Применяется в спортивной медицине и клинич. практике для анализа двигат. актов. ХРУПКОСТЬ - способность твёрдых тел разрушаться при механич. воздействиях без заметной пластич. деформации (св-во, противоположное пластичности). X. зависит от структурного состояния тела и условий испытания; увеличивается при увеличении скорости нагружения и при понижении темп-ры, при повышении степени концентрации напряжений и запаса упругой энергии. X. материала, наблюдающаяся только при ударных нагрузках, наз. у д а р н о й X. этого материала. X., проявляющуюся только при низких темп-pax, наз. хладноломкостью. ХРУСТАЛЬ (от греч. krystallos - кристалл) - стекло с большим содержанием оксида свинца или оксида бария; изделия из X. характеризуются значит. толщиной стенок, высоким показателем преломления, что обусловливает их особый блеск и многоцветную игру света. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ -творческий процесс и метод проектирования пром. изделий; осуществляется на основе принципов и требований технической эстетики. X. к. - особая область творчества, органически сочетающего художеств. и н.-т. знания и навыки. В совр. качестве, сложившись в 1950-х гг. как движение за гуманизацию среды, ставшей продуктом массового индустр. произ-ва, X. к. преследует цель сообщить этой среде не только утилитарное совершенство, но в равной мере и высокую эстетич. значимость. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ изделия-комплексный показатель художеств. (композиционного) совершенства изделия, оцениваемый по признакам композиц. единства, конструктивной целесообразности, гармоничности, законченности и соразмерности (масштабности) его формы в целом и форм отд. частей, а также общего цветового решения. Высокий X. у. обеспечивается эффективным применением при проектировании разл. средств композиции: пропорций, ритма, модуля, контрастов, нюансов, фактуры, текстуры (рисунка) и т. п. X. у. неправомерно отождествлять с эстетич. совершенством изделия, т. к. для последнего, помимо того, требуется, чтобы изделие отвечало прогрессивным обществ. тенденциям в художеств. орг-ции окружающей человека среды. ХЭНД (англ. hand), ладонь, - брит. ед. длины. 1 X. = 4 дюймам = 0,1016 м.
вверх