ВОДА ТЯЖЁЛАЯ D2O - разновидность воды, в к-рой обыкнов. водород заменён его тяжёлым изотопом - дейтерием (м. ч. 2); плотн. 1104 кг/м3; tnл 3,813 °С, tкип 101,43 °С. Содержится в природных водах и атм. осадках. Получают электролизом обычной воды, при этом В. т. концентрируется в остатке электролита. Применяют В. т. как замедлитель нейтронов в ядерных реакторах нек-рых типов, а также в хим., биол. и др. науч. исследованиях как "меченую" воду и исходное в-во для получения соединений с "меченым" водородом. ВОДИЛО - подвижное звено, на к-ром укреплены оси сателлитов в планетарном механизме. ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ КРАСКИ - то же, что эмульсионные краски. ВОДОБОЙ - закреплённая (обычно бетоном) часть русла реки или отводящего канала, располож. за водосливом (водосбросом) и предназнач. для восприятия ударов струй и гашения энергии переливающегося через водослив потока, а также для защиты русла руки от опасных размывов. Для интенсификации гашения избыточной кинетич. энергии потока в пределах В. часто располагают водобойные колодцы, водобойные стенки, спец. гасители энергии потока (см. рис.). ВОДОВОД, водопроводящее сооружение, - сооружение для пропуска (подачи) воды от водоприёмника к месту её потребления. Различают В. энергетические (деривац. и станционные) для подачи воды к ГЭС; оросительные; систем водоснабжения. В. устраивают в виде искусств. русел замкнутого поперечного сечения - трубопроводы и туннели, пролож. в земле либо на ее поверхности, - или незамкнутого сечения - каналы и лотки, располагаемые на поверхности земли в выемках, насыпях или на опорах (эстакадах). Материалами для В. служат сталь, бетон, ж.-б. (в т. ч. предварительно напряжённый), асбестоцемент, дерево и др. Гидравлич. режим в туннелях и трубопроводах может быть напорным или безнапорным. Напор создаётся плотинами или насосными установками. Движение воды может также происходить самостоятельно, с использованием разности отметок начала и конца водовода (самотёчные или гравитац. В.). ВОДО-ВОДЯНОЙ РЕАКТОР - ядерный реактор, в к-ром в качестве замедлителя нейтронов и теплоносителя используется обычная вода. Активная зона такого реактора представляет собой резервуар, заполненный водой, в к-рую погружены тепловыделяющие сборки (комплекты твэлов); проходящий через зону поток воды, создаваемый циркуляц. насосами, отводит выделяющуюся теплоту из активной зоны реактора. Из-за высоких замедляющих свойств воды активная зона В.-в. р. довольно компактна; её уд. энергонапряжённость может достигать 100 - 200 МВт/м3. Ядерным топливом в энергетич. В.-в. р. является слабообогащённый уран (2 - 5% 235U, остальное - 238U). В энергетике применяются корпусные реакторы водо-водяного типа (в СССР, напр., ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 электрич. мощностью соответственно 440 и 1000 МВт). ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЁЛ - прямоточный котел, в к-ром подогревается (без испарения) вода, используемая для центрального отопления или централизов. теплоснабжения. Чуг. В. к. выпускают тепловой мощностью до 1,75 МВт, вода нагревается до 115 С; стальные В. к. - до 210 МВт с темп-рой воды до 180 °С. В. к., как правило, работают на газообр. и жидком топливе. ВОДОЗАБОРНОЕ СООРУЖЕНИЕ, в о д о з а б о р, - гидротехнич. сооружение, осуществляющее забор воды из открытого водоёма (реки, озера, водохранилища) для целей гидроэнергетики (рис. 1), водоснабжения, ирригации и др. В. с. должны обеспечивать пропуск воды в водовод (канал, трубопровод, туннель и т. п.) в заданном объёме, надлежащего качества и в соответствии с графиком водопотребления. По гидравлич. режиму разделяют на безнапорные и напорные. Различают: В. с. гидроэлектростанций - береговые, башенные, на бетонных сооружениях, плавучие; В. с. систем водоснабжения (водоприёмники); речные В. с. (наиболее распространены) - береговые, русловые, ковшовые; ирригационные B.C. - бесплотинные (рис. 2) и плотинные. Рис. 1 к ст. Водозаборное сооружение. Низконапорный водозабор: 1 - земляная плотина; 2 - водосливная плотина; 3 - грязеспуск; 4 - деривационный водовод; 5 - затворы донных галерей; 6 - донные промывные галереи; 7 - порог водозабора; 8 - сороудерживающая решётка; 9 - отстойник; 10 - пазы затвора; НПУ - нормальный подпорный уровень Рис. 2 к ст. Водозаборное сооружение. Бесплотинный водозабор: 1 - регулятор; 2 - ирригационный канал; 3 - донные струи; 4 - поверхностные струи ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ судна - кол-во воды, вытесненной плавающим_ судном; хар-ка размеров судна. Различают объёмное В. (объём подводной части судна в м3 ниже ватерлинии) имассовое В., равное массе всего судна и находящихся на нём грузов, включая судовые запасы, твёрдый и жидкий балласт. При пост. массовом В. объёмное В. меняется в зависимости от плотности воды. Изменение массового В. происходит вследствие, напр., расходования топлива, боеприпасов (на воен. кораблях), приёма и снятия грузов. ВОДОЛАЗНАЯ ТЕХНИКА - снаряжение и оборудование, применяемые для выполнения водолазных работ. Водолазное снаряжение, обеспечивающее жизнедеятельность человека под водой, подразделяется: по способу снабжения дыхат. газовыми смесями на автономное и неавтономное, по составу газовых смесей на возд., кислородное, гелио-кислородное и т. п. Часть водолазного снаряжения, образующая газо- и водонепроницаемую оболочку, изолирующую водолаза от внеш. среды, наз. водолазным скафандром. Наиболее распространено вентилируемое трёхболтовое снаряжение, в к-ром водолаз дышит сжатым воздухом, подаваемым по шлангу с поверхности. Глубина погружения в нём ограничена 60 м. Подводные работы на малых глубинах (до 20 м) обычно выполняют в вентилируемом 12-болтовом снаряжении. Для погружения на глуб. до 100 м применяют воздушно-кислородное снаряжение, а более 100 м - гелио-кисдородное, допускающее погружение на глуб. 300 - 350 м. Водолазное снаряжение с автономным дыхат. аппаратом (аквалангом) наз. легководолазным, а водолазы, работающие в нём, - легководо лазами, аквалангистами. См. рис. К ст. Водолазная техника. Глубоководное гелиокнслородное снаряжение: 1 - шлем; 2 - передний груз с аварийным запасом газовой смеси; 3 - водолазная рубаха; 4 - водолазные галоши; 5 - задний груз (регенеративная коробка) К ст. Водолазная техника. Водолазное снаряжение с воздушно-балонным аппаратом: 1 - куртка гидрокостюма; 2 - дыхательный аппарат; 3 - грузовой ремень для устойчивости на дне; 4 - водолазный нож: 5 - ласты; 6 - сигнальный конец Водолазное оборудование, предназнач. для обеспечения спуска водолаза, его работы под водой и подъёма на поверхность, включает: водолазные компрессоры и помпы, установки для приготовления и подачи водолазам дыхат. газовых смесей, спуско-подъёмные устройства, средства сигнализации, связи и освещения, гидролокаторы, водолазный инструмент, декомпрессионные камеры и ДР. ВОДОЛАЗНОЕ СУДНО - служебно-вспомогат. судно обеспечения водолазных работ на глуб. до 100 м. В. с. разделяют на речные, рейдовые и морские. Для спуска водолазов на глуб. до 20 м В. с. оснащаются водолазными трапами, на большие глубины - водолазными беседками и колоколами со спуско-подъёмными устройствами. Для подачи воздуха используются компрессорные станции. Дыхат. смеси подготавливаются и подаются спец. системами. Для проведения лечебной декомпрессии мн. В. с. оборудуются барокамерами. Водолазные работы на глуб. св. 100 м производятся методом насыщенных погружений со спасат. судов, судов обеспечения подводных работ и пр., оборудованных спец. глубоководными комплексами. ВОДОМЕР - расходомер для определения расхода воды. ВОДОМЁТНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ, водомёт, - судовой движитель, у к-рого сила, движущая судно, создаётся выталкиваемой из него струёй воды. В. д. представляет собой профилиров. трубу (водовод), в к-рой водяной поток ускоряется лопастным механизмом (гребным винтом, крыльчаткой насоса), энергией газообразных продуктов сгорания топлива или давлением сжатого газа, и т. о. обеспечивается направленный выброс струи. В. д. уступают при умеренных скоростях по кпд гребным винтам. Используются на мелкосидящих судах в случаях необходимости обеспечить повыш. защищённость рабочего органа или служат в качестве подруливающих устройств. При больших скоростях судна эффективности В. д. и гребных винтов близки, и вследствие конструктивных преимуществ В. д. стали осн. движителем судов на подводных крыльях и скеговых судов на возд. подушке. ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ - аппарат для нагревания воды паром, горячей водой, газами, электроэнергией. В. применяют в системах горячего водоснабжения, водяного отопления, подогрева питат. воды для котлов и др. Наиболее распространены поверхностные В., в к-рых теплота передаётся воде через металлич. стенку, в частности через поверхность металлич. трубок, обогреваемых паром или горячей водой. К местным В. относят ванные колонки, змеевики или водогрейные коробки, размещаемые в плитах, кипятильники и др. (см. также Газовые приборы). ВОДОНАПОРНЫЕ БАШНИ И РЕЗЕРВУАРЫ - сооружения в системе водоснабжения для выравнивания работы насосных станций, создания запаса воды, а также регулирования её напора и расхода в водопроводной сети. В отличие от водонапорной башни водонапорный резервуар не имеет опорной конструкции, а устанавливается на возвыш. отметке местности. ВОДОНАПОРНЫЙ РЕЖИМ - режим вытеснения нефти и газа из продуктивных пластов при их добыче, при к-ром осн. источник энергии - энергия напора пластовых или нагнетаемых с поверхности вод. ВОДООТЛИВ - система устройств, обеспечивающих отвод и удаление подз. или поверхностных вод из карьеров, шахт, штолен и др. горных выработок. Шахтный (рудничный) или карьерный В. состоит из дренажных канав, трубчатых коллекторов, принимающих воду от подз. дренажных устройств (забивные и сквозные фильтры и др.). водосборников, камер с насосами и нагнетат. трубопроводов. ВОДООТЛИВНАЯ СИСТЕМА с у д н а - совокупность трубопроводов и насосов для откачки воды, поступившей внутрь судна после заделки получ. пробоины или искусств. затопления помещений с целью предотвращения пожара, а также для откачки трюмных вод в случае выхода из строя осушит. насоса и т. п. ВОДООХЛАДИТЕЛЬ - теплообменный аппарат, в к-ром вода охлаждается в трубах или в межтрубном пространстве кипящим холодильным агентом или холодным рассолом (напр., р-ром повар, соли, хлористого кальция и пр.). Часто объединяется с холодильной машиной в водоохладит. агрегат. Применяется в установках кондиционирования воздуха, в пищ. и хим. пром-сти, в автоматах для продажи газиров. воды. ВОДООЧИСТКА - комплекс технологич. процессов, посредством к-рых качество воды, поступающей в водопровод из природного источника водоснабжения, доводится до установл. показателей. Об очистке сточных вод см. в ст. Очистные сооружения, об очистке воды для пром. целей - в ст. Водоподготовка. ВОДОПОДГОТОВКА - обработка воды, поступающей из природного водоисточника на питание паровых и водогрейных котлов или для разл. технологич. процессол. Цель В.. - освободить воду от грубодисперсных и коллоидных примесей и содержащихся в ней солей и тем самым предотвратить отложение накипи, унос солей паром, коррозию металлов, а также загрязнение обрабатываемых материалов при использовании воды в технологич. процессах. ВОДОПОДЪЁМНАЯ МАШИНА, водоподъёмник, - устройство для безнапорного перемещения жидкости, гл. обр. воды. Простейшие В. м. - журавль и ворот для подъёма воды из колодцев. Для непрерывной подачи воды служат архимедов винт; водоподъёмное колесо; нория, или черпаковый подъёмник. ВОДОПОДЪЁМНОЕ КОЛЕСО - колесо диам. 2 - 6 м со свободно подвешенными черпаками, к-рые при вращении колеса зачерпывают воду и опорожняются (опрокидываясь) над лотком (см, рис.). Иногда вместо черпаков применяют жёстко укреплённые лопасти. Водоподъёмное колесо ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - пользование водами (вод. объектами) для удовлетворения нужд населения, с. х-ва, пром-сти, транспорта и др. В СССР различается общее В. (без применения сооружений или спец. технич. устройств) и В. с применением сооружений или устройств (осуществляется на основании разрешений спец. гос. органов либо исполкомов местных Советов). Для общего В. разрешений не требуется. ВОДОПОНИЖЕНИЕ - способ снижения уровней подз. вод для зашиты котлованов в гидротехнич. и гражданском стр-ве. Для понижения уровней грунтовых вод до 5 м по периметру котлована располагают ряд иглофильтров (см. рис.). Для В. более чем на 5 м применяют эжекторные иглофильтры и глубинные насосы. Водопонижение с помощью иглофильтров: 1 - дно котлована; 2 - уровень грунтовых вод после водопонижения; 3 - иглофильтр; 4 - сборный коллектор; 5 - вихревой насос; 6 - поверхность грунта; 7 - уровень грунтовых вод до водопонижения ВОДОПРИЁМНИК - водоток, водоём или лощина, в к-рых собирается и из к-рых отводится вода, собираемая осушит, системой с прилегающей территории (см. Осушение). Термин "В." часто употребляют для обозначения гидротехнич. водозаборных сооружений. ВОДОПРОВОД - комплекс инж. сооружений и устройств, осуществляющих водоснабжение, т. е. получение воды из природных источников, её очистку, транспортирование и подачу потребителям - населению, пром. пр-тиям и др. ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ - совокупность водопроводных линий (трубопроводов) для подачи воды к местам потребления; один из осн. элементов системы водоснабжения. ВОДОПРОВОДЯЩЕЕ СООРУЖЕНИЕ - то же, что водовод. ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - грунтовки и эмалевые краски на основе водорастворимых плёнкообразующих в-в, получаемых нейтрализацией (напр., аммиаком или аминами) функциональных групп алкидных смол или др. олигомеров и полимеров. В отличие от лакокрасочных материалов, содержащих органич. растворители, негорючи. Могут быть нанесены на поверхность прогрессивным методом электроосаждения (изделие служит электродом). ВОДОРОД - хим. элемент, символ Н (лат. Hydrogenium), ат. н. 1, ат. м. 1,00794. Элемент состоит из смеси двух устойчивых изотопов: лёгкого 1Н, или протия, и тяжёлого 2Н. или дейтерия D; искусственно получен радиоактивный изотоп В. - сверхтяжёлый 3Н, или тритий Т. Свободный В. состоит из двухатомных молекул (Н2); это газ, не имеющий цвета и запаха; плотн. 0,0899 кг/м3, tпл - 259,1 °С, tкип - 252,6 °С. В космосе В. - самый распространённый элемент, в виде плазмы он составляет до половины массы Солнца и большинства звёзд. В. входит в состав воды (самого распространённого в-ва на Земле), а также кам. угля, нефти, природных газов, животных и растит. организмов. Получают В. из природных газов, а также из воды (электролизом). В. широко используют для произ-ва аммиака, метилового и др. спиртов, хлористого водорода, для гидрогенизации топлив. жиров и др. соединений, как восстановитель в металлургии, при сварке и резке металлов кислородно-водородным пламенем (темп-pa до 2800 °С) и в атомно-водородной сварке (до 4000 °С). Очень важное применение в ядерной энергетике находят дейтерий и тритий. Перспективным направлением в энергетике считается также применение В. и его соединений для хранения и транспортирования энергии, создания двигателей с В. в качестве горючего. ВОДОРОДА ПЕРОКСИД, перекись водорода, H2O2 - бесцветная жидкость, tпл -0,43 °С, tкип 150,2 °С, плотн. 1,45 г/м3. Концентрир. водные р-ры взрывоопасны. Окислитель. Водные р-ры В. п. применяются для отбеливания тканей и бумаги, как реагент в органич. и неорганич. химии, дезинфицирующее средство, окислитель ракетного топлива. Вызывает ожоги кожи. ВОДОРОДНАЯ БОМБА - см. Ядерное оружие. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ - особый вид хим. связи атомов водорода с нек-рыми атомами в молекулах. В. с. между молекулами приводит к ассоциации молекул. Примером служит ассоциация молекул воды: (чёрточками обозначена обычная хим. связь, точками - водородная). Наличием В. с. обусловлены св-ва мн. жидкостей (воды и водных р-ров, ряда технич. полимеров - капрона, найлона и т. д.), кристаллич. структура льда и др. ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА - разрабатывает методы получения энергоёмких хим. в-в, их использования как топлива, хранения и транспортирования. Одной из задач В. э. является создание экономичных методов разложения воды на кислород и водород с использованием атомной и солнечной энергии, фо-тохим. и др. процессов. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ рН - безразмерная величина, равная отрицат. десятичному логарифму концентрации ионов водорода в р-ре: рН = = -lg[H+]. При темп-ре 25 °С в нейтральной среде рН = 7. в кислых средах рН < 7, в щелочных рН > 7. В. п. используют для контроля мн. хим. и биохим. процессов. ВОДОСБОРНИК - горная выработка для сбора воды поверхностного и подз. стока с откачкой ее насосами. Объём В. рассчитывают на 10-12-часовой приток воды при условии полной остановки всех насосов водоотлива. В. применяют на шахтах и в туннелях метрополитена, в карьерах и др. ВОДОСБРОС, водосбросное сооружен и е,-гидротехнич. сооружение для сброса излишней (паводковой) воды из водохранилища, а также для полезных пропусков воды в ниж. бьеф. В. может иметь отверстия: поверхностные на гребне плотины (см. Водослив), погруж. под уровень верх, бьефа, иначе глубинные (см. Водоспуск), или те и др. одновременно - двухъярусный В. Пропуск воды через В. регулируют гидротехническими затворами. Нек-рые типы В. автоматич. действия (напр., шахтные, сифоныые) затворами не оборудуют. ВОДОСЛИВ - отверстие в плотине (пороге), через к-рое переливается поток воды: в гидротехнике В. ваз. водосброс со свободным переливом воды через его гребень. Для сосредоточения потока в гребне плотины делают отверстия прямоугольной, треугольной или трапецеидальной формы, огранич. с боков устоями или промежуточными стенками ("бычками"). Степень открытия отверстий регулируют гидротехническими затворами (при отсутствии затворов В. наз. нерегулируемым). По форме порога различают В. с тонкой стенкой, с широким порогом и практич. профиля, построенного по координатам траектории свободно падающей струи и обладающего наибольшей пропускной способностью (см. рис.). Схемы водосливов: а - с тонкой стенкой; б - с широким порогом; в - практического профиля ВОДОСЛИВНАЯ ПЛОТИНА - плотина с отверстиями для пропуска воды (в частности, с переливом воды по всей длине гребня; см. Водослив). Водосливные отверстия могут использоваться также для пропуска сплавляемого леса, льдин, наносов (при низком пороге), судов (при допустимых скоростях течения и соответствующих габаритах отверстия). В. п. строят бетонные, ж.-б., кам., деревянные. Высота бетонных и ж.-б. В. п. достигает 300 м, расходы сбрасываемой воды - неск. десятков тыс. м2/с. Схема водосливной плотины с водобоем: 1 - водослив; 2 - водобойный колодец; 3 - водобойная стенка; 4 - водобой; 5 - гасители ВОДОСНАБЖЕНИЕ - комплекс мероприятий по обеспечению водой раз л. потребителей (населения, пром. пр-тий, транспорта и др.). Совокупность инж. сооружений, осуществляющих задачи В., наз. системой В. или водопроводом. Типичная схема В. показана на рис. Для целей В. используются природные источники воды: поверхностные (реки, озёра, водохранилища) и подземные (грунтовые и артезианские воды, родники). Общая схема водоснабжения: 1 - водоприёмное сооружение; 2 - насосная станция первого подъёма; 3 - водоочистные сооружения; 4 - сборный резервуар чистой воды; 5 - насосная станция второго подъёма; б - водоводы; 7 - водопроводная сеть (населённого места); 8 - водонапорная башня ВОДОСОДЕРЖАЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА - низкочувствит. пром. ВВ, состоящие из смесн водного р-ра аммиачной, калиевой или натриевой селитр с тринитротолуолом, алюм. порошком или др. горючими компонентами. Для стабильности заряда в смесь вводится небольшое кол-во загустителя (полиакриламид, гуаргам и т. п.), нек-рых др. компонентов. Предназначены для механизир. заряжания взрывных скважин на карьерах. ВОДОСПУСК. водоспускное сооружение, - гидротехнич. сооружение с отверстиями для опорожнения водохранилища, промыва донных наносов, а также для пропуска воды в нижний бьеф. В. обычно располагают в теле бетонной плотины (трубчатый В.), а в грунтовых плотинах - в их основании или в массиве берега (тоннельный В.). Для регулирования объёма пропускаемой воды В. оборудуют затворами. ВОДОСТОЛБОВОЙ ДВИГАТЕЛЬ - гидравлический двигатель, использующий давление воды или масла для перемещения поршня в цилиндре. Применяется на ГЭС для перемещения штанги направляющего аппарата, щитов и затворов. ВОДОТРУБНЫЙ КОТЁЛ - паровой котёл с поверхностью нагрева, образованной стальными трубами небольшого диаметра (25 - 100 мм), внутри к-рых движутся вода и пароводяная смесь; снаружи трубы омываются газообр. продуктами сгорания топлива. Различают горизонтально-водотрубные котлы и вертикально-водотрубные котлы. Применяются на ТЭС и в пром. котельных. ВОДОХРАНИЛИЩЕ - искусств. водоём значит. вместимости, образов. в долине реки водоподпорными сооружениями для задержания, накопления и хранения воды. В. используют для перераспределения неравномерного стока с целью обеспечения водопотребителей водой в маловодные сезоны. Наиболее благоприятно расположение В. в крутых и маловодопроницаемых берегах, позволяющих получить Макс. объём воды при миним. площади водной поверхности В. При создании В. вследствие подъёма уровня грунтовых вод происходит подтопление (а иногда и заболачивание) земель в прибрежной зоне, а также переработка (переформирование) берегов В. Для борьбы с этими неблагоприятными явлениями осуществляют меры инж. защиты: обвалование, дренаж, укрепление берегов и т. п. Полный объём крупнейших В. (в км2): Братского на р. Ангаре (СССР) - 169,3; Кариба на р. Замбези (Замбия, Зимбабве) - 160,4; Насер на р. Нил (Египет, Судан) - 157; Вольта на р. Вольта (Гана) - 148; Маникуаган-5 на р. Маникуаган (Канада) - 141,8; Красноярского на р. Енисей (СССР) - 73,3. ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ - то же, что эмульсионные краски. ВОДЯНАЯ РУБАШКА - полость, окружающая подверж. сильному нагреву элементы машин и оборудования (двигатели внутр. сгорания, металлургич. печи и т. д.). В В. р. циркулирует охлаждающая вода или др. жидкость. Во избежание загрязнения В. р. воду, используемую для охлаждения, предварительно очищают и умягчают. ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - наиболее распространённая отопит. система, применяемая в жилых, обществ. и пром. зданиях, при к-рой тепло в отапливаемые помещения передаётся горячей водой через находящиеся в них отопит. приборы. В. о. включает: водонагреватели, отопит. приборы (радиаторы, конвекторы, панели и т. п.); трубопроводы, расширит, сосуд для восприятия увеличивающегося при нагревании объёма воды; запорно-регулирующую арматуру. Различают В. о. с естественным побуждением (рис. 1), при к-ром вода циркулирует за счёт разности темп-р и плотностей нагретой в водонагревателе (более лёгкой) и остывшей в отопит. приборах и трубопроводах (более тяжёлой) воды, и смеханическим побуждением (рис. 2), когда циркуляция воды происходит в осн. за счёт действия циркуляц. насоса, к-рый устанавливают на трубопроводе, подводящем охлажд. в системе воду к водонагревателю. При централизов. теплоснабжении насосы и водонагреватели устанавливают в районной котельной или на ТЭЦ. Рис. 1 к ст. Водяное отопление. Схема водяного отопления с естественным побуждением (двухтрубная с верхней разводкой): 1 - водонагреватель; 2 - главный стояк; 3 - горячие трубопроводы; 4 - обратные трубопроводы; 5 - горячие стояки; 6 - обратные стояки; 7 - отопительные приборы; 8 - регулирующие краны; 9 - расширительный сосуд; 10 - сигнальная труба; 11 - запорный вентиль; 12 - напорная водопроводная линия с установленным на ней запорным вентилем; 13 - спусковая линия (в канализацию) с запорным вентилем; 14 - запорно-регулирующая задвижка или краны на стояках; 15 - тройники для спуска воды из системы Рис. 2 к ст. Водяное отопление. Схема водяного отопления с механическим побуждением, нижним расположением горячей разводящей линии и присоединением отопительных приборов по однотрубной схеме (а), по проточной схеме (б): 1 - циркуляционные насосы: 2 - водонагреватель (котёл); 3 - отопительные приборы; 4 - главный стояк; 5 - горячий трубопровод; 6 - обратный трубопровод; 7 - расширительный сосуд; 8 - расширительная труба; 9 - циркуляционная труба от расширителя; 10 - регулировочные краны; 11 - замыкающие участки; 12 - воздуховыпускные краны ВОДЯНОЙ ЗАТВОР - устройство, препятствующее проникновению газов из одного пространства в другое, в к-ром течению газов в нежелательном направлении препятствует слой воды. В. з. применяют в сан. приборах (раковинах, унитазах и др.), в газосварочном оборудовании (в ацетиленовых генераторах); иногда В. з. монтируют на трубопроводах паросиловых установок и газохранилищ. Напр., при взрыве газовой смеси в горелке газ в результате "обратного удара" поступает в В. з. через кран 4 (см. рис.) и оттесняет воду в трубку 1, образуя водяную пробку; уровень воды в В. з. понижается, и газ уходит через трубку 3. Схема водяного затвора, применяемого при газовой сварке (при "обратном ударе"): 1 и 3 - трубки; 2 - щиток; 4 и 5 - краны ВОДЯНОЙ ЗНАК - изображение узора, рисунка, продольной и поперечной штриховки или текста, видимое при просмотре бумаги на просвет. В. з. получается в процессе отлива бумаги с помощью эгутёра, на сетке к-рого нанесён рельеф, соответствующий нужному изображению. Выпуклые места эгутёра раздвигают волокна ещё довольно влажного и рыхлого полотна бумаги, создают в нём более тонкие и более толстые места, к-рые при просмотре бумаги на просвет выглядят как свет и тени. Бумагу с В. з. вырабатывают для денежных знаков, аккредитивов, паспортов и пр. Бумага с В. з. в виде продольных и поперечных полос ("верже") широко используется в качестве форзацной и обложечной. Др. назв. В. з. - филигрань. ВОДЯНОЙ КОНУС - локальное поднятие поверхности (уровня) подошв. воды при эксплуатации нефт. и газовых скважин, возникающее под влиянием вертик. составляющей градиента давления. ВОДЯНОЙ ЭКОНОМАЙЗЕР - элемент котла, теплообменник, в к-ром питат. вода перед подачей в котёл подогревается дымовыми газами. В. э. бывают кипящего и некипящего типов. На давление до 2,2 МПа В. э. изготовляются из гладких и ребристых чуг. труб, на более высокое давление - из стальных гладких или ребристых труб. ВОЗБУДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН - устройство, питающее пост. током обмотки возбуждения электрич. машины. В качестве В. э. м. широко применяют ПП управляемые преобразователи (ти-ристорные и транзисторные), к-рые вытесняют машинные и неуправляемые ПП возбудители. Быстродействующие системы автоматич. регулирования возбуждения, выполненные с применением ПП В. э. м., позволяют осуществлять стабилизацию параметров электрич. машин или их изменение по заданным законам как в статич., так и в динамич. режимах работы. ВОЗБУЖДЕНИЕ электрических машин - создание рабочего магн. поля в электрич. машине. В зависимости от способа В. электрич. машины делятся на машины с самовозбуждением и с независимым возбуждением. ВОЗВРАТ металлов - процесс частичного восстановления структурного совершенства и св-в деформиров. металлов и сплавов при их нагреве ниже темп-р рекристаллизации. Различают 2 стадии В.: отдых и полигонизацию. В. используется для повышения пластичности наклёпанных материалов и термич. стабильности структуры и св-в. ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ НАСОС - объёмный насос с прямолинейным возвратно-поступательным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена насоса. По виду рабочих органов различают поршневые насосы, плунжерные насосы, диафрагменные насосы и т. д. ВОЗГОНКА, сублимация, - непосредств. переход в-ва при нагревании из твёрдого в газообразное состояние (минуя жидкую фазу). В. возможна при давлениях и темп-pax меньше тех, к-рые соответствуют тройной точке рассматриваемого в-ва. В технике В. используют, напр., для очистки твёрдых в-в от примесей и для осуществления тепловой защиты космич. аппаратов (см. Абляция). Обратный процесс ваз. десублимацией. ВОЗГОНЫ - оксиды легко возгоняемых металлов, образующиеся при высоких темп-pax в нек-рых металлургич. процессах (велъцевание, кивцэтная плавка, фьюмингование, циклонная плавка, электротермия). В., уловленные пылеуловит. аппаратами, перерабатываются с извлечением ценных компонентов. ВОЗДУХ - смесь газов, из к-рых состоит земная атмосфера. Объёмный состав В.: азот 78,08, кислород 20,95, благородные газы 0,94, углекислый газ 0,03, водяной пар, случайные примеси (пыль, микроорганизмы, аммиак, сернистый газ и др.). Плоти. В. 1,293 кг/м3. Жидкий В. - голубоватая жидкость с плотн. 960 кг/м3 (при - 192 °С и норм. атм. давлении). Благодаря кислороду, содержащемуся в В., он используется как хим. реагент в разл. процессах (горение топлива, получение металлов из руд, произ-во мн. хим. соединений); ценность В. как хим. реагента повышают, увеличивая содержание в нём кислорода. В. - важнейшее пром. сырьё для получения кислорода, азота, инертных газов. Физ. св-ва В. используются в тепло- и эвукоизоляц. материалах, в электроизоляц. устройствах, упругие св-ва В. - в пневматич. шинах; сжатый В. служит рабочим телом для совершения механич. работы (пневматич. машины, струйные и распылит. аппараты, перфораторы и т. д.). В медицине, авиации и космонавтике, горноспасат. деле, водолазном деле применяется т. н. искусств. В. (богатая кислородом смесь газов, предназнач. для дыхания). Развитие пром-сти, энергетики, транспорта приводит к загрязнению В., т. е. к повышению содержания в нём углекислого газа и ряда др. вредных газов, и вызывает необходимость сан. контроля за состоянием В., тщательной очистки и обезвреживания пром. газов перед выбросом их в атмосферу, выноса вредных в сан. отношении пром. пр-тий за пределы жилых р-нов и т. д. (см. Охрана природы). ВОЗДУХОВОД, воздухопровод, - трубопровод для перемещения воздуха, применяемый в системах вентиляции, воздушного отопления,кондиционирования воздуха, а также в технологич. целях, напр. для транспортирования сыпучих материалов в системах пневматического транспорта и т. п. В. могут иметь круглое или прямоугольное сечение, выполняться из листовой стали, пластмасс, асбестоцемента, бетона и др. материалов. ВОЗДУХОДУВНАЯ МАШИНА - машина для повышения давления и подачи воздуха или др. газа. По степени повышения давления различают В. м.: вентиляторы (до 1,15), нагнетатели (св. 1,15, без искусств. охлаждения воздуха при сжатии), компрессоры (св. 1,15, но с искусств. охлаждением воздуха). В чёрной металлургии В. м. называют воздуходувками. ВОЗДУХОЗАБОРНИК в а в и а ц и и - часть силовой установки ЛА, служащая для подвода атм. воздуха к двигателю. Осн. назначение В. воздушно-реактивных двигателей состоит в сжатии воздуха посредством торможения набегающего потока, и поэтому В. имеют форму диффузора. В. подразделяются на регулируемые и нерегулируемые, а в зависимости от скорости полёта ЛА - на дозвуковые и сверхзвуковые. В сверхзвуковом В. сжатие воздуха осуществляется в системе скачков уплотнения. Такие В. могут быть с внеш. сжатием, внутр. сжатием и смешанным сжатием потока (см. рис.). Схемы сверхзвуковых воздухозаборников: а - с внешним сжатием; б - со смешанным сжатием; в - с внутренним сжатием; 1 - скачки уплотнения; 2 - обечайка; 3 - центральный конус ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ - то же, что воздухоподогреватель. ВОЗДУХОНЕСОМЫЕ КОНСТРУКЦИИ - см. Пневматические строительные конструкции. ВОЗДУХООБМЕН - замена загрязнённого воздуха помещений чистым атм. воздухом. В. в жилых и обществ. зданиях обычно характеризуется кратностью воздухообмена (отношение объёма воздуха, подаваемого в помещение или удаляемого из него за 1 ч, к объёму помещения). См. также Вентиляция. ВОЗДУХООПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - см. Пневматические строительные конструкции. ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ - теплообменное устройство для понижения темп-ры воздуха, подаваемого в помещение. Движение воздуха в нем - принудительное с помощью вентилятора, встроенного в В. или установл. отдельно. "Сухие" В. имеют оребрённые или гладкие трубы, в к-рых испаряется холодильный агент, в "мокрых" В. воздух охлаждается орошением водой или незамерзающей жидкостью. ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ - летание на аппаратах легче воздуха (аэростатах). В начале развития авиации термин "В." обозначал также и летание на аппаратах тяжелее воздуха - самолётах, планерах и др. ВОЗДУХОПОДГОТОВКА - обработка воздуха для придания ему качеств, отвечающих технологич. или сан.-гигиенич. требованиям. В. широко применяют в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха пром., обществ., жилых и с.-х. производств. зданий и сооружений, средств транспорта (ж.-д. вагонов, речных и мор. судов, самолётов), космич. аппаратов и т. д. В. включает: очистку от пыли, вредных газовых примесей, запахов и бактерий, подогрев, охлаждение, увлажнение и осушение, добавление кислорода и ароматич. в-в. Для В. применяют воздушные фильтры, фильтры-поглотители газов и запахов, УФ бактерицидные лампы, воздухопромыватели, воздухоподогреватели, воздухоохладители, регенерац. и увлажнит. устройства, форсуночные камеры, а также автоматизир. кондиционеры со встроенными или выносными холодильными машинами. ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ, воздухонагреватель, - теплообменный аппарат для нагревания проходящего через него воздуха. В. широко используют в системах воздушного отопления, приточной вентиляции, кондиционирования воздуха, в котельных установках ТЭС и пром. пр-тий, в печных агрегатах пром-сти (напр., металлургич., нефтеперерабат.). В В. для отопления и вентиляции воздух подогревается чаше горячей водой и паром (с помощью калориферов), а также горячим газом и электрич. током. В., применяемые в пром-сти, подразделяют на регенераторы и рекуператоры. ВОЗДУХОСБОРНИК - резервуар (обычно цилиндрич. сосуд) для сжатого воздуха, устанавливаемый в возд. сети для смягчения пульсации воздуха, поступающего из воздуходувной машины, и отделения от воздуха масла и влаги. На В. устанавливаются манометр и предохранит. клапан. В. в отопит. системе устанавливается для сбора и периодич. или непрерывного автоматич. выпуска воздуха из системы. ВОЗДУШНАЯ ЗАВЕСА - направленный возд. поток, препятствующий доступу в помещения нар. воздуха (или загрязн. воздуха от технологич. установок) через дверные или технологич. проёмы. В. з. создаётся с помощью воздуховодов с продольными щелями, через к-рые вентилятором со скоростью от 8 до 20 м/с нагнетается воздух навстречу потоку, стремящемуся проникнуть в помещение (см. рис.). Нагнетаемый вентилятором воздух часто подогревается в воздухоподогревателе (воздушно-тепловая завеса). Установка для двусторонней боковой воздушной завесы: 1 - воздуховод; 2 - воздуховыпускная щель; 3 - вентилятор с электродвигателем; 4 - воздухоподогреватель ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ - то же, что авиалиния. ВОЗДУШНАЯ ЛЭП - линия электропередачи, выполненная на открытом воздухе, обычно из неизолиров. проводов, к-рые подвешены с помощью изоляторов к дерев., металлич. или ж.-б. опорам. Осы. конструктивные элементы В. ЛЭП: провода, опоры, изоляторы, грозозащитные тросы и арматура для крепления проводов и изоляторов. В. ЛЭП различаются расстоянием проводов до поверхности земли и пересекаемых объектов ("габаритом линии"). Конструктивное выполнение В. ЛЭП зависит от климатич. условий, рельефа и др. местных особенностей. В. ЛЭП сверх- и ультравысокого напряжения выполняются с расшеплением фазы на два (или более) провода, гл. обр. для уменьшения потерь на корону. Осн. параметры В. ЛЭП в СССР приведены в табл. ВОЗДУШНАЯ ПОДУШКА - область повыш. давления воздуха между основанием машины и опорной поверхностью, между подвижными и неподвижными элементами механизмов в приборах, машинах-орудиях. Различают статические (повыш. давление создаётся вентилятором или компрессором) и динамические (напр., вследствие повыш. давления воздуха под крылом ЛА при его движении вблизи опорной поверхности) способы образования В. п. Применяется в трансп. устройствах (напр., судах на воздушной подушке, экранопланах), в разл. приборах и механизмах в роли "возд. подшипника" для уменьшения трения между взаимно соприкасающимися поверхностями. Из мн. известных схем (способов) образования В. п. основные: камерная, сопловая, щелевая и крыльевая (см. рис.). Основные схемы образования воздушной подушки: а - камерная; о - сопловая; в - щелевая; г - крыльевая ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ РЕЗКА - резка металлов расплавлением их в месте резки электрич. дугой; при этом расплавл. металл удаляется подаваемой струёй воздуха. Применяется для обработки деталей из низкоуглеродистой и высоколегир. стали и чугуна. ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - система отопления, при к-рой помещения отапливаются подаваемым в них подогретым выше темп-ры помещения воздухом. Различают В. о. рециркуляционное, при к-ром весь подаваемый к воздухоподогревателю воздух забирается из отапливаемого им помещения, и совмещённое с вентиляцией, когда подача воздуха осуществляется частично из отапливаемого помещения, а частично снаружи. Перемещение воздуха в системах В. о. может быть естественным (благодаря разности темп-р и плотности воздуха) или принудительным (при помощи вентиляторов). В. о. осуществляется местными отопит. и отопительно-вентиляционными агрегатами, устанавливаемыми в отапливаемых помещениях, и центральными (один агрегат обслуживает неск. помещений). ВОЗДУШНОЕ СУДНО - принятое в гражд. авиации назв. ЛА, поддерживаемых в атмосфере за счёт их взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отражённым от земной поверхности. ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИЙ САМОЛЕТ - новый вид пилотируемого реактивного ЛА с несущей поверхностью (в частности, крылатого), предназнач. для полёта в атмосфере и в космич. пространстве. Сочетает св-ва самолёта и КА. Рассчитан на многократное использование; должен взлетать с аэродрома, разгоняться до космич. скорости, совершать полёт в космич. пространстве и возвращаться с посадкой на аэродром. Осн. назначение В.-к. с. - обслуживание пилотируемых орбит. станций и смена их экипажа. Многоразовое использование В.-к. с. обеспечит его большие эффективность и экономичность в сравнении с совр. РН. В качестве силовой установки В.-к. с. предполагается сочетание возд.-реактивного двигателя (для полёта в атмосфере) и жидкостного ракетного двигателя (для полёта в космич. пространстве). Проводится исследование проблем, связанных с созданием В.-к. с., и разрабатываются отд. проекты. ВОЗДУШНО-РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - комбинир. реактивный двигатель, в к-ром сочетаются рабочие циклы воздушно-реактивного и ракетного двигателей. Двигатели, в к-рых осуществляются циклы прямоточного воздушно-реактивного двигателя и ЖРД, наз. ракетно-прямоточными, турбореактивного двигателя и ЖРД - ракетно-турбинными (см. рис.). В.-р. д. возможно использовать для воздушно-космич. летат. аппаратов. Схемы воздушно-ракетных двигателей: а - ракетно-прямоточного; о - ракетно-турбинного; 1 - воздухозаборник; 2 - камера сгорания; 3 - реактивное сопло; 4 - форсунки впрыска дополнительного горючего; 5 - камера дожигания; 6 - компрессор; 7 - турбина ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (ВРД) - реактивный двигатель, в к-ром осн. массу рабочего тела составляет атм. воздух. Термодинамич. цикл ВРД включает процессы сжатия воздуха, подвода теплоты и расширения нагретого газа. При использовании хим. горючего содержащийся в воздухе кислород служит окислителем, и это обусловливает высокую экономичность ВРД по сравнению с хим. ракетными двигателями. По способу сжатия воздуха, поступающего в камеру сгорания, ВРД делятся на бескомпрессорные, в к-рых сжатие происходит только в воздухозаборнике - за счёт кинетич. энергии набегающего возд. потока (прямоточные воздушно-реактивные двигатели, пульсирующие воздушно-реактивные двигатели), икомпрессорные, в к-рых, кроме того, используется компрессор (турбореактивные двигатели). К ВРД относятся также нек-рые комбинир. двигатели, напр. турбопрямоточные двигатели. Тяга ВРД зависит от высоты и скорости полёта. ВОЗДУШНЫЙ АВТОБУС - см. Аэробус. ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН - возд. пространство над территорией города (посёлка) или пром. предприятия. Оздоровление В. б. - одна из важнейших задач совр. градостроительства, промышленности, гор. и коммун. х-ва. ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ, пропеллер, - лопастной движитель, создающий при вращении тягу за счёт отбрасывания воздуха назад с нек-рой дополнит. скоростью. В. в. применяются на ЛА, аэросанях, аппаратах на возд. подушке и т. п. Ш а г В. в., определяемый углом установки лопастей, может быть неизменяемым, фиксированным (устанавливаться перед полётом), изменяемым в полёте. В. в. изменяемого шага (и тяги) эффективны в широком диапазоне полётных режимов; они могут быть реверсивными (см. Реверсирование тяги) и флюгерными (с возможностью установки лопастей по потоку при отказе двигателя для предотвращения самовращения В. в. и роста аэродинамич. сопротивления ЛА). Для создания большой тяги применяются соосные В. в. (2 винта, вращающихся в противоположных направлениях). ВОЗДУШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ - электрич. выключатель перем. тока высокого напряжения, в к-ром замыкание и размыкание контактов, а также гашение электрич. дуги производятся сжатым воздухом. Конструктивно В. в. состоит из трёх осн. элементов: резервуара с запасом сжатого воздуха, дугогасит. устройства и электропневматич. привода. В. в. изготовляют на напряжение до 1150 кВ. ВОЗДУШНЫЙ ДУШ - устройство в системе местной приточной вентиляции, обеспечивающее подачу сосредоточ. потока воздуха. Подаваемый воздух создаёт в зоне непосредств. воздействия этого потока на человека условия возд. среды, соответствующие гигиенич. требованиям (в отношении темп-ры, влажности, подвижности воздуха и концентрации в нём вредных в-в). Воздух, как правило, подвергают очистке и тепловлажностной обработке и выпускают через патрубки, позволяющие регулировать направление и скорость возд. потока. В. д. особенно эффективен у плавильных и нагреват. печей, в литейных цехах и т.п. ВОЗДУШНЫЙ ЗМЕЙ - привязное устройство, поддерживаемое в воздухе давлением ветра на его поверхность, поставленную под нек-рым углом (см. Атаки угол) к направлению движения ветра. Динамич. равновесие В. з. обусловлено действием трёх сил: собств. веса (силы тяжести), давления ветра на его поверхность и натяжения нити, привязанной к нему. ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР - конденсатор электрический, в к-ром диэлектриком служит воздух. В. к. выполняют перем., полу перем. и пост. ёмкости. Рабочее напряжение до 1 кВ, электрич. ёмкость 10 - 1000 пФ. В. к. применяют гл. обр. в электроизмерит. устройствах в качестве мер ёмкости (до 0,01 мкФ); в радиопередатчиках и радиоприёмниках для настройки колебат. контуров. ВОЗДУШНЫЙ МОСТ - то же, что кроссинг. ВОЗДУШНЫЙ ОA3ИС - устройство в системе местной приточной вентиляции, создающее в огранич. пространстве производств. помещения улучшенные (по сравнению с остальной частью помещения) условия возд. среды. Представляет собой выделенную перегородками (выс. ок. 2 м), открытую сверху часть помещения, в к-рую через воздуховоды нагнетается нар. воздух, прошедший, как правило, очистку и термовлажностную обработку. Воздух подаётся в В. о. более низкой темп-ры, чем темп-pa в помещении, где он расположен. В. о. обычно устраивают у постов управления в машинных залах ТЭС и т. п. ВОЗДУШНЫЙ ПОРТ - то же, что аэропорт. ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ - вид транспорта, осуществляющий перевозку грузов и пассажиров с помощью авиац. техники. Важное место занимает В. т. в перевозке пассажиров на дальние расстояния и в труднодоступные р-ны. Общая протяжённость возд. линий, обслуживаемых Аэрофлотом (без перекрывающихся участков), ИЗО тыс. км (в т. ч. в пределах терр. СССР 939 тыс. км). Грузооборот В. т. в СССР 3,41 млрд. т*км, перевозка пассажиров 119 млн. чел. (1987). ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - очищает от пыли воздух, подаваемый в помещения системами вентиляции и кондиционирования воздуха или используемый в технологич. процессах (напр., при получении кислорода), в газовых турбинах, в двигателях внутр. сгорания и др. Наиболее распространены волокнистые (см. рис.), масляные и губчатые В. ф., в к-рых пыль улавливается при контакте её с поверхностями пор фильтрующего материала (слоя). Волокнистый рулонный воздушный фильтр: 1 - катушки с чистым фильтрующим материалом; 2 - рабочее сечение фильтра; 3 - катушка с запыленным фильтрующим материалом; 4 - привод для перемотки фильтрующего материала ВОЙЛОК (от тюрк, ой лык - покров, покрывало) - прокладочный, уплотнит., тепло- и звукоизоляц. материал, получаемый валянием шерсти и меховых отходов или формированием и тепловой обработкой смеси минер. ваты и связывающего в-ва (напр., битума). В технике В. применяется для уплотнения трубопроводов, изготовления сальников, прокладок и т. д. Выпускается в виде лент, пластин, готовых изделий. ВОКЗАЛ [от англ. Vauxhall - назв. парка и увеселит. заведения в пригороде Лондона, принадлежавшего в 17 в. Джейн Вокс (Jane Vaux); в рус. яз. слово стало нарицательным благодаря вокзалу в г. Павловске под Петербургом, к-рый был одновременно и пасс. зданием, и местом увеселения] - комплекс зданий, сооружений и устройств для обслуживания пассажиров на остановках транспорта, управления движением трансп. средств и размещения служебного персонала. В. различают по видам используемого транспорта (автовокзал, аэровокзал, ж.-д., мор. и реч. В.), по положению на магистрали (конечные, узловые, промежуточные, транзитные), по преобладающим категориям пассажиров (дальние, местные, пригородные, междугородные) и по др. признакам. В состав вокзального комплекса обычно входят привокзальная площадь, пасс. здание и платформа (причал, дебаркадер, пирс). Для обслуживания пассажиров, пользующихся неск. видами транспорта, сооружаются объединённые вокзалы. ВОКОДЕР (от англ. voice - голос и code - шифр, код) - система связи, в к-рой речевая информация передаётся по каналам связи в закодированном виде. В основе работы В. лежит параметрич. или лингвистич. компандирование речевого сигнала, включающее в себя преобразование (компрессию) речи с помощью анализатора на передающем конце и её восстановление (экспандирование) с помощью синтезатора - на приёмном. При параметрическом компандировании из речевого сигнала выделяются параметры, описывающие изменение амплитуды и частоты речевого сигнала. При лингвистич. компандировании речевой сигнал преобразуется в последовательность дискретных сигналов, каждый из к-рых несёт информацию об одном из элементов лингвистич. структуры речи (фонема, слог и т. д.). Применение В. позволяет увеличить пропускную способность каналов связи. "ВОКСХОЛЛ" (Vauxhall) - назв. легковых автомобилей англ. фирмы "Воксхолл мотор" (Vauxhall Motor), выпускаемых с 1907 [с 1925 фирма - в составе концерна "Дженерал моторе" (General Motors) в США]. В 1986 изготовлялись легковые автомобили особо малого, малого и ср. классов. Рабочий объём двигателей 1 - 3 л, мощность 33 - 132 кВт, Макс. скорость 140 - 215 км/ч. Нек-рые автомобили "В." по конструктивным особенностям подобны автомобилям "Опель". См. рис. Легковой автомобиль "Воксхолл" "ВОЛГА" - назв. легковых автомобилей ср. класса, выпускаемых Горьковским автомоб. з-дом с 1956. Кузов несущий типа седан или универсал. Рабочий объём двигателя 2,45 л, мощность 59 - 77 кВт, Макс. скорость 135 - 152 км/ч. См. рис. Легковой автомобиль ГАЗ-3102 "Волга" ВОЛЛАСТОНИТ [от имени англ. естествоиспытателя У. X. Волластона (W. H. Wollaston; 1766 - 1828)] - породообразующий минерал, силикат кальция Ca3[Si3O9]. Цвет белый, реже жёлтый, бурый. Тв. по минералогич. шкале 5 - 5,5; плотн. 2900 - 3100 кг/м3. В. используют для произ-ва вязкой керамики (напр., облицовочных плиток, в к-рые можно забивать гвозди), а также спец. высокочастотной радиокерамики, особых сортов фаянса и фарфора, изоляторов с чрезвычайно низкими диэлектрич. потерями, спец. цементов; служит добавкой (или наполнителем) к глазурям, лакам, краскам, стеклу, асбесту, бумаге, массе для асфальтовых плит; из В. изготовляют спец. фильтры, минер. вату, поглотители, удобрения и др. ВОЛНИСТОСТЬ - дефект металлич. изделий, гл. обр. листов, после прокатки. В металлообработке под В. понимают вид отклонений геом. параметров деталей. ВОЛНОВАЯ ПЕРЕДАЧА - механич. передача, работа к-рой осн. на передаче движения от одного эвена к другому с помощью "бегущих" волн деформации гибкого эвена. Различают зубчатые, фрикционные, винтовые и др. В. п. Наиболее распространены зубчатые В. п. Осн. звеньями зубчатой В. п. являются: жёсткое зубчатое колесо с внутр. зубьями, неподвижно закреплённое в корпусе; цилиндрич. тонкостенная шестерня с наружными зубьями, число к-рых меньше числа зубьев жёсткого колеса; генератор волн деформации (волнообразователь) напр. в виде овального кулачка. Как правило, колёса такой В. п. имеют св. 200 зубьев, передаточное отношение и >= 100. С помощью В. п. можно передавать высокие нагрузки при сравнительно небольших размерах передачи. Применяют в строит. и др. машинах. См. рис. Зубчатая волновая передача (редуктор): 1 - гибкое колесо; 2 - жёсткое колесо; 3 - генератор волн Зубчатая волновая передача с наружным расположением генератора волн: 1 - жёсткое колесо; 2 - гибкое колесо; 3 - генератор волн ВОЛНОВОД - канал для распространения волн. Различают акустич. В. в виде трубы или стержня, радиоволновод, саетовод и др. В. обычно применяют для направленной передачи сигналов или энергии. ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - 1) в а к у с т и к е В. с. газообразной или жидкой среды наз. отношение звукового давления в плоской бегущей волке к колебательной скорости частиц среды. В. с. твёрдой среды для продольных или поперечных волн наз. отношение соответствующего напряжения механического, взятого с обратным знаком, к скорости колебаний частиц среды. В. с. равно произведению плотности среды на скорость распространения в ней соответствующих упругих волн. 2) В гидроаэромеханике различают В. с. в газовой динамике и В. с. в тяжёлой жидкости. В. с. в газовой динамике представляет собой дополнит. сопротивление аэродинамическое, возникающее при обтекании тел потоком с околозвуковой и сверхзвуковой скоростью. Такое В. с. - результат затрат энергии на образование ударных волн. В. с. в тяжёлой жидкости - одна из составляющих сил сопротивления жидкости движению тел. Возникает при движении тела вблизи свободной поверхности жидкости или поверхности раздела жидкостей с разл. плотностью. Такое В. с. обусловлено образованием поверхностных волн. 3) В электротехнике В. с. - отношение напряжения и силы тока в любой точке линии передачи, по которой распространяются электромагнитные волны. Представляет собой сопротивление, к-рое оказывает линия бегущей волне напряжения и тока. ВОЛНОВОЕ УРАВНЕНИЕ - дифференц. ур-ние с частными производными 2-го порядка, описывающее процесс распространения возмущений в нек-рой среде. Напр., малые колебания натянутой струны описываются В. у. где и (х, t) - искомая ф-ция - отклонение струны от положения равновесия в точке с координатой х в момент t, с - скорость распространения возмущения вдоль струны. ВОЛНОВОЕ ЧИСЛО - величина, связанная с длиной волны X соотношением k = 2ПИ/Лямбда. В спектроскопии В. ч. часто наз. величину, обратную длине волны, т. е. k/2ПИ. ВОЛНОВОЙ ВЕКТОР - вектор k, направление к-рого совпадает с направлением распространения бегущей волны, а модуль равен волновому числу. "ВОЛНОВОЙ КАНАЛ", директорная антенна, Уда-Яги антенна, - направленная антенна, состоящая из параллельно располож. друг за другом и укреплённых на металлич. стержне вибраторов, длина к-рых равна приблизительно 1/2 длины рабочей радиоволны. Применяется гл. обр. для коллективного приёма ТВ сигналов в диапазоне метровых волн, в аппаратуре радиосвязи в диапазонах метровых и дециметровых волн. ВОЛНОВОЙ КРИЗИС - образование и развитие у поверхности тела при его трансзвук, обтекании местных сверхзвуковых зон, замыкающихся скачками уплотнения. Начало В. к. соответствует критич. значению Маха числа потока (или полёта ЛА). В скачках уплотнения часть кинетич. энергии потока превращается в тепловую, и эти потери приводят к появлению дополнит, сопротивления, к-рое наз. волновым. ВОЛНОЛОМ, бреквате р,- гидротехнич. сооружение для защиты от волнения (ветровых волн) акватории порта и рейдовых причалов, подходов к каналам и шлюзам порта, береговых участков моря. Различают В. оградительные (окруж. водным пространством - см. рис.) и берегозащитные, располож. непосредственно у берега (см. также Берегоукрепительные сооружения). К ст. Волнолом. Поперечные профили оградительных волноломов: а - гравитационная стенка вертикального профиля; б - волнолом откосного профиля: в - вертикальная стенка свайной конструкции; г - вертикальная стенка из цилиндрических оболочек; д - сквозной волнолом; е - плавучий волнолом; ж - пневматический ьолнолом; 1 - постель из каменной наброски; 2 - надстройка; 3 - кладка из массивов или железобетонная оболочка-понтон, заполненная камнем; 4 - каменная наброска; 5 - наброска массивов; о - свайные или шпунтовые ряды; 7 - каменная засыпка; 8 - железобетонная оболочка; 9 - экран из железобетонных блоков; 10 - опоры; 11 - понтон или плавучее устройство с решётчатым волногасителем; 12 - якорные цепи; 13 - якоря; 14 - опоры воздуховода; /5 - воздуховод; 16 - водовоз душный факел, увлекающий присоединённую массу воды ВОЛНОМЕР - радиотехнич. прибор, предназнач. для измерений длин волн электромагн. колебаний. В. фактически являются частотомерами (длина волны колебаний лямбда однозначно связана с частотой f:лямбда=с*f-1); применяются в диапазоне радиочастот от 10 кГц до единиц ГГц и выше. Различают резонансные и гетеродинные В. (см. Резонансный частотомер, Гетеродинный частотомер). ВОЛНЫ - возмущения (изменения состояния среды или поля), распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью. Напр., упругие волны -распространяющиеся в среде упругие деформации, электромагнитные волны - распространяющиеся в пространстве электромагнитные поля, поверхностный волны - возмущения уровня свободной поверхности жидкости. Зависимость возмущения е от координат и времени t наз. уравнением волны, а множество точек пространства, в к-рых колебания ? совершаются синфазно (в одной фазе), - волновой поверхностью или фронтом В. Если волновые поверхности имеют вид параллельных плоскостей, то В. наз. плоской; если волновые поверхности представляют собой систему концентрич. сфер, то В. наз. сферической. Ур-ние плоской волны, распространяющейся в непоглощающей среде вдоль оси х:, имеет вид: е = f(t-x/v), где f - произвольная функция аргумента t-x/v, v - скорость распространения В. Ур-ние сферич. волны в непоглощающей среде: где r - расстояние от центра волны. В. наз. гармонической (синусоидальной, монохроматич.), если соответствующие ей возмущения изменяются по закону гармонических колебаний. Ур-ние плоской гармония, волны: где А - амплитуда В., v и со = 2ПИ*v - частота и круговая частота В., лямбда = u/v - длина В., k =2ПИ/Лямбда -волновое число. Распространение В. связано с переносом ими энергии (см. Пойнтинга вектор, Умова вектор). При этом возможны явления отражения, преломления, дисперсии, интерференции, поглощения и рассеяния волн. ВОЛНЫ ДЕ БРОЙЛЯ [по имени франц. физика Л. де Бройля(L. de Broglie; 1892-1987)] - понятие, используемое в физике для хар-ки волновых св-в движущихся частиц. Свободной частице с энергией Е и импульсом р соответствует плоская гармонич. В. де Б. (см. Волны) с длиной волны X = h/p и частотой v = E/h, где h - Планка постоянная. ВОЛОКА - инструмент для обработки металла волочением. Рабочий орган В. - постепенно сужающийся в направлении волочения воронкообразный канал, через к-рый протягивается обрабатываемый металл. В. иногда наз. фильерой, матрицей. ВОЛОКНИТ - пластмасса на основе хлопкового волокна и термореактивного связующего, напр. феноло-формальдегидной смолы. Плотн. 1250 -1450 кг/м3. прочность при изгибе 40-90 МПа. Применяется в произ-ве шестерён, втулок, строит. панелей, вкладышей подшипников, корпусов и крышек аппаратов и т. п. ВОЛОКНО текстильное - гибкое и прочное протяжённое тело огранич. длины с малыми поперечными размерами. Применяется для изготовления пряжи и текст. изделий; осн. сырьё текст. произ-ва. Различают В. натуральные (природные) растительного (хлопок, лён, джут и др.), животного (шерсть, шёлк), минер, (асбест) происхождения и химические, подразделяемые на искусств, и синтетич. Искусств. В. получают из органич. природных высокомолекулярных соединений - целлюлозы, вырабатываемой из древесины или отходов хлопкового произ-ва, из белков растит, и животного происхождения, напр, зеина, казеина (см. Ацетатные волокна, Вискозные волокна). Синтетич. В. изготовляют из синтетич. полимеров: полиамидов, полиэтилентерефталата, полиакрилонитрила, полиуретанов, поливинилового спирта, поливинилхлорида, полиолефинов и др. Хим. В. используются в виде элементарных и комплексных нитей, а также в резаном виде для получения пряжи. ВОЛОКНООТДЕЛИТЕЛЬ - машина для отделения волокон хлопка от семян. Принцип волокноотделения осн. на том, что прочность прикрепления волокон хлопка к семени в 2 - 4 раза меньше прочности самих волокон. Различают валичные и пильные В. Валичные применяют для переработки длинноволокнистого хлопка-сырца, а пильные - в осн. для средне-волокнистого хлопка-сырца. В первых волокна отрываются от семян валиками, во вторых - зубьями дисковой пилы. ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА - раздел оптики, в к-ром рассматриваются явления, возникающие в волоконных световодах при распространении в них оптич. излучения. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ (ВОЛС) - ливия оптической связи, в к-рой передача информации осуществляется с помощью элементов и устройств волоконной оптики. Отличит. особенности ВОЛС по сравнению с др. линиями электрич. связи: большая скорость передачи информации (107 - 109 бит/с на расстоянии св. 100 км без ретрансляторов); возможность передачи информации на большие расстояния без использования ретрансляторов, обусловленная малыми потерями (затухание сигнала < 1 дБ/км в ближней ИК области); широкополосность модуляции как на одной, так и на мн. несущих волнах; гибкость волокон, их малые размеры и масса; низкая себестоимость. Разработка эффективных волоконно-оптических элементов и технологии изготовления волоконно-оптич. кабелей большой протяжённости, широкополосных приёмных устройств, долговечных (> 104 ч) источников излучения (лазерных диодов, светодиодов) обеспечивает ВОЛС высокую конкурентоспособность с системами связи, использующими кабельные и релейные линии. ВОЛС используются в комплексных ЭВМ, в кабельном телевидении, на боргу КА, самолётов, кораблей, в медицине, в пром. автоматике ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ - устройства, выполненные на основе волоконных световодов. Наибольшее распространение получили волоконно-оптические жгуты, представляющие собой пучки световодов, склеенные или спечённые у концов (гибкие В.-о. э.) либо по всей длине (жёсткие В.-о. э.), защищённые непрозрачной оболочкой и имеющие торцы с отполиров. поверхностью. К осн. В.-о. э. относятся также волоконно-оптические кабели, фоконы, селфоки и волоконно-оптич. пластины (тонкие поперечные срезы тонкого жгута). ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - измерительный преобразователь, в к-ром в качестве чувствит. элемента используется волоконный световод. К волоконно-оптич. часто относят также измерит. преобразователи, в к-рых в качестве чувствит. элемента используется либо оптич. элемент (напр., дифракционная решётка, зеркало, призма, шторка), либо элемент на основе жидких кристаллов, а канализация оптич. излучения осуществляется с помощью волоконных световодов. Принцип действия В.- о. и. п. осн. на изменении условий прохождения оптич. излучения через чувствит. элемент при воздействии на него контролируемого параметра. Используются для измерений угловой скорости, линейных ускорений, акустич. и гидроакустич. колебаний, темп-ры, давления и др. ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ - один или неск. волоконных световодов с упрочняющими элементами, заключ. в защитную оболочку (см. рис.). Предназначен для передачи оптич. излучения. В.-о. к. разделяют по числу волоконных световодов (одномодовые, многомодовые, ступенчатые, градиентные, толстые и тонкие). По функцией, назначению различают В.-о. к. для передачи энергии оптич. излучения (осветительные, длиной неск. м), изображений (длиной до сотен м) и информац. сигналов (В.-о. к. связи, длиной до неск. сотен км). К осн. достоинствам В.-о. к. относятся высокая скорость передачи информации (от 1 до 10 Гбит/с на расстоянии 1 км), малые потери (затухание сигнала при длинах вола 0,85; 1,3; 1,55 мкм составляет соответственно 2 - 3; 0,5 - 1; 0,3 - 0,5 дБ/км), высокая помехозащищённость, а также малые габаритные размеры и масса. В системах многоканальной связи В.-о. к. связи позволяет образовать сотни тыс. телеф. каналов. Осн. недостатком является уменьшение полосы пропускания при воздействии ионизирующих излучений вследствие увеличения поглощения оптич. излучения световедушей жилой. Одножильиый (а) и многожильный (б) волоконно-оптические кабели: 1 - волоконный световод; 2 - оболочка волоконного световода; 3 - упрочняющие элементы: 4, 5 - защитная оболочка; 6 - металлический броневой рукав; 7 - несущий трос ВОЛОКУША - с.-х. орудие для сбора сена и соломы из валка в копны и доставки их к месту скирдования, а также для стягивания копен соломы с поля после комбайновой уборки зерновых культур. Рабочие органы навесной В. ВНШ-3 (см. рис.) - грабельная решётка, а тросово-рамочной В. ВТУ-10 - рамка с полозьями и пальцами и две тросовые боковины, соединяемые с прицепами двух тракторов. Производительность В. до 2 га/ч. ВОЛОСОВИНА - дефект металлич. изделий, гл. обр. стальных, в виде тонких (волосных), чётко очерченных трещинок, располож. в прокатанных или кованых изделиях вдоль направления течения металла при деформации (вдоль волокна). ВОЛОЧЕНИЕ - обработка металлов давлением, состоящая в протягивании - обычно в холодном состоянии - изделий круглого или фасонного профиля (гл. обр. прутков, катанки, труб), через отверстие (фильеру), площадь выходного сечения к-рого меньше площади сечения исходного изделия (см. Волока). В результате В. поперечные размеры изделий уменьшаются, а длина увеличивается. В. производят на волочильных станах, имеющих неск. фильер для одноврем. обработки неск. заготовок. См. рис. Схема процесса волочения: а - проволоки и прутков круглого сечения; б - труб без утонения стенки; в - труб с утонением стенки; 1 - волока; 2 - протягиваемое изделие; 3 - оправка ВОЛОЧИЛЬНЫЙ СТАН - машина для обработки металлов волочением. Состоит из одной или неск. волок и устройства, протягивающего через них обрабатываемую заготовку. Для получения труб, профилей и прутков применяют линейные или барабанвые станы однократного волочения (через одну волоку), а для получения проволоки - только барабанные станы одно- или многократного (через ряд последовательно располож. волок) волочения. См. рис. Волочильный стан барабанного типа для многократного волочения проволоки Линейный волочильный стан для обработки труб, профилей н прутков: 1 - волока; 2 - труба с оправкой на линии волочения; 3 - труба, надетая на стержень с оправкой ВОЛЧОК - 1) вращающееся вокруг оси симметрии твёрдое тело с опорой ниже центра тяжести (см. Гироскоп). 2) Машина для измельчения мяса при изготовлении фарша для колбас, котлет, пельменей на мясокомбинатах. "ВОЛЬВО" (Volvo) - назв. автомобилей и автобусов швед. концерна "Акциеболагет Вольво" (Aktiebolaget Volvo). Нач. выпуска легковых автомобилей - 1927, грузовых и автобусов - 1928. В 1986 изготовлялись легковые автомобили малого и ср. классов (рабочий объём двигателей 1,4 - 2,85 л, мощность 40 - 132 кВт, максимальная скорость 140 - 205 км/ч), грузовые автомобили раэл. назначения (полная масса 7,5 - 33 т, грузоподъёмность 4 - 21 т, мощность двигателей 81 - 283 кВт) и автобусы пассажировместимостью 37 - 105 чел. См. рис. Легковой автомобиль "Вольво" ВОЛЬПРЮЛА - см. в ст. Полиакрилонитрильные волокна.
вверх